True Orthophotos (TrueDOP) sind grundsätzlich von Verzerrungen und Umklappeffekten freie und maßstabsgetreue Rasterdaten photographischer Abbildungen der Erdoberfläche sowie der auf ihr befindlichen Objekte. Sie werden aus orientierten Luftbildern und einem daraus berechneten Oberflächenmodell abgeleitet und als Mosaike bereitgestellt. Die Bodenauflösung bzw. Pixelgröße beträgt 0.2 m x 0.2 m. Die Farbbilder mit Infrarotkanal und die Graustufen-Bilder sind in verschiedenen Kanalzusammensetzungen verfügbar. Die Auslieferung erfolgt standardmäßig im Bezugssystem ETRS89 (GRS80, UTM-Abbildung), eine Transformation in andere Bezugssysteme ist auf Anfrage möglich. Die Daten werden über automatisierte Verfahren oder durch Selbstentnahme kostenfrei bereitgestellt. Bei Nutzung der Daten sind die Lizenzbedingungen zu beachten.

Internetshop der LGB statische Informationsseite

Name des Artikels | Aktualität | Koordinaten () (NW-Ecke, NO-Ecke, SO-Ecke, SW-Ecke, NW-Ecke)
--- | --- | ---
dop_33401_5691 |
Veröffentlichung: | 2025-11-19
Bildflugdatum: | 2025-04-26
Datendownload (Format=tiff, Ausgabe=RGBI)Datendownload (Format=jpeg, Ausgabe=RGB)

#### Vertriebsangaben:

- kostenfrei, unter Beachtung der Lizenzbedingungen
- Download nach Online-Aufbereitung
- Die Daten können gemäß der „Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0“ (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. Namensnennung: "GeoBasis-DE/LGB“, Beispiel: „© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, (Daten geändert)“, (Klammer = optional) Hinweis: werden auch Daten des Bundeslandes Berlin genutzt, ist der Copyright-Vermerk um den Hinweis “© Geoportal Berlin, dl-de/zero-2-0 “ zu ergänzen. Beispiel: „© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0; © Geoportal Berlin, dl-de/zero-2-0 (Daten geändert)“, (Klammer = optional)

Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) - Heinrich-Mann-Allee 104 B - 14473 Potsdam
+49-331-8844-123
kundenservice@geobasis-bb.de