Für die Digitalen Topographischen Karten werden Vektordaten aus dem Basis-DLM generalisiert und nach dem ATKIS-Signaturenkatalog bearbeitet. Die digitalen Daten können per Download oder auf anderen Medienträgern abgegeben werden. Sie liegen in max. 22 Inhaltsebenen (nach dem techn. Regelwerk der AdV) in drei Ausprägungen (Einzelebenen, Graukombination und Farbkombination) vor. Es gilt zu beachten, dass ein UTM-Gitter nur in den Einzelebenen ausgegeben wird. Die Standardauflösung beträgt 200L/cm = 508dpi. Eine Kartenausgabe gleichen Inhalts stellt die TK (ATKIS) als gedruckte Karte dar. Die Daten werden über automatisierte Verfahren oder durch Selbstentnahme kostenfrei bereitgestellt. Bei Nutzung der Daten sind die Lizenzbedingungen zu beachten.

Internetshop der LGB statische Informationsseite Legende

Name des Artikels | Aktualität | Koordinaten () (NW-Ecke, NO-Ecke, SO-Ecke, SW-Ecke, NW-Ecke)
--- | --- | ---
DTK10_4253-NW_Grötsch |
Grundaktualität: | 2022-11-04
Spitzenaktualität: | 2023-02-28
Veröffentlichung: | 2023-07-03
Bildflugdatum: | 2022-05-16
Datendownload (Format=tiff, Ausgabe=8Bit-Farbe&Grau, Ausprägung=Kombination)Datendownload (Format=tiff, Ausgabe=1Bit-Schwarz/Weiß, Ausprägung=Einzelebenen)

#### Vertriebsangaben:

- kostenfrei, unter Beachtung der Lizenzbedingungen
- Download nach Online-Aufbereitung
- Die Daten können gemäß der „Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0“ (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. Namensnennung: "GeoBasis-DE/LGB“, Beispiel: „© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, (Daten geändert)“, (Klammer = optional) Hinweis: bei Kartendarstellungen außerhalb des Landes Brandenburg sind die Lizenzbedingungen der betreffenden Länder zu beachten.

Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) - Heinrich-Mann-Allee 104 B - 14473 Potsdam
+49-331-8844-123
kundenservice@geobasis-bb.de