# Objektartenkatalog 'AFIS-ALKIS-ATKIS Anwendungsschema'

## Version

7.1.2

## Veröffentlichung

01.11.2022

## Anwendungsgebiet

Modellarten:

- DLKM: LiegenschaftskatasterModell
- DKKM500: KatasterkartenModell500
- DKKM1000: KatasterkartenModell1000
- DKKM2000: KatasterkartenModell2000
- DKKM5000: KatasterkartenModell5000

## Version des AAA-Anwendungsschemas

7.1.2

## Verantwortliche Institution

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV)

## Objektartenübersicht

Kennung | Objektart | Objekttyp | Modellarten
--- | --- | --- | ---
10000 | Objektartenbereich: Flurstücke, Lage, Punkte
11000 | Objektartengruppe: Angaben zum Flurstück
11001 | AX_Flurstueck | REO | DLKM
11002 | AX_BesondereFlurstuecksgrenze | REO | DLKM
11003 | AX_Grenzpunkt | ZUSO | DLKM
11004 | AX_Flurstueck_Kerndaten |  | DLKM
11005 | AX_Flurstuecksnummer | Datentyp | DLKM
11006 | AX_SonstigeEigenschaften_Flurstueck | Datentyp | DLKM
12000 | Objektartengruppe: Angaben zur Lage
12001 | AX_LagebezeichnungOhneHausnummer | NREO | DLKM
12002 | AX_LagebezeichnungMitHausnummer | NREO | DLKM
12003 | AX_LagebezeichnungMitPseudonummer | NREO | DLKM
12004 | AX_Lagebezeichnung | Auswahldatentyp | DLKM
12005 | AX_Lage | NREO | DLKM
12006 | AX_GeoreferenzierteGebaeudeadresse | REO | DLKM
12007 | AX_Post | Datentyp | DLKM
13000 | Objektartengruppe: Angaben zum Netzpunkt
13001 | AX_Aufnahmepunkt | ZUSO | DLKM
13002 | AX_Sicherungspunkt | ZUSO | DLKM
13003 | AX_SonstigerVermessungspunkt | ZUSO | DLKM
13004 | AX_Netzpunkt | ZUSO | DLKM
14000 | Objektartengruppe: Angaben zum Punktort
14001 | AX_Punktort |  | DLKM
14002 | AX_PunktortAG | REO | DLKM
14003 | AX_PunktortAU | REO | DLKM
14004 | AX_PunktortTA | REO | DLKM
14006 | AX_DQPunktort | Datentyp | DLKM
14009 | AX_LI_ProcessStep_Punktort | Datentyp | DLKM
15000 | Objektartengruppe: Fortführungsnachweis
15001 | AX_FortfuehrungsnachweisDeckblatt | NREO | DLKM
15002 | AX_Fortfuehrungsfall | NREO | DLKM
15004 | AX_Fortfuehrungsnummer | Datentyp | DLKM
15005 | AX_Auszug | Datentyp | DLKM
AAS | AX_K_ANSCHRIFT | Datentyp | DLKM
AKS | AX_K_AUSGKOPF_Standard | Datentyp | DLKM
EFG | AX_FGraphik | Datentyp | DLKM
LWP | AX_Landeswappen | Datentyp | DLKM
16000 | Objektartengruppe: Angaben zur Reservierung
16001 | AX_Reservierung | NREO | DLKM
16002 | AX_PunktkennungUntergegangen | NREO | DLKM
16003 | AX_PunktkennungVergleichend | NREO | DLKM
16004 | AX_Reservierungsauftrag_Gebietskennung | Auswahldatentyp | DLKM
17000 | Objektartengruppe: Angaben zur Historie
17001 | AX_HistorischesFlurstueck | REO | DLKM
17002 | AX_HistorischesFlurstueckALB | NREO | DLKM
17003 | AX_HistorischesFlurstueckOhneRaumbezug | NREO | DLKM
17004 | AX_Buchung_HistorischesFlurstueck | Datentyp | DLKM
20000 | Objektartenbereich: Eigentümer
21000 | Objektartengruppe: Personen- und Bestandsdaten
21001 | AX_Person | NREO | DLKM
21002 | AX_Personengruppe | NREO | DLKM
21003 | AX_Anschrift | NREO | DLKM
21004 | AX_Verwaltung | NREO | DLKM
21005 | AX_Vertretung | NREO | DLKM
21006 | AX_Namensnummer | NREO | DLKM
21007 | AX_Buchungsblatt | NREO | DLKM
21008 | AX_Buchungsstelle | NREO | DLKM
21009 | AX_Anteil | Datentyp | DLKM
21011 | AX_DQOhneDatenerhebung | Datentyp | DLKM
21013 | AX_LI_ProcessStep_OhneDatenerhebung | Datentyp | DLKM
30000 | Objektartenbereich: Gebäude
31000 | Objektartengruppe: Angaben zum Gebäude
31001 | AX_Gebaeude | REO | DLKM
31002 | AX_Bauteil | REO | DLKM
31003 | AX_BesondereGebaeudelinie | REO | DLKM
31004 | AX_Firstlinie | REO | DLKM
31005 | AX_BesondererGebaeudepunkt | ZUSO | DLKM
31006 | AX_Nutzung_Gebaeude | Datentyp | DLKM
31007 | AX_Gebaeude_Kerndaten |  | DLKM
31008 | AX_RelativeHoehe | Datentyp | DLKM
40000 | Objektartenbereich: Tatsächliche Nutzung
40001 | AX_TatsaechlicheNutzung | REO | DLKM
41000 | Objektartengruppe: Siedlung
41001 | AX_Wohnbauflaeche | REO | DLKM
41002 | AX_IndustrieUndGewerbeflaeche | REO | DLKM
41003 | AX_Halde | REO | DLKM
41004 | AX_Bergbaubetrieb | REO | DLKM
41005 | AX_TagebauGrubeSteinbruch | REO | DLKM
41006 | AX_FlaecheGemischterNutzung | REO | DLKM
41007 | AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung | REO | DLKM
41008 | AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche | REO | DLKM
41009 | AX_Friedhof | REO | DLKM
42000 | Objektartengruppe: Verkehr
42001 | AX_Strassenverkehr | REO | DLKM
42002 | AX_Strasse | ZUSO | DLKM
42003 | AX_Strassenachse | REO | DLKM
42005 | AX_Fahrbahnachse | REO | DLKM
42006 | AX_Weg | REO | DLKM
42008 | AX_Fahrwegachse | REO | DLKM
42009 | AX_Platz | REO | DLKM
42010 | AX_Bahnverkehr | REO | DLKM
42014 | AX_Bahnstrecke | REO | DLKM
42015 | AX_Flugverkehr | REO | DLKM
42016 | AX_Schiffsverkehr | REO | DLKM
43000 | Objektartengruppe: Vegetation
43001 | AX_Landwirtschaft | REO | DLKM
43002 | AX_Wald | REO | DLKM
43003 | AX_Gehoelz | REO | DLKM
43004 | AX_Heide | REO | DLKM
43005 | AX_Moor | REO | DLKM
43006 | AX_Sumpf | REO | DLKM
43007 | AX_UnlandVegetationsloseFlaeche | REO | DLKM
44000 | Objektartengruppe: Gewässer
44001 | AX_Fliessgewaesser | REO | DLKM
44002 | AX_Wasserlauf | ZUSO | DLKM
44003 | AX_Kanal | ZUSO | DLKM
44004 | AX_Gewaesserachse | REO | DLKM
44005 | AX_Hafenbecken | REO | DLKM
44006 | AX_StehendesGewaesser | REO | DLKM
44007 | AX_Meer | REO | DLKM
50000 | Objektartenbereich: Bauwerke, Einrichtungen und sonstige Angaben
50001 | AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben |  | DLKM
50002 | AX_DQMitDatenerhebung | Datentyp | DLKM
50004 | AX_LI_ProcessStep_MitDatenerhebung | Datentyp | DLKM
51000 | Objektartengruppe: Bauwerke und Einrichtungen in Siedlungsflächen
51001 | AX_Turm | REO | DLKM
51002 | AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe | REO | DLKM
51003 | AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk | REO | DLKM
51004 | AX_Transportanlage | REO | DLKM
51005 | AX_Leitung | REO | DLKM
51006 | AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung | REO | DLKM
51007 | AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung | REO | DLKM
51008 | AX_HeilquelleGasquelle | REO | DLKM
51009 | AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung | REO | DLKM
51010 | AX_EinrichtungInOeffentlichenBereichen | REO | DLKM
51011 | AX_BesondererBauwerkspunkt | ZUSO | DLKM
51012 | Voltage |  | DLKM
52000 | Objektartengruppe: Besondere Anlagen auf Siedlungsflächen
52001 | AX_Ortslage | REO | DLKM
52002 | AX_Hafen | REO | DLKM
52003 | AX_Schleuse | REO | DLKM
53000 | Objektartengruppe: Bauwerke, Anlagen und Einrichtungen für den Verkehr
53001 | AX_BauwerkImVerkehrsbereich | REO | DLKM
53002 | AX_Strassenverkehrsanlage | REO | DLKM
53003 | AX_WegPfadSteig | REO | DLKM
53004 | AX_Bahnverkehrsanlage | REO | DLKM
53005 | AX_SeilbahnSchwebebahn | REO | DLKM
53006 | AX_Gleis | REO | DLKM
53007 | AX_Flugverkehrsanlage | REO | DLKM
53008 | AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr | REO | DLKM
53009 | AX_BauwerkImGewaesserbereich | REO | DLKM
54000 | Objektartengruppe: Besondere Vegetationsmerkmale
54001 | AX_Vegetationsmerkmal | REO | DLKM
55000 | Objektartengruppe: Besondere Eigenschaften von Gewässern
55001 | AX_Gewaessermerkmal | REO | DLKM
55002 | AX_UntergeordnetesGewaesser | REO | DLKM
55003 | AX_Polder | REO | DLKM
57000 | Objektartengruppe: Besondere Angaben zum Gewässer
57001 | AX_Wasserspiegelhoehe | REO | DLKM
57002 | AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr | REO | DLKM
57003 | AX_Gewaesserstationierungsachse | REO | DLKM
57004 | AX_Sickerstrecke | REO | DLKM
60000 | Objektartenbereich: Relief
61000 | Objektartengruppe: Reliefformen
61001 | AX_BoeschungKliff | ZUSO | DLKM
61002 | AX_Boeschungsflaeche | REO | DLKM
61003 | AX_DammWallDeich | REO | DLKM
61004 | AX_Einschnitt | REO | DLKM
61005 | AX_Hoehleneingang | REO | DLKM
61006 | AX_FelsenFelsblockFelsnadel | REO | DLKM
61007 | AX_Duene | REO | DLKM
61008 | AX_Hoehenlinie | REO | DLKM
61009 | AX_BesondererTopographischerPunkt | ZUSO | DLKM
61010 | AX_Soll | REO | DLKM
62000 | Objektartengruppe: Messdaten 3D
62020 | AX_Punkt3D | REO | DLKM
62030 | AX_Strukturlinie3D | REO | DLKM
62050 | AX_DQErhebung3D | Datentyp | DLKM
62060 | AX_LI_ProcessStep3D | Datentyp | DLKM
70000 | Objektartenbereich: Gesetzliche Festlegungen, Gebietseinheiten, Kataloge
71000 | Objektartengruppe: Öffentlich-rechtliche und sonstige Festlegungen
71001 | AX_KlassifizierungNachStrassenrecht | REO | DLKM
71002 | AX_AndereFestlegungNachStrassenrecht | REO | DLKM
71003 | AX_KlassifizierungNachWasserrecht | REO | DLKM
71004 | AX_AndereFestlegungNachWasserrecht | REO | DLKM
71005 | AX_SchutzgebietNachWasserrecht | ZUSO | DLKM
71006 | AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht | REO | DLKM
71007 | AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht | ZUSO | DLKM
71008 | AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht | REO | DLKM
71009 | AX_Denkmalschutzrecht | REO | DLKM
71010 | AX_Forstrecht | REO | DLKM
71011 | AX_SonstigesRecht | REO | DLKM
71012 | AX_Schutzzone | REO | DLKM
72000 | Objektartengruppe: Bodenschätzung, Bewertung
72001 | AX_Bodenschaetzung | REO | DLKM
72002 | AX_MusterUndVergleichsstueck | REO | DLKM
72003 | AX_GrablochDerBodenschaetzung | REO | DLKM
72004 | AX_Bewertung | REO | DLKM
72006 | AX_Tagesabschnitt | REO | DLKM
72010 | AX_KennzifferGrabloch | Datentyp | DLKM
73000 | Objektartengruppe: Kataloge
73002 | AX_Bundesland | NREO | DLKM
73003 | AX_Regierungsbezirk | NREO | DLKM
73004 | AX_KreisRegion | NREO | DLKM
73005 | AX_Gemeinde | NREO | DLKM
73006 | AX_Gemeindeteil | NREO | DLKM
73007 | AX_Gemarkung | NREO | DLKM
73008 | AX_GemarkungsteilFlur | NREO | DLKM
73009 | AX_Verwaltungsgemeinschaft | ZUSO | DLKM
73010 | AX_Buchungsblattbezirk | NREO | DLKM
73011 | AX_Dienststelle | NREO | DLKM
73012 | AX_Verband | NREO | DLKM
73013 | AX_LagebezeichnungKatalogeintrag | NREO | DLKM
73014 | AX_Gemeindekennzeichen | Datentyp | DLKM
73015 | AX_Katalogeintrag |  | DLKM
73016 | AX_Buchungsblattbezirk_Schluessel | Datentyp | DLKM
73017 | AX_Dienststelle_Schluessel | Datentyp | DLKM
73018 | AX_Bundesland_Schluessel | Datentyp | DLKM
73019 | AX_Gemarkung_Schluessel | Datentyp | DLKM
73020 | AX_GemarkungsteilFlur_Schluessel | Datentyp | DLKM
73021 | AX_Regierungsbezirk_Schluessel | Datentyp | DLKM
73022 | AX_Kreis_Schluessel | Datentyp | DLKM
73023 | AX_VerschluesselteLagebezeichnung | Datentyp | DLKM
73024 | AX_Verwaltungsgemeinschaft_Schluessel | Datentyp | DLKM
73025 | AX_TeilVonVerwaltungsgemeinschaft | Datentyp | DLKM
74000 | Objektartengruppe: Geographische Gebietseinheiten
74001 | AX_Landschaft | REO | DLKM
74002 | AX_KleinraeumigerLandschaftsteil | REO | DLKM
74004 | AX_Insel | REO | DLKM
74005 | AX_Wohnplatz | REO | DLKM
75000 | Objektartengruppe: Administrative Gebietseinheiten
75001 | AX_Baublock | REO | DLKM
75002 | AX_WirtschaftlicheEinheit | ZUSO | DLKM
75003 | AX_KommunalesGebiet | REO | DLKM
75006 | AX_Gebiet_Regierungsbezirk | REO | DLKM
75007 | AX_Gebiet_Kreis | REO | DLKM
75010 | AX_Gebiet | REO | DLKM
75011 | AX_Gebiet_Verwaltungsgemeinschaft | REO | DLKM
75012 | AX_KommunalesTeilgebiet | REO | DLKM
80000 | Objektartenbereich: Nutzerprofile
81000 | Objektartengruppe: Angaben zu Nutzerprofilen
81001 | AX_Benutzer | NREO |
81002 | AX_Benutzergruppe | NREO |
81003 | AX_BenutzergruppeMitZugriffskontrolle | NREO |
81004 | AX_BenutzergruppeNBA | NREO |
81005 | AX_BereichZeitlich | Datentyp |
81007 | AX_FOLGEVA | Datentyp |
81008 | AX_Portionierungsparameter | Datentyp |
90000 | Objektartenbereich: Migration
91000 | Objektartengruppe: Migrationsobjekte
91001 | AX_Gebaeudeausgestaltung | REO | DLKM
91002 | AX_TopographischeLinie | REO | DLKM
110000 | Objektartenbereich: Mitteilungsdaten
111000 | Objektartengruppe: Grundbuch
111001 | AX_FlurstueckGrundbuch | NREO | DLKM
111002 | AX_BauRaumOderBodenordnungsrechtGrundbuch | NREO | DLKM
111003 | AX_FortfuehrungsfallGrundbuch | NREO | DLKM
111004 | AX_Anliegervermerk | Datentyp | DLKM

## Objektartenbereich: Flurstücke, Lage, PunkteKennung: 10000

### Definition:

Der Objektartenbereich 'Flurstücke, Lage, Punkte' enthält die Objektartengruppen (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

- Angaben zu Festpunkten der Landesvermessung

- Angaben zum Flurstück

- Angaben zum Netzpunkt

- Angaben zum Punktort

- Angaben zur Historie

- Angaben zur Lage

- Angaben zur Reservierung

- Fortführungsnachweis

zurück zur Objektartenübersicht

## Objektartengruppe: Angaben zum FlurstückKennung: 11000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Angaben zum Flurstück' und der Kennung '11000' umfasst die Objektarten und Datentypen (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

11001 'Flurstück'

11002 'Besondere Flurstücksgrenze'

11003 'Grenzpunkt'

11004 'AX_Flurstueck_Kerndaten' (abstrakte Klasse)

11005 'AX_Flurstuecksnummer' (Datentyp)

11006 'AX_SonstigeEigenschaften_Flurstueck' (Datentyp)

Die Objekte der Objektartengruppe bilden einen flächendeckenden planaren Graphen mit

den Flurstücken als Maschen,

den Flurstücksgrenzen als Kanten und

den Grenzpunkten als Knoten.

Im Rahmen der Migration sind räumlich getrennt liegende Flurstücksteile zugelassen. In diesem Fall besteht das Flurstück aus mehreren Maschen.

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_FlurstueckKennung: 11001

#### Definition:

[A] 'Flurstück' ist ein Teil der Erdoberfläche, der von einer im Liegenschaftskataster festgelegten Grenzlinie umschlossen und mit einer Nummer bezeichnet ist. Es ist die Buchungseinheit des Liegenschaftskatasters.

#### Abgeleitet aus:

TA_MultiSurfaceComponent

AX_Flurstueck_Kerndaten

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Flurstückskennzeichen' ist objektbildend.

#### Erfassungskriterien DLKM:

Räumlich getrennt liegende Flurstücksteile sollen zerlegt und als eigene Flurstücke geführt werden. Im Rahmen der Migration sind räumlich getrennt liegende Flurstücke jedoch zugelassen. In diesem Fall besteht das Flurstück aus mindestens zwei Maschen.

#### Konsistenzbedingungen:

Die Objekte der Objektart 'Flurstück' sind lückenlos und überschneidungsfrei.

Die Masche eines Flurstücks besteht aus gerichteten Kanten. Als Interpolationsmethode für eine Kante sind nur Gerade und Kreisbogen zugelassen. Die Positionen der Knoten der Kante müssen zugleich identisch sein mit den Positionen der Endpunkte der Geraden oder des Kreisbogens.

Jede Linie ist durch genau eine Gerade aus zwei Positionen oder genau einem Kreisbogen aus drei Positionen bestimmt.

Jede Kante begrenzt zwei (Flurstücks-)Maschen, außer am Rand des Bearbeitungsgebiets.

Eine der zwei Relationen 'zeigt auf' (Lagebezeichnung ohne Hausnummer) oder 'weist auf' (Lagebezeichnung mit Hausnummer) muss mindestens vorhanden sein.

Jedes Flurstück gehört zu genau einer Gemarkung oder einer Flur/Gemarkungsteil.

#### Attributarten:

- zustaendigeStelle (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

- istGebucht (Grunddatenbestand)
- zeigtAuf (Grunddatenbestand)
- weistAuf (Grunddatenbestand)
- gehoertAnteiligZu
- beziehtSichAufFlurstueck

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: zustaendigeStelleKennung: ZST

##### Definition:

'Flurstück' wird verwaltet von 'Dienststelle'. Diese Attributart wird nur dann belegt, wenn eine fachliche Zuständigkeit über eine Gemarkung bzw. Gemarkungsteil/Flur nicht abgebildet werden kann. Die Attributart enthält den Dienststellenschlüssel der Stelle, die fachlich für ein Flurstück zuständig ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Relationsart: istGebuchtKennung: 11001-21008

##### Definition:

Ein (oder mehrere) Flurstück(e) ist (sind) unter genau einer Buchungsstelle gebucht. Bei Anteilsbuchungen ist dies nur dann möglich, wenn ein fiktives Buchungsblatt angelegt wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Zielobjektart:

AX_Buchungsstelle

##### Inverse Relationsart:

grundstueckBestehtAus

zurück zur Objektart

#### Relationsart: zeigtAufKennung: 11001-12001

##### Definition:

'Flurstück' zeigt auf 'Lagebezeichnung ohne Hausnummer'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_LagebezeichnungOhneHausnummer

##### Inverse Relationsart:

gehoertZu

zurück zur Objektart

#### Relationsart: weistAufKennung: 11001-12002

##### Definition:

'Flurstück' weist auf 'Lagebezeichnung mit Hausnummer'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_LagebezeichnungMitHausnummer

##### Inverse Relationsart:

gehoertZu

zurück zur Objektart

#### Relationsart: gehoertAnteiligZuKennung: 11001.1-11001.2

##### Definition:

'Flurstück' gehört anteilig zu 'Flurstück'.

Die Relationsart kommt nur vor bei Flurstücken, die eine Relation zu einer Buchungsstelle mit einer der Buchungsarten 'Anliegerweg', 'Anliegergraben', 'Anliegerwasserlauf' oder 'Anliegergewässer' aufweisen.

Die Information wird nach Einführung des Datenbankgrundbuches (DaBaG) von der Grundbuchverwaltung nicht mehr übermittelt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Flurstueck

##### Inverse Relationsart:

beziehtSichAufFlurstueck

zurück zur Objektart

#### Relationsart: beziehtSichAufFlurstueckKennung: (INV)11001.1-11001.2

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Flurstueck

##### Inverse Relationsart:

gehoertAnteiligZu

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BesondereFlurstuecksgrenzeKennung: 11002

#### Definition:

[E] 'Besondere Flurstücksgrenze' ist ein Teil der Grenzlinie eines Flurstücks, der von genau zwei benachbarten Grenzpunkten begrenzt wird und für den besondere Informationen vorliegen.

#### Abgeleitet aus:

TA_CurveComponent

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Die 'Besondere Flurstücksgrenze' ist identisch mit 1 bis n Kanten der Masche, die zur Vermittlung des Raumbezugs des entsprechenden 'Flurstücks' beiträgt.

Bei der Attributart 'Art der Flurstücksgrenze' ist für die Wertearten 3000, 7003 und 7102 die Übereinstimmung mit den Informationen im Flurstückskennzeichen sicherzustellen.

Wird bei der Attributart 'Art der Flurstücksgrenze' die Werteart 2001 (Nicht festgestellte Grenze) generell nicht erfasst, sind die Grenzen des Flurstücks nur durch den Raumbezug des Flurstücks definiert und es erfolgt grundsätzlich keine Aussage hinsichtlich der Feststellung der Grenze. Gegebenenfalls ist in den länderspezifischen Ausgaben darauf hinzuweisen.

Eine besondere Flurstücksgrenze kann eine Flur, Gemarkung, Bundesland und die Bundesrepublik Deutschland begrenzen. Bei Flur, Gemarkung und Bundesland kann sie auch 2 Gebiete begrenzen, dann müssen es jeweils unterschiedliche Gebiete sein. Die Grenze der Bundesrepublik Deutschland begrenzt immer nur ein Gebiet, nämlich das der Bundesrepublik Deutschland.

#### Attributarten:

- artDerFlurstuecksgrenze (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artDerFlurstuecksgrenzeKennung: ARF

##### Definition:

'Art der Flurstücksgrenze ' ist die Benennung der besonderen Information zur Flurstücksgrenze.

Es sind jeweils alle Funktionen, die eine Flurstücksgrenze in sich vereinigt, auch explizit zu führen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1..*

##### Datentyp:

AX_ArtDerFlurstuecksgrenze_BesondereFlurstuecksgrenze

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Strittige Grenze Grunddatenbestand: DLKM | 1000 (G)
Nicht festgestellte Grenze | 2001
Verwaltungsstreitverfahren (Grenze) | 2002
Mittellinie in Gewässern | 2003
Flurstücksgrenze nicht feststellbar Eine "nicht feststellbare Flurstücksgrenze" ist eine bisher nicht festgestellte Flurstücksgrenze, die nach den Daten des Liegenschaftskatasters nicht mit einer für die Grenzfeststellung erforderlichen Genauigkeit und Zuverlässigkeit in die Örtlichkeit übertragen werden kann und für die ein öffentlich-rechtlicher Grenzfeststellungsvertrag zwischen den Eigentümern mangels (positiver) Einigung nicht zustande kommt. Die fehlende Einigung bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich die jeweiligen Eigentümer zivilrechtlich streiten. | 2004
Topographische Grenzeinrichtung | 2010
Topographische Gewässerbegrenzung | 2100
Grenze der Region | 2500
Grenze der Flur | 3000
Grenze der Gemarkung | 7003
Grenze der Bundesrepublik Deutschland Grunddatenbestand: DLKM | 7101 (G)
Grenze des Bundeslandes Grunddatenbestand: DLKM | 7102 (G)
Grenze des Regierungsbezirks Grunddatenbestand: DLKM | 7103 (G)
Grenze des Landkreises Grunddatenbestand: DLKM | 7104 (G)
Grenze der Gemeinde Grunddatenbestand: DLKM | 7106 (G)
Grenze des Gemeindeteils | 7107
Grenze der Verwaltungsgemeinschaft | 7108

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_GrenzpunktKennung: 11003

#### Definition:

[A] 'Grenzpunkt' ist ein den Grenzverlauf bestimmender, meist durch Grenzzeichen gekennzeichneter Punkt.

#### Abgeleitet aus:

AA_ZUSO

#### Objekttyp:

ZUSO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Der 'Grenzpunkt' und der ihm zugeordnete 'Punktort' mit der Attributart 'Kartendarstellung' mit der Werteart TRUE und der Raumbezugsart Knoten erhält den Raumbezug durch einen Knoten der Masche, der zur Vermittlung des Raumbezuges des entsprechenden 'Flurstücks' beiträgt.

Ein 'Grenzpunkt' außerhalb von Flurstücksgrenzen (indirekte, versetzte oder exzentrische Abmarkung eines Grenzpunktes mit PunktortAU) und der ihm zugeordnete 'Punktort' erhält den Raumbezug durch einen Punkt. Dieser trägt nicht zur Vermittlung des Raumbezugs der Masche des entsprechenden Flurstücks bei.

Wenn die zurückgestellte Abmarkung eines Grenzpunktes nachgeholt wird, dann ist die ausgesetzte Abmarkung, Wert 9600, zu löschen.

Das ZUSO 'Grenzpunkt' besteht aus einem 'PunktortTA' und/oder aus einem oder mehreren 'PunktortAU'.

#### Attributarten:

- punktkennung
- zustaendigeStelle
- abmarkung_Marke (Grunddatenbestand)
- bemerkungZurAbmarkung
- relativeHoehe
- zwischenmarke
- besonderePunktnummer
- ausgesetzteAbmarkung
- festgestellterGrenzpunkt
- sonstigeEigenschaft
- gruendeDerAusgesetztenAbmarkung
- horizontfreiheit
- zeitpunktDerEntstehung

#### Relationsarten:

- zeigtAuf

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: punktkennungKennung: PKN

##### Definition:

'Punktkennung' ist ein von der katasterführenden Stelle vergebenes Ordnungsmerkmal.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustaendigeStelleKennung: ZST

##### Definition:

'Zuständige Stelle' enthält den Dienststellenschlüssel der Stelle, die eine Zuständigkeit besitzt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: abmarkung_MarkeKennung: ABM

##### Definition:

'Abmarkung (Marke)' ist die Marke zur dauerhaften Kennzeichnung von Grenzpunkten im Boden und an baulichen Anlagen.

Die Attributart ist hierarchisch in vier Stufen gegliedert. Die Gliederungsstufen ergeben sich aus den Werten für die Bezeichner (Tausender-, Hunderter-, Zehner- und Einerstelle).

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Marke

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Marke, allgemein Grunddatenbestand: DLKM | 1000 (G)
Stein | 1100
Stein, Grenzstein | 1110
Lochstein | 1111
Vermessungspunktstein | 1112
Unbehauener Feldstein | 1120
Gemeinde- und Waldgrenzstein | 1130
Gemeindegrenzstein | 1131
Waldgrenzstein, Forstgrenzstein | 1132
Kunststoffmarke | 1140
Landesgrenzstein | 1160
Stein mit Besonderheiten in Form oder Material | 1190
Rohr | 1200
Rohr mit Schutzkappe | 1201
Rohr mit Kopf | 1202
Eisenrohr | 1210
Eisenrohr (mit Schutzkappe) | 1211
Eisenrohr (ohne Schutzkappe) | 1212
Kunststoffrohr | 1220
Kunststoffrohr (mit Schutzkappe) | 1221
Kunststoffrohr (ohne Schutzkappe) | 1222
Drainrohr | 1230
Rohr mit Schutzkasten | 1240
Zementrohr | 1250
Glasrohr | 1260
Tonrohr | 1290
Bolzen/Nagel | 1300
Bolzen | 1310
Adapterbolzen | 1311
Nagel | 1320
Meißelzeichen (z. B. Kreuz, Kerbe, Anker) | 1400
Bohrloch | 1410
Pfahl | 1500
Sonstige Marke | 1600
Marke in Schutzbehälter | 1610
Flasche | 1620
Platte | 1630
Klinkerplatte | 1631
Granitplatte | 1632
Platte mit Loch | 1635
Hohlziegel | 1640
Klebemarke | 1650
Schlagmarke | 1655
Kanaldeckel (Kreuz des Gütesiegels auf Rand) | 1660
Marke besonderer Ausführung | 1670
Punkt dauerhaft und gut erkennbar festgelegt | 1700
Punkt der baulichen Anlage | 1710
Sockel (roh) | 1711
Sockel (verputzt) | 1712
Mauerecke (roh) | 1713
Mauerecke (verputzt) | 1714
Grenzsäule | 1720
Pfeiler | 1800
Kegel | 1820
Festlegung 2. bis 5. Ordnung, Kopf 16x16 oder 12x12 cm, Bezugspunkt Platte 30x30 cm | 2110
Festlegung 2. bis 5. Ordnung, Bezugspunkt Kopf 16x16 oder 12x12 cm, Platte 30x30 cm | 2111
Plattformbolzen mit Aufschrift TP | 2140
Turmbolzen mit Aufschrift TP | 2150
Leuchtschraube oder -bolzen | 2160
Turmbolzen, Festlegungsbolzen oder sonstiger Bolzen, keine weiteren Angaben bekannt oder gespeichert | 2170
Festlegung 2. Ordnung, Kopf 16x16 cm oder 12x12 cm, Bezugspunkt Platte 60x60 cm | 2180
Pfeiler mit Aufschrift AP | 2200
Plattformbolzen mit der Aufschrift AP | 2210
Turmbolzen mit der Aufschrift AP | 2220
Festlegung der Wasserstraßenverwaltung, Stein mit Rohr und Stehbolzen, Typ 1 | 2230
Festlegung der Wasserstraßenverwaltung, Stein mit Rohr und Stehbolzen, Typ 2 | 2240
Festlegung der Wasserstraßenverwaltung, Stein mit Rohr und Stehbolzen, Typ 3 | 2250
Alte Festlegung der Kgl. Generalkommission und von Kurhessen, Rillenstein | 2300
Alte Festlegung von Nassau, exz., ehemals 3.O. | 2320
Rohr mit Schutzkasten, Grundständer | 2550
Rohr mit Verschlusskappe und aufgesetztem Lochstein | 2560
Alte Festlegung in Bayern, exz. | 2600
Alte Festlegung in Bayern | 2610
Alte Festlegung in Bayern und der Pfalz, HDNP-Stein | 2640
Festlegung MP-Pfeiler | 2700
Steinpfeiler | 2750
Betonpfeiler | 2760
Kreuz (gemeisselt) | 2770
Knopf | 2800
Mitte | 2810
Spitze | 2820
Kreuz (Mitte) | 2830
Helmstange | 2840
Fahnenstange | 2850
Wetterstange | 2860
Blitzableiter | 2870
Antenne | 2880
Rohrstange | 2890
Steinplatte, unterirdisch | 2920
Platte, unterirdisch, 60x60 cm | 2930
Platte, unterirdisch, 30x30 cm | 2940
Mauerbolzen, horizontal eingebracht | 3210
Höhenmarke | 3230
sonstiger horizontaler Bolzen | 3290
Hektometerstein | 3820
Schraubeisen | 3845
Ohne Marke Grunddatenbestand: DLKM | 9500 (G)
Abmarkung zeitweilig ausgesetzt | 9600
Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren Grunddatenbestand: DLKM | 9998 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: bemerkungZurAbmarkungKennung: BZA

##### Definition:

'Bemerkung zur Abmarkung' ist eine Angabe zur Sicherung der Abmarkung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_BemerkungZurAbmarkung_Grenzpunkt

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Abmarkung unterirdisch gesichert | 1000
Abmarkung exzentrisch gesichert | 2000
Abmarkung unterirdisch und exzentrisch gesichert | 3000
Ohne unterirdische oder exzentrische Sicherung | 4000

zurück zur Objektart

#### Attributart: relativeHoeheKennung: RHO

##### Definition:

'Relative Höhe' ist die Angabe der Höhe in Meter der 'Abmarkung (Marke)' oberhalb der Erdoberfläche oder der Tiefe in Meter unterhalb der Erdoberfläche.

(Vorzeichenregel: oberhalb der Erdoberfläche '+', unterhalb der Erdoberfläche '-'.)

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Length

zurück zur Objektart

#### Attributart: zwischenmarkeKennung: ZWM

##### Definition:

'Zwischenmarke' ist eine gebietsweise übliche Bezeichnung für ein Grenzzeichen, das in eine geradlinige Flurstücksgrenze eingebracht ist, um den Grenzverlauf bei fehlender Sichtverbindung oder großer Entfernung zwischen den Grenzzeichen ausreichend erkennbar zu machen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

#### Attributart: besonderePunktnummerKennung: BPN

##### Definition:

'Besondere Punktnummer' ist eine durch amtliche Stellen vergebene fachspezifische Kennung für einen Grenzpunkt (z.B.: Landes- oder Bundesgrenzpunktes).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: ausgesetzteAbmarkungKennung: AAM

##### Definition:

'Ausgesetzte Abmarkung' ist eine Kennzeichnung der Stelle, die die Abmarkung eines Grenzpunktes zeitweilig ausgesetzt bzw. zurückgestellt hat (siehe Katalog der Dienststellen).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: festgestellterGrenzpunktKennung: FGP

##### Definition:

'Festgestellter Grenzpunkt' ist ein Hinweis darauf, dass der Grenzpunkt Bestandskraft erlangt hat.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

#### Attributart: sonstigeEigenschaftKennung: SOE

##### Definition:

'Sonstige Eigenschaft' sind Informationen zum Grenzpunkt.

Sonstige Eigenschaften werden im Rahmen der Migration aus bestehenden Verfahrenslösungen übernommen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: gruendeDerAusgesetztenAbmarkungKennung: GAA

##### Definition:

'Gründe der ausgesetzten Abmarkung' zeigt die Gründe auf, weshalb eine Abmarkung zeitweilig ausgesetzt ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_GruendeDerAusgesetztenAbmarkung_Grenzpunkt

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Grenzpunkt durch bauliche Anlage ausreichend gekennzeichnet | 1000
Grenzpunkt liegt innerhalb einer baulichen Anlage | 2000
Grenzpunkt in öffentlich-rechtlichem Bodenordnungsverfahren | 3000
Grenzpunkt liegt innerhalb eines Baugebietes | 4000
Grenzpunkt liegt innerhalb oder an einem Gewässer | 5000
Keine Abmarkung aufgrund von anderweitigen Hindernissen | 6000
Abmarkung würde unzumutbare Schäden verursachen | 7000
Langfristige gemeinschaftliche Nutzung der angrenzenden Flurstücke | 8000
Angrenzende Flurstücke dienen dem Gemeingebrauch | 9000
Sonstiges | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: horizontfreiheitKennung: HOZ

##### Definition:

'Horizontfreiheit' beschreibt die Abschattung bei Satellitenmessverfahren.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Horizontfreiheit_Grenzpunkt

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Uneingeschränkt | 1000
Eingeschränkt | 2000
Nicht geeignet | 3000

zurück zur Objektart

#### Attributart: zeitpunktDerEntstehungKennung: ZDE

##### Definition:

'Zeitpunkt der Entstehung' ist der Zeitpunkt oder das Entstehungsjahr, zu dem der Grenzpunkt fachlich entstanden ist.

Das Attribut kommt vor, wenn der Zeitpunkt der Entstehung von dem Zeitpunkt abweicht, der systemseitig bei der Eintragung in den Bestandsdaten als Anfang der Lebenszeit (siehe Lebenszeitintervall bei Objekten) gesetzt wird. Die Regelungen hierzu sind länderspezifisch gefasst.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Relationsart: zeigtAufKennung: 11003.1-11003.2

##### Definition:

Eine indirekte, versetzte oder exzentrische Abmarkung eines Grenzpunktes zeigt auf den zugehörigen Grenzpunkt, der die Flurstücksgrenze festlegt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_Grenzpunkt

zurück zur Objektart

### AX_Flurstueck_KerndatenKennung: 11004

#### Definition:

'Flurstück Kerndaten' enthält Eigenschaften des Flurstücks, die auch für andere Flurstücksobjektarten gelten (z.B. Historisches Flurstück).

#### Abstrakt:

Ja

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- gemarkung (Grunddatenbestand)
- flurstuecksnummer (Grunddatenbestand)
- flurstueckskennzeichen (Grunddatenbestand)
- amtlicheFlaeche (Grunddatenbestand)
- flurnummer (Grunddatenbestand)
- flurstuecksfolge
- abweichenderRechtszustand
- zweifelhafterFlurstuecksnachweis
- rechtsbehelfsverfahren (Grunddatenbestand)
- objektkoordinaten
- sonstigeEigenschaften
- zeitpunktDerEntstehung
- gemeindezugehoerigkeit (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: gemarkungKennung: GMK

##### Definition:

'Gemarkung' enthält die Eigenschaften aus dem Datentyp 'AX_Gemarkung_Schluessel': 'land' und 'gemarkungsnummer'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Gemarkung_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: flurstuecksnummerKennung: FSN

##### Definition:

'Flurstücksnummer' ist die Bezeichnung (Zähler/Nenner), mit der ein Flurstück innerhalb einer Flur (Flurnummer muss im Land vorhanden sein) oder Gemarkung identifiziert werden kann.

Das Attribut setzt sich zusammen aus:

1. Spalte: Zähler

2. Spalte: Nenner

Die 2. Spalte ist optional.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Flurstuecksnummer

zurück zur Objektart

#### Attributart: flurstueckskennzeichenKennung: (DER) FSK

##### Definition:

'Flurstückskennzeichen' ist ein von der katasterführenden Stelle zur eindeutigen Bezeichnung des Flurstücks vergebenes Ordnungsmerkmal.

##### Bildungsregel:

Die Attributart setzt sich aus den nachfolgenden expliziten Attributarten in der angegebenen Reihenfolge zusammen:

1. Land (2 Stellen)

2. Gemarkungsnummer (4 Stellen)

3. Flurnummer (3 Stellen)

4. Flurstücksnummer

4.1 Zähler (5 Stellen)

4.2 Nenner (4 Stellen)

5. Flurstücksfolge (2 Stellen)

Die Elemente sind rechtsbündig zu belegen, fehlende Stellen sind mit führenden Nullen zu belegen. Da die Flurnummer und die Flurstücksfolge optional sind, sind aufgrund der bundeseinheitlichen Definition im Flurstückskennzeichen die entsprechenden Stellen, sofern sie nicht belegt sind, durch Unterstrich "_" ersetzt. Gleiches gilt für Flurstücksnummern ohne Nenner, hier ist der fehlende Nenner im Flurstückskennzeichen durch Unterstriche zu ersetzen.

Die Gesamtlänge des Flurstückkennzeichens beträgt immer 20 Zeichen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Abgeleiteter Wert:

Ja

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: amtlicheFlaecheKennung: AFL

##### Definition:

'Amtliche Fläche' ist der im Liegenschaftskataster festgelegte Flächeninhalt des Flurstücks in Quadratmeter. Flurstücksflächen kleiner 0,5 Quadratmeter können mit bis zu zwei Nachkommastellen geführt werden, ansonsten ohne Nachkommastellen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

Area

zurück zur Objektart

#### Attributart: flurnummerKennung: FLN

##### Definition:

'Flurnummer' ist die von der katasterführenden Stelle zur eindeutigen Bezeichnung vergebene Nummer einer Flur, die eine Gruppe von zusammenhängenden Flurstücken innerhalb einer Gemarkung umfasst.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Attributart: flurstuecksfolgeKennung: FSF

##### Definition:

'Flurstücksfolge' ist eine weitere Angabe zur Flurstücksnummer zum Nachweis der Flurstücksentwicklung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: abweichenderRechtszustandKennung: ARZ

##### Definition:

'Abweichender Rechtszustand' ist ein Hinweis darauf, dass außerhalb des Grundbuches in einem durch Gesetz geregelten Verfahren der Bodenordnung (siehe Objektart 'Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht', Attributart 'Art der Festlegung', Werte 1750, 1770, 2100 bis 2340, 2900) ein neuer Rechtszustand eingetreten ist und das amtliche Verzeichnis der jeweiligen ausführenden Stelle maßgebend ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

#### Attributart: zweifelhafterFlurstuecksnachweisKennung: ZFM

##### Definition:

'Zweifelhafter Flurstücksnachweis' ist eine Kennzeichnung eines Flurstücks, dessen Angaben nicht zweifelsfrei berichtigt werden können.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

#### Attributart: rechtsbehelfsverfahrenKennung: RBV

##### Definition:

'Rechtsbehelfsverfahren' ist der Hinweis darauf, dass bei dem Flurstück ein laufendes Rechtsbehelfsverfahren anhängig ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

#### Attributart: objektkoordinatenKennung: OBK

##### Definition:

'Objektkoordinaten' sind die Koordinaten [mm] eines das Objekt 'Flurstück' repräsentierenden Punktes in einem amtlichen Lagebezugssystem.

Die 'Objektkoordinaten' sind übergangsweise aus bestehenden Verfahrenslösungen übernommen (Datenmigration).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

GM_Point

zurück zur Objektart

#### Attributart: sonstigeEigenschaftenKennung: SES

##### Definition:

'Sonstige Eigenschaften' sind flurstücksbezogene Informationen, die in dem Datentyp AX_SonstigeEigenschaften enthalten sind.

Die Attributart kommt vor, wenn sie übergangsweise im Rahmen der Migration aus bestehenden Verfahrenslösungen benötigt wird oder wenn die Angaben nicht als eigenständige raumbezogene Elementarobjekte aus dem Objektartenbereich 'Gesetzliche Festlegungen, Zuständigkeiten und Gebietseinheiten' geführt werden.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_SonstigeEigenschaften_Flurstueck

zurück zur Objektart

#### Attributart: zeitpunktDerEntstehungKennung: ZDE

##### Definition:

"Zeitpunkt der Entstehung" ist der Zeitpunkt, zu dem das Flurstück fachlich entstanden ist.

Das Attribut kommt vor, wenn der Zeitpunkt der Entstehung von dem Zeitpunkt abweicht, der systemseitig bei der Eintragung in den Bestandsdaten als Anfang der Lebenszeit (siehe Lebenszeitintervall bei Objekten) gesetzt wird. Die Regelungen hierzu sind länderspezifisch gefasst.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: gemeindezugehoerigkeitKennung: GDZ

##### Definition:

'Gemeindezugehörigkeit' enthält das Gemeindekennzeichen zur Zuordnung der Flurstücksdaten zu einer Gemeinde.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Gemeindekennzeichen

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_FlurstuecksnummerKennung: 11005

#### Definition:

'AX_Flurstücksnummer' ist ein Datentyp, der alle Eigenschaften für den Aufbau der Attributart 'Flurstücksnummer' enthält.

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- zaehler (Grunddatenbestand)
- nenner (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: zaehlerKennung: ZAE

##### Definition:

Dieses Attribut enthält den Zähler der Flurstücknummer ohne führende Nullen. Diese sind gebenenfalls bei der Erzeugung des Flurstückskennzeichens zu ergänzen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: nennerKennung: NEN

##### Definition:

Dieses Attribut enthält den Nenner der Flurstücknummer ohne führende Nullen. Diese sind gegebenenfalls bei der Erzeugung des Flurstückskennzeichens zu ergänzen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_SonstigeEigenschaften_FlurstueckKennung: 11006

#### Definition:

Der Datentyp setzt sich zusammen aus:

1. Kennung, Schlüssel gemäß Festlegung im ALB

2. Fläche des Abschnitts in Quadratmeter

3. Angaben zum Abschnitt/Flurstück (unstrukturiert)

4. Angaben zum Abschnitt - Stelle

5. Angaben zum Abschnitt - Nummer, Aktenzeichen

6. Angaben zum Abschnitt - Bemerkung,

Die Angaben zum Abschnitt/Flurstück sind unstrukturiert (3. Stelle) oder strukturiert (4. - 6. Stelle).

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- kennungSchluessel
- flaecheDesAbschnitts
- angabenZumAbschnittFlurstueck
- angabenZumAbschnittStelle
- angabenZumAbschnittNummerAktenzeichen
- angabenZumAbschnittBemerkung

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: kennungSchluesselKennung: SCH

##### Definition:

'Kennung, Schlüssel' gemäß der Festlegung im ALB

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: flaecheDesAbschnittsKennung: FLA

##### Definition:

Fläche des Abschnitts bzw. Flurstück in Quadratmeter.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Area

zurück zur Objektart

#### Attributart: angabenZumAbschnittFlurstueckKennung: AFL

##### Definition:

Angaben zum Abschnitt/Flurstück (unstrukturiert)

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: angabenZumAbschnittStelleKennung: AST

##### Definition:

Angaben zum Abschnitt - Stelle

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: angabenZumAbschnittNummerAktenzeichenKennung: ANA

##### Definition:

Angaben zum Abschnitt - Nummer, Aktenzeichen

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: angabenZumAbschnittBemerkungKennung: ABE

##### Definition:

Angaben zum Abschnitt - Bemerkung

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: Angaben zur LageKennung: 12000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Angaben zur Lage' und der Kennung '12000' umfasst die Objektarten, Klassen und Datentypen (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

12001 'Lagebezeichnung ohne Hausnummer'

12002 'Lagebezeichnung mit Hausnummer'

12003 'Lagebezeichnung mit Pseudonummer'

12004 'AX_Lagebezeichnung' (Datentyp, Auswahltyp)

12005 'AX_Lage' (abstrakte Klasse)

12006 'Georeferenzierte Gebäudeadresse'

12007 'AX_Post' (Datentyp)

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_LagebezeichnungOhneHausnummerKennung: 12001

#### Definition:

[E] 'Lagebezeichnung ohne Hausnummer' ist die ortsübliche oder amtlich festgesetzte Benennung der Lage von Flurstücken und Gebäuden, die keine Hausnummer haben (z.B. Namen und Bezeichnungen von Gewannen, Straßen, Gewässern).

#### Abgeleitet aus:

AX_Lage

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Lagebezeichnung 'verschlüsselt' und Lagebezeichnung 'unverschlüsselt ' schließen sich gegenseitig aus; eine dieser Attributarten muss vorhanden sein.

Die Relation zum Objekt 'AX_GeoreferenzierteGebaeudeadresse' muss nur dann gebildet werden,

- wenn eine Relation zu einem Objekt 'AX_Gebaeude' existiert und

- wenn 'AX_GeoreferenzierteGebaeudeadresse' keine Relation 'weistAuf' oder 'verweistAuf' besitzt und dauerhaft im ALKIS-Bestand geführt wird.

Bei Änderungen des Objekts 'AX_LagebezeichnungOhneHausnummer' mit einer Relation zu AX_Gebaeude muss stets auch die Fortführung des Objekts 'AX_GeoreferenzierteGebaeudeadresse' berücksichtigt werden.

#### Attributarten:

- zusatzZurLagebezeichnung
- ortsteil

#### Relationsarten:

- gehoertZu (Grunddatenbestand)
- beschreibt
- gehoertAuchZu
- gehoertZuOhne

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: zusatzZurLagebezeichnungKennung: ZLB

##### Definition:

'Zusatz zur Lagebezeichnung' ist eine Ergänzung zur Lagebezeichnung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: ortsteilKennung: ORT

##### Definition:

'Ortsteil' ist eine Ergänzung zur Lagebezeichnung um den Ortsteil.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Relationsart: gehoertZuKennung: (INV)11001-12001

##### Definition:

Eine 'Lagebezeichnung ohne Hausnummer' gehört zu einem oder mehreren 'Flurstücken'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

1..*

##### Zielobjektart:

AX_Flurstueck

##### Inverse Relationsart:

zeigtAuf

zurück zur Objektart

#### Relationsart: beschreibtKennung: (INV)17003-12001

##### Definition:

Eine 'Lagebezeichung ohne Hausnummer' beschreibt ein oder mehrere 'historische Flurstücke ohne Raumbezug'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_HistorischesFlurstueckOhneRaumbezug

##### Inverse Relationsart:

zeigtAuf

zurück zur Objektart

#### Relationsart: gehoertAuchZuKennung: (INV)12006-12001

##### Definition:

Eine 'Lagebezeichung ohne Hausnummer' gehört auch zu eine 'georeferenzierte Gebäudeadresse'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_GeoreferenzierteGebaeudeadresse

##### Inverse Relationsart:

zeigtAuf

zurück zur Objektart

#### Relationsart: gehoertZuOhneKennung: (INV)31001-12001

##### Definition:

'Lagebezeichnung ohne Hausnummer' gehört zu einem Gebäude

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_Gebaeude

##### Inverse Relationsart:

zeigtAufOhne

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_LagebezeichnungMitHausnummerKennung: 12002

#### Definition:

[E] 'Lagebezeichnung mit Hausnummer' ist die ortsübliche oder amtlich festgesetzte Benennung der Lage von Flurstücken und Gebäuden, die eine Lagebezeichnung mit Hausnummer haben.

Hinweis zur Ableitung einer punktförmigen Geometrie zur Verortung der Hausnummer:

Bei einer abweichenden Positionierung von der Standardposition liegt ein Präsentationsobjekt (Text) vor aus dem diese abgeleitet werden kann.

#### Abgeleitet aus:

AX_Lage

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Lagebezeichnung 'verschlüsselt' und Lagebezeichnung 'unverschlüsselt ' schließen sich gegenseitig aus; eine dieser Attributarten muss vorhanden sein.

Die Relation zum Objekt 'AX_GeoreferenzierteGebaeudeadresse' muss nur dann gebildet werden, wenn die Relation zu einem Objekt 'AX_Gebaeude' oder 'AX_Turm' existiert und wenn 'AX_GeoreferenzierteGebaeudeadresse' dauerhaft im ALKIS-Bestand geführt wird. Bei Änderungen des Objekts 'AX_LagebezeichnungMitHausnummer' muss stets auch das Objekt 'AX_GeoreferenzierteGebaeudeadresse' entsprechend fortgeführt werden.

#### Attributarten:

- hausnummer (Grunddatenbestand)
- ortsteil

#### Relationsarten:

- beziehtSichAuf
- weistZum
- gehoertZu (Grunddatenbestand)
- hat
- beziehtSichAuchAuf

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: hausnummerKennung: HNR

##### Definition:

'Hausnummer' ist die von der Gemeinde für ein bestehendes oder geplantes Gebäude vergebene Nummer und ggf. einem Adressierungszusatz. Diese Attributart wird in Verbindung mit dem Straßennamen (verschlüsselte oder unverschlüsselte Lagebezeichnung) vergeben.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: ortsteilKennung: ORT

##### Definition:

'Ortsteil' ist eine Ergänzung zur Lagebezeichnung um den Ortsteil.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Relationsart: beziehtSichAufKennung: (INV)31001-12002

##### Definition:

Eine 'Lagebezeichnung mit Hausnummer' bezieht sich auf ein 'Gebäude'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_Gebaeude

##### Inverse Relationsart:

zeigtAuf

zurück zur Objektart

#### Relationsart: weistZumKennung: (INV)51001-12002

##### Definition:

Eine 'Lagebezeichnung mit Hausnummer' weist zum 'Turm'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_Turm

##### Inverse Relationsart:

zeigtAuf

zurück zur Objektart

#### Relationsart: gehoertZuKennung: (INV)11001-12002

##### Definition:

Eine 'Lagebezeichnung mit Hausnummer' gehört zu einem oder mehreren 'Flurstücken'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

1..*

##### Zielobjektart:

AX_Flurstueck

##### Inverse Relationsart:

weistAuf

zurück zur Objektart

#### Relationsart: hatKennung: (INV)17003-12002

##### Definition:

Eine 'Lagebezeichung mit Hausnummer' hat ein oder mehrere 'historische Flurstücke ohne Raumbezug'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_HistorischesFlurstueckOhneRaumbezug

##### Inverse Relationsart:

weistAuf

zurück zur Objektart

#### Relationsart: beziehtSichAuchAufKennung: (INV)12006-12002

##### Definition:

Eine 'Lagebezeichung mit Hausnummer' bezieht sich auch auf eine 'georeferenzierte Gebäudeadresse'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_GeoreferenzierteGebaeudeadresse

##### Inverse Relationsart:

weistAuf

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_LagebezeichnungMitPseudonummerKennung: 12003

#### Definition:

[E] 'Lagebezeichnung mit Pseudonummer' ist die von der katasterführenden Stelle für ein bestehendes oder geplantes Gebäude vergebene Lagebezeichnung und ggf. einem Adressierungszusatz, wenn von der Gemeinde für das Gebäude keine Lagebezeichnung mit Hausnummer vergeben wurde (z. B. Kirche, Nebengebäude).

#### Abgeleitet aus:

AX_Lage

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Soll ein Nebengebäude einem Hauptgebäude, für das eine Hausnummer existiert, zugeordnet werden, ist diese Hausnummer beim Nebengebäude als "Pseudonummer" zu führen und zusätzlich die Attributart "Laufende Nummer" zu belegen.

#### Konsistenzbedingungen:

Lagebezeichnung 'verschlüsselt' und Lagebezeichnung 'unverschlüsselt ' schließen sich gegenseitig aus; eine dieser Attributarten muss vorhanden sein.

Die Relation zum Objekt 'AX_GeoreferenzierteGebaeudeadresse' muss nur dann gebildet werden, wenn die Relation zu einem Objekt 'AX_Gebaeude' existiert und wenn 'AX_GeoreferenzierteGebaeudeadresse' dauerhaft im ALKIS-Bestand geführt wird. Bei Änderungen des Objekts 'AX_LagebezeichnungMitPseudonummer' und nicht belegtem Attribut 'laufendeNummer' muss stets auch das Objekt 'AX_GeoreferenzierteGebaeudeadresse' entsprechend fortgeführt werden.

#### Attributarten:

- pseudonummer
- laufendeNummer
- ortsteil

#### Relationsarten:

- gehoertZu
- gehoertZuPseudo

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: pseudonummerKennung: PNR

##### Definition:

'Pseudonummer' ist eine von der katasterführenden Stelle vergebene Nummer.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: laufendeNummerKennung: LNR

##### Definition:

'Laufende Nummer' ist die von der katasterführenden Stelle vergebene Nummer zur Zuordnung einzelner Gebäude zueinander.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: ortsteilKennung: ORT

##### Definition:

'Ortsteil' ist eine Ergänzung zur Lagebezeichnung um den Ortsteil.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Relationsart: gehoertZuKennung: (INV)31001-12003

##### Definition:

Eine 'Lagebezeichnung mit Pseudonummer' gehört zu einem 'Gebäude'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_Gebaeude

##### Inverse Relationsart:

hat

zurück zur Objektart

#### Relationsart: gehoertZuPseudoKennung: (INV)12006-12003

##### Definition:

Eine 'Lagebezeichung mit Pseudonummer' gehört zu Pseudo zu einer 'georeferenzierte Gebäudeadresse'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_GeoreferenzierteGebaeudeadresse

##### Inverse Relationsart:

verweistAuf

zurück zur Objektart

### AX_LagebezeichnungKennung: 12004

#### Definition:

Der Auswahldatentyp 'Lagebezeichnung' beinhaltet eine verschlüsselte oder unverschlüsselte Lagebezeichnung.

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- unverschluesselt (Grunddatenbestand)
- verschluesselt (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: unverschluesseltKennung: UNV

##### Definition:

'Unverschlüsselte Lagebezeichnung' ist die unverschlüsselte Bezeichnung einer Lage.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: verschluesseltKennung: SCH

##### Definition:

'Verschlüsselte Lagebezeichnung' ist ein eindeutiges Fachkennzeichen (siehe Katalog der verschlüsselten Lagebezeichnungen).

Die Attributart setzt sich zusammen aus dem Gemeindekennzeichen mit den Verschlüsselungen für

1. Spalte: Land

2. Spalte: Regierungsbezirk

3. Spalte: Kreis (kreisfreie Stadt)

4. Spalte: Gemeinde

5. Spalte: Lage

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_VerschluesselteLagebezeichnung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_LageKennung: 12005

#### Definition:

[E] 'Lage' ist eine Klasse mit Eigenschaften, die für alle Objektarten dieser Objektartengruppe gelten und an diese vererbt werden.

#### Abstrakt:

Ja

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- lagebezeichnung (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: lagebezeichnungKennung: LBZ

##### Definition:

Die 'Lagebezeichnung' beinhaltet die verschlüsselte oder unverschlüsselte Lagebezeichnung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Lagebezeichnung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_GeoreferenzierteGebaeudeadresseKennung: 12006

#### Definition:

[E] 'Georeferenzierte Gebäudeadresse' enthält alle Informationen für die Ausgabe der amtlichen Hauskoordinate.

#### Abgeleitet aus:

AU_Punktobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Objektart darf nur unter den folgenden Voraussetzungen existieren:

- eine der drei Relationen 'weistAuf', 'zeigtAuf' oder 'verweistAuf' muss belegt sein

- eine Relation darf nur auf ein Zielobjekt verweisen, dass eine verschlüsselte Lageinformation beinhaltet

- es darf nur eine Relationsart belegt sein

- das entsprechende Lageobjekt muss mit einem der Objekte 'Gebäude', 'Turm' oder 'Flurstück' der Modellart DLKM (einschließlich DKKMx) verbunden sein.

Bei Änderungen der Objekte 'Lagebezeichnung mit Hausnummer', 'Lagebezeichnung ohne Hausnummer' oder 'Lagebezeichnung mit Pseudonummer' muss stets auch das Objekt 'Georeferenzierte Gebäudeadresse' entsprechend fortgeführt werden.

Die Position der 'Georeferenzierte Gebäudeadresse’ ist durch eine geeignete Methode gemäß der Qualitätsangabe innerhalb des Gebäudes oder des Flurstücks zu erzeugen. Ist ein Präsentationsobjekt Hausnummer oder Flurstücksnummer vorhanden, kann dessen Position anstelle der Methode verwendet werden.

Die Attribute aus AX_GeoreferenzierteGebaeudeadresse sind in Übereinstimmung mit den referenzierten "Lagen" abzuleiten.

Zur Ableitung der Qualitätsangaben dienen folgende Regeln:

- amtlichMit (A):

- AX_LagebezeichnungMitHausnummer hat eine Relation zu AX_Gebaeude oder

- AX_LagebezeichnungMitHausnummer hat eine Relation zu AX_Turm

- amtlich (B):

- AX_LagebezeichnungMitHausnummer hat eine Relation ausschließlich zu AX_Flurstueck (nicht zu AX_Gebaeude oder AX_Turm)

- katasterintern (C):

- AX_LagebezeichnungMitPseudonummer hat Relation zu AX_Gebaeude (z. B. Kirche)

- AX_LagebezeichnungOhneHausnummer mit Relation zu AX_Gebaeude (z. B. Hofstellen)

#### Attributarten:

- qualitaetsangaben
- land
- regierungsbezirk
- kreis
- gemeinde
- ortsteil
- strassenschluessel
- hausnummer
- adressierungszusatz
- postalischeAdresse

#### Relationsarten:

- weistAuf
- verweistAuf
- zeigtAuf

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: QUA

##### Definition:

Enthält Qualitätsaussagen zur Lage der Gebäudekoordinate.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Qualitaet_Hauskoordinate

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
AmtlichMit (A) Amtliche Hausnummer, Koordinate liegt sicher innerhalb der erfassten Gebäudegeometrie. | 1000
Amtlich (B) Amtliche Hausnummer, Koordinate liegt sicher innerhalb der Flurstücksfläche, das Gebäude ist nicht sicher in der Örtlichkeit vorhanden. | 2000
Katasterintern (C) Katasterinterne Hausnummer, die Koordinate liegt sicher innerhalb der erfassten Gebäudegeometrie. | 3000

zurück zur Objektart

#### Attributart: landKennung: LAN

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: regierungsbezirkKennung: RBZ

##### Definition:

Belegt mit einer Stelle. Falls Regierungsbezirk nicht vorkommt, wird Füllzeichen '0' verwendet.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: kreisKennung: KRS

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: gemeindeKennung: GMD

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: ortsteilKennung: OTT

##### Definition:

Belegt mit vier Stellen. Falls Ortsteil nicht vorkommt, wird Füllzeichen '0' verwendet.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: strassenschluesselKennung: SSS

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: hausnummerKennung: HNR

##### Definition:

'Hausnummer' ist die von der Gemeinde für ein bestehendes oder geplantes Gebäude vergebene Nummer ohne Adressierungszusatz.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: adressierungszusatzKennung: ADZ

##### Definition:

Adressierungszusatz wird (soweit vorhanden) aus der Attributart 'Hausnummer' bei AX_LagebezeichnungMitHausnummer oder aus der Attributart 'Pseudonummer’ bei AX_LagebezeichnungMitPseudonummer abgeleitet.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: postalischeAdresseKennung: POA

##### Definition:

'Postalische Adresse' enthält Angaben, die entweder direkt geführt oder extern ergänzt werden. Das Endprodukt muss bei Abgabe an den Kunden diese Informationen enthalten.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Post

zurück zur Objektart

#### Relationsart: weistAufKennung: 12006-12002

##### Definition:

Die inverse Relation wird optional belegt, damit keine Implementierung unmittelbar zur Umstellung auf das neue Verfahren zur Ableitung der Hauskoordinate gezwungen wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_LagebezeichnungMitHausnummer

##### Inverse Relationsart:

beziehtSichAuchAuf

zurück zur Objektart

#### Relationsart: verweistAufKennung: 12006-12003

##### Definition:

Die inverse Relation wird optional belegt, damit keine Implementierung unmittelbar zur Umstellung auf das neue Verfahren zur Ableitung der Hauskoordinate gezwungen wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_LagebezeichnungMitPseudonummer

##### Inverse Relationsart:

gehoertZuPseudo

zurück zur Objektart

#### Relationsart: zeigtAufKennung: 12006-12001

##### Definition:

Die inverse Relation wird optional belegt, damit keine Implementierung unmittelbar zur Umstellung auf das neue Verfahren zur Ableitung der Hauskoordinate gezwungen wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_LagebezeichnungOhneHausnummer

##### Inverse Relationsart:

gehoertAuchZu

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_PostKennung: 12007

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- postleitzahl
- ortsnamePost
- zusatzOrtsname
- strassenname
- ortsteilPost

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: postleitzahlKennung: PLZ

##### Definition:

'Postleitzahl' ist die Postleitzahl der Postzustellung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: ortsnamePostKennung: ONM

##### Definition:

'OrtsnamePost' ist der postalische Ortsname.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zusatzOrtsnameKennung: ZON

##### Definition:

'ZusatzOrtsname' enthält einen Zusatz zum postalischen Ortsnamen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: strassennameKennung: STN

##### Definition:

'Straßenname' enthält die postalisch geführte Schreibweise des Straßennamens, sie kann vom amtlichen Straßennamen abweichen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: ortsteilPostKennung: POT

##### Definition:

'OrtsteilPost' ist der postalische Ortsteilname.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: Angaben zum NetzpunktKennung: 13000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Angaben zum Netzpunkt' und der Kennung '13000' umfasst die Objektarten und Datentypen (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

13001 'Aufnahmepunkt'

13002 'Sicherungspunkt'

13003 'Sonstiger Vermessungspunkt'

13004 'AX_Netzpunkt' (abstrakte Klasse)

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_AufnahmepunktKennung: 13001

#### Definition:

[E] 'Aufnahmepunkt' ist ein Punkt des Lagefestpunktfeldes - Aufnahmepunktfeld und dient der örtlichen Aufnahme von Objektpunkten.

Das Aufnahmepunktfeld ist eine Verdichtungsstufe des Lagefestpunktfeldes - Trigonometrisches Festpunktfeld (Grundlagenvermessung).

#### Abgeleitet aus:

AX_Netzpunkt

#### Objekttyp:

ZUSO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Das ZUSO besteht aus einem oder mehreren REO 'PunktortAU'.

#### Attributarten:

keine

#### Relationsarten:

- hat

zurück zur Objektartenübersicht

#### Relationsart: hatKennung: 13001-13002

##### Definition:

'Aufnahmepunkt' hat 'Sicherungspunkt'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Sicherungspunkt

##### Inverse Relationsart:

gehoertZu

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_SicherungspunktKennung: 13002

#### Definition:

[E] 'Sicherungspunkt' ist ein Punkt des Netzpunktfeldes, der vermarkt ist und der Sicherung eines Aufnahmepunktes oder Sonstigen Vermessungspunktes dient.

#### Abgeleitet aus:

AX_Netzpunkt

#### Objekttyp:

ZUSO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Eine der beiden Relationsarten 'beziehtSichAuf' oder gehoertZu' muss vorhanden sein. Sofern der Aufnahmepunkt oder Sonstige Vermessungspunkt nicht mehr vorhanden ist, so kann der Sicherungspunkt auch losgelöst vom Aufnahmepunkt oder Sonstigen Vermessungspunkt weiter geführt werden. Die Relationsarten 'beziehtSichAuf' oder gehoertZu' müssen dann nicht vorhanden sein.

#### Konsistenzbedingungen:

Das ZUSO besteht aus einem oder mehreren REO 'PunktortAU'.

#### Attributarten:

keine

#### Relationsarten:

- gehoertZu
- beziehtSichAuf

zurück zur Objektartenübersicht

#### Relationsart: gehoertZuKennung: (INV)13001-13002

##### Definition:

'Sicherungspunkt' gehört zu 'Aufnahmepunkt'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_Aufnahmepunkt

##### Inverse Relationsart:

hat

zurück zur Objektart

#### Relationsart: beziehtSichAufKennung: (INV)13003-13002

##### Definition:

'Sicherungspunkt' bezieht sich auf 'Sonstiger Vermessungspunkt'

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_SonstigerVermessungspunkt

##### Inverse Relationsart:

mit

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_SonstigerVermessungspunktKennung: 13003

#### Definition:

[E] 'Sonstiger Vermessungspunkt' ist ein Punkt des Aufnahmepunktfeldes, der weder Aufnahmepunkt noch Sicherungspunkt ist (z. B. Polygonpunkt, Liniennetzpunkt).

#### Abgeleitet aus:

AX_Netzpunkt

#### Objekttyp:

ZUSO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Das ZUSO besteht aus einem oder mehreren REO 'PunktortAU'.

#### Attributarten:

- art

#### Relationsarten:

- mit

zurück zur Objektartenübersicht

#### Relationsart: mitKennung: 13003-13002

##### Definition:

'Sonstiger Vermessungspunkt' mit 'Sicherungspunkt'

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Sicherungspunkt

##### Inverse Relationsart:

beziehtSichAuf

zurück zur Objektart

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' beschreibt die Art des sonstigen Vermessungspunktes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_NetzpunktKennung: 13004

#### Definition:

[E] 'Netzpunkt' ist eine Klasse, die allgemeingültige Eigenschaften für alle Objektarten dieser Objektartengruppe enthält.

#### Abstrakt:

Ja

#### Abgeleitet aus:

AA_ZUSO

#### Objekttyp:

ZUSO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- punktkennung (Grunddatenbestand)
- zustaendigeStelle
- sonstigeEigenschaft
- horizontfreiheit
- relativeHoehe
- vermarkung_Marke (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: punktkennungKennung: PKN

##### Definition:

"Punktkennung" ist ein von der katasterführenden Stelle vergebenes Ordnungsmerkmal.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustaendigeStelleKennung: ZST

##### Definition:

'Zuständige Stelle' enthält den Namen der Stelle, die eine Zuständigkeit besitzt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: sonstigeEigenschaftKennung: SOE

##### Definition:

"Sonstige Eigenschaft" enthält Informationen zum Netzpunkt. Sonstige Eigenschaften werden im Rahmen der Migration aus bestehenden Verfahrenslösungen übernommen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: horizontfreiheitKennung: HOZ

##### Definition:

'Horizontfreiheit' beschreibt die Abschattung bei Satellitenmessverfahren.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Horizontfreiheit_Netzpunkt

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Uneingeschränkt | 1000
Eingeschränkt | 2000
Nicht geeignet | 3000

zurück zur Objektart

#### Attributart: relativeHoeheKennung: RHO

##### Definition:

'Relative Höhe' ist die Angabe der Höhe in Meter der 'Vermarkung (Marke)' oberhalb der Erdoberfläche oder der Tiefe in Meter unterhalb der Erdoberfläche.

(Vorzeichenregel: oberhalb der Erdoberfläche '+', unterhalb der Erdoberfläche '-'.)

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Length

zurück zur Objektart

#### Attributart: vermarkung_MarkeKennung: VMA

##### Definition:

'Vermarkung (Marke)' ist die Marke zur dauerhaften Kennzeichnung von Vermessungspunkten im Boden und an baulichen Anlagen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Marke

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Marke, allgemein Grunddatenbestand: DLKM | 1000 (G)
Stein | 1100
Stein, Grenzstein | 1110
Lochstein | 1111
Vermessungspunktstein | 1112
Unbehauener Feldstein | 1120
Gemeinde- und Waldgrenzstein | 1130
Gemeindegrenzstein | 1131
Waldgrenzstein, Forstgrenzstein | 1132
Kunststoffmarke | 1140
Landesgrenzstein | 1160
Stein mit Besonderheiten in Form oder Material | 1190
Rohr | 1200
Rohr mit Schutzkappe | 1201
Rohr mit Kopf | 1202
Eisenrohr | 1210
Eisenrohr (mit Schutzkappe) | 1211
Eisenrohr (ohne Schutzkappe) | 1212
Kunststoffrohr | 1220
Kunststoffrohr (mit Schutzkappe) | 1221
Kunststoffrohr (ohne Schutzkappe) | 1222
Drainrohr | 1230
Rohr mit Schutzkasten | 1240
Zementrohr | 1250
Glasrohr | 1260
Tonrohr | 1290
Bolzen/Nagel | 1300
Bolzen | 1310
Adapterbolzen | 1311
Nagel | 1320
Meißelzeichen (z. B. Kreuz, Kerbe, Anker) | 1400
Bohrloch | 1410
Pfahl | 1500
Sonstige Marke | 1600
Marke in Schutzbehälter | 1610
Flasche | 1620
Platte | 1630
Klinkerplatte | 1631
Granitplatte | 1632
Platte mit Loch | 1635
Hohlziegel | 1640
Klebemarke | 1650
Schlagmarke | 1655
Kanaldeckel (Kreuz des Gütesiegels auf Rand) | 1660
Marke besonderer Ausführung | 1670
Punkt dauerhaft und gut erkennbar festgelegt | 1700
Punkt der baulichen Anlage | 1710
Sockel (roh) | 1711
Sockel (verputzt) | 1712
Mauerecke (roh) | 1713
Mauerecke (verputzt) | 1714
Grenzsäule | 1720
Pfeiler | 1800
Kegel | 1820
Festlegung 2. bis 5. Ordnung, Kopf 16x16 oder 12x12 cm, Bezugspunkt Platte 30x30 cm | 2110
Festlegung 2. bis 5. Ordnung, Bezugspunkt Kopf 16x16 oder 12x12 cm, Platte 30x30 cm | 2111
Plattformbolzen mit Aufschrift TP | 2140
Turmbolzen mit Aufschrift TP | 2150
Leuchtschraube oder -bolzen | 2160
Turmbolzen, Festlegungsbolzen oder sonstiger Bolzen, keine weiteren Angaben bekannt oder gespeichert | 2170
Festlegung 2. Ordnung, Kopf 16x16 cm oder 12x12 cm, Bezugspunkt Platte 60x60 cm | 2180
Pfeiler mit Aufschrift AP | 2200
Plattformbolzen mit der Aufschrift AP | 2210
Turmbolzen mit der Aufschrift AP | 2220
Festlegung der Wasserstraßenverwaltung, Stein mit Rohr und Stehbolzen, Typ 1 | 2230
Festlegung der Wasserstraßenverwaltung, Stein mit Rohr und Stehbolzen, Typ 2 | 2240
Festlegung der Wasserstraßenverwaltung, Stein mit Rohr und Stehbolzen, Typ 3 | 2250
Alte Festlegung der Kgl. Generalkommission und von Kurhessen, Rillenstein | 2300
Alte Festlegung von Nassau, exz., ehemals 3.O. | 2320
Rohr mit Schutzkasten, Grundständer | 2550
Rohr mit Verschlusskappe und aufgesetztem Lochstein | 2560
Alte Festlegung in Bayern, exz. | 2600
Alte Festlegung in Bayern | 2610
Alte Festlegung in Bayern und der Pfalz, HDNP-Stein | 2640
Festlegung MP-Pfeiler | 2700
Steinpfeiler | 2750
Betonpfeiler | 2760
Kreuz (gemeisselt) | 2770
Knopf | 2800
Mitte | 2810
Spitze | 2820
Kreuz (Mitte) | 2830
Helmstange | 2840
Fahnenstange | 2850
Wetterstange | 2860
Blitzableiter | 2870
Antenne | 2880
Rohrstange | 2890
Steinplatte, unterirdisch | 2920
Platte, unterirdisch, 60x60 cm | 2930
Platte, unterirdisch, 30x30 cm | 2940
Mauerbolzen, horizontal eingebracht | 3210
Höhenmarke | 3230
sonstiger horizontaler Bolzen | 3290
Hektometerstein | 3820
Schraubeisen | 3845
Ohne Marke Grunddatenbestand: DLKM | 9500 (G)
Abmarkung zeitweilig ausgesetzt | 9600
Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren Grunddatenbestand: DLKM | 9998 (G)

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: Angaben zum PunktortKennung: 14000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Angaben zum Punktort' und der Kennung '14000' umfasst die folgenden Objektarten, abstrakte Klassen und Datentypen (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

14001 'AX_Punktort' (abstrakte Klasse)

14002 'PunktortAG'

14003 'PunktortAU'

14004 'PunktortTA'

14005 'Schwere'

14006 'AX_DQPunktort' (Datentyp)

14007 'AX_Schwereanomalie_Schwere' (Datentyp)

14009 'AX_LI_ProcessStep_Punktort' (Datentyp)

14011 'AX_DQSchwere' (Datentyp)

14012 'AX_VertikalerSchweregradient' (Datentyp)

zurück zur Objektartenübersicht

### AX_PunktortKennung: 14001

#### Definition:

[E] 'Punktort' definiert die räumliche Position oder die ebene Lage oder die Höhe eines Objektes der Objektarten 'Lagefestpunkt', 'Höhenfestpunkt', 'Schwerefestpunkt', 'Referenzstationspunkt', 'Grenzpunkt', 'Besonderer Gebäudepunkt', 'Aufnahmepunkt', 'Sicherungspunkt', 'Sonstiger Vermessungspunkt', 'Besonderer topographischer Punkt' oder 'Besonderer Bauwerkspunkt' in einem Bezugssystem nach ISO 19111. Es sind keine zusammengesetzten Bezugssysteme (ISO 19111, Ziffer 6.2.3) zugelassen.

Bei AX_Punktort handelt es sich um die abstrakte Verallgemeinerung der drei Punktortvarianten 'PunktortAG', 'PunktortAU' und 'PunktortTA', die sich jeweils in ihrer geometrischen Ausprägung entsprechend dem AAA-Basisschema unterscheiden.

Jedes Objekt Punktort kann nur zu einem Punktobjekt gehören, auch wenn mehrere Punkte aufeinander fallen.

#### Abstrakt:

Ja

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Das 'Bezugssystem' gemäß ISO 19111 ist objektbildend.

Das Lebenszeitintervall des Objekts beginnt mit dem Entstehen und endet spätestens mit dem Untergang eines Objektes der Objektarten 'Lagefestpunkt', 'Höhenfestpunkt', 'Schwerefestpunkt', 'Referenzstationspunkt', 'Grenzpunkt', 'Besonderer Gebäudepunkt', 'Aufnahmepunkt', 'Sicherungspunkt', 'Sonstiger Vermessungspunkt', 'Besonderer topographischer Punkt' oder 'Besonderer Bauwerkspunkt'.

#### Konsistenzbedingungen:

1. 'Punktort' der Objektart 'Grenzpunkt':

Jedes Objekt der Objektart 'Grenzpunkt', der in einer Flurstücksgrenze liegt, hat nur einen 'PunktortTA'. (Hinweis: Nur dieser 'Punktort' führt zur Darstellung in der Liegenschaftskarte.)

Ein 'Grenzpunkt' außerhalb einer Flurstücksgrenze liegt (indirekte, versetzte oder exzentrische Abmarkung eines Grenzpunktes), hat immer einen 'PunktortAU'.

2. 'Punktort' der Objektarten 'Lagefestpunkt', 'Höhenfestpunkt', 'Schwerefestpunkt', 'Referenzstationspunkt', 'Besonderer topographischer Punkt', 'Aufnahmepunkt', 'Sicherungspunkt' und 'Sonstiger Vermessungspunkt':

Jedes Objekt besteht aus 'PunktortAU'-Objekten.

3. 'Punktort' der Objektart 'Besonderer Gebäudepunkt' und 'Besonderer Bauwerkspunkt':

Jedes Objekt besteht aus 'PunktortAG'-Objekten und/oder 'PunktortAU'-Objekten.

4. Das Objekt 'PunktortAU' wird auch zur Darstellung weiterer Bezugssysteme verwendet.

#### Attributarten:

- kartendarstellung (Grunddatenbestand)
- koordinatenstatus
- ueberpruefungsdatum
- hinweise
- qualitaetsangaben (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: kartendarstellungKennung: KDS

##### Definition:

'Kartendarstellung' ist ein Hinweis darauf, dass der 'Punktort' zur Darstellung in einer Karte führt. Welche Objektarten Bestandteil der ALKIS-Standardausgabe 'Liegenschaftskarte' sind, regelt der AAA_Ausgabekatalog.

Hinweis:

Die Objektarten 'Grenzpunkt', 'Besonderer Gebäudepunkt', 'Besonderer topographischer Punkt', 'Besonderer Bauwerkspunkt', 'Aufnahmepunkt', 'Sicherungspunkt' und 'Sonstiger Vermessungspunkt' weisen jeweils immer nur einen 'Punktort' mit der Attributart 'Kartendarstellung' mit der Werteart TRUE auf.

Die Werteart TRUE kommt immer vor beim 'PunktortTA'-Objekt zu einem 'Grenzpunkt'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

#### Attributart: koordinatenstatusKennung: KST

##### Definition:

"Koordinatenstatus" gibt an, ob die Koordinaten bzw. die Höhe amtlich sind oder einen anderen Status besitzen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Koordinatenstatus_Punktort

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Amtliche Koordinaten bzw. amtliche Höhe Gültiger Wert in dem amtlichen Bezugssystem. | 1000
Weitere gültige Koordinaten bzw. weitere gültige Höhe Weiterer gültiger Wert in einem nicht-amtlichen Bezugssystem. | 2000
Vorläufige Koordinaten bzw. vorläufige Höhe Vorläufige Koordinaten bzw. vorläufige Höhe. | 3000
Historische (nicht mehr gültige) Koordinaten bzw. Höhe Ein historischer, nicht mehr amtlicher oder gültiger Wert. | 5000

zurück zur Objektart

#### Attributart: ueberpruefungsdatumKennung: PRU

##### Definition:

"Überprüfungsdatum" gibt das Datum der letzten Überprüfung (durch Messung) an, bei der die Koordinaten bzw. die Höhe gegenüber benachbarten Festpunkten als unverändert festgestellt wurden.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: hinweiseKennung: HIN

##### Definition:

"Hinweise" kann Bemerkungen zur Messung, zur Berechnung, zum Koordinatenstatus, zu Genauigkeitsangaben und zum Punktuntergang enthalten.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: Q2D

##### Definition:

Angaben zur Herkunft, Genauigkeit und Vertrauenswürdigkeit der Informationen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQPunktort

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_PunktortAGKennung: 14002

#### Definition:

[E] 'PunktortAG' ist ein Punktort mit redundanzfreier Geometrie (Besonderer Gebäudepunkt, Besonderer Bauwerkspunkt) innerhalb eines Geometriethemas.

#### Abgeleitet aus:

AG_Punktobjekt

AX_Punktort

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Objekte der Objektarten 'Besonderer Gebäudepunkt' und 'Besonderer Bauwerkspunkt' werden durch genau ein 'PunktortAG'-Objekt referenziert.

Dessen Geometrie muss zwingend mit einem Punkt der Geometrie entsprechend der Themendefinition z. B. eines Gebäude-, Bauteil- bzw. Bauwerksobjekts zusammenfallen.

Ein 'PunktortAG' muss bei 'Gebäude-' bzw. 'Bauteilobjekten' mit einem Punkt der Geometrie des äußeren Umrings oder - falls vorhanden - des inneren Rings identisch sein.

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Bei jedem 'PunktortAG' muss das Attribut 'Kartendarstellung' auf 'TRUE' gesetzt sein.

#### Attributarten:

keine

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_PunktortAUKennung: 14003

#### Definition:

[E] 'PunktortAU' ist ein Punktort mit unabhängiger Geometrie ohne Zugehörigkeit zu einem Geometriethema. Er kann zu ZUSOs der folgenden Objektarten gehören: Grenzpunkt, Besonderer Gebäudepunkt, Besonderer Bauwerkspunkt, Aufnahmepunkt, Sicherungspunkt, Sonstiger Vermessungspunkt, Besonderer topographischer Punkt, Lagefestpunkt, Höhenfestpunkt, Schwerefestpunkt, Referenzstationspunkt.

#### Abgeleitet aus:

AU_Punktobjekt

AX_Punktort

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

keine

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_PunktortTAKennung: 14004

#### Definition:

[E] 'PunktortTA' ist ein Punktort, der in der Flurstücksgrenze liegt und einen Grenzpunkt verortet.

#### Abgeleitet aus:

TA_PointComponent

AX_Punktort

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Der 'PunktortTA' muss zwingend mit einem Knoten (Anfangs- oder Endpunkt) der Flurstücksgrenze (= Kante) zusammenfallen.

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Bei einem 'PunktortTA' muss das Attribut 'Kartendarstellung' mit 'TRUE' belegt sein.

#### Attributarten:

keine

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

### Datentyp: AX_DQPunktortKennung: 14006

#### Definition:

'DQPunktort' enthält Angaben zur Herkunft, Genauigkeit und Vertrauenswürdigkeit der Informationen zu einem Punktort. Die Angaben zur Herkunft sind konform zu den Vorgaben aus ISO 19115 zu repräsentieren.

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Wird eine Quelle 'source' zu einem Prozessschritt angegeben, so wird diese in den 'LI_ProcessStep' eingebettet, um eine Zuordnung zu ermöglichen.

Sofern eine Stelle zu einer Erhebung oder Berechnung angegeben wird, ist als Rolle 'processor' anzugeben.

In der Rollenangabe ist ein Codelistenverweis erforderlich, der gemäß ISO/TS 19139 8.5.5 eine URL sein muss.

Der Name der verantwortlichen Stelle wird im Klartext angegeben.

Es wird die Einheit [m] verwendet, gemäß GeoInfoDok 'urn:adv:uom:m'.

Gemäß Beispiel in ISO/TS 19139 9.7.4.1.4 d) wird bei 'gco:Record' der Datentyp in 'xsi:type' angegeben. Im Fall von Koordinatengenauigkeiten ist dies 'double' aus XML Schema.

Bei einer 'Erhebung' muss das Attribut 'source' in AX_LI_ProcessStep_Punktort' belegt sein.

#### Attributarten:

- herkunft (Grunddatenbestand)
- genauigkeitswert
- genauigkeitsstufe
- vertrauenswuerdigkeit
- lagezuverlaessigkeit

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: herkunftKennung: DPL

##### Definition:

'Herkunft' enthält Angaben zur Datenerhebung sowie zum Datum der Berechnung und Erhebung der Koordinaten.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

AX_LI_ProcessStep_Punktort

zurück zur Objektart

#### Attributart: genauigkeitswertKennung: GWT

##### Definition:

"Genauigkeitswert" gibt die relative Genauigkeit gemäß der entsprechenden ISO-Norm an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

DQ_RelativeInternalPositionalAccuracy

zurück zur Objektart

#### Attributart: genauigkeitsstufeKennung: GST

##### Definition:

"Genauigkeitsstufe " ist die Stufe der Standardabweichung (S) als Ergebnis einer Schätzung (i.d.R. nach der Methode der kleinsten Quadrate), in welche die Messelemente der gleichzeitig berechneten Punkte einbezogen und in der Regel die Ausgangspunkte als fehlerfrei eingeführt wurden.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Genauigkeitsstufe_Punktort

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Standardabweichung S kleiner gleich 2 mm | 1000
Standardabweichung S kleiner gleich 5 mm | 1100
Standardabweichung S kleiner gleich 1 cm | 1200
Standardabweichung S kleiner gleich 1,5 cm | 1300
Standardabweichung S kleiner gleich 2 cm | 2000
Standardabweichung S kleiner gleich 3 cm | 2100
Standardabweichung S kleiner gleich 6 cm | 2200
Standardabweichung S kleiner gleich 10 cm | 2300
Standardabweichung S kleiner gleich 20 cm | 2400
Standardabweichung S kleiner gleich 30 cm | 3000
Standardabweichung S kleiner gleich 60 cm | 3100
Standardabweichung S kleiner gleich 100 cm | 3200
Standardabweichung S kleiner gleich 500 cm | 3300
Standardabweichung S größer 500 cm | 5000

zurück zur Objektart

#### Attributart: vertrauenswuerdigkeitKennung: VWL

##### Definition:

Die "Vertrauenswürdigkeit" gibt die Vertrauenswürdigkeit der Koordinate oder Höhe an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Vertrauenswuerdigkeit_Punktort

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Vertrauenswürdigkeitsstufe Ausgleichung 'Vertrauenswürdigkeitsstufe Ausgleichung': Die Vertrauenswürdigkeit ist durch Ausgleichung und durch mathematisch-statistische Testverfahren festgestellt. Bei den örtlichen Vermessungen sind die Anschlusspunkte auf Identität überprüft. | 1100
Vertrauenswürdigkeitsstufe Berechnung 'Vertrauenswürdigkeitsstufe Berechnung': Die Vertrauenswürdigkeit ist durch Berechnung überprüft. Bei den örtlichen Vermessungen sind die Anschlusspunkte auf Identität überprüft. Die Zuverlässigkeit ist durch Programm festgestellt bzw. ergibt sich durch die rechnerisch wirksam kontrollierte Ermittlung der Position (Doppelbestimmung). | 1200
Vertrauenswürdigkeitsstufe Bestimmungsverfahren 'Vertrauenswürdigkeitsstufe Bestimmungsverfahren': Die Vertrauenswürdigkeit ist durch die Art der Bestimmung der Position überprüft. Bei den örtlichen Vermessungen sind die Anschlusspunkte auf Identität überprüft. Die Position ist durch wirksame Kontrollen überprüft. | 1300
Vertrauenswürdigkeitsstufe ohne Kontrollen 'Vertrauenswürdigkeitsstufe ohne Kontrollen': Die Berechnung ist nicht überprüft. | 1400

zurück zur Objektart

#### Attributart: lagezuverlaessigkeitKennung: LZK

##### Definition:

'Lagezuverlässigkeit' enthält eine Aussage über die Identität zwischen den Koordinaten des amtlichen Nachweises und den bei der Grenzuntersuchung bestimmten Koordinaten von Objektpunkten.

TRUE belegt die Überprüfung eines Punktes nach dem Katsternachweis. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass ein Punkt in der Örtlichkeit eindeutig identifiziert und unter Berücksichtigung der Nachbarschaftsbeziehungen als identisch mit dem Katasterzahlenwerk festgestellt wurde.

FALSE gibt an, dass für eine aufgemessene Koordinate eine derartige Überprüfung nicht stattgefunden hat und die Koordinate zunächst vorläufigen Character besitzt, um eine spätere, genauere Bestimmung zu erleichtern (z.B. durch Transformation).

Wird die Attribuart nicht geführt, entfällt eine Aussage über die Lagezuverlässigkeit.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_LI_ProcessStep_PunktortKennung: 14009

#### Definition:

Die Erhebungsstelle wird in einem AX_LI_ProcessStep mit self.description = 'Erhebung' und der Erhebungsstelle in self.processor dokumentiert.

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- description (Grunddatenbestand)
- stepDateTime
- processor
- source (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: descriptionKennung: DES

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_LI_ProcessStep_Punktort_Description

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Erhebung Erhebung beschreibt im Attribut 'stepDateTime' den Erfassungszeitpunkt (Zeitpunkt der Messung), z. B. für Position, Lage oder Höhe. Grunddatenbestand: DLKM | (wie Bezeichner) (G)
Berechnung Berechnung beschreibt im Attribut 'stepDateTime' den Auswertezeitpunkt, z. B. von Position, Lage oder Höhe. Grunddatenbestand: DLKM | (wie Bezeichner) (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: stepDateTimeKennung: DAT

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

TM_Primitive

zurück zur Objektart

#### Attributart: processorKennung: PRO

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CI_Responsibility

zurück zur Objektart

#### Attributart: sourceKennung: SRC

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Datenerhebung_Punktort

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Aus GNSS-Messung | 0100
Aus langzeitstatischer GNSS-Messung | 0110
Aus statischer GNSS-Messung | 0120
Aus Echtzeit-GNSS-Messung | 0130
Aus trigonometrischer Messung im TP-Netz | 0200
Aus lokaler trigonometrischer Messung (innerhalb einer Punktgruppe) | 0210
Aus Katastervermessung ermittelt Grunddatenbestand: DLKM | 1000 (G)
Aus Katastervermessung mit höchster Lagegenauigkeit (NW) | 1010
Aus Katastervermessung mit hoher Lagegenauigkeit (NW) | 1020
Aus Katastervermessung mit mittlerer Lagegenauigkeit (NW) | 1030
Aus Katastervermessung mit unzureichender Lagegenauigkeit (NW) | 1040
Aus Ausgleichung des Katasterzahlenwerks ermittelt Aus Beobachtungen des vorliegenden Katasterzahlenwerks werden in einem Ausgleichungsverfahren überbestimmte Koordinaten ermittelt, über die Informationen zur Genauigkeit und Zuverlässigkeit vorliegen. | 1050
Aus Vermessung mit höchster Positionsgenauigkeit | 1060
Aus Vermessung mit mittlerer Positionsgenauigkeit | 1070
Aus Vermessung mit unterer Positionsgenauigkeit | 1080
Aufgrund Anforderungen mit Netzanschluss ermittelt | 1100
Aufgrund Anforderungen mit Bezug zur Flurstücksgrenze ermittelt | 1200
Aufgrund Anforderungen des LiegVermErlasses ermittelt (NI) | 1300
Aufgrund Anforderungen des Fortführungerlasses II ermittelt (NI) | 1400
Aufgrund Anforderungen älterer Vorschriften ermittelt | 1500
Auf einheitlichem und eindeutigem Raumbezug basierend (E-Koord.) (BW) | 1600
Auf bislang einheitlichem Raumbezug basierend ermittelt (B-Koord.) (BW) | 1610
Auf früher gültigem Raumbezug basierend ermittelt(T-Koord.) (BW) | 1620
Aufgrund Anforderungen des AP-Erlasses (M-V) | 1630
Aufgrund Anforderungen der LiVermA M-V, basierend auf AP-Feld | 1640
Aufgrund Anforderungen der LiVermA M-V | 1650
Aufgrund Anforderungen des LiegVermErlasses LSA (LSA) | 1700
Aufgrund Anforderungen der Anleitung für die Ausführung von Neuvermessungen, 1953, DDR (LSA) | 1710
Aufgrund Anforderungen der Liegenschaftsvermessungsordnung 112/82, DDR (LSA) | 1720
Aus Koordinatentransformation ermittelt | 1800
Aus sonstiger Vermessung ermittelt | 1900
Aus Luftbildmessung oder Fernerkundungsdaten ermittelt | 2000
Aus Netzvermessung ermittelt | 3000
Aufgrund Anforderungen des Festpunktfelderlasses ermittelt (NI, ST) | 3100
Aufgrund Anforderungen des Polygonpunktfelderlasses ermittelt (NI) | 3200
Aus Polygonierungsmessung | 3300
Aus Katasterunterlagen und Karten für graphische Zwecke ermittelt | 4000
Aus Katasterzahlen für graphische Zwecke ermittelt | 4100
Aus Katasterkarten digitalisiert Grunddatenbestand: DLKM | 4200 (G)
Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab M größer gleich 1 zu 1000 | 4210
Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 1000 größer M größer gleich 1 zu 2000 | 4220
Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 2000 größer M größer gleich 1 zu 3000 | 4230
Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 3000 größer M größer gleich 1 zu 5000 | 4240
Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 5000 größer M | 4250
Mit sonstigen geometrischen Bedingungen und/oder Homogenisierung (M größer gleich 1 zu 1000) | 4260
Mit Berechnung oder Abstandsbedingung (M größer gleich 1 zu 1000) | 4270
Mit sonstigen geometrischen Bedingungen und/oder Homogenisierung (M kleiner 1 zu 1000) | 4280
Mit Berechnung oder Abstandsbedingungen (M kleiner 1 zu 1000) | 4290
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert | 4300
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab M größer gleich 1 zu 1000 | 4310
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 1000 größer M größer gleich 1 zu 2000 | 4320
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 2000 größer M größer gleich 1 zu 3000 | 4330
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 3000 größer M größer gleich 1 zu 5000 | 4340
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 5000 größer M | 4350
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Mit sonstigen geometrischen Bedingungen und/oder Homogenisierung (M größer gleich 1 zu 1000) | 4360
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Mit Berechnung oder Abstandsbedingung (M größer gleich 1 zu 1000) | 4370
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Mit sonstigen geometrischen Bedingungen und/oder Homogenisierung (M kleiner 1 zu 1000) | 4380
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Mit Berechnung oder Abstandsbedingungen (M kleiner 1 zu 1000) | 4390
Aus Nivellement | 5000
Präzisionsnivellement | 5100
Präzisionsnivellement (nur eine Messungsrichtung) | 5200
Höhe aus Laserscannermessung | 5500
Aus satellitengeodätischer Messung und Addition einer Höhenanomalie | 6000
Aus trigonometrischer Messung | 7000
Aus analoger Unterlage abgeleitet | 8000
Aus näherungsweiser Berechnung oder Transformation | 8100
Aus Stereo-Auswertung von Luftbildern | 8200
Graphisch bestimmt | 8300
Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren Grunddatenbestand: DLKM | 9998 (G)

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: FortführungsnachweisKennung: 15000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Fortführungsnachweis' und der Kennung '15000' umfasst die Objektarten und Datentypen (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

15001 'Fortführungsnachweis-Deckblatt'

15002 'Fortführungsfall'

15004 'AX_Fortfuehrungsnummer' (Datentyp)

15005 'AX_Auszug' (Datentyp)

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_FortfuehrungsnachweisDeckblattKennung: 15001

#### Definition:

[E] 'Fortführungsnachweis-Deckblatt' enthält alle administrativen Angaben für einen Fortführungsnachweis.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'FN-Nummer' und die Relationsart 'bezieht_sich_auf' sind objektbildend.

Das Objekt kann nach Beendigung des letzten Mitteilungsverfahrens gelöscht werden. Gleichzeitig sind alle Objekte 'Fortführungsfall' zu löschen, auf die das Objekt durch die Relation 'bezieht_sich_auf' zeigt.

#### Attributarten:

- ausgabekopf
- fortfuehrungsfallNummernbereich
- fNNummer
- titel
- inGemarkung
- erstelltAm
- eignungspruefungAm
- fortfuehrungsentscheidungAm
- fortfuehrungsentscheidungVon
- eignungspruefungVon
- fortfuehrungsmitteilungenErzeugt
- bemerkung
- verwaltungsaktJN
- erstelltVon
- bekanntgabeAnBeteiligteAm
- auszugFuer
- grundbuchmitteilungFuerFinanzamt

#### Relationsarten:

- beziehtSichAuf

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: ausgabekopfKennung: AK1

##### Definition:

'Ausgabekopf' enthält Angaben, die im Kopf des FME-Textteiles benötigt werden. Diese Attributart ist optional, da bei Anlieferung des Fortführungsauftrages von Externen an die Vermessungsstelle in der Regel nicht befüllbar ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_K_AUSGKOPF_Standard

zurück zur Objektart

#### Attributart: fortfuehrungsfallNummernbereichKennung: FFB

##### Definition:

'Fortführungsfall Nummernbereich' enthält alle Fortführungsfallnummern innerhalb des Fortführungsnachweises (siehe Bestandsobjektart 'Fortführungsfall').

Diese Attributart ist optional, da bei Anlieferung des Fortführungsauftrages von Externen an die Vermessungsstelle in der Regel nicht befüllbar ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: fNNummerKennung: FNN

##### Definition:

'FN-Nummer' ist die Nummer des Fortführungsnachweises.

Das Attribut setzt sich zusammen aus Verschlüsselungen für:

1. Spalte: Land

2. Spalte: Gemarkung

3. Spalte: Laufende Nummer

Der Wert 'fNNummer.land' entspricht dem Schlüssel des Bundeslands aus der Attributart 'in Gemarkung' und wird aus dieser abgeleitet.

Der Wert 'fNNummer.gemarkungsnummer' entspricht dem Schlüssel der Gemarkung aus der Attributart 'in Gemarkung' und wird aus dieser abgeleitet.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Fortfuehrungsnummer

zurück zur Objektart

#### Attributart: titelKennung: TIT

##### Definition:

'Titel' beschreibt die Veränderungen an Flurstücken (Standardtext: Fortführungsnachweis, alternativ als freier Text: Umlegung und Name der Umlegung sowie Flurbereinigung und Name der Flurbereinigung möglich), die im Fortführungsnachweis dargestellt sind.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: inGemarkungKennung: GMN

##### Definition:

Gemarkung, in der die Fortführung erfolgte.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Gemarkung_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: erstelltAmKennung: ERD

##### Definition:

'Erstellt am' beinhaltet das Datum der Erstellung des Fortführungsnachweises.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: eignungspruefungAmKennung: PRD

##### Definition:

'Eignungsprüfung am' beinhaltet das Datum der fachtechnischen Prüfung (Eignungsprüfung) eines Fortführungsnachweises.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: fortfuehrungsentscheidungAmKennung: FED

##### Definition:

'Fortführungsentscheidung am' beinhaltet das Datum, an dem die Fortführungsentscheidung ausgesprochen wurde.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: fortfuehrungsentscheidungVonKennung: AGV

##### Definition:

'Fortführungsentscheidung von' ist die Angabe des Bearbeiters (Name und Dienstbezeichnung), der die Fortführungsentscheidung ausgesprochen hat.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: eignungspruefungVonKennung: PRV

##### Definition:

'Eignungsprüfung von' beinhaltet die Angabe des Bearbeiters (Name und Dienstbezeichnung), der die fachtechnische Prüfung (Eignungsprüfung) durchgeführt hat.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: fortfuehrungsmitteilungenErzeugtKennung: FME

##### Definition:

'Fortführungsmitteilungen erzeugt' ist der Zeitpunkt, an dem die Fortführungsmitteilungen erzeugt wurden.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: bemerkungKennung: BEM

##### Definition:

'Bemerkung' enthält zusätzliche Informationen zum Fortführungsnachweis.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: verwaltungsaktJNKennung: VWA

##### Definition:

'Verwaltungsakt-J/N' kennzeichnet, ob die Veränderung ein Verwaltungsakt ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: erstelltVonKennung: ERV

##### Definition:

'Erstellt von' ist die Angabe des Sachbearbeiters (Name und Dienstbezeichnung), der den Fortführungsnachweis erstellt hat.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: bekanntgabeAnBeteiligteAmKennung: BBA

##### Definition:

'Bekanntgabe an Beteiligte am' beinhaltet das Datum, an dem die Abmarkung den Beteiligten bekanntgegeben worden ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: auszugFuerKennung: AGF

##### Definition:

'Auszug für' gibt an, für welchen Empfänger der Auszug eines Fortführungsnachweises bestimmt ist und wann dieser erstellt wurde.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Auszug

zurück zur Objektart

#### Attributart: grundbuchmitteilungFuerFinanzamtKennung: GFI

##### Definition:

Enthält Grundbuchhinweise für das Finanzamt nach § 29 Abs. 4 Bewertungsgesetz.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Relationsart: beziehtSichAufKennung: 15001-15002

##### Definition:

'Fortführungsnachweis-Deckblatt' bezieht sich auf 'Fortführungfall'. Das Fortführungsnachweis-Deckblatt klammert alle in einem Fortführungsnachweis beschriebenen Fortführungsfälle.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1..*

##### Zielobjektart:

AX_Fortfuehrungsfall

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_FortfuehrungsfallKennung: 15002

#### Definition:

[E] 'Fortführungsfall' beschreibt die notwendigen Angaben zum Aufbau eines Fortführungsnachweises. Er legt die Reihenfolge der zu verändernden Flurstücke innerhalb eines Fortführungsnachweises fest (Aufbau des Fortführungsnachweises).

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Fortführungsfallnummer' ist objektbildend.

Das Objekt wird entsprechend der Beschreibung des Lebenszeitintervalls bei der Objektart 'Fortführungsnachweis - Deckblatt' gelöscht.

#### Konsistenzbedingungen:

Eine der Attributarten 'zeigtAufAltesFlurstück' oder 'zeigtAufNeuesFlurstück' muss vorhanden sein.

#### Attributarten:

- fortfuehrungsfallnummer
- laufendeNummer
- ueberschriftImFortfuehrungsnachweis
- anzahlDerFortfuehrungsmitteilungen
- fortfuehrungsmitteilungAnEigentuemerAntragsteller
- anmerkungFuerDenNotar
- bemerkung
- zeigtAufAltesFlurstueck
- zeigtAufNeuesFlurstueck
- verweistAuf

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: fortfuehrungsfallnummerKennung: FFN

##### Definition:

Die 'Fortführungsfallnummer' gibt an, in welcher Reihenfolge die Fortführungen in einem Fortführungsnachweis behandelt werden und dient somit der Rekonstruktion des Fortführungsnachweises.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Attributart: laufendeNummerKennung: LFD

##### Definition:

Diese Attributart enthält die laufende Nummer des Fortführungsnachweises. Diese Nummer entspricht dem Datentyp 'AX_Fortfuehrungsnummer' ohne Land und Gemarkung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: ueberschriftImFortfuehrungsnachweisKennung: UIV

##### Definition:

'Überschrift im Fortführungsnachweis' gibt für den Fortführungsnachweis und die Mitteilungsverfahren den Grund der unter einem Fortführungsfall beschriebenen Veränderung bzw. Fortführung gemäß dem Katalog der Fortführungsanlässe an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1..*

##### Datentyp:

AA_Anlassart

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Abgabe von Flurstücken an eine andere katasterführenden Stelle | 010306
Abschreibung | 060100
Abschreibung auf bestehendes Buchungsblatt | 060102
Abschreibung auf neues Buchungsblatt | 060101
Abschreibung eines Flurstückes (Gebietsreform) | 010802
Ändern in Verzeichnissen ohne Grundbucheintragung | 090000
Änderung aufgrund des Eisenbahnneuordnungsgesetzes | 010614
Änderung aufgrund des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes | 010613
Änderung der Anschrift | 090300
Änderung der Personendaten | 090400
Änderungen am Wohnungseigentum | 040100
Änderungen am Wohnungserbbaurecht | 040200
Änderungen am Wohnungsuntererbbaurecht | 040300
Änderungen an den Beziehungen zwischen den Buchungsstellen | 040500
Änderungen in der Ergänzung, Beschreibung sowie der Bemerkung zu Buchungen | 040600
Angaben zu Eigentümer oder Erbbauberechtigten verändern | 050000
Angaben zur Grundbuchfortführung | 003000
Anlegen von Wohnungseigentum | 080200
Anlegen von Wohnungserbbaurecht | 080300
Anlegen von Wohnungsuntererbbaurecht | 080400
Anteile buchen | 080000
Aufhebung eines Wohnungseigentums | 060900
Aufhebung von Anteilen am ungetrennten Hofraum | 061400
Auflösung ungetrennter Hofräume | 080650
Ausbuchung eines Grundstücks nach § 3 Abs. 3 GBO | 061300
Berichtigung aufgrund Erbnachweis | 050200
Berichtigung aufgrund Erwerbsvorgängen außerhalb des Grundbuchs | 050300
Berichtigung der Flächenangabe | 010501
Berichtigung der Flächenangabe mit Veränderung des Flurstückskennzeichens | 010511
Berichtigung der Flurstücksangaben Mit dieser Fortführung werden katasterliche Berichtigungen zu den Flurstücksangaben mit Änderung des Flurstückskennzeichens durchgeführt, die im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs nachgewiesen werden. Die Fortführung beinhaltet je Fortführungsanlass ein Flurstück. | 010500
Berichtigung eines Katastrierungsfehlers | 010503
Berichtigung eines Zeichenfehlers | 010502
Beschreibung der Buchungsstelle ändern | 040000
Bestandteilszuschreibung (§ 890 Abs. 2 BGB, § 6 GBO) | 060500
Bodenordnungsmaßnahmen Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück aufgrund rechtlicher Vorschriften (z.B. Flurbereinigungsgesetz) durchgeführt, die eine Änderung in der Form des Grundstücks zur Folge haben. Es werden die Objektinformationen von Flurstücken zur Verfügung gestellt, die bei der Übernahme der Bodenordnungsmaßnahme ins Grundbuch benötigt werden. Diese Fortführung ist nicht die Rechtsgrundlage zur Berichtigung des Grundbuchs. Übermittelt werden: • Flurstücksinformationen zur Fortführung des Bestandsverzeichnisses und optional • Daten zur Fortführung der Abteilungen I bis III. | 010600
Buchung § 3 Abs. 4 ff GBO ändern | 040400
Buchung aufgrund Veränderung der Grundstücksbezeichnung oder der Größe (Spalten 3 + 4 des BV) | 060700
Buchung der neuen Grundstücke in einem bestehenden Buchungsblatt | 060201
Buchung des Grundstücks auf ein bestehendes Buchungsblatt | 060902
Buchung des Grundstücks auf ein bestehendes Buchungsblatt der Miteigentümer | 060802
Buchung des Grundstücks auf ein neues Buchungsblatt (1) | 060801
Buchung des Grundstücks auf ein neues Buchungsblatt (2) | 060901
Buchung nach § 3 Abs. 4 GBO | 080100
Buchung nach § 3 Abs. 4 GBO aufheben | 060800
Eigentumsänderung | 050100
Eintragen eines Gebäudes | 200100
Eintragung des Flurstückes | 010307
Erbbaurecht anlegen | 070100
Erbbaurecht aufheben | 070200
Erfassung der Bodenschätzung Mit dieser Fortführung werden die Angaben zur Bodenschätzung aus der Urschätzung erfasst. | 300421
Erneuerung der Lagekoordinaten Anlassart für Neubestimmung durch Neuberechnung mit vorhandenen Messwerten. Teile der Liegenschaftskarte, für die zwar geschlossen qualifizierte Katastervermessungen und neubestimmte AP vorliegen, für die aber Lagekoordinaten noch nicht oder nur unzureichend bestimmt worden sind, werden mit den vorhandenen Vermessungsergebnissen Lagekoordinaten im System des Festpunktfeldes berechnet und datenverarbeitungsgerecht gespeichert. | 010702
Erstbuchung eines Grundstücks | 061200
Ersteinrichtung | 000000
Flurbereinigung | 010611
Flurbereinigung - freiwilliger Landtausch | 010612
Flurstücksbestimmung gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 VermGeoG LSA | 010316
Flurstücksdaten fortführen Hiermit sind die Flurstücksdaten gemeint, die aufgrund der rechtlichen Vorschriften zwischen dem amtlichen Verzeichnis (§ 2 Abs. 2 GBO) und dem Bestandsverzeichnis des Grundbuchs in Übereinstimmung zu halten sind (Fläche, Lage, Wirtschaftsart und besondere Flurstücksgrenze). | 010000
Flurstückszerlegung mit Eigentumsübergang nach Straßengesetzen | 010104
Gebäudeeinmessung nach § 14 Abs. 2 Satz 2 VermGeoG LSA | 010317
Grenzabmarkung Anlassart für die Grenzabmarkung für die Behebung von Abmarkungsmängeln. | 010904
Grenzbestimmung | 010903
Grenzfeststellung | 010900
Grenzvermessung | 010901
Grenzwiederherstellung | 010902
Grundbuchblatt schließen | 062000
Grundbuchblattbezeichnung ändern | 030000
Grundstücke buchen | 060000
Herrschvermerk aufheben | 070400
Herrschvermerk buchen | 070300
Katastererneuerung | 010700
Katastererneuerung - vereinfachte Neuvermessung | 010701
Katasterliche Buchung eines buchungsfreien Grundstücks | 020102
Katasterliche Buchung eines noch nicht im Grundbuch gebuchten Grundstücks oder Rechts (Erwerber- oder Pseudoblatt) | 020101
Katasterliche Buchungsdaten fortführen | 020100
Katasterliche Namensnummer und Rechtsgemeinschaft fortführen | 020201
Katasterliche Personendaten fortführen Mit dieser Fortführung werden im Grundbuch noch nicht gebuchte sowie buchungsfreie Flurstücke im Liegenschaftskataster gebucht (Katasterblatt, Erwerberblatt, Pseudoblatt). Die Fortführung beinhaltet die Buchung eines Flurstücks auf einer Buchungsstelle. | 020300
Kompletter Eigentumswechsel im Grundbuchblatt | 050101
Löschen des Flurstückes | 010308
Löschen eines Gebäudes | 200300
Namensänderung | 050400
Namensnummer von katasterlichen Buchungsstellen verändern | 020200
Neufassung des Grundbuchs (§§ 33, 69 GBV) | 061100
Personengruppe eintragen oder ändern | 090200
Qualitätssicherung und Datenpflege | 010704
Rechte buchen | 070000
Sonderung Mit dieser Fortführung werden Flurstücke infolge einer Sonderung (Liegenschaftsvermessung mit vorgezogener Flurstücksbestimmung) zerlegt. | 010107
Sonstige Daten fortführen | 300000
Sonstige Rechte anlegen | 070700
Sonstige Rechte aufheben | 070800
Sonstiges | 9999
Teilung | 060200
Teilung am ungetrennten Hofraum aufheben | 080700
Teilung einer Buchung § 3 Abs. 4 GBO nach Wohnungseigentumsgesetz | 080800
Teilung eines Anteils am ungetrennten Hofraum nach Wohnungseigentumsgesetz | 080900
Teilung eines Herrschvermerks | 080500
Teilung eines sonstigen Rechts | 080600
Teilung Herrschvermerk aufheben | 071100
Teilung sonstiges Recht aufheben | 071200
Teilweiser Eigentumswechsel im Grundbuchblatt | 050102
Übernahme von Flurbereinigungsergebnissen | 010619
Übernahme von Flurstücken einer anderen katasterführenden Stelle | 010304
Übernahme von wichtigen Terminen im Ablauf eines Bodenordnungsverfahrens Dient zur Mitteilung des Zeitpunkts der Rechtskraft usw. | 010615
Umlegung | 010621
Umlegung nach § 76 BauGB | 010622
Umnummerierung (infolge Zuständigkeitsänderungen am Grundbuch) | 030100
Umschreibung des Grundbuchs (§§ 28 ff, 68 GBV) | 061000
Untererbbaurecht anlegen | 070500
Untererbbaurecht aufheben | 070600
Veränderung am Flurstück mit Änderung der Umfangsgrenzen Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück infolge wasserrechtlicher Bestimmungen, rechtskräftiger Urteile und Vergleiche über Grenzstreitigkeiten sowie von Grenzbestimmungen auf der Grundlage einer Vereinbarung der beteiligten Grundstückseigentümer durchgeführt, die eine Änderung in der Form des Flurstücks zur Folge haben. | 010203
Veränderung am Flurstück mit Änderung der Umfangsgrenzen des Grundstücks Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück aufgrund rechtlicher Vorschriften (z.B. Wasserrecht, Straßenrecht) durchgeführt, die eine Änderung in der Form des Grundstücks zur Folge haben. Die Fortführung beinhaltet ein oder mehrere alte Flurstücke sowie ein oder mehrere neue Flurstücke. | 010200
Veränderung an der Landesgrenze und des Gebietes | 6000
Veränderung aufgrund Berichtigung eines Aufnahmefehlers | 010205
Veränderung aufgrund Berichtigung eines Grenzbestimmungsfehlers | 010207
Veränderung aufgrund der Kartenanpassung Bei der Fortführung mit Geometriebezug wird durch die Homogenisierung die Punkt-Lagegenauigkeit der raumbezogenen Bestandsdaten verbessert. | 300501
Veränderung aufgrund der Homogenisierung Bei der Fortführung mit Geometriebezug wird durch die Homogenisierung die Punkt-Lagegenauigkeit der raumbezogenen Bestandsdaten verbessert. | 300500
Veränderung aufgrund der Qualitätsverbesserung | 010703
Veränderung aufgrund der Vorschriften des Straßenrechts | 010201
Veränderung aufgrund der Vorschriften des Wasserrechts | 010202
Veränderung aufgrund gerichtlicher Entscheidung | 010206
Veränderung der Angaben zu den Nutzerprofilen | 100000
Veränderung der Anschrift aufgrund katasterlicher Erhebung | 020303
Veränderung der Beschreibung des Flurstücks Mit dieser Fortführung wird die Beschreibung des Flurstücks für Besondere Flurstücksgrenze, Lage und Nutzungsart verändert. Die Fortführung beinhaltet ein oder mehrere Flurstücke. | 010400
Veränderung der besonderen Flurstücksgrenze | 010401
Veränderung der Bewertung | 300430
Veränderung der Bezeichnung oder der Zugehörigkeit des Flurstücks Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück aufgrund von Umnumerierungen, Zuordnungen zu anderen Fluren oder infolge von Umgemarkungen sowie Umgemeindungen durchgeführt. Die Fortführung beinhaltet ein oder mehrere alte Flurstücke sowie ein oder mehrere neue Flurstücke. | 010300
Veränderung der Bodenschätzung | 300420
Veränderung der Flurstücksbezeichnung | 010301
Veränderung der Flurstücksnummer Mit dieser Fortführung werden Flurstücksnummern berichtigt. | 010312
Veränderung der Flurzugehörigkeit | 010305
Veränderung der Gebäudeeigenschaften | 200200
Veränderung der Gebietseinheiten | 300440
Veränderung der Gemarkungszugehörigkeit | 010302
Veränderung der Gemeindezugehörigkeit | 010310
Veränderung der Gemeindezugehörigkeit einzelner Flurstücke | 010309
Veränderung der Gemeindezugehörigkeit ganzer Gemarkungen | 010303
Veränderung der Geometrie durch Implizitbehandlung | 300900
Veränderung der Lage | 010402
Veränderung der öffentlich-rechtlichen und sonstigen Festsetzungen | 300410
Veränderung der Personendaten | 020301
Veränderung der Personengruppe | 020302
Veränderung der Reservierung von Fachkennzeichen | 300600
Veränderung der tatsächlichen Nutzung | 300300
Veränderung der tatsächlichen Nutzung mit Änderung der Wirtschaftsart | 010403
Veränderung der tatsächlichen Nutzung ohne Änderung der Wirtschaftsart Mit dieser Fortführung wird die tatsächliche Nutzung ohne Änderung der Wirtschaftsart verändert. | 010405
Veränderung der Vertretung Mit dieser Fortführung werden die Daten zur Vertretung aufgrund katasterlicher Erhebungen verändert. | 020305
Veränderung der Verwaltung | 020304
Veränderung des Anliegervermerks | 010404
Veränderung von Bauwerken, Einrichtungen und sonstigen Angaben | 300200
Veränderung von Gebäudedaten | 200000
Veränderung von gesetzlichen Festlegungen, Gebietseinheiten, Katalogen | 300400
Veränderung von Katalogeinträgen Veränderung der OA der abstrakten Oberklasse 'Katalogeintrag' | 300700
Veränderung von Metadaten | 300800
Veränderungen am Flurstück ohne Änderung der Umfangsgrenzen des Grundstücks Mit dieser Fortführung werden Flurstücke katastertechnisch zerlegt und / oder verschmolzen ohne das Grundstücke im Rechtssinne in ihrer Form verändert werden. Die Fortführung beinhaltet ein (Zerlegung) oder mehrere alte (Verschmelzung) Flurstücke sowie mehrere oder ein neues Flurstück(e). | 010100
Veränderungen der Angaben zum Netzpunkt | 300100
Vereinfachte Umlegung | 010623
Vereinigung (§ 890 Abs. 1 BGB, § 5 GBO) | 060400
Verfahren nach dem Baugesetzbuch | 010602
Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz | 010601
Vermessung der Verfahrensgrenze des Flurbereinigungsgebietes | 010616
Verschmelzung | 010102
Verschmelzung von Flurstücken auf unterschiedlichen Beständen/Buchungsstellen | 010199
Verwaltung eintragen oder ändern | 090100
Verzeichnisse außerhalb des Grundbuches fortführen Hiermit sind die Buchungen von noch nicht gebuchten sowie buchungsfreien Flurstücken sowie sonstige Angaben gemeint, die aufgrund von Vereinbarungen in besonderen Verzeichnissen des Grundbuchs geführt werden. | 020000
Vollziehung einer Verschmelzung | 060600
Wohnungserbbaurecht aufheben | 070900
Wohnungsuntererbbaurecht aufheben | 071000
Zerlegung Mit dieser Fortführung werden Flurstücke infolge einer Vermessung, Sonderung oder Rückführung einer Verschmelzung zerlegt. | 010105
Zerlegung oder Sonderung | 010101
Zerlegung und Verschmelzung | 010103
Zuschreibung eines Flurstückes (Gebietsreform) | 010801
Vorzeitige Grundbuchberichtigung Die Flurneuordnungsbehörde ersucht das Grundbuchamt vor Eintritt des neuen Rechtszustandes im Bodenordnungsverfahren (§61 FlurbG), das Grundbuch durch Eintragung neuer Grundstücke gemäß §82 FlurbG zu berichtigen. | 010690
Fortführung der Angaben aufgrund von Aktualisierungen des Datenbankgrundbuchs (dabag) 'Fortführung der Angaben aufgrund von Aktualisierungen des Datenbankgrundbuchs (dabag)' beschreibt die Aktualisierung der Personen- und Bestandsdaten, ausgelöst durch das dabag. | 500000
Nachtrag zur Flurbereinigung Mit dieser Fortführung werden nachträgliche Änderungen, Ergänzungen oder Berichtigungen des Flurbereinigungsplanes (§83 FlurbG) übernommen. | 010618

zurück zur Objektart

#### Attributart: anzahlDerFortfuehrungsmitteilungenKennung: ZDF

##### Definition:

'Anzahl der Fortführungsmitteilungen' enthält für jeden Fortführungsfall die Anzahl der zu erstellenden Fortführungsmitteilungen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Attributart: fortfuehrungsmitteilungAnEigentuemerAntragstellerKennung: AFP

##### Definition:

'Fortführungsmitteilung an Eigentümer/Antragsteller' ist ein freies Textfeld für die Eingabe von Personen, für die die Fortführungsmitteilung bestimmt ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: anmerkungFuerDenNotarKennung: ANM

##### Definition:

'Anmerkung für den Notar' ist ein freies Textfeld zur Beschreibung von Fortführungsnachweis-relevanten Tatbeständen bezüglich des Flurstücks für den Notar.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: bemerkungKennung: BEM

##### Definition:

'Bemerkung' enthält zusätzliche Informationen zum Fortführungsfall.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zeigtAufAltesFlurstueckKennung: ZAA

##### Definition:

'ZeigtAufAltesFlurstueck' enthält das Flurstückskennzeichen des Flurstücks, das unter einem Fortführungsfall im Fortführungsnachweis verändert wurden oder zu veränderten Objekten in Beziehung stehen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zeigtAufNeuesFlurstueckKennung: ZAN

##### Definition:

'ZeigtAufNeuesFlurstueck' enthält das Flurstückskennzeichen des Flurstücks, das unter einem Fortführungsfall im Fortführungsnachweis neu gebildet oder verändert wurde.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: verweistAufKennung: VWA

##### Definition:

'Verweist auf' verweist auf einen Datentyp 'F-Graphik', der eine URI zu einer Karte enthält, die die Veränderung darstellt (Gegenüberstellung alt-neu).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_FGraphik

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_FortfuehrungsnummerKennung: 15004

#### Definition:

'AX_Fortführungsnummer' enthält die Bestandteile zur Ableitung der Nummer des Fortführungsnachweises.

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- land
- gemarkungsnummer
- laufendeNummer

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: landKennung: LAN

##### Definition:

Diese Attributart enthält den Schlüssel des Bundeslandes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: gemarkungsnummerKennung: GEM

##### Definition:

Diese Attributart enthält den Schlüssel der Gemarkung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: laufendeNummerKennung: LFD

##### Definition:

Diese Attributart enthält die laufende Nummer des Fortführungsnachweises.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_AuszugKennung: 15005

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- art
- adressat
- datum

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artKennung: ART

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Art_Adressat_Auszug

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Privat | 1000
Notar | 2000
Grundbuchamt | 3000
Finanzamt | 4000
Bauaufsichtsbehörde | 5000
Weitere Beteiligte | 6000

zurück zur Objektart

#### Attributart: adressatKennung: ADR

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: datumKennung: DAT

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_K_ANSCHRIFTKennung: AAS

#### Definition:

Der komplexe Datentyp 'AX_K_Anschrift' enthält Angaben zu Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Telefon.

Hierzu werden die Bestandsdaten aus 'AX_Anschrift' der zugehörigen Dienststelle in Ausgabeinformationen gewandelt.

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- strasseHausnummer (Grunddatenbestand)
- plzOrt (Grunddatenbestand)
- telefon

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: strasseHausnummerKennung: STH

##### Definition:

'Straße und Hausnummer' werden in der Reihenfolge 'Straße', 'Leerzeichen' und 'Hausnummer' ausgewertet.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: plzOrtKennung: PLO

##### Definition:

'Postleitzahl und Ort’ werden in der Reihenfolge 'Postleitzahl', 'Leerzeichen' und 'Ort' ausgewertet.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: telefonKennung: TEL

##### Definition:

'Telefon' ist die Nummer des Telefonanschlusses.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_K_AUSGKOPF_StandardKennung: AKS

#### Definition:

Der komplexe Datentyp 'AX_K_AUSGKOPF_Standard' enthält Angaben, die in den Kopfzeilen von Standardausgaben benötigt werden.

Für den Datentyp AX_K_AUSGKOPF_Standard werden die Objekte AX_Dienststelle, stellenart = 1100 (Katasteramt) einschließlich 'hat’ AX_Anschrift benötigt.

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- datumDerAusgabe (Grunddatenbestand)
- dienststelle (Grunddatenbestand)
- anschriftDienststelle (Grunddatenbestand)
- artDerAusgabe (Grunddatenbestand)
- enthaeltEWP (Grunddatenbestand)
- zusatzArtDerAusgabe (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: datumDerAusgabeKennung: DAG

##### Definition:

'Datum der Ausgabe' ist das Datum der erstmaligen Anfertigung der Ausgabe und wird bei nochmaligen Anfertigungen bei Fortführungsnachweisen beibehalten. Die Ausgabe erfolgt im Format TT.MM.JJJJ.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: dienststelleKennung: FKV

##### Definition:

'Dienststelle' ist die entschlüsselte Bezeichnung der zuständigen Stelle. Die zuständige Dienststelle wird über die Gemarkung des Flurstücks, den zugehörigen Katalogeintrag AX_Gemarkung und der Attributart 'istAmtsbezirkVon' ermittelt (DLKM) oder aus dem Attribut 'katasteramt' bei AX_Festpunkt (DFGM).

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: anschriftDienststelleKennung: AFV

##### Definition:

'Anschrift Dienststelle' ist die Angabe über den Sitz der zuständigen Stelle.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_K_ANSCHRIFT

zurück zur Objektart

#### Attributart: artDerAusgabeKennung: ADA

##### Definition:

'Art der Ausgabe' enthält die entschlüsselte Bezeichnung des Wertes aus der Codelist AA_Anlassart_Benutzungsauftrag. Für die korrekte Ausgabe der Bezeichnung muss die 'art' des Benutzungsauftrages ausgewertet und entschlüsselt werden.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: enthaeltEWPKennung: EWP

##### Definition:

'EnthältEWP' enthält eine eindeutige Dateibezeichnung (uri), in der das Landeswappen vorgehalten wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Landeswappen

zurück zur Objektart

#### Attributart: zusatzArtDerAusgabeKennung: ZDA

##### Definition:

'zusatzArtDerAusgabe' dokumentiert den Hinweis „zu einem grundstücksgleichen Recht“ unterhalb der Angabe „Bestandsnachweis“ bzw. „Grundstücksnachweis“ in den aufbereiteten Ausgabeprodukten (Bestandsnachweis, Grundstücksnachweis), wenn diese beiden Ausgabeprodukte zu einem gundstücksgleichen Recht (z.B. Erbbaurecht) aufbereitet werden.

Der Hinweis ist nur auszugeben, wenn das Buchungsblattkennzeichen/die Buchungsstelle im Benutzungsauftrag eine der folgenden Buchungsarten besitzt:

Ungetrennter Hofraum (1200)

Anteil am ungetrennten Hofraum (1303)

Anteil am Anteil zum ungetrennten Hofraum (1503)

Erbbaurecht (2101)

Untererbbaurecht (2102)

Gebäudeeigentum (2103)

Wohnungs-/Teilerbbaurecht (2301)

Wohnungs-/Teiluntererbbaurecht (2302)

Erbbaurechtsanteil § 3 Abs. 4 GBO (2303)

Anteil am Gebäudeeigentum (2305)

Anteil am Wohnungs-/Teilerbbaurechtsanteil (2501)

Anteil am Wohnungs-/Teiluntererbbaurechtsanteil (2502)

Anteil am Erbbaurechtsanteil § 3 Abs. 4 GBO (2503)

Anteil am Anteil zum Gebäudeeigentum (2505)

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_FGraphikKennung: EFG

#### Definition:

Die Externe Objektart "F-Graphik" enthält für die Anlage zum Fortführungsnachweis und zu den Fortführungsmitteilungen in einer externen Datei eine Gegenüberstellung des alten und neuen Bestandes, in der alle Veränderungen farbig gekennzeichnet sind. Das Format dieser externen Datei (z.B. NAS oder GeoTiff) wird durch die Implementierung festgelegt.

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Diese temporäre Datei wird durch Verschneidung auf der Basis der Ausgabe-Objektart "Liegenschaftskarte" entweder innerhalb des ALKIS-Führungsprozesses aus den Objekt-Versionen vor und nach der Fortführung oder innerhalb des Erhebungsprozesses außerhalb ALKIS aus den Bestandsdaten und den Erhebungsdaten erzeugt und für den Benutzungsprozess bereitgestellt.

#### Attributarten:

- ausgabekopf
- uri

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: ausgabekopfKennung: AKS

##### Definition:

'Ausgabekopf' enthält Angaben, die im Kopf des FME-Textteiles benötigt werden.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_K_AUSGKOPF_Standard

zurück zur Objektart

#### Attributart: uriKennung: URI

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

URI

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_LandeswappenKennung: LWP

#### Definition:

Die Externe Objektart "Landeswappen" enthält das Landeswappen als Pixelgraphik in einer externen Datei, z.B. im Format PNG.

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Das Landeswappen wird in allen AFIS- und ALKIS- (Standard-) Ausgaben präsentiert; daher ist diese Datei durch die Implementierung als permanente Datei bereitzustellen.

#### Attributarten:

- uri (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: uriKennung: URI

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

URI

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: Angaben zur ReservierungKennung: 16000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Angaben zur Reservierung' und der Kennung '16000' umfasst die Objektarten und Datentypen:

Kennung Name

16001 'Reservierung'

16002 'Punktkennung untergegangen'.

16003 'Punktkennung vergleichend'

16004 'AX_Reservierungsauftrag_Gebietskennung' (Union)

Mit der Objektart 'Reservierung' können die attributiven Ordnungsmerkmale Punktkennung für die Objektarten der 'Punkte', Flurstückskennzeichen für die Objektart 'Flurstück', Veränderungsnummer für die Objektart 'Fortführungsnachweis-Deckblatt' sowie Abmarkungsprotokollnummer reserviert werden.

Mit der Objektart 'Punktkennung untergegangen' kann die Eindeutigkeit bei der Vergabe von Punktkennungen gewährleistet werden.

Die Lebenszeitintervallbeschreibung erklärt die Handhabung der Objektart. Hierfür erforderliche Funktionalitäten müssen im Erhebungs- und Qualifizierungsprozess bereitgestellt werden.

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_ReservierungKennung: 16001

#### Definition:

[E] 'Reservierung' enthält Ordnungsnummern des Liegenschaftskatasters, die für eine durchzuführende Vermessungssache reserviert sind.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Das Lebenszeitintervall des Objekts beginnt mit der Reservierung und endet mit der Löschung.

Reservierungen erfolgen auftragsbezogen. Nicht benötigte Reservierungen können nach ihrer Löschung wieder verwendet werden.

#### Konsistenzbedingungen:

Bereits vergebene Ordnungsnummern dürfen nicht reserviert werden. Die Attributart 'Antragsnummer' oder 'Auftragsnummer' muss belegt sein.

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Existiert zu einer Stammnummer bereits eine Folgenummer (z. B. 100/1), so darf diese Stammnummer (z.B. 100) nicht reserviert werden.

#### Attributarten:

- art
- nummer
- vermessungsstelle
- ablaufDerReservierung
- antragsnummer
- auftragsnummer
- nummerierungsbezirk
- gebietskennung

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' ist eine Kennzeichnung der Ordnungsnummern.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Art_Reservierung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Punktkennung | 1000
Punktkennung - Grenzpunkt | 1300
Punktkennung - Besonderer Gebäudepunkt | 1400
Punktkennung - Besonderer topographischer Punkt | 1500
Punktkennung - Besonderer Bauwerkspunkt | 1600
Punktkennung - Aufnahmepunkt | 1700
Punktkennung - Sicherungspunkt | 1800
Punktkennung - Sonstiger Vermessungspunkt | 1900
Flurstückskennzeichen Eine Reservierung von Folgenummern zu einer Nummer darf sich nur auf aktuelle Flurstücke 11001 beziehen und nicht auf dauerhaft reservierte ausfallende Nummern, die keine aktuellen Flurstücke haben. | 3000
FN-Nummer | 4000
Abmarkungsprotokollnummer | 5000
Buchungsblattkennzeichen | 6000
Katasterblatt | 6100
Pseudoblatt | 6200
Erwerberblatt | 6300
Fiktives Blatt | 6400

zurück zur Objektart

#### Attributart: nummerKennung: ONR

##### Definition:

'Nummer' ist die zu reservierende Ordnungsnummer.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: vermessungsstelleKennung: VST

##### Definition:

'Vermessungsstelle' enthält den Namen der Stelle, für die die Reservierung vorgenommen worden ist (siehe Katalog der Dienststellen).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: ablaufDerReservierungKennung: ADR

##### Definition:

'Ablauf der Reservierung' ist das Datum, bis zu dem die Reservierung gilt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: antragsnummerKennung: ANR

##### Definition:

Die 'Antragsnummer' ist eine von der katasterführenden Stelle vergebene eindeutige Kennzeichnung für einen Antrag.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: auftragsnummerKennung: AUN

##### Definition:

Die 'Auftragsnummer' ist eine von der katasterführenden Stelle vergebene eindeutige Kennzeichnung. Alle zu einer Vermessungssache gehörenden Reservierungen müssen dieselbe Auftragsnummer wie der Fortführungsauftrag haben.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: nummerierungsbezirkKennung: NBZ

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: gebietskennungKennung: GBK

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Reservierungsauftrag_Gebietskennung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_PunktkennungUntergegangenKennung: 16002

#### Definition:

[E] 'Punktkennung untergegangen' enthält Punktkennungen, die untergegangen sind.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Das Lebenszeitintervall des Objekts beginnt, wenn ein Punkt mit Punktkennung untergeht.

#### Attributarten:

- punktkennung
- art

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: punktkennungKennung: PKN

##### Definition:

'Punktkennung' ist ein von der katasterführenden Stelle vergebenes Ordnungsmerkmal.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' ist eine Kennzeichnung der Ordnungsnummern.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Art_Punktkennung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Punktkennung - allgemein | 1000
Punktkennung - Grenzpunkt | 1100
Punktkennung - Besonderer Gebäudepunkt | 1200
Punktkennung - Besonderer topographischer Punkt | 1300
Punktkennung - Aufnahmepunkt | 1400
Punktkennung - Sicherungspunkt | 1500
Punktkennung - Sonstiger Vermessungspunkt | 1600
Punktkennung - Besonderer Bauwerkspunkt | 1700

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_PunktkennungVergleichendKennung: 16003

#### Definition:

[E] 'Punktkennung vergleichend' enthält vorläufige Punktkennungen.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- vorlaeufigePunktkennung
- endgueltigePunktkennung
- art
- antragsnummer

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: vorlaeufigePunktkennungKennung: VPK

##### Definition:

"Vorläufige Punktkennung" enthält die im Erhebungsprozess für Messungs- und Berechnungszwecke verwendete vorläufige Punktnummer.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: endgueltigePunktkennungKennung: EPK

##### Definition:

"Endgültige Punktkennung" enthält die im Führungsprozess vergebene endgültige Punktkennung für einen Punkt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' ist eine Kennzeichnung der Ordnungsnummern.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Art_Punktkennung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Punktkennung - allgemein | 1000
Punktkennung - Grenzpunkt | 1100
Punktkennung - Besonderer Gebäudepunkt | 1200
Punktkennung - Besonderer topographischer Punkt | 1300
Punktkennung - Aufnahmepunkt | 1400
Punktkennung - Sicherungspunkt | 1500
Punktkennung - Sonstiger Vermessungspunkt | 1600
Punktkennung - Besonderer Bauwerkspunkt | 1700

zurück zur Objektart

#### Attributart: antragsnummerKennung: ANR

##### Definition:

Die 'Antragsnummer' ist eine von der katasterführenden Stelle vergebene eindeutige Kennzeichnung für einen Antrag. Sie stellt die Verbindung zur Antragsverwaltung der katasterführenden Stelle her.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### AX_Reservierungsauftrag_GebietskennungKennung: 16004

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- gemarkung
- flur
- buchungsblattbezirk

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: gemarkungKennung: GMK

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Gemarkung_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: flurKennung: FLR

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_GemarkungsteilFlur_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: buchungsblattbezirkKennung: BBZ

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Buchungsblattbezirk_Schluessel

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: Angaben zur HistorieKennung: 17000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Angaben zur Historie' und der Kennung '17000' umfasst die Objektarten und Datentypen (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

17001 'Historisches Flurstück'

17002 'Historisches Flurstück ALB'

17003 'Historisches Flurstück ohne Raumbezug'

17004 'AX_Buchung_HistorischesFlurstueck' (Datentyp)

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_HistorischesFlurstueckKennung: 17001

#### Definition:

[E] 'Historisches Flurstück' ist ein fachlich nicht mehr aktuelles Flurstück, das im Rahmen der Historisierung in ALKIS entsteht (ALKIS-Standardhistorie).

Das 'Historische Flurstück' mit seinen abgeleiteten Inhalten ist auch für führende Stellen, die die Vollhistorie führen, und für deren Nutzer von großem Mehrwert, da es:

- die Informationsmenge so bündelt, wie es viele Anwender benötigen,

- die Performance bei der Bereitstellung der Informationen erheblich steigert und somit

- die Flexibilität der Nutzung wesentlich erhöht.

#### Abgeleitet aus:

AU_Flaechenobjekt

AX_Flurstueck_Kerndaten

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Der Zeitpunkt der Entstehung des Objekts 'Historisches Flurstück' ist identisch mit dem Zeitpunkt des Untergangs des Bezugsflurstücks (Flurstück zu seinen 'Lebzeiten'), aus dem das 'Historische Flurstück' entstanden ist. Das 'Historische Flurstück' geht nicht unter.

#### Erfassungskriterien DLKM:

Im Rahmen der ALKIS-Standardhistorie sind alle historischen Flurstücke erfaßt.

#### Attributarten:

- nachfolgerFlurstueckskennzeichen
- buchung
- zeitpunktDerHistorisierung

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nachfolgerFlurstueckskennzeichenKennung: NFK

##### Definition:

'Nachfolger-Flurstückskennzeichen' ist die Bezeichnung der Flurstücke, die dem 'Historischen Flurstück' direkt nachfolgen.

##### Bildungsregel:

Die Attributart setzt sich zusammen aus den nachfolgenden expliziten Attributarten in der Reihenfolge:

1. Land (2 Stellen)

2. Gemarkungsnummer (4 Stellen)

3. Flurnummer (3 Stellen)

4. Flurstücksnummer (5 Stellen für Zähler, 4 Stellen für Nenner)

5. Flurstücksfolge ( 2 Stellen)

Da die Flurnummer und die Flurstücksfolge optional sind, sind aufgrund der bundeseinheitlichen Definition im Flurstückskennzeichen die entsprechenden Stellen, sofern sie länderspezifisch nicht belegt sind, durch Unterstrich "_" ersetzt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: buchungKennung: BUG

##### Definition:

'Buchung' ist ein Hinweis auf die 'Buchungsstelle' (und in Verbindung damit auch auf das 'Buchungsblatt'), auf die das Flurstück des Liegenschaftskatasters zum 'Zeitpunkt der Historisierung' verweist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Buchung_HistorischesFlurstueck

zurück zur Objektart

#### Attributart: zeitpunktDerHistorisierungKennung: ZDH

##### Definition:

'Zeitpunkt der Historisierung' ist der Zeitpunkt, zu dem das Objekt 'Historisches Flurstück' fachlich entstanden ist. Dieser Zeitpunkt ist identisch mit dem Zeitpunkt, zu dem das Objekt 'Flurstück', aus dem das Objekt 'Historisches Flurstück' direkt abgeleitet ist, fachlich untergegangen ist.

Das Attribut kommt vor, wenn der Zeitpunkt der Historisierung vom Zeitpunkt der Löschung in den aktuellen Bestandsdaten, der systemseitig gesetzt wird, abweicht.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_HistorischesFlurstueckALBKennung: 17002

#### Definition:

[E] 'Historisches Flurstück ALB' ist ein nicht mehr aktuelles Flurstück, das schon im ALB historisch geworden ist und nach ALKIS migriert wird und in der ALKIS-Standardhistorie geführt wird.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Der Zeitpunkt der Entstehung des 'Historischen Flurstück ALB' ist identisch mit dem Zeitpunkt des Untergangs des Bezugsflurstücks (Flurstück zu seinen 'Lebzeiten'), aus dem das 'Historische Flurstück ALB' entstanden ist (im ALB mit 'LF3 - letzte Fortführung' bezeichnet. Soweit im ALB nur ein Jahr angegeben ist, ist dies zu einem Datum zu ergänzen). Das 'Historische Flurstück ALB' geht nicht unter.

#### Erfassungskriterien DLKM:

Im Rahmen der Migration sind alle Flurstücke erfasst, die im ALB bereits historisch geworden sind. Diese Objektart wird nur im Rahmen der Führung der ALKIS-Standardhistorie (Rumpfhistorie) erfasst.

#### Attributarten:

- gemarkung
- flurstuecksnummer
- flurstueckskennzeichen
- amtlicheFlaeche
- vorgaengerFlurstueckskennzeichen
- nachfolgerFlurstueckskennzeichen
- buchung
- flurnummer
- flurstuecksfolge
- objektkoordinaten
- zeitpunktDerEntstehungDesBezugsflurstuecks
- laufendeNummerDerFortfuehrung
- fortfuehrungsart

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: gemarkungKennung: GMK

##### Definition:

'Gemarkung' enthält die Eigenschaften aus dem Datentyp 'AX_Gemarkung_Schlüssel': 'land' und 'gemarkungsnummer'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Gemarkung_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: flurstuecksnummerKennung: FSN

##### Definition:

'Flurstücksnummer' ist die Bezeichnung (Zähler/Nenner), mit der das Flurstück innerhalb einer Gemarkung gekennzeichnet ist.

Das Attribut setzt sich zusammen aus:

1. Spalte: Zähler

2. Spalte: Nenner

Die 2. Spalte ist optional.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Flurstuecksnummer

zurück zur Objektart

#### Attributart: flurstueckskennzeichenKennung: (DER) FSK

##### Definition:

'Flurstückskennzeichen' ist das von der katasterführenden Stelle zur eindeutigen Bezeichnung des Flurstücks vergebenes Ordnungsmerkmal.

##### Bildungsregel:

Die Attributart setzt sich aus den nachfolgenden expliziten Attributarten in der angegebenen Reihenfolge zusammen:

1. Land (2 Stellen)

2. Gemarkungsnummer (4 Stellen)

3. Flurnummer (3 Stellen)

4. Flurstücksnummer

4.1 Zähler (5 Stellen)

4.2 Nenner (4 Stellen)

5. Flurstücksfolge ( 2 Stellen)

Die Elemente sind rechtsbündig zu belegen, fehlende Stellen sind mit führenden Nullen zu belegen. Da die Flurnummer und die Flurstücksfolge optional sind, sind aufgrund der bundeseinheitlichen Definition im Flurstückskennzeichen die entsprechenden Stellen, sofern sie nicht belegt sind, durch Unterstrich "_" ersetzt. Gleiches gilt für Flurstücksnummern ohne Nenner, hier ist der fehlende Nenner im Flurstückskennzeichen durch Unterstriche zu ersetzen.

Die Gesamtlänge des Flurstückkennzeichens beträgt immer 20 Zeichen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Abgeleiteter Wert:

Ja

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: amtlicheFlaecheKennung: AFL

##### Definition:

'Amtliche Fläche' ist der im Liegenschaftskataster festgelegte Flächeninhalt des historischen Flurstücks in Quadratmeter. Flurstücksflächen kleiner 0,5 Quadratmeter können mit bis zu zwei Nachkommastellen geführt werden, ansonsten ohne Nachkommastellen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

Area

zurück zur Objektart

#### Attributart: vorgaengerFlurstueckskennzeichenKennung: VFK

##### Definition:

'Vorgänger-Flurstückskennzeichen' ist die Bezeichnung der Flurstücke, die dem Objekt 'Historisches Flurstück ALB' direkt vorangehen.

##### Bildungsregel:

Die Attributart setzt sich aus den nachfolgenden expliziten Attributarten in der angegebenen Reihenfolge zusammen:

1. Land (2 Stellen)

2. Gemarkungsnummer (4 Stellen)

3. Flurnummer (3 Stellen)

4. Flurstücksnummer

4.1 Zähler (5 Stellen)

4.2 Nenner (4 Stellen)

5. Flurstücksfolge ( 2 Stellen)

Die Elemente sind rechtsbündig zu belegen, fehlende Stellen sind mit führenden Nullen zu belegen. Da die Flurnummer und die Flurstücksfolge optional sind, sind aufgrund der bundeseinheitlichen Definition im Flurstückskennzeichen die entsprechenden Stellen, sofern sie nicht belegt sind, durch Unterstrich "_" ersetzt. Gleiches gilt für Flurstücksnummern ohne Nenner, hier ist der fehlende Nenner im Flurstückskennzeichen durch Unterstriche zu ersetzen.

Die Gesamtlänge des Flurstückkennzeichens beträgt immer 20 Zeichen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: nachfolgerFlurstueckskennzeichenKennung: NFK

##### Definition:

'Nachfolger-Flurstückskennzeichen' ist die Bezeichnung der Flurstücke, die dem Objekt 'Historisches Flurstück ALB' direkt nachfolgen.

##### Bildungsregel:

Die Attributart setzt sich aus den nachfolgenden expliziten Attributarten in der angegebenen Reihenfolge zusammen:

1. Land (2 Stellen)

2. Gemarkungsnummer (4 Stellen)

3. Flurnummer (3 Stellen)

4. Flurstücksnummer

4.1 Zähler (5 Stellen)

4.2 Nenner (4 Stellen)

5. Flurstücksfolge ( 2 Stellen)

Die Elemente sind rechtsbündig zu belegen, fehlende Stellen sind mit führenden Nullen zu belegen. Da die Flurnummer und die Flurstücksfolge optional sind, sind aufgrund der bundeseinheitlichen Definition im Flurstückskennzeichen die entsprechenden Stellen, sofern sie nicht belegt sind, durch Unterstrich "_" ersetzt. Gleiches gilt für Flurstücksnummern ohne Nenner, hier ist der fehlende Nenner im Flurstückskennzeichen durch Unterstriche zu ersetzen.

Die Gesamtlänge des Flurstückkennzeichens beträgt immer 20 Zeichen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: buchungKennung: BUG

##### Definition:

'Buchung' ist ein Hinweis auf die 'Buchungsstelle' (und in Verbindung damit auch auf das 'Buchungsblatt'), auf den das Flurstück des Liegenschaftskatasters zum 'Zeitpunkt der Historisierung' verweist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Buchung_HistorischesFlurstueck

zurück zur Objektart

#### Attributart: flurnummerKennung: FLN

##### Definition:

'Flurnummer' ist die von der katasterführenden Stelle zur eindeutigen Bezeichnung vergebene Nummer einer Flur, die eine Gruppe von Flurstücken innerhalb einer Gemarkung umfaßt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Attributart: flurstuecksfolgeKennung: FSF

##### Definition:

'Flurstücksfolge' ist eine weitere Angabe zur Flurstücksnummer.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: objektkoordinatenKennung: OBK

##### Definition:

'Objektkoordinaten' sind die Koordinaten [mm] eines das Objekt 'Historisches Flurstück ALB' repräsentierenden Punktes in einem amtlichen Lagebezugssystem.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

GM_Point

zurück zur Objektart

#### Attributart: zeitpunktDerEntstehungDesBezugsflurstuecksKennung: ZDE

##### Definition:

'Zeitpunkt der Entstehung des Bezugsflurstücks' ist der Zeitpunkt, zu dem das Flurstück, aus dem das Objekt 'Historisches Flurstück ALB' direkt abgeleitet ist, fachlich entstanden ist (im ALB mit 'LF2 - Entstehung' bezeichnet. Da im ALB nur ein Jahr angegeben ist, ist dies zu einem Datum zu ergänzen.) Hinweis: Der Zeitpunkt des Untergangs des Bezugsflurstücks ist identisch mit dem Beginn des Lebenszeitintervalls des 'Historischen Flurstück ALB'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: laufendeNummerDerFortfuehrungKennung: LNF

##### Definition:

Enthält die laufende Nummer der Fortführung gemäß Belegung im ALB.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: fortfuehrungsartKennung: FFA

##### Definition:

Enthält die Fortführungsart gemäß Belegung im ALB.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_HistorischesFlurstueckOhneRaumbezugKennung: 17003

#### Definition:

[E] 'Historisches Flurstück ohne Raumbezug' ist ein nicht mehr aktuelles Flurstück, das schon im ALB historisch geworden ist, nach ALKIS migriert und im Rahmen der Vollhistorie geführt wird.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

AX_Flurstueck_Kerndaten

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Der Zeitpunkt der Entstehung des 'Historischen Flurstück ohne Raumbezug' ist identisch mit dem Zeitpunkt des Untergangs des Bezugsflurstücks (Flurstück zu seinen 'Lebzeiten'), aus dem das 'Historische Flurstück ohne Raumbezug' entstanden ist (im ALB mit 'LF3 - letzte Fortführung' bezeichnet. Soweit im ALB nur ein Jahr angegeben ist, ist dies zu einem Datum zu ergänzen). Das 'Historische Flurstück ALB' geht nicht unter.

#### Erfassungskriterien DLKM:

Im Rahmen der Migration sind alle Flurstücke erfaßt, die im ALB bereits historisch geworden sind. Diese Objektart wird nur im Rahmen der Führung der ALKIS-Vollhistorie (Versionierung) erfasst.

#### Konsistenzbedingungen:

Das aus AX_Flurstueck_Kerndaten vererbte Attribut 'sonstigeEigenschaften' kommt nur vor, wenn es übergangsweise im Rahmen der Migration aus bestehenden Verfahrenslösungen benötigt wird oder wenn die Angaben nicht als eigenständige raumbezogene Elementarobjekte bei der Objektartengruppe "Angaben zur öffentlich-rechtlichen und sonstigen Festlegung" geführt werden.

#### Attributarten:

- vorgaengerFlurstueckskennzeichen
- nachfolgerFlurstueckskennzeichen

#### Relationsarten:

- zeigtAuf
- weistAuf
- istHistGebucht
- gehoertAnteiligZu

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: vorgaengerFlurstueckskennzeichenKennung: VFK

##### Definition:

'Vorgänger-Flurstückskennzeichen' ist die Bezeichnung der Flurstücke, die dem Objekt 'Historisches Flurstück ohne Raumbezugs' direkt vorangehen.

##### Bildungsregel:

Die Attributart setzt sich aus den nachfolgenden expliziten Attributarten in der angegebenen Reihenfolge zusammen:

1. Land (2 Stellen)

2. Gemarkungsnummer (4 Stellen)

3. Flurnummer (3 Stellen)

4. Flurstücksnummer

4.1 Zähler (5 Stellen)

4.2 Nenner (4 Stellen)

5. Flurstücksfolge ( 2 Stellen)

Die Elemente sind rechtsbündig zu belegen, fehlende Stellen sind mit führenden Nullen zu belegen. Da die Flurnummer und die Flurstücksfolge optional sind, sind aufgrund der bundeseinheitlichen Definition im Flurstückskennzeichen die entsprechenden Stellen, sofern sie nicht belegt sind, durch Unterstrich "_" ersetzt. Gleiches gilt für Flurstücksnummern ohne Nenner, hier ist der fehlende Nenner im Flurstückskennzeichen durch Unterstriche zu ersetzen.

Die Gesamtlänge des Flurstückkennzeichens beträgt immer 20 Zeichen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: nachfolgerFlurstueckskennzeichenKennung: NFK

##### Definition:

'Nachfolger-Flurstückskennzeichen' ist die Bezeichnung der Flurstücke, die dem Objekt 'Historisches Flurstück ohne Raumbezug' direkt nachfolgen.

##### Bildungsregel:

Die Attributart setzt sich aus den nachfolgenden expliziten Attributarten in der angegebenen Reihenfolge zusammen:

1. Land (2 Stellen)

2. Gemarkungsnummer (4 Stellen)

3. Flurnummer (3 Stellen)

4. Flurstücksnummer

4.1 Zähler (5 Stellen)

4.2 Nenner (4 Stellen)

5. Flurstücksfolge ( 2 Stellen)

Die Elemente sind rechtsbündig zu belegen, fehlende Stellen sind mit führenden Nullen zu belegen. Da die Flurnummer und die Flurstücksfolge optional sind, sind aufgrund der bundeseinheitlichen Definition im Flurstückskennzeichen die entsprechenden Stellen, sofern sie nicht belegt sind, durch Unterstrich "_" ersetzt. Gleiches gilt für Flurstücksnummern ohne Nenner, hier ist der fehlende Nenner im Flurstückskennzeichen durch Unterstriche zu ersetzen.

Die Gesamtlänge des Flurstückkennzeichens beträgt immer 20 Zeichen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Relationsart: zeigtAufKennung: 17003-12001

##### Definition:

'Flurstück ohne Raumbezug' zeigt auf 'Lagebezeichnung ohne Hausnummer'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_LagebezeichnungOhneHausnummer

##### Inverse Relationsart:

beschreibt

zurück zur Objektart

#### Relationsart: weistAufKennung: 17003-12002

##### Definition:

'Flurstück ohne Raumbezug' weist auf 'Lagebezeichnung mit Hausnummer'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_LagebezeichnungMitHausnummer

##### Inverse Relationsart:

hat

zurück zur Objektart

#### Relationsart: istHistGebuchtKennung: 17003-21008

##### Definition:

Ein (oder mehrere) Flurstück(e) ist (sind) unter einer Buchungsstelle gebucht.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_Buchungsstelle

zurück zur Objektart

#### Relationsart: gehoertAnteiligZuKennung: 17003.1-17003.2

##### Definition:

'Flurstück ohne Raumbezug' gehört anteilig zu 'Flurstück ohne Raumbezug'.

Die Relationsart kommt nur vor bei 'Flurstücken ohne Raumnezug', die eine Relation zu einer Buchungsstelle mit einer der Buchungsarten 'Anliegerweg', 'Anliegergraben', 'Anliegerwasserlauf' oder 'Anliegergewässer' aufweisen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_HistorischesFlurstueckOhneRaumbezug

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_Buchung_HistorischesFlurstueckKennung: 17004

#### Definition:

'Buchung' ist ein Hinweis auf die 'Buchungsstelle' (und in Verbindung damit auch auf das 'Buchungsblatt'), auf die das Flurstück des Liegenschaftskatasters zum 'Zeitpunkt der Historisierung' verweist.

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- blattart
- buchungsart
- buchungsblattkennzeichen
- buchungsblattbezirk
- buchungsblattnummerMitBuchstabenerweiterung
- laufendeNummerDerBuchungsstelle

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: blattartKennung: BLA

##### Definition:

'Blattart' ist die Art des Buchungsblattes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Blattart_HistorischesFlurstueck

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Grundbuchblatt | 1000
Katasterblatt | 2000

zurück zur Objektart

#### Attributart: buchungsartKennung: BUA

##### Definition:

'Buchungsart' bezeichnet die Art der Buchung als langschriftlichen Text..

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: buchungsblattkennzeichenKennung: (DER) BBK

##### Definition:

'Buchungsblattkennzeichen' ist ein eindeutiges Fachkennzeichen für ein Buchungsblatt.

Aufbau Buchungsblattkennzeichen

:

1.) Land (Verschlüsselung zweistellig), 2 Ziffern

2.) Buchungsblattbezirk (Verschlüsselung vierstellig), 4 Ziffern

3.) Buchungsblattnummer mit Buchstabenerweiterung (7 Stellen)

Die Elemente sind rechtsbündig zu belegen, fehlende Stellen sind mit führenden Nullen zu belegen. Die Gesamtlänge des Buchungsblattkennzeichens beträgt immer 13 Zeichen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Abgeleiteter Wert:

Ja

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: buchungsblattbezirkKennung: BBZ

##### Definition:

Buchungsblattbezirk des Buchungsblatts.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Buchungsblattbezirk_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: buchungsblattnummerMitBuchstabenerweiterungKennung: BBN

##### Definition:

Buchungsblattnummer mit Buchstabenerweiterung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: laufendeNummerDerBuchungsstelleKennung: LFD

##### Definition:

'Laufende Nummer der Buchungsstelle' ist die eindeutige Nummer der Buchungsstelle auf dem Buchungsblatt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

## Objektartenbereich: EigentümerKennung: 20000

### Definition:

Der Objektartenbereich 'Eigentümer' enthält folgende Objektartengruppe (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

- Personen- und Bestandsdaten.

zurück zur Objektartenübersicht

## Objektartengruppe: Personen- und BestandsdatenKennung: 21000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Personen- und Bestandsdaten' und der Kennung '21000' umfasst die Objektarten und Datentypen (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

21001 'Person'

21002 'Personengruppe'

21003 'Anschrift'

21004 'Verwaltung'

21005 'Vertretung'

21006 'Namensnummer'

21007 'Buchungsblatt'

21008 'Buchungsstelle'

21009 'AX_Anteil' (Datentyp)

21011 'AX_DQOhneDatenerhebung' (Datentyp)

21013 'AX_LI_ProcessStep_OhneDatenerhebung' (Datentyp)

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_PersonKennung: 21001

#### Definition:

[E] 'Person' ist eine natürliche oder juristische Person und kann z.B. in den Rollen Eigentümer, Erwerber, Verwalter oder Vertreter in Katasterangelegenheiten geführt werden.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die inverse Relationsart zur 'Person' (inversZu_zeigtAuf -> AX_Person) oder die inverse Relationsart zum 'Benutzer' (inversZu_ist -> AX_Benutzer) oder eine der Relationsarten 'weistAuf' (AX_Namensnummer), 'benennt' (AX_Verwaltung), 'uebtAus' (AX_Vertretung) muss vorhanden sein.

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Eine Vertretung in Katasterangelegenheiten verweist immer nur auf Personen, deren Herkunft in den Qualitätsangaben von AX_Person auf das Liegenschaftskataster (herkunft = 'Erhebung’) verweist. Die Person übernimmt aktiv die Vertretung.

#### Attributarten:

- nachnameOderFirma (Grunddatenbestand)
- anrede
- vorname (Grunddatenbestand)
- namensbestandteil (Grunddatenbestand)
- akademischerGrad (Grunddatenbestand)
- geburtsname (Grunddatenbestand)
- geburtsdatum (Grunddatenbestand)
- wohnortOderSitz
- beruf
- sonstigeEigenschaften
- haushaltsstelleLandesgrundbesitz
- qualitaetsangaben (Grunddatenbestand)
- rufname
- sterbedatum

#### Relationsarten:

- hat (Grunddatenbestand)
- gehoertZu
- wirdVertretenVon
- zeigtAuf
- benennt
- uebtAus
- weistAuf (Grunddatenbestand)
- besitzt

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nachnameOderFirmaKennung: NOF

##### Definition:

'Nachname oder Firma' ist

- bei einer natürliche Person der Nachname (Familienname),

- bei einer juristischen Person, Handels- oder Partnerschaftsgesellschaft der Name oder die Firma.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: anredeKennung: ANR

##### Definition:

'Anrede' ist die Anrede der Person. Diese Attributart ist optional, da Körperschaften und juristischen Person auch ohne Anrede angeschrieben werden können.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Anrede_Person

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Frau 'Frau' ist eine natürliche, menschliche Person weiblichen Geschlechts. | 1000
Herr 'Herr' ist eine natürliche, menschliche Person männlichen Geschlechts. | 2000
Firma 'Firma' ist ein gewerbliches Unternehmen. | 3000

zurück zur Objektart

#### Attributart: vornameKennung: VNA

##### Definition:

'Vorname' ist der Vorname/ sind die Vornamen einer natürlichen Person.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: namensbestandteilKennung: NBA

##### Definition:

'Namensbestandteil' enthält z.B. Titel wie 'Baron'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: akademischerGradKennung: AKD

##### Definition:

'Akademischer Grad' ist der akademische Grad der Person (z.B. Dipl.-Ing., Dr., Prof. Dr.).

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: geburtsnameKennung: GNA

##### Definition:

'Geburtsname' ist der Geburtsname der Person.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: geburtsdatumKennung: GEB

##### Definition:

'Geburtsdatum' ist das Geburtsdatum der Person.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: wohnortOderSitzKennung: WOS

##### Definition:

'Wohnort oder Sitz' ist der Wohnort oder der Sitz einer natürlichen oder juristischen Person (Par. 15 Grundbuchverfügung). Diese Attributart kommt nur bei Personen vor, die die Rolle 'Eigentümer' besitzen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: berufKennung: BER

##### Definition:

'Beruf' ist die Bezeichnung des oder der Berufe (Par. 15 Grundbuchverfügung). Diese Attributart kommt nur bei Personen vor, die die Rolle 'Eigentümer' besitzen.

##### Stillgelegt:

Gültig bis GeoInfoDok 6.0.1

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: sonstigeEigenschaftenKennung: SOS

##### Definition:

'Sonstige Eigenschaften' sind weitere die Person deutlich kennzeichnende Merkmale (Par. 15 Grundbuchverfügung). Diese Attributart kommt nur bei Personen vor, die die Rolle 'Eigentümer' besitzen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: haushaltsstelleLandesgrundbesitzKennung: HLG

##### Definition:

'Haushaltsstelle Landesgrundbesitz' sind weitere, die juristische Person deutlich kennzeichnende Merkmale.

##### Stillgelegt:

Gültig bis GeoInfoDok 6.0.1

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: QAG

##### Definition:

Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle). Die Information ist konform zu den Vorgaben aus ISO 19115 zu repräsentieren.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQOhneDatenerhebung

zurück zur Objektart

#### Relationsart: hatKennung: 21001-21003

##### Definition:

Die 'Person' hat 'Anschrift'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Anschrift

##### Inverse Relationsart:

gehoertZu

zurück zur Objektart

#### Relationsart: gehoertZuKennung: (INV)21002-21001

##### Definition:

'Person' gehört zu 'Personengruppe'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Personengruppe

##### Inverse Relationsart:

bestehtAus

zurück zur Objektart

#### Relationsart: wirdVertretenVonKennung: 21001-21005

##### Definition:

Die 'Person' wird von der 'Vertretung' in Katasterangelegenheiten vertreten.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Vertretung

##### Inverse Relationsart:

vertritt

zurück zur Objektart

#### Relationsart: zeigtAufKennung: 21001.1-21001.2

##### Definition:

Die 'Person' zeigt auf eine 'Person' mit abweichenden Eigenschaften derselben Person. Für ein und dieselbe Person wurden zwei Objekte 'Person' mit unterschiedlichen Attributen (z.B. Nachnamen durch Heirat geändert) angelegt.Bei Verwendung der Vollhistorie mit Hilfe des Versionierungskonzeptes können diese Eigenschaften auch in verschiedenen Versionen des Objekts abgebildet werden.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_Person

zurück zur Objektart

#### Relationsart: benenntKennung: (INV)21004-21001

##### Definition:

Die Relation 'Person' benennt 'Verwaltung' weist der Verwaltung eine Person zu.

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Verwaltung

##### Inverse Relationsart:

haengtAn

zurück zur Objektart

#### Relationsart: uebtAusKennung: (INV)21005-21001

##### Definition:

Die 'Person' übt die 'Vertretung' in Katasterangelegenheiten aus.

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Vertretung

##### Inverse Relationsart:

haengtAn

zurück zur Objektart

#### Relationsart: weistAufKennung: (INV)21006-21001

##### Definition:

Durch die Relation 'Person' weist auf 'Namensnummer' wird ausgedrückt, dass die Person als Eigentümer, Erbbauberechtigter oder künftiger Erwerber unter der Namensnummer eines Buchungsblattes eingetragen ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Namensnummer

##### Inverse Relationsart:

benennt

zurück zur Objektart

#### Relationsart: besitztKennung: (INV)31001-21001

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Gebaeude

##### Inverse Relationsart:

gehoert

zurück zur Objektart

#### Attributart: rufnameKennung: RUF

##### Definition:

'Rufname' ist der Rufname/ sind die Rufnamen einer natürlichen Person.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: sterbedatumKennung: TOD

##### Definition:

'Sterbedatum' ist das Sterbedatum der Person.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_PersonengruppeKennung: 21002

#### Definition:

[E] 'Personengruppe' ist die Zusammenfassung von Personen unter einem Ordnungsbegriff.

Die Information wird nach Einführung des Datenbankgrundbuches (DaBaG) von der Grundbuchverwaltung nicht mehr übermittelt.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- nameDerPersonengruppe

#### Relationsarten:

- bestehtAus

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nameDerPersonengruppeKennung: PGR

##### Definition:

'Name der Personengruppe' ist ein Ordnungsbegriff, unter dem Personen zusammengefasst sind.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Relationsart: bestehtAusKennung: 21002-21001

##### Definition:

Ein Objekt 'Personengruppe' besteht aus Objekten 'Person'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

2..*

##### Zielobjektart:

AX_Person

##### Inverse Relationsart:

gehoertZu

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_AnschriftKennung: 21003

#### Definition:

[E] 'Anschrift' ist die postalische Adresse, verbunden mit weiteren Adressen aus dem Bereich elektronischer Kommunikationsmedien.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Relationsarten 'gehört_zu' und/oder 'bezieht_sich_auf' sind objektbildend. Eine der beiden Relationsarten muss vorhanden sein.

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Die Attributart 'Bestimmungsland' darf nicht den Text "DEUTSCHLAND" enthalten.

#### Attributarten:

- ort_Post (Grunddatenbestand)
- postleitzahlPostzustellung (Grunddatenbestand)
- postleitzahlPostfach (Grunddatenbestand)
- bestimmungsland (Grunddatenbestand)
- ortsteil
- strasse (Grunddatenbestand)
- hausnummer (Grunddatenbestand)
- ort_AmtlichesOrtsnamensverzeichnis
- postfach (Grunddatenbestand)
- fax
- telefon
- weitereAdressen
- qualitaetsangaben (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

- gehoertZu (Grunddatenbestand)
- beziehtSichAuf (Grunddatenbestand)

zurück zur Objektartenübersicht

#### Relationsart: gehoertZuKennung: (INV)21001-21003

##### Definition:

Eine 'Anschrift' gehört zu 'Person'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Person

##### Inverse Relationsart:

hat

zurück zur Objektart

#### Attributart: ort_PostKennung: ORP

##### Definition:

'Ort (Post)' ist der postalische Ortsname.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: postleitzahlPostzustellungKennung: PLZ

##### Definition:

'Postleitzahl - Postzustellung' ist die Postleitzahl der Postzustellung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: postleitzahlPostfachKennung: PZP

##### Definition:

'Postleitzahl - Postfach' ist die Postleitzahl des Postfaches.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: bestimmungslandKennung: BLA

##### Definition:

'Bestimmungsland' ist die in Großbuchstaben angegebene langschriftliche Bezeichnung nach dem „Länderverzeichnis für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland“ des Auswärtigen Amtes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: ortsteilKennung: OTT

##### Definition:

'Ortsteil' ist der Name eines Ortsteils nach dem amtlichen Ortsverzeichnis.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: strasseKennung: STR

##### Definition:

'Straße' ist der Straßen- oder Platzname nach dem amtlichen Straßenverzeichnis bzw. wie bekannt geworden.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: hausnummerKennung: HSN

##### Definition:

'Hausnummer' ist die von der Gemeinde für ein Gebäude vergebene Nummer, gegebenenfalls mit einem Adressierungszusatz. Diese Attributart ist immer im Zusammenhang mit der Attributart 'Straße' zu verwenden.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: ort_AmtlichesOrtsnamensverzeichnisKennung: ORA

##### Definition:

'Ort (Amtliches Ortsnamensverzeichnis)' ist der Ortsname laut amtlichem Ortsnamensverzeichnis.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: postfachKennung: PFH

##### Definition:

'Postfach' ist die postalische Nummer des Postfaches.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: faxKennung: FAX

##### Definition:

'Fax' ist die Nummer des Faxanschlusses.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: telefonKennung: TEL

##### Definition:

'Telefon' ist die Nummer des Telefonanschlusses.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: weitereAdressenKennung: WEA

##### Definition:

'Weitere Adressen' beinhalten weitere Anschriften aus dem Bereich elektronischer Kommunikationsmedien (z.B. E-Mail, URL).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: QAG

##### Definition:

Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle). Die Information ist konform zu den Vorgaben aus ISO 19115 zu repräsentieren.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQOhneDatenerhebung

zurück zur Objektart

#### Relationsart: beziehtSichAufKennung: (INV)73011-21003

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Dienststelle

##### Inverse Relationsart:

hat

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_VerwaltungKennung: 21004

#### Definition:

[E] 'Verwaltung' beschreibt die Grundlagen und die Befugnisse des Verwalters entsprechend dem Wohnungseigentumsgesetz (z.B. für Wohnungs-/Teileigentum).

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Relationsart 'beziehtSichAuf' ist objektbildend.

#### Attributarten:

- bestellungsbeschluss
- beginnDerBestellung
- endeDerBestellung
- notariat
- grundakt
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

- haengtAn
- beziehtSichAuf

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: bestellungsbeschlussKennung: BGB

##### Definition:

'Bestellungsbeschluss' ist das Datum bzw. die Nummer der Bestellung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: beginnDerBestellungKennung: BDB

##### Definition:

'Beginn der Bestellung' ist der Zeitpunkt (Datum), ab dem eine natürliche oder juristische Person die Verwaltung einer Buchung ausübt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: endeDerBestellungKennung: EDB

##### Definition:

'Ende der Bestellung' ist der Zeitpunkt (Datum), bis zu dem eine natürliche oder juristische Person die Verwaltung einer Buchung ausübt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: notariatKennung: NOT

##### Definition:

'Notariat' gibt den Notar an, der die Bestellung beurkundet hat.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: grundaktKennung: GRA

##### Definition:

'Grundakt' ist das Aktenzeichen der Grundakte, in der die Urkunde/der Nachweis der Bestellung zum Verwalter hinterlegt ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: QAG

##### Definition:

Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle). Die Information ist konform zu den Vorgaben aus ISO 19115 zu repräsentieren.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQOhneDatenerhebung

zurück zur Objektart

#### Relationsart: haengtAnKennung: 21004-21001

##### Definition:

Durch die Relation 'Verwaltung' hängt an 'Person' wird die Verwaltung namentlich benannt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Zielobjektart:

AX_Person

##### Inverse Relationsart:

benennt

zurück zur Objektart

#### Relationsart: beziehtSichAufKennung: (INV)21008-21004

##### Definition:

Durch die Relation 'Verwaltung' bezieht sich auf 'Buchungsstelle' wird ausgedrückt, für welche Buchungsstellen die Verwaltung bestellt wurde.

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

1..*

##### Zielobjektart:

AX_Buchungsstelle

##### Inverse Relationsart:

wirdVerwaltetVon

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_VertretungKennung: 21005

#### Definition:

[E] 'Vertretung' gibt an, welche Person eine andere Person in Katasterangelegenheiten vertritt.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Relationsart 'vertritt' ist objektbildend.

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Eine Vertretung in Katasterangelegenheiten verweist immer nur auf Personen, deren Herkunft in den Qualitätsangaben von AX_Person auf das Liegenschaftskataster (herkunft = 'Erhebung’) verweist. Die Person übernimmt aktiv die Vertretung.

#### Attributarten:

- beginnDerVertretung
- artDerVertretung
- endeDerVertretung
- angabenZurVertretung

#### Relationsarten:

- vertritt
- haengtAn
- beziehtSichAuf

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: beginnDerVertretungKennung: BDV

##### Definition:

'Beginn der Vertretung' gibt das Datum des Beginns der Vertretung an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: artDerVertretungKennung: ADV

##### Definition:

'Art der Vertretung' beschreibt die Art der Vertretung ( z.B. Bevollmächtigter).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: endeDerVertretungKennung: EDV

##### Definition:

'Ende der Vertretung' gibt das Datum des Endes der Vertretung an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: angabenZurVertretungKennung: AZV

##### Definition:

'Angaben zur Vertretung' beschreibt den Umfang der Vertretung (z.B. alle Flurstücke einer Gemeinde).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Relationsart: vertrittKennung: (INV)21001-21005

##### Definition:

Die Relation 'Vertretung' vertritt 'Person' sagt aus, welche Person durch die Vertretung vertreten wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

1..*

##### Zielobjektart:

AX_Person

##### Inverse Relationsart:

wirdVertretenVon

zurück zur Objektart

#### Relationsart: haengtAnKennung: 21005-21001

##### Definition:

Die Relation 'Vertretung' hängt an 'Person' sagt aus, welche Person die Vertretung wahrnimmt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Zielobjektart:

AX_Person

##### Inverse Relationsart:

uebtAus

zurück zur Objektart

#### Relationsart: beziehtSichAufKennung: 21005-11001

##### Definition:

Die Relation 'Vertretung' bezieht sich auf 'Flurstück' sagt aus, für welche Flurstücke die Vertretung wahrgenommen wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Flurstueck

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_NamensnummerKennung: 21006

#### Definition:

[E] 'Namensnummer' ist die laufende Nummer der Eintragung, unter welcher der Eigentümer oder Erbbauberechtigte im Buchungsblatt geführt wird. Rechtsgemeinschaften werden auch unter AX_Namensnummer geführt.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Eine der Attributarten 'laufende Nummer nach DIN 1421', 'Nummer' oder 'Art der Rechtsgemeinschaft' muss belegt sein.

Die Attributart 'Beschrieb der Rechtsgemeinschaft' kommt nur vor, wenn die Attributart 'Art der Rechtsgemeinschaft' die Werteart 'Sonstiges' aufweist.

#### Attributarten:

- laufendeNummerNachDIN1421 (Grunddatenbestand)
- nummer (Grunddatenbestand)
- anteil (Grunddatenbestand)
- artDerRechtsgemeinschaft (Grunddatenbestand)
- beschriebDerRechtsgemeinschaft (Grunddatenbestand)
- eigentuemerart
- strichblattnummer

#### Relationsarten:

- benennt (Grunddatenbestand)
- istBestandteilVon (Grunddatenbestand)
- bestehtAusRechtsverhaeltnissenZu (Grunddatenbestand)
- hatVorgaenger

zurück zur Objektartenübersicht

#### Relationsart: benenntKennung: 21006-21001

##### Definition:

Durch die Relation 'Namensnummer' benennt 'Person' wird die Person zum Eigentümer, Erbbauberechtigten oder künftigen Erwerber.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_Person

##### Inverse Relationsart:

weistAuf

zurück zur Objektart

#### Attributart: laufendeNummerNachDIN1421Kennung: LNR

##### Definition:

'Laufende Nummer nach DIN 1421' ist die interne laufende Nummer für die Rangfolge der Person, die nach den Vorgaben aus DIN 1421 strukturiert ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: nummerKennung: NMR

##### Definition:

'Nummer' ist die laufende Nummer der Eintragung gemäß Abteilung 1 Grundbuchblatt, unter der eine Person aufgeführt ist (z.B. 1 oder 1a).

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: anteilKennung: ANT

##### Definition:

'Anteil' ist der Anteil der Berechtigten in Bruchteilen (Par. 47 GBO) an einem gemeinschaftlichen Eigentum (Grundstück oder Recht).

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Anteil

zurück zur Objektart

#### Attributart: artDerRechtsgemeinschaftKennung: ARG

##### Definition:

'Art der Rechtsgemeinschaft' ist die Art des für die Gesamthandgemeinschaft maßgebenden Rechtsverhältnisses.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_ArtDerRechtsgemeinschaft_Namensnummer

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Erbengemeinschaft Grunddatenbestand: DLKM | 1000 (G)
Gütergemeinschaft Grunddatenbestand: DLKM | 2000 (G)
BGB-Gesellschaft Grunddatenbestand: DLKM | 3000 (G)
Gesamtberechtigte gemäß § 428 BGB Grunddatenbestand: DLKM | 4010 (G)
Gesamtberechtigte gemäß § 432 BGB Grunddatenbestand: DLKM | 4020 (G)
Mitglieder eines nicht eingetragenen Vereins Grunddatenbestand: DLKM | 4030 (G)
Fortgesetzte Gütergemeinschaft Grunddatenbestand: DLKM | 4040 (G)
Beendete, nicht auseinandergesetzte Gütergemeinschaft Grunddatenbestand: DLKM | 4050 (G)
Errungenschaftsgemeinschaft Grunddatenbestand: DLKM | 4060 (G)
Fortgesetzte Errungenschaftsgemeinschaft Grunddatenbestand: DLKM | 4070 (G)
Beendete, nicht auseinandergesetzte Errungenschaftsgemeinschaft Grunddatenbestand: DLKM | 4080 (G)
Fahrnisgemeinschaft Grunddatenbestand: DLKM | 4090 (G)
Fortgesetzte Fahrnisgemeinschaft Grunddatenbestand: DLKM | 4100 (G)
Beendete, nicht auseinandergesetzte Fahrnisgemeinschaft Grunddatenbestand: DLKM | 4110 (G)
Eigentums- und Vermögensgemeinschaft nach FGB Grunddatenbestand: DLKM | 4120 (G)
Beendete, nicht auseinandergesetzte Eigentums- und Vermögensgemeinschaft nach FGB Grunddatenbestand: DLKM | 4130 (G)
Altrechtliche Gemeinschaft Grunddatenbestand: DLKM | 4140 (G)
Sonstiges Grunddatenbestand: DLKM | 9999 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: beschriebDerRechtsgemeinschaftKennung: BRG

##### Definition:

'Beschrieb der Rechtsgemeinschaft' ist der Name oder die Bezeichnung der Rechtsgemeinschaft sowie die Beschreibung des Innenverhältnisses der Eigentümer untereinander.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: eigentuemerartKennung: ART

##### Definition:

'Eigentümerart' ist die Kategorie des Eigentums.

Die Information wird nach Einführung des Datenbankgrundbuches (DaBaG) von der Grundbuchverwaltung nicht mehr übermittelt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Eigentuemerart_Namensnummer

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Natürliche Personen | 1000
Natürliche Person - Alleineigentum oder Ehepartner | 1100
Natürliche Person - Wohnsitz im Land | 1200
Natürliche Person - Wohnsitz außerhalb des Landes | 1300
Natürliche Person - Gemeinschaftseigentum | 1500
Juristische Personen | 2000
Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- oder Siedlungsgesellschaft oder -genossenschaft einschließlich Heimstätte | 2100
Sonstige gemeinnützige Institution (Träger von Krankenhäusern, Altenheimen usw.) | 2200
Privates Wohnungsunternehmen, private Baugesellschaft u.ä. | 2300
Kreditinstitut | 2400
Versicherungsunternehmen | 2500
Andere Unternehmen, Gesellschaften usw. | 2900
Körperschaften | 3000
Stiftung | 3100
Kirchliches Eigentum | 4000
Evangelische Kirche | 4100
Katholische Kirche | 4200
Andere Kirchen, Religionsgemeinschaften usw. | 4900
Bundesrepublik Deutschland | 5100
Bundesrepublik Deutschland, Bundesstraßenverwaltung | 5101
Bundesrepublik Deutschland, Bundeswehrverwaltung | 5102
Bundesrepublik Deutschland, Forstverwaltung | 5103
Bundesrepublik Deutschland, Finanzverwaltung | 5104
Bundesrepublik Deutschland, Zivilschutz | 5105
Bundesrepublik Deutschland, Wasserstraßenverwaltung | 5106
Bundesrepublik Deutschland, Bundeseisenbahnvermögen | 5107
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | 5108
Eigentum des Volkes nach DDR-Recht | 5210
Eigentum der Genossenschaften und deren Einrichtungen | 5220
Eigentum der gesellschaftlichen Organisationen und deren Einrichtungen | 5230
Kommunale Gebietskörperschaften nach DDR-Recht | 5240
Ausländischer Staat | 5300
Kreis | 5400
Gemeinde | 5500
Kommunale Gebietskörperschaften | 5600
Andere Gebietskörperschaften, Regionalverbände usw. | 5700
Zweckverbände, Kommunale Betriebe | 5800
Eigenes Bundesland | 5920
Eigenes Bundesland, Denkmalpflege | 5921
Eigenes Bundesland, Domänenverwaltung | 5922
Eigenes Bundesland, Eichverwaltung | 5923
Eigenes Bundesland, Finanzverwaltung | 5924
Eigenes Bundesland, Forstverwaltung | 5925
Eigenes Bundesland, Gesundheitswesen | 5926
Eigenes Bundesland, Polizeiverwaltung | 5927
Eigenes Bundesland, innere Verwaltung | 5928
Eigenes Bundesland, Justizverwaltung | 5929
Eigenes Bundesland, Kultusverwaltung | 5930
Eigenes Bundesland, Landespflanzenschutzverwaltung | 5931
Eigenes Bundesland, Arbeitsverwaltung | 5932
Eigenes Bundesland, Sozialwesen | 5933
Eigenes Bundesland, Landesbetrieb Straßen und Verkehr | 5934
Eigenes Bundesland, Umweltverwaltung | 5935
Eigenes Bundesland, Vermessungs- und Katasterverwaltung | 5936
Eigenes Bundesland, Wasserwirtschaftsverwaltung | 5937
Eigenes Bundesland, Wirtschaftsverwaltung | 5938
Eigenes Bundesland, Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) | 5939
Eigenes Bundesland, Naturschutzverwaltung | 5940
Anderes Bundesland (allg.) | 6000
Schleswig-Holstein | 6001
Hamburg | 6002
Niedersachsen | 6003
Bremen | 6004
Nordrhein-Westfalen | 6005
Hessen | 6006
Rheinland-Pfalz | 6007
Baden-Württemberg | 6008
Bayern | 6009
Saarland | 6010
Brandenburg | 6012
Berlin | 6011
Mecklenburg-Vorpommern | 6013
Sachsen | 6014
Sachsen-Anhalt | 6015
Thüringen | 6016
Deutsche Bahn AG | 7100
Herrenlos | 8000
Eigentümer unbekannt | 9000

zurück zur Objektart

#### Attributart: strichblattnummerKennung: SNR

##### Definition:

'Strichblattnummer' ist eine Unternummer der Grundbuchblattnummer. Sie wird der Attributart 'Nummer' als Präfix vorangestellt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Relationsart: istBestandteilVonKennung: 21006-21007

##### Definition:

Eine 'Namensnummer' ist Teil von einem 'Buchungsblatt'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Zielobjektart:

AX_Buchungsblatt

zurück zur Objektart

#### Relationsart: bestehtAusRechtsverhaeltnissenZuKennung: 21006.1-21006.2

##### Definition:

Die Relation 'Namensnummer' besteht aus Rechtsverhältnissen zu 'Namensnummer' sagt aus, dass Namensnummern zu einer oder mehrerer Rechtsgemeinschaften gehören können. Die Rechtsgemeinschaft selbst steht unter einer eigenen AX_Namensnummer.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_Namensnummer

zurück zur Objektart

#### Relationsart: hatVorgaengerKennung: 21006.3-21006.4

##### Definition:

Die Relation 'Namensnummer' hat Vorgänger 'Namensnummer' gibt Auskunft darüber, aus welchen Namensnummern die aktuelle entstanden ist.

Die Information wird nach Einführung des Datenbankgrundbuches (DaBaG) von der Grundbuchverwaltung nicht mehr übermittelt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Namensnummer

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BuchungsblattKennung: 21007

#### Definition:

[E] 'Buchungsblatt' enthält die Buchungen (Buchungsstellen und Namensnummern) des Grundbuchs und des Liegenschaftskatasters (bei buchungsfreien Grundstücken).

Das Buchungsblatt für Buchungen im Liegenschaftskataster kann entweder ein Kataster-, Erwerber-, Pseudo- oder ein Fiktives Blatt sein.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Buchungsblattkennzeichen' ist objektbildend. Beim fiktiven Blatt darf die Relation 'besteht aus' nur einmal vorkommen.

#### Attributarten:

- buchungsblattkennzeichen (Grunddatenbestand)
- buchungsblattbezirk (Grunddatenbestand)
- buchungsblattnummerMitBuchstabenerweiterung (Grunddatenbestand)
- blattart (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

- bestehtAus (Grunddatenbestand)

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: buchungsblattkennzeichenKennung: (DER) BBK

##### Definition:

'Buchungsblattkennzeichen' ist ein eindeutiges Fachkennzeichen für ein Buchungsblatt.

Aufbau Buchungsblattkennzeichen:

1.) Land (Verschlüsselung zweistellig), 2 Ziffern

2.) Buchungsblattbezirk (Verschlüsselung vierstellig), 4 Ziffern

3.) Buchungsblattnummer mit Buchstabenerweiterung (7 Stellen)

Die Elemente sind rechtsbündig zu belegen, fehlende Stellen sind mit führenden Nullen zu belegen. Die Gesamtlänge des Buchungsblattkennzeichens beträgt immer 13 Zeichen

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Abgeleiteter Wert:

Ja

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: buchungsblattbezirkKennung: BBZ

##### Definition:

Buchungsblattbezirk des Buchungsblatts.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Buchungsblattbezirk_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: buchungsblattnummerMitBuchstabenerweiterungKennung: BBN

##### Definition:

Buchungsblattnummer mit Buchstabenerweiterung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: blattartKennung: BLT

##### Definition:

'Blattart' ist die Art des Buchungsblattes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Blattart_Buchungsblatt

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Grundbuchblatt Ein Grundbuchblatt ist ein Buchungsblatt, das die Buchung im Grundbuch enthält. Grunddatenbestand: DLKM | 1000 (G)
Katasterblatt Ein Katasterblatt ist ein Buchungsblatt, das die Buchung im Liegenschaftskataster enthält. Grunddatenbestand: DLKM | 2000 (G)
Pseudoblatt Ein Pseudoblatt ist ein Buchungsblatt, das die Buchung, die bereits vor Eintrag im Grundbuch Rechtskraft erlangt hat, enthält. | 3000
Erwerberblatt Ein Erwerberblatt ist ein Buchungsblatt, das die Buchung, die bereits im Liegenschaftskataster, aber noch nicht im Grundbuch gebucht ist, enthält (Buchungsvorschlag für die Grundbuchverwaltung). Pseudoblatt und Erwerberblatt werden nach Eintragung in das Grundbuch historisch. | 4000
Fiktives Blatt Das fiktive Blatt enthält die aufgeteilten Grundstücke und Rechte als Ganzes. Es bildet um die Miteigentumsanteile eine fachliche Klammer. Grunddatenbestand: DLKM | 5000 (G)

zurück zur Objektart

#### Relationsart: bestehtAusKennung: (INV)21008-21007.2

##### Definition:

'Buchungsblatt' besteht aus 'Buchungsstelle'.

Bei einem Buchungsblatt mit der Blattart 'Fiktives Blatt' (Wert 5000) muss die Relation zu einer aufgeteilten Buchung (Wertearten 1101, 1102, 1401 bis 1403, 2201 bis 2205 und 2401 bis 2404) bestehen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Buchungsstelle

##### Inverse Relationsart:

istBestandteilVon

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BuchungsstelleKennung: 21008

#### Definition:

[E] 'Buchungsstelle' ist die unter einer laufenden Nummer im Verzeichnis des Buchungsblattes eingetragene Buchung.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributarten 'Buchungsart' und 'Laufende Nummer' sind objektbildend.

Die Buchungsarten mit Wertearten 1101, 1102, 1401 bis 1404, 2201 bis 2206 und 2401 bis 2407 können nur auf einem Fiktiven Blatt vorkommen.Die Attributart 'Anteil' ist optional zu belegen, sofern konkrete und in sich schlüssige Angaben hierzu vorliegen.

#### Konsistenzbedingungen:

Nur bei der 'Buchungsart' mit den Wertearten 1100, 1101, 1102, 1200, 5101, 5200, 5201, 5202 und 5203 muss die Relationsart 'grundstueckBestehtAus' vorhanden sein, sofern nicht ein Objekt AX_HistorischesFlurstueckOhneRaumbezug über die Relationsart 'istHistGebucht' auf die Buchungsstelle verweist.

#### Attributarten:

- buchungsart (Grunddatenbestand)
- laufendeNummer (Grunddatenbestand)
- anteil (Grunddatenbestand)
- nummerImAufteilungsplan
- beschreibungDesSondereigentums
- buchungstext
- beschreibungDesUmfangsDerBuchung
- zeitpunktDerEintragung
- eingangDesEintragungsantrags

#### Relationsarten:

- istBestandteilVon (Grunddatenbestand)
- verweistAuf (Grunddatenbestand)
- beziehtSichAuf
- wirdVerwaltetVon
- zu
- an (Grunddatenbestand)
- durch
- hatVorgaenger
- grundstueckBestehtAus (Grunddatenbestand)

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: buchungsartKennung: BAR

##### Definition:

'Buchungsart' bezeichnet die Art der Buchung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Buchungsart_Buchungsstelle

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Grundstück Das Grundstück ist ein räumlich abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der auf einem besonderen Blatt, dem Grundbuchblatt, für sich allein oder auf einem gemeinschaftlichen Grundbuchblatt unter einer eindeutigen Nummer des Bestandsverzeichnisses eingetragen ist (Grundstück im Rechtssinn). Das Grundstück besteht aus einem oder mehreren Flurstücken. Grunddatenbestand: DLKM | 1100 (G)
Aufgeteiltes Grundstück WEG Ein aufgeteiltes GrundstückWEG ist die Zusammenfassung aller in Wohnungs- oder Teileigentum aufgeteilten Anteile eines Grundstücks. Es handelt sich daher um eine Buchungsart für das Fiktive Blatt. Grunddatenbestand: DLKM | 1101 (G)
Aufgeteiltes Grundstück Par. 3 Abs. 4 GBO Ein aufgeteiltes Grundstück nach Par. 3 Abs. 4 GBO ist die Zusammenfassung aller dienenden Miteigentumsanteile eines Grundstücks (Miteigentumsanteil nach § 3 Abs. 4 GBO). Es handelt sich daher um eine Buchungsart für das Fiktive Blatt. Grunddatenbestand: DLKM | 1102 (G)
Ungetrennter Hofraum Zu einem ungetrennten Hofraum gehören Grundstücke, die zwar in ihren Außengrenzen, nicht aber bezüglich der daran bestehenden Anteile vermessen und katastermäßig erfasst sind. Im Grundbuch werden die nicht ausgemessenen , einzelnen Grundstücksflächen als 'Anteil an einem ungetrennten Hofraum' ausgewiesen. Bis zur Vermessung der einzelnen Grundstücksflächen und Aufnahme in das Liegenschaftsbuch gilt das Gebäudesteuerbuch als amtliches Verzeichnis nach Par. 2 Abs. 2 GBO. Diese Nummer des Gebäudesteuerbuchs ist bis zur Vermessung im Grundbuch eingetragen. Für ungetrennte Hofräume existieren zwei miteinander korrespondierende Eintragungen: In einem Grundbuchblatt sind alle ungetrennten Hofräume eines Grundbuchbezirks verzeichnet. Im zweiten Grundbuchblatt ist im Bestandsverzeichnis dann der 'Anteil an einem bestimmten ungetrennten Hofraum' eingetragen. Nach der katasterlichen Erfassung wird die bisherige Eintragung in beiden Grundbüchern gelöscht und das vermessenene Grundstück als 'normales Grundstück' gebucht. | 1200
Wohnungs-/Teileigentum Das Wohnungseigentum kann nach Par. 3 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) durch Vertrag der Miteigentümer oder nach Par. 8 WEG durch Erklärung des Eigentümers begründet werden. Das entstehende Wohnungseigentum (Teileigentum) ist echtes Eigentum bürgerlichen Rechts in Form einer rechtlichen Verbindung von Miteigentum an Grundstück und Gebäude mit Sondereigentum an einer Wohnung bzw. Teileigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen. Grunddatenbestand: DLKM | 1301 (G)
Miteigentum Par. 3 Abs. 4 GBO Ein Miteigentum nach Par. 3 Abs. 4 der Grundbuchordnung (GBO) ist ein Miteigentum an einem dienenden Grundstück. Ist das Grundstück im wirtschaftlichen Sinn als Zubehör mehrerer anderer Grundstücke anzusehen und steht es im Miteigentum dieser Grundstücke (Bruchteilseigentum nach Par. 1008 ff des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), muss das Grundstück nicht in einem separaten Grundbuch geführt werden. Vielmehr wird das dienende Grundstück in ideellen Miteigentumsanteilen auf den Grundbuchblättern der herrschenden Grundstücke gebucht. Grunddatenbestand: DLKM | 1302 (G)
Anteil am ungetrennten Hofraum Hierbei handelt es sich um die Buchung des Anteils am ungetrennten Hofraum. | 1303
Aufgeteilter Anteil Wohnungs-/Teileigentum Hier wurde der mit dem Sondereigentum verbundene Miteigentumsanteil (Wohnungs-/Teileigentum) nochmals unterteilt. Die vorgenommene Grundbucheintragung deutet auf eine Untergemeinschaft innerhalb der Gesamtgemeinschaft hin. Es handelt sich um eine Buchungsart für das Fiktive Blatt. | 1401
Aufgeteilter Anteil Miteigentum Par. 3 Abs. 4 GBO Hier wurde der Miteigentumsanteil nach Par. 3 (4) GBO nochmals unterteilt. Die vorgenommene Grundbucheintragung deutet auf eine Untergemeinschaft innerhalb der Gesamtgemeinschaft hin. Es handelt sich um eine Buchungsart für das Fiktive Blatt. Grunddatenbestand: DLKM | 1402 (G)
Aufgeteilter Anteil am ungetrennten Hofraum Hier wurde der Anteil an ungeteiltem Hofraum nochmals unterteilt. Die vorgenommene Grundbucheintragung deutet auf eine Untergemeinschaft innerhalb der Gesamtgemeinschaft hin. Es handelt sich um eine Buchungsart für das Fiktive Blatt. | 1403
Nach §3 Abs. 4 GBO aufgeteilter Anteil an Wohnungs-/Teileigentum Nach §3 Abs. 4 GBO aufgeteilter Anteil an Wohnungs-/Teileigentum | 1404
Anteil an Wohnungs-/Teileigentumsanteil Hier wird der Anteil an dem Wohnungs-/Teileigentumsanteil im Grundbuch eingetragen. | 1501
Anteil an Miteigentumsanteil Par. 3 Abs. 4 GBO Hier wird der Anteil an dem Miteigentumsanteil nach Par. 3 Abs. 4 GBO im Grundbuch eingetragen | 1502
Anteil am Anteil zum ungetrennten Hofraum Hier wird der Anteil an dem Anteil an dem ungetrennten Hofraum im Grundbuch eingetragen. | 1503
Anteil nach §3 Abs. 4 GBO am Wohnungs-/Teileigentumsanteil | 1504
Erbbaurecht Veräußerliches und vererbliches grundstücksgleiches Recht, auf oder unter der Erdoberfläche eines (in der Regel) fremden Grundstücks ein Bauwerk zu haben. Grunddatenbestand: DLKM | 2101 (G)
Untererbbaurecht Untererbbaurecht ist das Erbbaurecht an einem Erbbaurecht. Hier ist der Belastungsgegenstand nicht das Grundstück, sondern das auf diesem lastenden Erbbaurecht. Grunddatenbestand: DLKM | 2102 (G)
Gebäudeeigentum Das Gebäudeeigentum an einem Grundstück als Ganzes zur Errichtung und Nutzung eines Gebäudes. Grunddatenbestand: DLKM | 2103 (G)
Fischereirecht Fischereirecht ist die Befugnis, in einem Binnengewässer (See, Teich, Fluß, Bach) Fische, Krebse und andere nutzbare Wassertiere (z.B. Muscheln, Frösche), die nicht Gegenstand des Jagdrechts sind, zu hegen und sich anzueignen. Grunddatenbestand: DLKM | 2104 (G)
Bergwerksrecht Bergwerksrecht ist das ausschließliche Recht, in einem bestimmten Feld die in der Bewilligung bezeichneten Bodenschätze aufzusuchen und zu gewinnen (Par.9 I, Par. 8 BBergG vom 13.08.1980, BGBl. I 1310). Grunddatenbestand: DLKM | 2105 (G)
Nutzungsrecht Hierunter sind alle Nutzungsrechte zu verstehen, die im Bestandsverzeichnis eingetragen werden, unabhängig von ihrer öffentlich- oder privatrechtlichen Natur. Die nähere Bezeichnung des Nutzungsrechts ergibt sich aus dem Attribut 'Buchungstext'. Grunddatenbestand: DLKM | 2106 (G)
Realgewerberecht Hierbei handelt es sich um die frei veräußerliche und vererbliche Befugnis zum Betrieb eines bestimmten Gewerbes, die mit dem Besitz einer Liegenschaft verbunden sein kann aber nicht zwingend an ein bestimmtes Grundstücks gebunden sein muss. Die nähere Bezeichnung des Nutzungsrechts ergibt sich aus dem Attribut 'Buchungstext'. Grunddatenbestand: DLKM | 2107 (G)
Gemeinderecht Gemeinderecht ist das Recht zur Nutzung eines gemeinschaftlichen Grundstücks. Die näheren Angaben zu diesem Recht sind in privatrechtlichen Verträgen enthalten. Grunddatenbestand: DLKM | 2108 (G)
Stavenrecht Ist ein mit dem Erbbaurecht vergleichbares Recht in den nordfriesischen Küstenregionen. Grunddatenbestand: DLKM | 2109 (G)
Hauberge Grunddatenbestand: DLKM | 2110 (G)
Aufgeteiltes Erbbaurecht WEG Diese Buchungsart ist die Zusammenfassung aller Anteile eines Erbbaurechts, die auf mehreren Grundbuchblättern gebucht sind. Es handelt sich hier um eine Buchungsart für das Fiktive Blatt. Grunddatenbestand: DLKM | 2201 (G)
Aufgeteiltes Untererbbaurecht WEG Diese Buchungsart ist die Zusammenfassung aller Anteile eines Untererbbaurechts, die auf mehreren Grundbuchblättern gebucht sind. Es handelt sich hier um eine Buchungsart für das Fiktive Blatt. Grunddatenbestand: DLKM | 2202 (G)
Aufgeteiltes Recht Par. 3 Abs. 4 GBO Diese Buchungsart ist die Zusammenfassung aller dienenden Miteigentumsanteile eines Erbbaurechts. Es handelt sich hier um eine Buchungsart für das Fiktive Blatt. Grunddatenbestand: DLKM | 2203 (G)
Aufgeteiltes Recht, Körperschaft Diese Buchungsart ist die Zusammenfassung aller auf den Grundbuchblättern der herrschenden Grundstücke gebuchten Nutzanteile an einer Körperschaft. Es handelt sich hier um eine Buchungsart für das Fiktive Blatt. Eine Körperschaft besteht aus einem Verband von Mitgliedern, deren Mitgliedschaft an landesrechtliche (meistens altrechtliche ) und persönliche Merkmale gebunden ist; die Mitglieder haben das Recht zur Nutzung des Grundstücks in einem bestimmten Umfang (z.B. Körperschaftswaldungen). | 2204
Aufgeteiltes Gebäudeeigentum Diese Buchungsart ist die Zusammenfassung aller Anteile eines Gebäudeeigentums, die auf mehreren Grundbuchblättern gebucht sind. Es handelt sich hier um eine Buchungsart für das Fiktive Blatt. Grunddatenbestand: DLKM | 2205 (G)
Aufgeteiltes Recht Par. 3 Abs. 4 GBO (Untererbbaurecht) Historisches Untererbbaurecht, welches gemäß § 3 Abs. 4 GBO aufgeteilt worden ist. Es handelt sich hier um eine Buchungsart für das Fiktive Blatt. Grunddatenbestand: DLKM | 2206 (G)
Wohnungs-/Teilerbbaurecht Wohnungs-/Teilerbaurechte können nach Par. 30 WEG unter Anwendung der Par. 3, 8 WEG begründet werden, wobei an die Stelle des Miteigentums am Grundstück die Mitberechtigung nach Bruchteilen an einem Erbbaurecht tritt, mit welchem das Sondereigentum an der Wohnung bzw. den nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen verbunden wird. Grunddatenbestand: DLKM | 2301 (G)
Wohnungs-/Teiluntererbbaurecht Wohnungs-/Teiluntererbbaurecht ist die Aufteilung eines Untererbbaurechts analog Par. 30 WEG. Grunddatenbestand: DLKM | 2302 (G)
Erbbaurechtsanteil Par. 3 Abs. 4 GBO Ein Erbbaurechtsanteil nach Par. 3 Abs. 4 der Grundbuchordnung (GBO) ist ein Miteigentum an einem dienenden Erbbaurecht. Grunddatenbestand: DLKM | 2303 (G)
Anteiliges Recht, Körperschaft Eintragung eines Anteils an dem Recht - Körperschaft nach Par. 9 GBO im Grundbuch des jeweils herrschenden Grundstückes, dabei besteht die Körperschaft aus einem Verband von Mitgliedern, deren Mitgliedschaft an gebietliche und persönliche Merkmale geknüpft ist (z. B. Körperschaftswaldungen). | 2304
Anteil am Gebäudeeigentum Ist der Anteil des Nutzungsberechtigten für die Nutzung des auf dem Grundstück stehenden Gebäudes. Grunddatenbestand: DLKM | 2305 (G)
Untererbbaurechtsanteil Par. 3 Abs. 4 GBO Untererbbaurecht, welches gemäß § 3 Abs. 4 GBO aufgeteilt worden ist. Grunddatenbestand: DLKM | 2306 (G)
Aufgeteilter Anteil Wohnungs-/Teilerbbaurecht Hierbei wurde der Anteil an einem Wohnungs-/Teilerbbaurecht nochmals unterteilt. Es handelt sich um eine Buchungsart für das Fiktive Blatt. | 2401
Aufgeteilter Anteil Wohnungs-/Teiluntererbbaurecht Hierbei wurde der Anteil an einem Wohnungs-/Teiluntererbbaurecht nochmals unterteilt. Es handelt sich um eine Buchungsart für das Fiktive Blatt. | 2402
Aufgeteilter Erbbaurechtsanteil Par. 3 Abs. 4 GBO Hierbei wurde der Anteil an einem Erbbaurechtsanteil nochmals unterteilt. Es handelt sich um eine Buchungsart für das Fiktive Blatt. Grunddatenbestand: DLKM | 2403 (G)
Aufgeteiltes anteiliges Recht, Körperschaft Hierbei wurde der Anteil an einem anteiligem Recht Körperschaft nochmals unterteilt. Es handelt sich um eine Buchungsart für das Fiktive Blatt. | 2404
Aufgeteilter Anteil am Gebäudeeigentum Hierbei wurde der Anteil an einem Gebäudeeigentum nochmals unterteilt. Es handelt sich um eine Buchungsart für das Fiktive Blatt. | 2405
Nach §3 Abs. 4 GBO aufgeteilter Anteil an Wohnungs-/Teilerbbaurecht | 2406
Nach §3 Abs. 4 GBO aufgeteilter Anteil an Wohnungs-/Teiluntererbbaurecht | 2407
Anteil am Wohnungs-/Teilerbbaurechtsanteil Hier wird der Anteil an dem Wohnungs-/Teilerbbaurechtsanteil im Grundbuch eingetragen. | 2501
Anteil am Wohnungs-/Teiluntererbbaurechtsanteil Hier wird der Anteil an dem Wohnungs-/Teiluntererbbaurechtsanteil im Grundbuch eingetragen. | 2502
Anteil am Erbbaurechtsanteil Par. 3 Abs. 4 GBO Hier wird der Anteil an dem Erbbaurechtsanteil im Grundbuch eingetragen. Grunddatenbestand: DLKM | 2503 (G)
Anteil am anteiligen Recht, Körperschaft Hier wird der Anteil an dem anteiligen Recht Körperschaft im Grundbuch eingetragen. | 2504
Anteil am Anteil zum Gebäudeeigentum Hier wird der Anteil an dem Anteil zum Gebäudeeigentum im Grundbuch eingetragen. | 2505
Anteil nach §3 Abs. 4 GBO am Wohnungs-/Teilerbbaurechtsanteil | 2506
Anteil nach §3 Abs. 4 GBO am Wohnungs-/Teiluntererbbaurechtsanteil | 2507
Vermerk subjektiv dinglicher Rechte (Par. 9 GBO) Der Vermerk ist ein Hinweis auf eine in Abteilung II des Grundbuchs des dienenden Grundstücks eingetragene Belastung. Er selbst ist kein Recht; seine Eintragung sichert lediglich, dass bei einer Aufhebung des Rechts im Grundbuch des dienenden Grundstücks die Bewilligung derer erforderlich ist, die der Rechtsänderung nach Par. 876 S. 2, 877, 888 BGB zustimmen müssen. | 3100
Stockwerkseigentum Grunddatenbestand: DLKM | 4100 (G)
Von Buchungspflicht befreit Par. 3 Abs. 2 GBO Grundstücke nach Par. 3 Abs. 2 sind von der Buchungspflicht befreit und werden auf dem Katasterblatt gebucht. | 5101
Anliegerflurstück Ein Flurstück dessen Teilflächen den anliegenden Flurstücken zugerechnet wird. | 5200
Anliegerweg | 5201
Anliegergraben | 5202
Anliegerwasserlauf, Anliegergewässer | 5203
Nicht gebuchtes Fischereirecht Das nicht gebuchte Fischereirecht wird nach Wasserrecht im Fischwasserkataster nachgewiesen und ist im Grundbuch nicht gebucht. | 6101

zurück zur Objektart

#### Attributart: laufendeNummerKennung: LNR

##### Definition:

'Laufende Nummer' ist die Nummer der Buchungsstelle auf dem Buchungsblatt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: anteilKennung: ANT

##### Definition:

'Anteil' ist die Angabe des Miteigentumsanteils am Grundstück oder des Anteils am Recht.

Das Attribut setzt sich zusammen aus:

1. Spalte: Zähler

2. Spalte: Nenner

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Anteil

zurück zur Objektart

#### Attributart: nummerImAufteilungsplanKennung: NRA

##### Definition:

'Nummer im Aufteilungsplan' ist die Nummer entsprechend der Teilungserklärung über die Aufteilung des Gebäudes in Lage und Größe der im Sondereigentum und der im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Gebäudeteile.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: beschreibungDesSondereigentumsKennung: BSO

##### Definition:

'Beschreibung des Sondereigentums' ist die Beschreibung von Wohnungseigentum an Wohnungen und von Teileigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen.

Die Information wird nach Einführung des Datenbankgrundbuches (DaBaG) von der Grundbuchverwaltung nicht mehr übermittelt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: buchungstextKennung: BTX

##### Definition:

'Buchungstext' enthält zusätzliche Angaben zur Buchungsart (z.B. die genaue Bezeichnung von Nutzungsrechten).

Die Information wird nach Einführung des Datenbankgrundbuches (DaBaG) von der Grundbuchverwaltung nicht mehr übermittelt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: beschreibungDesUmfangsDerBuchungKennung: BUB

##### Definition:

'Beschreibung des Umfangs der Buchung' ist eine nähere Beschreibung der Buchungsart (z.B. 'von der Quelle bis zur Brücke').

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zeitpunktDerEintragungKennung: ZDE

##### Definition:

'Zeitpunkt der Eintragung' beinhaltet das Datum, an dem die Rechtsänderung stattgefunden hat (z.B. Eintragung im Grundbuch).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: eingangDesEintragungsantragsKennung: EDE

##### Definition:

'Eingang des Eintragungsantrags' gibt das Eingangsdatum für den Antrag auf Veränderung eines Wohnungseigentums, Teileigentums, Erbbaurechts, Wohnungserbbaurechts oder Teilerbbaurechts in der Grundbuchverwaltung an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Relationsart: istBestandteilVonKennung: 21008-21007.2

##### Definition:

'Buchungsstelle' ist Teil von 'Buchungsblatt'.

Bei 'Buchungsart' mit einer der Wertearten für aufgeteilte Buchungen (Wertearten 1101, 1102, 1401 bis 1403, 2201 bis 2205 und 2401 bis 2404) muss die Relation zu einem 'Buchungsblatt' und der 'Blattart' mit der Werteart 'Fiktives Blatt' bestehen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Zielobjektart:

AX_Buchungsblatt

##### Inverse Relationsart:

bestehtAus

zurück zur Objektart

#### Relationsart: verweistAufKennung: 21008-11001

##### Definition:

'Buchungsstelle' verweist auf 'Flurstück'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Flurstueck

zurück zur Objektart

#### Relationsart: beziehtSichAufKennung: 21008-21007.1

##### Definition:

'Buchungsstelle' bezieht sich auf 'Buchungsblatt'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Buchungsblatt

zurück zur Objektart

#### Relationsart: wirdVerwaltetVonKennung: 21008-21004

##### Definition:

Die 'Buchungsstelle' wird verwaltet von 'Verwaltung'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Verwaltung

##### Inverse Relationsart:

beziehtSichAuf

zurück zur Objektart

#### Relationsart: zuKennung: 21008.1-21008.2

##### Definition:

Eine 'Buchungsstelle' verweist mit 'zu' auf eine andere 'Buchungsstelle' des gleichen Buchungsblattes (herrschend).

Die Information wird nach Einführung des Datenbankgrundbuches (DaBaG) von der Grundbuchverwaltung nicht mehr übermittelt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Buchungsstelle

zurück zur Objektart

#### Relationsart: anKennung: 21008.5-21008.6

##### Definition:

Eine 'Buchungsstelle' verweist mit 'an' auf eine andere 'Buchungsstelle' auf einem anderen Buchungsblatt. Die Buchungsstelle kann ein Recht (z.B. Erbbaurecht) oder einen Miteigentumsanteil 'an' der anderen Buchungsstelle haben.

Die Relation zeigt stets vom begünstigten Recht zur belasteten Buchung (z.B. Erbbaurecht hat ein Recht 'an' einem Grundstück).

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Buchungsstelle

zurück zur Objektart

#### Relationsart: durchKennung: 21008.7-21008.8

##### Definition:

Eine 'Buchungsstelle' verweist mit 'durch' auf eine andere 'Buchungsstelle' auf einem anderen Buchungsblatt (herrschend). Die Buchungsstelle ist belastet durch ein Recht, dass 'durch' die andere Buchungsstelle an ihr ausgeübt wird.

Die Information wird nach Einführung des Datenbankgrundbuches (DaBaG) von der Grundbuchverwaltung nicht mehr übermittelt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Buchungsstelle

zurück zur Objektart

#### Relationsart: hatVorgaengerKennung: 21008.9-21008.10

##### Definition:

Die Relation 'Buchungsstelle' hat Vorgänger 'Buchungsstelle' gibt Auskunft darüber, aus welchen Buchungsstellen die aktuelle Buchungsstelle entstanden ist.

Die Information wird nach Einführung des Datenbankgrundbuches (DaBaG) von der Grundbuchverwaltung nicht mehr übermittelt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Buchungsstelle

zurück zur Objektart

#### Relationsart: grundstueckBestehtAusKennung: (INV)11001-21008

##### Definition:

Diese Relationsart legt fest, welche Flurstücke ein Grundstück bilden.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Flurstueck

##### Inverse Relationsart:

istGebucht

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_AnteilKennung: 21009

#### Definition:

'Anteil' ist ein relativer Anteil an einer Buchungsstelle oder Namensnummer, ausgedrückt als rationale Zahl.

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- zaehler (Grunddatenbestand)
- nenner (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: zaehlerKennung: ZAE

##### Definition:

Zähler des Quotienten.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

Real

zurück zur Objektart

#### Attributart: nennerKennung: NEN

##### Definition:

Nenner des Quotienten.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

Real

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_DQOhneDatenerhebungKennung: 21011

#### Definition:

Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle). Die Information ist konform zu den Vorgaben aus ISO 19115 zu repräsentieren.

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Sofern eine Stelle zu einer Erhebung angegeben wird, ist als Rolle 'processor' anzugeben.

In der Rollenangabe ist ein Codelistenverweis erforderlich, der gemäß ISO/TS 19139 8.5.5 eine URL sein muss.

Der Name der verantwortlichen Stelle wird im Klartext angegeben.

#### Attributarten:

- herkunft (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: herkunftKennung: DPL

##### Definition:

'Herkunft' enthält Angaben zur Erhebungsstelle.

Die Erhebungsstelle wird in einem LI_ProcessStep mit self.description = 'Erhebung' oder self.description = 'Übernahme' und der Erhebungsstelle in self.processor dokumentiert.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_LI_ProcessStep_OhneDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_LI_ProcessStep_OhneDatenerhebungKennung: 21013

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- description (Grunddatenbestand)
- stepDateTime
- processor (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: descriptionKennung: DES

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_LI_ProcessStep_OhneDatenerhebung_Description

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Erhebung 'Erhebung' beschreibt des Prozess der Datengewinnung durch die Katasterverwaltung. Grunddatenbestand: DLKM | (wie Bezeichner) (G)
Übernahme 'Übernahme' beschreibt die Datengewinnung durch Übernahme der Daten aus dem Grundbuch. Grunddatenbestand: DLKM | (wie Bezeichner) (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: stepDateTimeKennung: DAT

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

TM_Primitive

zurück zur Objektart

#### Attributart: processorKennung: PRO

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CI_Responsibility

zurück zur Objektart

## Objektartenbereich: GebäudeKennung: 30000

### Definition:

Der Objektartenbereich 'Gebäude' enthält die Objektartengruppe (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

- Angaben zum Gebäude

zurück zur Objektartenübersicht

## Objektartengruppe: Angaben zum GebäudeKennung: 31000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Angaben zum Gebäude' und der Kennung '31000' umfasst die Objektarten (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

31001 'Gebäude'

31002 'Bauteil'

31003 'Besondere Gebäudelinie'

31004 'Firstlinie'

31005 'Besonderer Gebäudepunkt'

31006 'AX_Nutzung_Gebaeude' (Datentyp)

31007 'AX_Gebaeude_Kerndaten' (abstrakte Klasse)

31008 'AX_RelativeHoehe' (Datentyp)

Die Objektarten der Objektartengruppe 'Angaben zum Gebäude' überlagern die Grundflächen (Flächen der Tatsächlichen Nutzung).

Den Objektarten 'Gebäude' und 'Bauteil' stehen für die Modellart DLKM die Eigenschaften der folgenden abstrakten Klasse zur Verfügung, die an sie vererbt werden:

Kennung Name

31007 'AX_Gebaeude_Kerndaten' (abstrakte Klasse)

Hinweise:

Die Zuordnung des 'Gebäudes' zum 'Flurstück' kann durch geometrische Verschneidungsoperationen realisiert werden; das explizite Führen von Relationen zwischen den beiden Objektarten unterbleibt.

Um Teile eines Gebäudes unterschiedlich attributieren zu können, sind mehrere 'Gebäude' zu bilden, sofern kein Bauteil angelegt werden kann.

Wenn Differenzierungen innerhalb eines Gebäudes vorzunehmen sind (z.B. bei Gebäuden mit vertikaler Gliederung), sind diese als 'Bauteile' modelliert.

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_GebaeudeKennung: 31001

#### Definition:

[A] 'Gebäude' ist ein dauerhaft errichtetes Bauwerk, dessen Nachweis wegen seiner Bedeutung als Liegenschaft erforderlich ist sowie dem Zweck der Basisinformation des Liegenschaftskatasters dient.

#### Abgeleitet aus:

AG_Objekt

AX_Gebaeude_Kerndaten

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln DLKM:

Objektbildende Eigenschaften sind länderspezifisch im Erhebungsprozess zu berücksichtigen.

Differenzierungen innerhalb eines Gebäudes (z. B. bei Gebäuden mit vertikaler Gliederung) sind als 'Bauteile' modelliert. Unterirdische Bauteile gehören nicht zur Gebäudegrundfläche.

Gebäude können aus polyhedralen Flächen (PolyhedralSurface), zusammengesetzten Flächen (CompositeSurface) oder mehreren Flächen (MultiSurface) bestehen. Eine Teilfläche besteht dabei aus einem Polygon, dessen Linien orientiert sind und einen Ring bilden. Als Interpolationsmethode sind 'cubicSplines' nicht zugelasssen. Die Flächen der Gebäude können durch äußere und innere Umringe begrenzt sein.

Baulich zusammengehörende Gebäude mit gleichrangiger Bedeutung können mit Hilfe der Relation 'gehoertZu' verbunden werden.

#### Attributarten:

- gebaeudefunktion (Grunddatenbestand)
- weitereGebaeudefunktion
- name
- nutzung
- bauweise
- hochhaus
- zustand
- geschossflaeche
- grundflaeche
- dachgeschossausbau
- gebaeudekennzeichen
- regionalsprache
- zweitname

#### Relationsarten:

- zeigtAuf (Grunddatenbestand)
- hat
- gehoert
- gehoertZu
- haengtZusammenMit
- zeigtAufOhne

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: gebaeudefunktionKennung: GFK

##### Definition:

'Gebäudefunktion' ist die zum Zeitpunkt der Erhebung vorherrschend funktionale Bedeutung des Gebäudes (Dominanzprinzip).

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Gebaeudefunktion

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Wohngebäude 'Wohngebäude' ist ein Gebäude, das zum Wohnen genutzt wird. Grunddatenbestand: DLKM | 1000 (G)
Wohnhaus 'Wohnhaus' ist ein Gebäude, in dem Menschen ihren Wohnsitz haben. | 1010
Wohnheim 'Wohnheim' ist ein Gebäude, das nach seiner baulichen Anlage und Ausstattung zur Unterbringung von Studenten, Arbeitern u. a. bestimmt ist. | 1020
Kinderheim 'Kinderheim' ist ein Gebäude, welches zur Unterbringung und Betreuung von Kindern, die vorübergehend oder dauerhaft getrennt von ihren leiblichen Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten leben, dient. | 1021
Seniorenheim 'Seniorenheim' ist ein Gebäude, welches zur Unterbringung, Betreuung und Pflege von Menschen dient. | 1022
Schwesternwohnheim 'Schwesternwohnheim' ist ein Gebäude, in dem Angehörige eines Ordens oder Pflegepersonal wohnen. | 1023
Studenten-, Schülerwohnheim 'Studenten-, Schülerwohnheim' ist ein Gebäude, in welchem Studenten bzw. Schüler wohnen. | 1024
Schullandheim 'Schullandheim' ist ein Gebäude in ländlicher Region, in dem sich Schulklassen jeweils für einige Tage zur Erholung und zum Unterricht aufhalten. | 1025
Gemischt genutztes Gebäude mit Wohnen 'Gemischt genutztes Gebäude mit Wohnen' ist ein Gebäude, in dem sowohl gewohnt wird, als auch Teile des Gebäudes zum Anbieten von Dienstleistungen, zur Durchführung von öffentlichen oder privaten Verwaltungsarbeiten, zur gewerblichen oder industriellen Tätigkeit genutzt werden. | 1100
Wohngebäude mit Gemeinbedarf 'Wohngebäude mit Gemeinbedarf' ist ein Gebäude, das vorrangig dem Wohnen als auch der Allgemeinheit, z. B. zur Versammlung, dient. | 1110
Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen 'Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen' ist ein Gebäude, das vorrangig dem Wohnen als auch dem Anbieten von Arbeitsleistungen, die nicht im Zusammenhang mit der Produktion von materiellen Gütern stehen, dient. | 1120
Wohn- und Verwaltungsgebäude 'Wohn- und Verwaltungsgebäude' ist ein Gebäude, in dem gewohnt wird und in dem sich Räume einer öffentlichen oder privaten Verwaltung befinden. | 1121
Wohn- und Bürogebäude 'Wohn- und Bürogebäude' ist ein Gebäude, in dem gewohnt wird und in dem sich Büros mehrerer Unternehmen befinden. | 1122
Wohn- und Geschäftsgebäude 'Wohn- und Geschäftsgebäude' ist ein Gebäude, in dem gewohnt wird und in dem sich ein oder mehrere Geschäfte befinden, in denen Waren zum Verkauf angeboten werden. | 1123
Wohngebäude mit Gewerbe und Industrie 'Wohngebäude mit Gewerbe und Industrie' ist ein Gebäude, das vorrangig dem Wohnen und dem Anbieten von gewerblichen oder industriellen Tätigkeiten dient. | 1130
Wohn- und Betriebsgebäude 'Wohn- und Betriebsgebäude' ist ein Gebäude, das sowohl zum Wohnen als auch zur Produktion von Gütern dient. | 1131
Land- und forstwirtschaftliches Wohngebäude 'Land- und forstwirtschaftliches Wohngebäude' ist ein Gebäude, in dem Beschäftigte der Land- und Forstwirtschaft wohnen. | 1210
Land- und forstwirtschaftliches Wohn- und Betriebsgebäude 'Land- und forstwirtschaftliches Wohn- und Betriebsgebäude' ist ein Gebäude, das zum Wohnen und zur Produktion von land- und forstwirtschaftlichen Gütern dient. | 1220
Bauernhaus 'Bauernhaus' ist das Wohn- und Betriebsgebäude eines Landwirts. | 1221
Wohn- und Wirtschaftsgebäude 'Wohn- und Wirtschaftsgebäude' ist ein Gebäude, in dem gewohnt wird und das zum Betrieb eines wirtschaftlichen Anwesens notwendig ist. | 1222
Forsthaus 'Forsthaus' ist ein Gebäude, das gleichzeitig Wohnhaus und Dienststelle der Försterin oder des Försters ist. | 1223
Gebäude zur Freizeitgestaltung 'Gebäude zur Freizeitgestaltung' ist ein Gebäude, das der Ausübung von freizeitlichen Aktivitäten dient. | 1310
Ferienhaus 'Ferienhaus' ist ein Gebäude, das zum vorübergehenden Aufenthalt von Gästen dient. | 1311
Wochenendhaus 'Wochenendhaus' ist ein Gebäude, in dem dauerhaftes Wohnen möglich, aber nicht gestattet ist. Es dient nur zum zeitlich begrenzten Aufenthalt in der Freizeit, beispielsweise am Wochenende oder im Urlaub und steht i. d. R. in einem besonders dafür ausgewiesenen Gebiet (Wochenendhausgebiet). | 1312
Gartenhaus 'Gartenhaus' ist ein eingeschossiges Gebäude in einfacher Ausführung und dient hauptsächlich der Unterbringung von Gartengeräten. | 1313
Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe 'Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe' ist ein Gebäude, das der Produktion von Waren, der Verteilung von Gütern und dem Angebot von Dienstleistungen dient. Grunddatenbestand: DLKM | 2000 (G)
Gebäude für Handel und Dienstleistungen 'Gebäude für Handel und Dienstleistungen' ist ein Gebäude, in dem Arbeitsleistungen, die nicht der Produktion von materiellen Gütern dienen, angeboten werden. Dazu gehört u. a. der Handel (Ankauf, Transport, Verkauf) mit Gütern, Kapital oder Wissen. | 2010
Bürogebäude 'Bürogebäude' ist ein Gebäude, in dem private Wirtschaftunternehmen ihre Verwaltungsarbeit durchführen. | 2020
Kreditinstitut 'Kreditinstitut' ist ein Gebäude, in dem Unternehmen gewerbsmäßig Geldgeschäfte (Verwaltung von Ersparnissen, Vergabe von Krediten) betreiben, die einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordern. | 2030
Versicherung 'Versicherung' ist ein Gebäude, in dem Versicherungsunternehmen gewerbsmäßige Versicherungsgeschäfte betreiben. | 2040
Geschäftsgebäude 'Geschäftsgebäude' ist ein Gebäude, in dem Ein- und Verkauf von Waren stattfindet. | 2050
Kaufhaus 'Kaufhaus' ist ein Gebäude, meist mit mehreren Stockwerken, in dem breite Warensortimente zum Kauf angeboten werden. | 2051
Einkaufszentrum 'Einkaufszentrum' ist ein Gebäude oder Gebäudekomplex, in dem mehrere Geschäfte untergebracht sind. | 2052
Markthalle 'Markthalle' ist ein Gebäude, in dem Marktstände fest oder vorübergehend aufgebaut sind. | 2053
Laden 'Laden' ist ein Geschäft, in dem Waren des Einzelhandels angeboten und verkauft werden. | 2054
Kiosk 'Kiosk' ist ein kleines in meist leichter Bauweise errichtetes Gebäude, das als Verkaufseinrichtung für ein beschränktes Warenangebot dient. | 2055
Apotheke 'Apotheke' ist ein Geschäft, in dem Arzneimittel hergestellt und verkauft werden. | 2056
Messehalle 'Messehalle' ist ein Gebäude, das zur Ausstellung von Kunstgegenständen oder Wirtschaftsgütern dient. | 2060
Gebäude für Beherbergung 'Gebäude für Beherbergung' ist ein Gebäude, das der Unterbringung von Gästen dient. | 2070
Hotel, Motel, Pension 'Hotel, Motel, Pension' ist ein Gebäude mit Beherbergungs- und/oder Verpflegungsbetrieb nach Service, Ausstattung und Qualität in verschiedene Kategorien eingeteilt. Das Motel ist besonders eingerichtet für Reisende mit Kraftfahrzeug an verkehrsreichen Straßen. | 2071
Jugendherberge 'Jugendherberge' ist eine zur Förderung von Jugendreisen dienende Aufenthalts- und Übernachtungsstätte. | 2072
Hütte (mit Übernachtungsmöglichkeit) 'Hütte (mit Übernachtungsmöglichkeit)' ist ein Gebäude außerhalb von Ortschaften, meist in den Bergen, in dem Menschen übernachten und Schutz suchen können. | 2073
Campingplatzgebäude 'Campingplatzgebäude' ist ein Gebäude auf einem angelegten Platz, z. B. mit Strom- und Wasseranschlüssen sowie sanitären Einrichtungen. | 2074
Gebäude für Bewirtung 'Gebäude für Bewirtung' ist ein Gebäude, in dem die Möglichkeit besteht Mahlzeiten und Getränke einzunehmen. | 2080
Gaststätte, Restaurant 'Gaststätte, Restaurant' ist ein Gebäude, in dem gegen Entgelt Mahlzeiten und Getränke zum Verzehr angeboten werden. | 2081
Hütte (ohne Übernachtungsmöglichkeit) 'Hütte (ohne Übernachtungsmöglichkeit)' ist ein Gebäude außerhalb von Ortschaften, meist in den Bergen, in dem Menschen Schutz suchen können und in dem die Möglichkeit besteht, Mahlzeiten und Getränke einzunehmen. | 2082
Kantine 'Kantine' ist ein Gebäude, das einem Unternehmen, einer Behörde oder einer öffentlichen Einrichtung zur Ausgabe von Mahlzeiten und Getränken dient. | 2083
Freizeit- und Vergnügungsstätte 'Freizeit- und Vergnügungsstätte' ist ein Gebäude, in dem man in seiner Freizeit bestimmte Angebote wahrnehmen kann. | 2090
Festsaal 'Festsaal' ist ein Gebäude, in dem Feierlichkeiten ausgerichtet werden. | 2091
Kino 'Kino' ist ein Gebäude, in dem Filme für ein Publikum abgespielt werden. | 2092
Kegel-, Bowlinghalle 'Kegel-, Bowlinghalle' ist ein Gebäude, in dem die Sportarten Kegeln oder Bowling ausgeübt werden. | 2093
Spielkasino 'Spielkasino' ist eine Einrichtung, in der öffentlich zugänglich staatlich konzessioniertes Glücksspiel betrieben wird. | 2094
Spielhalle 'Spielhalle' ist eine Einrichtung, in der durch die Spielverordnung geregeltes Automatenspiel betrieben wird. | 2095
Gebäude für Gewerbe und Industrie 'Gebäude für Gewerbe und Industrie' ist ein Gebäude, dass vorwiegend gewerblichen oder industriellen Zwecken dient. | 2100
Produktionsgebäude 'Produktionsgebäude' ist ein Gebäude, das zur Herstellung von Wirtschaftsgütern dient. | 2110
Fabrik 'Fabrik' ist ein Gebäude mit technischen Anlagen zur Herstellung von Waren in großen Mengen. | 2111
Betriebsgebäude 'Betriebsgebäude' ist ein Gebäude, in dem Arbeitskräfte und Produktionsmittel zusammengefasst sind, um Leistungen zu erbringen oder Güter herzustellen. | 2112
Brauerei 'Brauerei' ist ein Gebäude, in dem Getränke durch Gärung hergestellt werden. | 2113
Brennerei 'Brennerei' ist ein Gebäude, in dem alkoholische Getränke durch Destillation hergestellt werden. | 2114
Werkstatt 'Werkstatt' ist ein Gebäude, in dem mit Werkzeugen und Maschinen Güter hergestellt oder repariert werden. | 2120
Sägewerk 'Sägewerk' ist ein Gebäude, in dem Holz zugeschnitten wird. | 2121
Tankstelle 'Tankstelle' ist ein Gebäude, in dem hauptsächlich Kfz-Kraftstoffe, Schmiermittel und Zubehör verkauft werden, meist mit Einrichtungen zur Durchführung von Wartungs- und Pflegearbeiten von Kraftfahrzeugen. | 2130
Waschstraße, Waschanlage, Waschhalle 'Waschstraße, Waschanlage, Waschhalle' ist ein Gebäude, in dem Fahrzeuge gereinigt werden. | 2131
Gebäude für Vorratshaltung 'Gebäude für Vorratshaltung' ist ein Gebäude, in dem Güter vorübergehend gelagert werden. | 2140
Kühlhaus 'Kühlhaus' ist ein Gebäude, das zur Lagerung von Gütern mit niedriger Temperatur dient. | 2141
Speichergebäude 'Speichergebäude' ist ein Gebäude zur Vorratshaltung. | 2142
Lagerhalle, Lagerschuppen, Lagerhaus 'Lagerhalle, Lagerschuppen, Lagerhaus' ist ein Gebäude zur Vorratshaltung von Gütern (z. B. Material, Fertigerzeugnissen). | 2143
Speditionsgebäude 'Speditionsgebäude' bezeichnet ein Gebäude mit technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Einrichtungen, die der Beförderung von Gütern über räumliche Entfernungen dienen. | 2150
Gebäude für Forschungszwecke 'Gebäude für Forschungszwecke' ist ein Gebäude, in dem Forschung betrieben wird. | 2160
Gebäude für Grundstoffgewinnung 'Gebäude zur Grundstoffgewinnung' ist ein Gebäude zur Gewinnung von Grundstoffen (z.B. Erz oder Kohle). | 2170
Bergwerk 'Bergwerk' ist ein Gebäude zur Gewinnung von Rohstoffen aus der Erde. | 2171
Saline 'Saline' ist eine Anlage zur Gewinnung von Kochsalz. | 2172
Gebäude für betriebliche Sozialeinrichtung 'Gebäude für betriebliche Sozialeinrichtung' ist ein Gebäude, in dem Arbeitnehmern betriebliche Zusatzangebote gewährt werden (z. B. Kinderbetreuung, Betriebssport oder Beratung). | 2180
Sonstiges Gebäude für Gewerbe und Industrie 'Sonstiges Gebäude für Gewerbe und Industrie' ist ein Gebäude, das zum Anbieten von gewerblichen oder industriellen Tätigkeiten genutzt wird. | 2200
Mühle 'Mühle' ist ein Gebäude, das zum Mahlen, zum Sägen, zum Pumpen oder zur Erzeugung von Strom dient. | 2210
Windmühle 'Windmühle' ist ein Gebäude, dessen wesentlicher Bestandteil die an einer Achse befestigten Flächen (Flügel, Schaufeln) sind, die von der Windkraft in Drehung versetzt werden. | 2211
Wassermühle 'Wassermühle' ist ein Gebäude mit einem Mühlrad, das von Wasser angetrieben wird. | 2212
Schöpfwerk 'Schöpfwerk' ist ein Gebäude, in dem Pumpen Wasser einem höher gelegenen Vorfluter zuführen u. a. zur künstlichen Entwässerung von landwirtschaftlich genutzten Flächen und im Falle von Polder- und Mündungsschöpfwerken auch zur Sicherstellung des Hochwasser- oder Überschwemmungsschutzes. | 2213
Wetterstation 'Wetterstation' ist ein Gebäude, in dem meteorologische Daten erfasst und ausgewertet werden. | 2220
Gebäude für Handel und Dienstleistung mit Wohnen 'Gebäude für Handel und Dienstleistungen mit Wohnen' ist ein Gebäude, in dem Arbeitsleistungen, die nicht der Produktion von materiellen Gütern dienen, angeboten werden und in dem zusätzlich gewohnt wird. | 2310
Gebäude für Gewerbe und Industrie mit Wohnen 'Gebäude für Gewerbe und Industrie mit Wohnen' ist ein Gebäude, das zum Anbieten von gewerblichen oder industriellen Tätigkeiten genutzt und in dem zusätzlich gewohnt wird. | 2320
Betriebsgebäude zu Verkehrsanlagen (allgemein) 'Betriebsgebäude zu Verkehrsanlagen (allgemein)' ist ein Gebäude zur Aufrechterhaltung, Instandhaltung oder Überwachung von Verkehrsanlagen. | 2400
Betriebsgebäude für Straßenverkehr 'Betriebsgebäude für Straßenverkehr' ist ein Gebäude zur Aufrechterhaltung oder Instandhaltung des Straßenverkehrs. | 2410
Straßenmeisterei 'Straßenmeisterei' ist das Verwaltungsgebäude einer Dienststelle, die für den ordnungsgemäßen Zustand von Straßen verantwortlich ist. | 2411
Wartungshalle 'Wartungshalle' ist ein Gebäude zur Wartung oder Instandsetzung. | 2412
Betriebsgebäude für Schienenverkehr 'Betriebsgebäude für Schienenverkehr' ist ein Gebäude zur Aufrechterhaltung oder Instandhaltung des Schienenverkehrs. | 2420
Bahnwärterhaus 'Bahnwärterhaus' ist ein Gebäude, das als Dienstwohnung für Bahnwärter dient. | 2421
Lokschuppen, Wagenhalle 'Lokschuppen, Wagenhalle' ist ein Gebäude, das als Unterstellplatz für Schienenfahrzeuge dient. | 2422
Stellwerk, Blockstelle 'Stellwerk, Blockstelle' ist ein Gebäude, von dem aus die Signale und Weichen im Bahnhof und auf der freien Strecke für die Züge gestellt werden. | 2423
Betriebsgebäude des Güterbahnhofs 'Betriebsgebäude des Güterbahnhofs' ist ein Gebäude zur Aufrechterhaltung oder Überwachung des Güterzugverkehrs. | 2424
Betriebsgebäude für Flugverkehr 'Betriebsgebäude für Flugverkehr' ist ein Gebäude zur Aufrechterhaltung oder Überwachung des Flugverkehrs. | 2430
Flugzeughalle 'Flugzeughalle' ist ein Gebäude, in dem Flugzeuge abgestellt, inspiziert und repariert werden. | 2431
Betriebsgebäude für Schiffsverkehr 'Betriebsgebäude für Schiffsverkehr' ist ein Gebäude zur Aufrechterhaltung oder Überwachung des Schiffsverkehrs. | 2440
Werft (Halle) 'Werft (Halle)' ist ein Gebäude, in dem Schiffe gebaut und repariert werden. | 2441
Dock (Halle) 'Dock (Halle)' ist ein Gebäude, in dem Schiffe trockengelegt werden. | 2442
Betriebsgebäude zur Schleuse 'Betriebsgebäude zur Schleuse' ist ein Gebäude, in dem der Schleusenbetrieb gesteuert und überwacht wird. | 2443
Bootshaus 'Bootshaus' ist ein Gebäude, das als Unterstellplatz für kleinere Wasserfahrzeuge dient. | 2444
Betriebsgebäude zur Seilbahn 'Betriebsgebäude zur Seilbahn' ist ein Gebäude, in dem der Seilbahnbetrieb gesteuert und überwacht wird. | 2450
Spannwerk zur Drahtseilbahn 'Spannwerk zur Drahtseilbahn' ist ein Gebäude, in dem das Seil der Seilbahn gespannt und umgelenkt wird. | 2451
Gebäude zum Parken 'Gebäude zum Parken' ist ein Gebäude zum Abstellen von Fahrzeugen. | 2460
Parkhaus 'Parkhaus' ist ein Gebäude, in dem Fahrzeuge auf mehreren Etagen abgestellt werden. | 2461
Parkdeck 'Parkdeck' ist ein Gebäude, in dem Fahrzeuge auf einer Etage abgestellt werden. | 2462
Garage 'Garage' ist ein Gebäude, in dem Fahrzeuge abgestellt werden. | 2463
Fahrzeughalle 'Fahrzeughalle' ist ein Gebäude, in dem Fahrzeuge abgestellt, inspiziert und repariert werden. | 2464
Tiefgarage 'Tiefgarage' ist ein Bauwerk unter der Erdoberfläche, in dem Fahrzeuge abgestellt werden. | 2465
Gebäude zur Versorgung 'Gebäude zur Versorgung' ist ein Gebäude, das die Grundversorgung mit Wasser oder Energie sicherstellt. | 2500
Gebäude zur Energieversorgung 'Gebäude zur Energieversorgung' ist ein Gebäude, das die Grundversorgung mit Energie sicherstellt. | 2501
Gebäude zur Wasserversorgung 'Gebäude zur Wasserversorgung' ist ein Gebäude, das die Grundversorgung mit Wasser sicherstellt. | 2510
Wasserwerk 'Wasserwerk' ist ein Gebäude zur Aufbereitung und Bereitstellung von Trinkwasser. | 2511
Pumpstation 'Pumpstation' ist ein Gebäude an einem Rohrleitungssystem, in dem eine oder mehrere Pumpen zur Wasserversorgung eingebaut sind. | 2512
Wasserbehälter 'Wasserbehälter' ist ein Gebäude, in dem Wasser gespeichert wird, das zum Ausgleich der Differenz zwischen Wasserzuführung und -abgabe dient. | 2513
Gebäude zur Elektrizitätsversorgung 'Gebäude zur Elektrizitätsversorgung' ist ein Gebäude, in dem Elektrizität erzeugt oder übertragen wird. | 2520
Elektrizitätswerk 'Elektrizitätswerk' ist ein Gebäude, in dem Elektrizität erzeugt wird. | 2521
Umspannwerk 'Umspannwerk' ist ein Gebäude, in dem verschiedene Spannungsebenen des elektrischen Versorgungsnetzes miteinander verbunden werden. | 2522
Umformer 'Umformer' ist ein kleines Gebäude in dem ein Transformator zum Umformen von Gleichstrom in Wechselstrom oder von Gleichstrom in Gleichstrom anderer Spannung untergebracht ist. | 2523
Reaktorgebäude 'Reaktorgebäude' ist ein zentrales Gebäude eines Kernkraftwerkes, in dem aus radioaktivem Material mittels Kernspaltung Wärmeenergie erzeugt wird. | 2527
Turbinenhaus 'Turbinenhaus' ist ein Gebäude, in dem eine Kraftmaschine die Energie von strömendem Dampf, Gas, Wasser oder Wind unmittelbar in elektrische Energie umsetzt. | 2528
Kesselhaus 'Kesselhaus' ist ein Gebäude, in dem ein Dampfkessel mitsamt seiner Feuerung aufgestellt ist. | 2529
Gebäude für Fernmeldewesen 'Gebäude für Fernmeldewesen' ist ein Gebäude, in dem sich Einrichtungen zur Telekommunikation befinden. | 2540
Gebäude an unterirdischen Leitungen 'Gebäude an unterirdischen Leitungen' ist ein Gebäude, das zur Kontrolle von Versorgungsleitungen unter der Erde dient. | 2560
Gebäude zur Gasversorgung 'Gebäude zur Gasversorgung' ist ein Gebäude, in dem sich Gasanlagen befinden. | 2570
Gaswerk 'Gaswerk' ist ein Gebäude, in dem technische Gase hergestellt, gespeichert und bereitgestellt werden. | 2571
Heizwerk 'Heizwerk' ist ein Gebäude zur zentralen Erzeugung von Wärme (z.B. für Warmwasserversorgung). | 2580
Gebäude zur Versorgungsanlage 'Gebäude zur Versorgungsanlage' ist ein Gebäude, in dem sich Anlagen zur Unterstützung von Versorgungseinrichtungen befinden. | 2590
Pumpwerk (nicht für Wasserversorgung) 'Pumpwerk (nicht für Wasserversorgung)' ist ein Gebäude, in dem Wasser aus einem niedriger gelegenen Gewässer in ein höher gelegenes gepumpt wird. | 2591
Gebäude zur Entsorgung 'Gebäude zur Entsorgung' ist ein Gebäude zur Beseitigung von Abwässern oder Abfällen. | 2600
Gebäude zur Abwasserbeseitigung 'Gebäude zur Abwasserbeseitigung' ist ein Gebäude zur Reinigung von verschmutztem Wasser oder zur Entsorgung von Fäkalien. | 2610
Gebäude der Kläranlage 'Gebäude der Kläranlage' ist ein Gebäude innerhalb einer Kläranlage. | 2611
Toilette 'Toilette' ist eine Einrichtung mit sanitären Vorrichtungen zur Aufnahme von Körperausscheidungen. | 2612
Gebäude zur Abfallbehandlung 'Gebäude zur Abfallbehandlung' ist ein Gebäude zur Behandlung von Abfällen. | 2620
Müllbunker 'Müllbunker' ist ein Gebäude, in dem Müll gelagert wird. | 2621
Gebäude zur Müllverbrennung 'Gebäude zur Müllverbrennung' ist ein Gebäude in dem Abfälle mit chemisch/physikalischen und biologischen oder thermischen Verfahren oder Kombination dieser Verfahren behandelt werden. | 2622
Gebäude der Abfalldeponie 'Gebäude der Abfalldeponie' ist ein Gebäude auf einer Fläche, die zur endgültigen Lagerung von Abfällen genutzt wird. | 2623
Gebäude für Land- und Forstwirtschaft 'Gebäude für Land- und Forstwirtschaft' ist ein Gebäude, das land- und forstwirtschaftlichen Zwecken dient. | 2700
Land- und forstwirtschaftliches Betriebsgebäude 'Land- und forstwirtschaftliches Betriebsgebäude' ist ein Gebäude zur Produktion von land- und forstwirtschaftlichen Gütern. | 2720
Scheune 'Scheune' ist ein Gebäude zur Lagerung landwirtschaftlicher Güter (z. B. Stroh, Heu und Getreide). | 2721
Schuppen 'Schuppen' ist ein Gebäude in einfacher Ausführung, das als Abstellplatz oder als Lagerraum zur Unterbringung von Fahrzeugen, Geräten und Materialien der Land- und Forstwirtschaft verwendet wird. | 2723
Stall 'Stall' ist ein Gebäude, in dem Tiere untergebracht sind. | 2724
Scheune und Stall 'Scheune und Stall' ist ein Gebäude, in dem landwirtschaftliche Güter gelagert werden (z.B. Stroh, Heu oder Getreide) und in dem auch Tiere untergebracht sein können. | 2726
Stall für Tiergroßhaltung 'Stall für Tiergroßhaltung' ist ein Gebäude zur Unterbringung einer großen Anzahl von Tieren. | 2727
Reithalle 'Reithalle' ist ein Gebäude zum Ausüben des Reitsports. | 2728
Wirtschaftsgebäude 'Wirtschaftsgebäude' ist ein Gebäude, das zu wirtschaftlichen Zwecken dient (z.B. Lager- oder Produktionshallen). | 2729
Almhütte 'Almhütte' ist ein einfaches, hoch in den Bergen gelegenes Gebäude, das überwiegend weidewirtschaftlichen Zwecken dient und hauptsächlich im Sommer genutzt wird. | 2732
Jagdhaus, Jagdhütte 'Jagdhaus, Jagdhütte' ist ein Gebäude, das als Unterkunft bei der Jagd dient. | 2735
Treibhaus, Gewächshaus 'Treibhaus, Gewächshaus' ist ein Gebäude mit lichtdurchlässigem Dach und Wänden, das durch künstliche Klimagestaltung der Aufzucht oder Produktion von Pflanzen dient. | 2740
Treibhaus 'Treibhaus' ist ein Gebäude mit lichtdurchlässigem Dach und Wänden, das durch künstliche Klimagestaltung der Aufzucht oder Produktion von Pflanzen dient. | 2741
Gewächshaus, verschiebbar 'Gewächshaus, verschiebbar' ist ein Gebäude mit lichtdurchlässigem Dach und Wänden, das durch künstliche Klimagestaltung der Aufzucht oder Produktion von Pflanzen dient und dabei z. B. auf Schienen hin- und her bewegt werden kann. | 2742
Gebäude für öffentliche Zwecke 'Gebäude für öffentliche Zwecke' ist ein Gebäude das der Allgemeinheit dient. Grunddatenbestand: DLKM | 3000 (G)
Verwaltungsgebäude 'Verwaltungsgebäude' ist ein Gebäude, in dem Verwaltungstätigkeiten durchgeführt werden. | 3010
Parlament 'Parlament' ist ein Gebäude, in dem die gesetzgebende Volksvertretung (Bundestag, Landtag) tagt. | 3011
Rathaus 'Rathaus' ist ein Gebäude, in dem der Vorstand einer Gemeinde seinen Amtssitz hat und/oder Teile der Verwaltung untergebracht sind. | 3012
Post 'Post ist ein Gebäude, in dem die Post Dienstleistungen anbietet. | 3013
Zollamt 'Zollamt' ist ein Gebäude für die Zollabfertigung an der Staatsgrenze (Grenzzollamt) oder im Inland (Binnenzollamt). | 3014
Gericht 'Gericht' ist ein Gebäude, in dem Rechtsprechung und Rechtspflege stattfinden. | 3015
Botschaft, Konsulat 'Botschaft, Konsulat' ist ein Gebäude, in dem eine ständige diplomatische Vertretung ersten Rangs eines fremden Staates oder einer internationalen Organisation untergebracht ist. | 3016
Kreisverwaltung 'Kreisverwaltung' ist ein Gebäude, in dem sich die Verwaltung eines Landkreises befindet. | 3017
Bezirksregierung 'Bezirksregierung' ist ein Gebäude, in dem sich die Regierung eines Bezirks befindet. | 3018
Finanzamt 'Finanzamt' ist ein Gebäude, in dem sich eine örtliche Behörde der Finanzverwaltung befindet. | 3019
Gebäude für Bildung und Forschung 'Gebäude für Bildung und Forschung' ist ein Gebäude, in dem durch Ausbildung Wissen und Können auf verschiedenen Gebieten vermittelt werden bzw. wo neues Wissen durch wissenschaftliche Tätigkeit gewonnen wird. | 3020
Allgemein bildende Schule 'Allgemein bildende Schule' ist ein Gebäude, in dem Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch planmäßigen Unterricht Wissen vermittelt wird. | 3021
Berufsbildende Schule 'Berufsbildende Schule' ist ein Gebäude, in dem berufsbezogenes und fachgebundenes Wissen vermittelt wird. | 3022
Hochschulgebäude (Fachhochschule, Universität) 'Hochschulgebäude (Fachhochschule, Universität)' ist ein Gebäude, in dem Wissenschaften gelehrt und Forschung betrieben wird. | 3023
Forschungsinstitut 'Forschungsinstitut' ist ein Gebäude, in dem Forschung betrieben wird. | 3024
Gebäude für kulturelle Zwecke 'Gebäude für kulturelle Zwecke' ist ein Gebäude, in dem kulturelle Ereignisse stattfinden sowie ein Gebäude von kulturhistorischer Bedeutung. | 3030
Schloss 'Schloss' ist ein Gebäude, das als repräsentativer Wohnsitz vor allem des Adels dient oder diente. | 3031
Theater, Oper 'Theater, Oper' ist ein Gebäude, in dem Bühnenstücke aufgeführt werden. | 3032
Konzertgebäude 'Konzertgebäude' ist ein Gebäude, in dem Musikaufführungen stattfinden. | 3033
Museum 'Museum' ist ein Gebäude, in dem Sammlungen von (historischen) Objekten oder Reproduktionen davon ausgestellt werden. | 3034
Rundfunk, Fernsehen 'Rundfunk-, Fernsehen' ist ein Gebäude, in dem Radio- und Fernsehprogramme produziert und gesendet werden. | 3035
Veranstaltungsgebäude 'Veranstaltungsgebäude' ist ein Gebäude, das hauptsächlich für kulturelle Zwecke wie z. B. Aufführungen, Ausstellungen, Konzerte genutzt wird. | 3036
Bibliothek, Bücherei 'Bibliothek, Bücherei' ist ein Gebäude, in dem Bücher und Zeitschriften gesammelt, aufbewahrt und ausgeliehen werden. | 3037
Burg, Festung 'Burg, Festung' ist ein Gebäude innerhalb einer befestigten Anlage. | 3038
Gebäude für religiöse Zwecke 'Gebäude für religiöse Zwecke' ist ein Gebäude, das bei Gottesdiensten oder sonstigen religiösen Veranstaltungen als Versammlungsort dient. | 3040
Kirche 'Kirche' ist ein Gebäude, in dem sich Christen zu Gottesdiensten versammeln. | 3041
Synagoge 'Synagoge' ist ein Gebäude, in dem sich Personen jüdischen Glaubens zu Gottesdiensten, zum Schriftstudium und zur Unterweisung versammeln. | 3042
Kapelle 'Kapelle' ist ein kleines Gebäude (Gebets-, Tauf-, Grabkapelle) für (christliche) gottesdienstliche Zwecke. | 3043
Gemeindehaus 'Gemeindehaus' ist ein Gebäude, das Personen einer bestimmten Glaubensgemeinschaft zu verschiedenen Zwecken dient. | 3044
Gotteshaus 'Gotteshaus' ist ein Gebäude, in dem Gläubige einer nichtchristlichen Religionsgemeinschaft religiöse Handlungen vollziehen. | 3045
Moschee 'Moschee' ist ein Gebäude, in dem sich Personen muslimischen Glaubens zum Gebet versammeln und das als sozialer Treffpunkt dient. | 3046
Tempel 'Tempel' ist ein Gebäude, das Personen in der Ausübung ihrer Religion (z. B. Buddhisten, Hinduisten) als Versammlungsort dient. | 3047
Kloster 'Kloster' ist ein Gebäude, in dem Angehörige eines Ordens in einer auf die Ausübung ihrer Religion konzentrierten Lebensweise zusammenleben. | 3048
Gebäude für Gesundheitswesen 'Gebäude für Gesundheitswesen' ist ein Gebäude, das der ambulanten oder stationären Behandlung und Pflege von Patienten dient. | 3050
Krankenhaus 'Krankenhaus' ist ein Gebäude, in dem Kranke behandelt und/oder gepflegt werden. | 3051
Heilanstalt, Pflegeanstalt, Pflegestation 'Heilanstalt, Pflegeanstalt, Pflegestation' ist ein Gebäude, das einer länger andauernden Behandlung von Patienten dient. | 3052
Ärztehaus, Poliklinik 'Ärztehaus, Poliklinik' ist ein Gebäude, in dem mehrere Ärzte unterschiedlicher Fachrichtung Kranke ambulant behandeln und versorgen. | 3053
Rettungswache 'Rettungswache' ist ein Gebäude des Rettungsdienstes, in dem sich die Besatzungen der Rettungsdienstfahrzeuge in ihrer einsatzfreien Zeit aufhalten. Hier sind auch die Fahrzeuge und Geräte untergebracht. | 3054
Gebäude für soziale Zwecke 'Gebäude für soziale Zwecke' ist ein Gebäude, in dem ältere Menschen, Obdachlose, Jugendliche oder Kinder betreut werden. | 3060
Jugendfreizeitheim 'Jugendfreizeitheim' ist ein Gebäude der offenen Kinder- und Jugendarbeit. | 3061
Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus 'Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus' ist ein Gebäude zur gemeinschaftlichen Nutzung unterschiedlicher sozialer Gruppen. | 3062
Seniorenfreizeitstätte 'Seniorenfreizeitstätte' ist ein Gebäude zur Ausübung seniorengerechter Freizeitaktivitäten. | 3063
Obdachlosenheim 'Obdachlosenheim' ist ein Gebäude, in dem Obdachlose untergebracht sind und betreut werden. | 3064
Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte 'Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte' ist ein Gebäude, in dem Kinder im Vorschulalter betreut werden. | 3065
Asylbewerberheim 'Asylbewerberheim' ist ein Gebäude, in dem Asylbewerber ohne Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland eine gewisse Zeit untergebracht sind. | 3066
Gebäude für Sicherheit und Ordnung 'Gebäude für Sicherheit und Ordnung' ist ein Gebäude, das für Personen und Gegenstände dient, die zur Verhütung oder Bekämpfung von Rechtsverletzungen und zum Katastrophenschutz eingesetzt werden, oder zur Unterbringung von Strafgefangenen. | 3070
Polizei 'Polizei' ist ein Gebäude für Polizeibedienstete, die in einem bestimmten Gebiet für Sicherheit und Ordnung zuständig sind. | 3071
Feuerwehr 'Feuerwehr' ist ein Gebäude der Feuerwehr, in dem Personen und Geräte zur Brandbekämpfung sowie zu anderen Hilfeleistungen untergebracht sind. | 3072
Kaserne 'Kaserne' ist ein Gebäude zur ortsfesten Unterbringung von Angehörigen der Bundeswehr und der Polizei sowie deren Ausrüstung. | 3073
Schutzbunker 'Schutzbunker' ist ein Gebäude zum Schutz der Zivilbevölkerung vor militärischen Angriffen. | 3074
Justizvollzugsanstalt 'Justizvollzugsanstalt' ist ein Gebäude zur Unterbringung von Untersuchungshäftlingen und Strafgefangenen. | 3075
Friedhofsgebäude 'Friedhofsgebäude' ist ein Gebäude, das zur Aufrechterhaltung des Friedhofbetriebes dient (z. B. Verwaltung, Leichenhalle, Krematorium). | 3080
Trauerhalle 'Trauerhalle' ist ein Gebäude, welches für Bestattungszeremonien bestimmt ist und zur kurzzeitigen Aufbewahrung von Toten dienen kann. | 3081
Krematorium 'Krematorium' ist ein Gebäude, in dem Feuerbestattungen durchgeführt werden. | 3082
Empfangsgebäude 'Empfangsgebäude' ist ein Gebäude mit Wartesaal, Fahrkarten- und Gepäckschalter zur Abwicklung des Straßen-, Schienen-, Seilbahn-, Luft- und Schiffsverkehrs. | 3090
Bahnhofsgebäude 'Bahnhofsgebäude' ist ein Gebäude u. a. mit Wartebereich und Fahrkartenausgabe zur Abwicklung des Bahnverkehrs. | 3091
Flughafengebäude 'Flughafengebäude' ist ein Gebäude u. a. mit Wartebereich, Flugticket- und Gepäckschalter zur Abwicklung des Flugverkehrs. | 3092
Gebäude zum U-Bahnhof 'Gebäude zum U-Bahnhof' ist ein Gebäude u. a. mit Wartebereich und Fahrkartenausgabe zur Abwicklung des U-Bahn-Verkehrs. | 3094
Gebäude zum S-Bahnhof 'Gebäude zum S-Bahnhof' ist ein Gebäude u. a. mit Wartebereich und Fahrkartenausgabe zur Abwicklung des S-Bahn-Verkehrs. | 3095
Gebäude zum Busbahnhof 'Gebäude zum Busbahnhof' ist ein Gebäude auf dem Busbahnhof, das zur Abwicklung des Busverkehrs dient. | 3097
Empfangsgebäude Schifffahrt 'Empfangsgebäude Schifffahrt' ist ein Gebäude u. a. mit Wartebereich, Fahrticket- und Gepäckschalter zur Abwicklung des Schiffsverkehrs. | 3098
Gebäude für öffentliche Zwecke mit Wohnen 'Gebäude für öffentliche Zwecke mit Wohnen' ist ein Gebäude, das der Allgemeinheit dient und auch zum Wohnen genutzt wird. | 3100
Gebäude für Erholungszwecke 'Gebäude für Erholungszwecke' ist ein Gebäude zur Freizeitgestaltung mit dem Ziel der Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Menschen. | 3200
Gebäude für Sportzwecke 'Gebäude für Sportzwecke' ist ein Gebäudes, in dem verschiedene Sportarten ausgeübt werden. | 3210
Sport-, Turnhalle 'Sport-, Turnhalle' ist ein Gebäude, das für den Turnunterricht und für sportliche Betätigungen in der Freizeit errichtet und dementsprechend ausgestattet ist. | 3211
Gebäude zum Sportplatz 'Gebäude zum Sportplatz' ist ein Gebäude auf einer Fläche, die zur sportlichen Betätigung genutzt wird. | 3212
Badegebäude 'Badegebäude' ist ein Gebäude, in dem sich Anlagen zur Erholung und sportlichen Betätigung im Wasser befinden. | 3220
Hallenbad 'Hallenbad' ist ein Gebäude mit Schwimmbecken und zugehörigen Einrichtungen (z. B. Umkleidekabinen). | 3221
Gebäude im Freibad 'Gebäude im Freibad' ist ein Gebäude, das sich in einer Außenanlage mit Schwimmbecken und zugehörigen Einrichtungen (z. B. Umkleidekabinen) befindet. | 3222
Gebäude im Stadion 'Gebäude im Stadion' ist ein Gebäude, das sich in einer großen Anlage für sportliche Aktivitäten und Wettkämpfe befindet. | 3230
Gebäude für Kurbetrieb 'Gebäude für Kurbetrieb' ist ein Gebäude, in dem Maßnahmen zur Erholung oder Rehabilitation durchgeführt werden. | 3240
Badegebäude für medizinische Zwecke 'Badegebäude für medizinische Zwecke' ist ein Gebäude, in dem Bäder zur therapeutischen Anwendung durchgeführt werden. | 3241
Sanatorium 'Sanatorium' ist ein Gebäude mit zugehörigen Einrichtungen, das klimagünstig gelegen ist, unter fachärztlicher Leitung steht und zur Behandlung chronisch Kranker und Genesender bestimmt ist, für die kein Krankenhausaufenthalt in Frage kommt. | 3242
Gebäude im Zoo 'Gebäude im Zoo' ist ein Gebäude, das sich in einer parkartigen Anlage zur Haltung und öffentlichen Zurschaustellung verschiedener Tierarten befindet. | 3260
Empfangsgebäude des Zoos 'Empfangsgebäude des Zoos' ist ein Gebäude, das sich im Eingangsbereich des Zoos befindet u. a. mit Wartebereich und Einlasskontrolle. | 3261
Aquarium, Terrarium, Voliere 'Aquarium, Terrarium, Voliere' ist ein Gebäude, in dem Fische und Wasserpflanzen, Reptilien und Amphibien oder Vögel gehalten und gezüchtet werden. | 3262
Tierschauhaus 'Tierschauhaus' ist ein Gebäude, in dem Tiere untergebracht sind und Besuchern gezeigt werden. | 3263
Stall im Zoo 'Stall im Zoo' ist ein Gebäude, das meist zur separaten Unterbringung der Zootiere dient. | 3264
Gebäude im botanischen Garten 'Gebäude im botanischen Garten' ist ein Gebäude, das sich in einer parkartigen Anlage mit thematisch geordneter Anpflanzung befindet. | 3270
Empfangsgebäude des botanischen Gartens 'Empfangsgebäude des botanischen Gartens' ist ein Gebäude, das sich im Eingangsbereich des botanischen Gartens befindet u. a. mit Wartebereich und Einlasskontrolle. | 3271
Gewächshaus (Botanik) 'Gewächshaus (Botanik)' ist ein Gebäude, welches das geschützte und kontrollierte Kultivieren von Pflanzen ermöglicht. | 3272
Pflanzenschauhaus 'Pflanzenschauhaus' ist ein Gebäude, in dem Pflanzen unterschiedlicher Klima- oder Vegetationszonen ausgestellt sind und Besuchern gezeigt werden. | 3273
Gebäude für andere Erholungseinrichtung 'Gebäude für andere Erholungseinrichtung' ist ein Gebäude, das einer anderen Art der Erholung dient. | 3280
Schutzhütte 'Schutzhütte' ist ein Gebäude zum Schutz vor Unwetter. | 3281
Touristisches Informationszentrum 'Touristisches Informationszentrum' ist eine Auskunftsstelle für Touristen. | 3290
Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren 'Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren' bedeutet, dass keine Aussage über die Werteart gemacht werden kann. | 9998

zurück zur Objektart

#### Attributart: weitereGebaeudefunktionKennung: WGF

##### Definition:

'Weitere Gebäudefunktion' ist die Funktion, die ein Gebäude neben der dominierenden Gebäudefunktion hat.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Weitere_Gebaeudefunktion

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Bankfiliale 'Bankfiliale' ist eine Einrichtung in der Geldgeschäfte getätigt werden. | 1000
Hotel 'Hotel' ist ein Beherbergungs- und/oder Verpflegungsbetrieb. | 1010
Jugendherberge 'Jugendherberge' ist eine zur Förderung von Jugendreisen dienende Aufenthalts- und Übernachtungsstätte. | 1020
Gaststätte 'Gaststätte' ist eine Einrichtung, in der gegen Entgelt Mahlzeiten und Getränke zum sofortigen Verzehr angeboten werden. | 1030
Kino 'Kino' ist eine Einrichtung, in der alle Arten von Filmen bzw. Lichtspielen für ein Publikum abgespielt werden. | 1040
Spielkasino 'Spielkasino' ist eine Einrichtung, in der öffentlich zugänglich staatlich konzessioniertes Glücksspiel betrieben wird. | 1050
Spielhalle 'Spielhalle' ist eine Einrichtung, in der durch die Spielverordnung geregeltes Automatenspiel betrieben wird. | 1051
Tiefgarage 'Tiefgarage' ist ein Bauwerk unterhalb der Erdoberfläche, in dem Fahrzeuge abgestellt werden. | 1060
Parkdeck 'Parkdeck' ist eine Fläche auf einem Gebäude, auf der Fahrzeuge abgestellt werden. | 1070
Toilette 'Toilette' ist eine Einrichtung mit sanitären Vorrichtungen zur Aufnahme von Körperausscheidungen. | 1080
Post 'Post' ist eine Einrichtung, von der aus Briefe, Pakete befördert und weitere Dienstleistungen angeboten werden. | 1090
Zoll 'Zoll' ist eine Einrichtung der Zollabfertigung. | 1100
Theater 'Theater' ist eine Einrichtung, in der Bühnenstücke aufgeführt werden. | 1110
Museum 'Museum' ist eine Einrichtung in der Sammlungen von (historischen) Objekten oder Reproduktionen davon ausgestellt werden. | 1120
Bibliothek 'Bibliothek' ist eine Einrichtung, in der Bücher und Zeitschriften gesammelt, aufbewahrt und ausgeliehen werden. | 1130
Kapelle 'Kapelle' ist eine Einrichtung für (christliche) gottesdienstliche Zwecke . | 1140
Moschee 'Moschee' ist ein Einrichtung, in der sich Muslime zu Gottesdiensten versammeln oder zu anderen Zwecken treffen. | 1150
Tempel 'Tempel' ist eine Einrichtung, die Personen in der Ausübung ihrer Religion (z. B. Buddhisten, Hinduisten) als Versammlungsort dient. | 1160
Apotheke 'Apotheke' ist ein Geschäft, in dem Arzneimittel hergestellt und verkauft werden. | 1170
Polizeiwache 'Polizeiwache' ist eine Dienststelle der Polizei. | 1180
Rettungsstelle, Notaufnahme 'Rettungsstelle, Notaufnahme' ist eine Anlaufstelle zur Akutversorgung und ist Teil der Notfallmedizin. | 1190
Touristisches Informationszentrum 'Touristisches Informationszentrum' ist eine Auskunftsstelle für Touristen. | 1200
Kindergarten 'Kindergarten' ist eine Einrichtung, in der Kinder im Vorschulalter betreut werden. | 1210
Arztpraxis 'Arztpraxis' ist die Arbeitsstätte eines Arztes. | 1220
Supermarkt 'Supermarkt' ist eine Einrichtung, in der sich ein Einzelhandelsgeschäft befindet, das Lebensmittel und andere Erzeugnisse des täglichen Bedarfs anbietet. | 1230
Geschäft 'Geschäft' ist eine Einrichtung, in der sich Räumlichkeiten befinden, in denen Waren oder Dienstleistungen gewerblich zum Verkauf angeboten werden. | 1240

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname oder die Bezeichnung des Gebäudes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: nutzungKennung: NTZ

##### Definition:

'Nutzung' ist die Gebäudenutzung und enthält den jeweiligen prozentualen Nutzungsanteil an der Gesamtnutzung.

Das Attribut setzt sich zusammen aus:

1. Spalte: Nutzung

2. Spalte: Nutzungsanteil

Die zulässigen Werte für die erste Spalte sind unter Werteart zu finden. Die Summe der Nutzungsanteile, die in den Attributen 'Nutzung' nachgewiesen sind, muss immer 100 ergeben.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Nutzung_Gebaeude

zurück zur Objektart

#### Attributart: bauweiseKennung: BAW

##### Definition:

'Bauweise' ist die Beschreibung der Art der Bauweise.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Bauweise_Gebaeude

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Freistehendes Einzelgebäude 'Freistehendes Einzelgebäude' ist ein freistehendes Wohngebäude mit in der Regel bis zu 2½ Geschossen (auch Villa, Landhaus, Bungalow). | 1100
Freistehender Gebäudeblock 'Freistehender Gebäudeblock' ist ein freistehendes Wohngebäude (Mehrfamilienhaus), in der Regel 3 - 8-geschossig. | 1200
Einzelgarage 'Einzelgarage' ist eine einzeln stehende oder angebaute einzelne Garage als Abstellmöglichkeit für ein Fahrzeug, meist einen Pkw (auch eine einzelne Garage in Garagenhöfen). | 1300
Doppelgarage 'Doppelgarage' ist eine einzeln stehende oder angebaute Garage als Abstellmöglichkeit für zwei Fahrzeuge, meist zwei Pkw. | 1400
Sammelgarage 'Sammelgarage' ist eine Garage mit Abstellmöglichkeit für mehr als zwei Fahrzeuge, meist Pkw. | 1500
Doppelhaushälfte 'Doppelhaushälfte' ist ein dreiseitig freistehendes Wohnhaus mit in der Regel bis zu 2½ Geschossen, an dem ein im allgemeinen gleichartiges Wohnhaus angebaut ist (etwa gleicher Baustil und ungefähr gleiche Baumaße). | 2100
Reihenhaus 'Reihenhaus' ist eines von mehr als 2 gleichartig aneinandergebauten Wohnhäusern mit in der Regel bis zu 2½ Geschossen in einer geschlossenen Häuserzeile (etwa gleicher Baustil und ungefähr gleiche Baumaße). | 2200
Haus in Reihe 'Haus in Reihe' ist eines von mehr als zwei ungleichartigen, aneinandergebauten Wohnhäusern, in der Regel mit bis zu 2 ½ Geschossen (z. B. in geschlossener Bauweise errichtete Wohngebäude in alten Ortskernen). | 2300
Gruppenhaus 'Gruppenhaus' ist eines von mehr als 2 gleichartigen, aneinandergebauten Wohnhäusern mit in der Regel bis zu 2½ Geschossen, die so gegeneinander verschoben sind, dass keine gemeinsame Achse gegeben ist. | 2400
Gebäudeblock in geschlossener Bauweise 'Gebäudeblock in geschlossener Bauweise' ist eines von mehreren aneinandergebauten Wohngebäuden (Mehrfamilienhäuser), in der Regel 3-8 geschossig; z. B. in Stadtkernen. | 2500
Offene Halle Unter einer 'Offenen Halle' ist eine Halle zu verstehen, bei der alle vier Seiten offen sind. Hallen, bei denen eine, zwei oder drei Seiten geschlossen sind, werden nur mit der entsprechenden Gebäudefunktion ohne Belegung der Bauweise erfasst. Die offenen Gebäudeseiten sind mit 'Besondere Gebäudelinie', Beschaffenheit 'Offene Gebäudelinie' zu belegen. | 4000
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass das Gebäude eine Bauweise aufweist, die bekannt, aber nicht in der Liste der Wertearten aufgeführt ist. | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: hochhausKennung: HOH

##### Definition:

'Hochhaus' ist ein Gebäude, das nach Gebäudehöhe und Ausprägung als Hochhaus zu bezeichnen ist. Für Gebäude im Geschossbau gilt dieses i.d.R. ab 8 oberirdischen Geschossen, für andere Gebäude ab einer Gebäudehöhe von 22 m. Abweichungen hiervon können sich durch die Festlegungen in den länderspezifischen Bauordnungen ergeben.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Beschaffenheit oder die Betriebsbereitschaft von 'Gebäude'. Diese Attributart wird nur dann optional geführt, wenn der Zustand des Gebäudes vom nutzungsfähigen Zustand abweicht.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_Gebaeude

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
In behelfsmäßigem Zustand 'In behelfsmäßigem Zustand' bedeutet, dass das Gebäude nur eingeschränkt bewohnt oder genutzt werden kann. | 1000
In ungenutztem Zustand 'In ungenutztem Zustand' bedeutet, dass das Gebäude nicht genutzt wird. | 2000
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass das Gebäude auf Dauer nicht mehr bewohnt oder genutzt wird. | 2100
Verfallen, zerstört 'Verfallen, zerstört' bedeutet, dass sich der ursprüngliche Zustand des Gebäudes durch menschliche oder zeitliche Einwirkungen so verändert hat, dass eine Nutzung nicht mehr möglich ist. | 2200
Teilweise zerstört 'Teilweise zerstört' bedeutet, dass sich der ursprüngliche Zustand des Gebäudes durch menschliche oder zeitliche Einwirkungen so verändert hat, dass eine Nutzung nur noch teilweise möglich ist. | 2300
Geplant und beantragt 'Geplant und beantragt' bedeutet, dass ein Gebäude geplant und dessen Errichtung beantragt ist. | 3000
Im Bau 'Im Bau' bedeutet, dass sich ein Gebäude im Bau befindet. | 4000

zurück zur Objektart

#### Attributart: geschossflaecheKennung: GFL

##### Definition:

'Geschossfläche' ist die Gebäudegeschossfläche in Quadratmeter.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Area

zurück zur Objektart

#### Attributart: grundflaecheKennung: GRF

##### Definition:

'Grundfläche' ist die Gebäudegrundfläche in Quadratmeter.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Area

zurück zur Objektart

#### Attributart: dachgeschossausbauKennung: DGA

##### Definition:

'Dachgeschossausbau' ist ein Hinweis auf den Ausbau bzw. die Ausbaufähigkeit des Dachgeschosses.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dachgeschossausbau_Gebaeude

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Nicht ausbaufähig 'Nicht ausbaufähig' bedeutet, dass sich das Dachgeschoss des Gebäudes nicht zum Ausbau zu Wohnzwecken eignet. | 1000
Ausbaufähig 'Ausbaufähig' bedeutet, dass sich das Dachgeschoss des Gebäudes zum Ausbau zu Wohnzwecken eignet. | 2000
Ausgebaut 'Ausgebaut' bedeutet, dass das Dachgeschoss des Gebäudes zu Wohnzwecken ausgebaut ist. | 3000
Ausbaufähigkeit unklar 'Ausbaufähigkeit unklar' bedeutet, dass für das Gebäude keine Aussage zur Ausbaufähigkeit des Dachgeschosses getroffen werden kann. | 4000

zurück zur Objektart

#### Attributart: gebaeudekennzeichenKennung: GKN

##### Definition:

'Gebäudekennzeichen' ist ein eindeutiges Fachkennzeichen für ein Gebäude, bestehend aus den Schlüsseln für die Gemeinde (8 Stellen), Straße (5 Stellen), die Hausnummer des Gebäudes (4 Stellen), dem Adressierungszusatz (4 Stellen) und die laufende Nummer des Gebäudes (3 Stellen). Die Stellen sind jeweils rechtsbündig zu führen. Fehlende Stellen werden mit Nullen aufgefüllt. Der Adressierungszusatz und die laufende Nummer des Nebengebäudes sind optional und werden, wenn sie nicht belegt sind, mit Unterstrich "_" gefüllt.

Die Attributart wird im Rahmen der Migration aus den bisherigen Verfahrenslösungen übernommen und werden nur in ATKIS dauerhaft geführt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Relationsart: zeigtAufKennung: 31001-12002

##### Definition:

'Gebäude' zeigt auf 'Lagebezeichnung mit Hausnummer'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_LagebezeichnungMitHausnummer

##### Inverse Relationsart:

beziehtSichAuf

zurück zur Objektart

#### Relationsart: hatKennung: 31001-12003

##### Definition:

'Gebäude' hat 'Lagebezeichnung mit Pseudonummer'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_LagebezeichnungMitPseudonummer

##### Inverse Relationsart:

gehoertZu

zurück zur Objektart

#### Relationsart: gehoertKennung: 31001-21001

##### Definition:

'Gebäude' gehört 'Person'.

Die Relation kommt nur vor, wenn unabhängig von Eintragungen im Grundbuch ('Buchungsstelle' mit der Attributart 'Buchungsart') für das Gebäude ein Eigentum nach BGB begründet ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Person

##### Inverse Relationsart:

besitzt

zurück zur Objektart

#### Relationsart: gehoertZuKennung: 31001-31001

##### Definition:

'Gebäude' gehört zu 'Gebäude', wenn die Gebäude baulich zusammen gehören und im Gegensatz zum Bauteil eine gleichrangige Bedeutung haben.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Gebaeude

##### Inverse Relationsart:

haengtZusammenMit

zurück zur Objektart

#### Relationsart: haengtZusammenMitKennung: (INV)31001-31001

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_Gebaeude

##### Inverse Relationsart:

gehoertZu

zurück zur Objektart

#### Attributart: regionalspracheKennung: RGS

##### Definition:

'Regionalsprache' enthält den amtlichen und/oder im Siedlungsgebiet gebräuchlichen dänischen, friesischen oder sorbischen Namen von 'Gebäude'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zweitnameKennung: ZNM

##### Definition:

'Zweitname' ist ein volkstümlicher Name, z. B. 'Hamburger Michel'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Relationsart: zeigtAufOhneKennung: 31001-12001

##### Definition:

'Gebäude' zeigt auf 'Lagebezeichnung ohne Hausnummer'

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_LagebezeichnungOhneHausnummer

##### Inverse Relationsart:

gehoertZuOhne

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BauteilKennung: 31002

#### Definition:

[E] 'Bauteil' ist ein charakteristisches Merkmal eines Gebäudes mit gegenüber dem jeweiligen Objekt 'Gebäude' abweichenden bzw. besonderen Eigenschaften.

#### Abgeleitet aus:

AG_Flaechenobjekt

AX_Gebaeude_Kerndaten

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Bauart' ist objektbildend.

Bauteile können aus polyedrischen Flächen (PolyhedralSurface), zusammengesetzten Flächen (CompositeSurface) oder mehreren Flächen (MultiSurface) bestehen. Eine Teilfläche besteht dabei aus einem Polygon, dessen Linien orientiert sind und einen Ring bilden. Als Interpolationsmethode sind 'cubicSplines' nicht zugelasssen. Die Flächen der Bauteile können durch äußere und innere Umringe begrenzt sein.

#### Konsistenzbedingungen:

Der 'Bauteil' als Teil eines Gebäudes liegt immer innerhalb

des Gebäudeumrisses, sofern er nicht unterhalb der Erdoberfläche liegt.

Die Werteart 1200 'Unter der Erdoberfläche' der Attributart 'Lage zur Erdoberfläche' darf nur in Verbindung mit 'Keller' oder 'Tiefgarage' vorkommen.

#### Attributarten:

- bauart
- durchfahrtshoehe

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: bauartKennung: BAT

##### Definition:

'Bauart' ist die Angabe der abweichenden baulichen Eigenschaften.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Bauart_Bauteil

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Geringergeschossiger Gebäudeteil Ein 'geringergeschossiger Gebäudeteil' hat eine niedrigere Geschosshöhe als der größte Teil des Gebäudes. | 1100
Höhergeschossiger Gebäudeteil (nicht Hochhaus) Ein 'höhergeschossiger Gebäudeteil' hat eine höhere Geschosshöhe als der größte Teil des Gebäudes. | 1200
Hochhausgebäudeteil 'Hochhausgebäudeteil' ist der Teil eines Gebäudes, welches die Definition der Attributart Hochhaus beim AX_Gebaeude erfüllt. | 1300
Abweichende Geschosshöhe Die 'abweichende Geschosshöhe' bezeichnet einen Bauteil, dessen Geschosshöhe von der Höhe anderer Bauteile des Gebäudes abweicht. | 1400
Keller 'Keller' bezeichnet ein Geschoss, welches ganz oder zum Teil unter der Geländeoberfläche liegt. | 2000
Tiefgarage 'Tiefgarage' ist ein Bauteil unter der Erdoberfläche, in dem Fahrzeuge abgestellt werden. | 2100
Loggia 'Loggia' ist ein Raum in einem Gebäude, der sich zum Außenraum öffnet. | 2300
Wintergarten 'Wintergarten' bezeichnet den fest umbauten Raum einer Terrasse. | 2350
Arkade 'Arkade' bezeichnet den durch Säulen getragenen Bogengang eines Gebäudes. | 2400
Auskragender Geschossteil / zurückspringendes Geschoss Bei einem 'auskragenden Geschossteil bzw. zurückspringenden Geschoss' kann keine eindeutige Zuordnung zu „auskragend“ oder „zurückspringend“ erfolgen. | 2500
Auskragender Geschossteil Bei einem 'auskragenden Geschossteil' ragt ein Teil des Geschosses über den Umring hinaus, der durch das aufgehende Mauerwerk im Erdgeschoss definiert ist. | 2510
Zurückspringendes Geschoss Bei einem 'zurückspringenden Geschoss' reicht ein Geschoss nicht bis zum Umring, der durch das aufgehende Mauerwerk im Erdgeschoss definiert ist. | 2520
Durchfahrt im Gebäude 'Durchfahrt' ist eine Stelle, an der mit Fahrzeugen durch Gebäude gefahren werden kann. | 2610
Durchfahrt an überbautem Verkehrsweg 'Durchfahrt an überbautem Verkehrsweg' ist eine Stelle, an der mit Fahrzeugen durch Gebäude gefahren werden kann. | 2620
Schornstein im Gebäude 'Schornstein im Gebäude' ist ein über das Dach hinausragender Abzugskanal für die Rauchgase einer Feuerungsanlage oder für andere Abgase. | 2710
Turm im Gebäude 'Turm im Gebäude' ist ein hochaufragendes Bauteil innerhalb eines Gebäudes. | 2720
Sonstiges | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: durchfahrtshoeheKennung: DHU

##### Definition:

'Durchfahrtshöhe' ist die von der Fachverwaltung angegebene maximale Höhe eines Fahrzeugs in Meter, auf volle Dezimeter abgerundet, das eine Durchfahrt passieren kann. Diese Attributart wird nur bei der Attributart 'Bauart' mit den Wertearten 2610 und 2620 geführt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Length

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BesondereGebaeudelinieKennung: 31003

#### Definition:

[E] 'Besondere Gebäudelinie' ist der Teil der Geometrie des Objekts 'Gebäude', des Objekts 'Bauteil' oder eines Objektes 'Bauwerk', der besondere Eigenschaften besitzt.

#### Abgeleitet aus:

AG_Linienobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Objektart 'Besondere Gebäudelinie' kann nur entweder auf äußeren oder inneren Umringen von Gebäuden, Bauteilen oder Bauwerken liegen. Die Objektart 'Besondere Gebäudelinie' ist eine gerichtete Linie.

#### Konsistenzbedingungen:

Das Objekt 'Besondere Gebäudelinie' erhält seinen Raumbezug durch eine Linie, die zur Vermittlung des Raumbezugs des entsprechenden Objekts 'Gebäude', 'Bauteil' oder 'Bauwerk' beiträgt.

#### Attributarten:

- beschaffenheit

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: beschaffenheitKennung: BES

##### Definition:

'Beschaffenheit' gibt die Eigenschaft der 'Besonderen Gebäudelinie' wieder.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1..*

##### Datentyp:

AX_Beschaffenheit_BesondereGebaeudelinie

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Offene Gebäudelinie | 1000
Geschlossene Seite einer Überdachung Überdachungen sind oftmals an einer oder mehreren Seiten geschlossen. 'Geschlossene Seite einer Überdachung' weist eine geschlossene Seite einer 'Überdachung' bzw. 'Carport' nach. | 1100
Unverputzt | 2100
Verputzt | 2200
Verklinkert | 2300
Holz | 3100
Sichtbeton | 3200
Naturstein | 3300
Glas | 3400
Trennlinie nicht eindeutig festgelegt | 4000
Sonstiges | 9999

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_FirstlinieKennung: 31004

#### Definition:

[E] 'Firstlinie' kennzeichnet den Verlauf des Dachfirstes eines Gebäudes, Turms oder Bauwerks.

#### Abgeleitet aus:

AG_Linienobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

'Firstlinie' kann aus gerichteten zusammengesetzten Linien (CompositeCurve) oder aus einer einzelnen Linie (Curve) bestehen.

Als Interpolationsmethode sind 'cubicSplines' nicht zugelasssen.

#### Attributarten:

keine

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_BesondererGebaeudepunktKennung: 31005

#### Definition:

[E] 'Besonderer Gebäudepunkt' ist ein Punkt eines 'Gebäudes' oder eines 'Bauteils'.

#### Abgeleitet aus:

AA_ZUSO

#### Objekttyp:

ZUSO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Der 'Besondere Gebäudepunkt' und der ihm zugeordnete 'Punktort' mit der Attributart 'Kartendarstellung' und der Werteart TRUE erhält den Raumbezug durch einen Punkt der Fläche oder der Linie, die zur Vermittlung des Raumbezuges des entsprechenden 'Gebäudes' oder 'Bauteils' beiträgt.

Das ZUSO 'Besonderer Gebäudepunkt' besteht aus einem 'PunktortAG' und/oder aus einem oder mehreren 'PunktortAU'.

#### Attributarten:

- punktkennung
- art
- zustaendigeStelle
- sonstigeEigenschaft
- objekthoehe

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: punktkennungKennung: PKN

##### Definition:

'Punktkennung' ist ein von der katasterführenden Stelle vergebenes Ordnungsmerkmal.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' enthält die Art des Gebäudepunktes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Art_Gebaeudepunkt

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
First | 1100
Traufe | 1200
Eingang | 2100
Lichtschacht | 2200

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustaendigeStelleKennung: ZST

##### Definition:

'Zuständige Stelle' enthält den Namen der Stelle, die eine Zuständigkeit besitzt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: sonstigeEigenschaftKennung: SOE

##### Definition:

'Sonstige Eigenschaft' sind Informationen zum 'Besonderen Gebäudepunkt'. Sonstige Eigenschaften werden im Rahmen der Migration aus bestehenden Verfahrenslösungen übernommen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: objekthoeheKennung: HHO

##### Definition:

Die 'Objekthöhe’ ist die Höhendifferenz in Meter zwischen einem unteren und oberen Bezugspunkt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_RelativeHoehe

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_Nutzung_GebaeudeKennung: 31006

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- anteil
- nutzung

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: anteilKennung: ANT

##### Definition:

'Anteil' ist ein Teil eines Ganzen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Attributart: nutzungKennung: NTZ

##### Definition:

'Nutzung' beschreibt den Zweck, dem ein Gebäude oder ein Gebäudeteil durch seinen Gebrauch dient.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Nutzung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Zivil 'Zivil' wird für ein Gebäude verwendet, das privaten, öffentlichen oder religiösen Zwecken dient und nicht militärisch genutzt wird. | 1000
Privat 'Privat' bezeichnet ein Gebäude, das wohn- oder privatwirtschaftlichen Zwecken dient. | 1100
Öffentlich 'Öffentlich' bedeutet, dass in einem Gebäude Aufgaben der öffentlichen Hand wahrgenommen werden oder dass das 'Gebäude' für die Nutzung durch die Allgemeinheit vorgesehen ist. | 1200
Religiös 'Religiös' bezeichnet ein Gebäude, das religiösen Zwecken dient. | 1300
Militärisch 'Militärisch' bedeutet, dass das 'Gebäude' von Streitkräften genutzt wird. | 2000

zurück zur Objektart

### AX_Gebaeude_KerndatenKennung: 31007

#### Definition:

'Gebäude Kerndaten' enthält Eigenschaften des Gebäudes, die auch für andere Gebäudeobjektarten gelten (z. B. Bauteil 3D).

#### Abstrakt:

Ja

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- anzahlDerOberirdischenGeschosse
- anzahlDerUnterirdischenGeschosse
- objekthoehe
- dachform
- umbauterRaum
- baujahr
- lageZurErdoberflaeche
- dachart
- qualitaetsangaben (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: anzahlDerOberirdischenGeschosseKennung: AOG

##### Definition:

'Anzahl der oberirdischen Geschosse' ist die Anzahl der oberirdischen Geschosse des Gebäudes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Attributart: anzahlDerUnterirdischenGeschosseKennung: AUG

##### Definition:

'Anzahl der unterirdischen Geschosse' ist die Anzahl der unterirdischen Geschosse des Gebäudes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Attributart: objekthoeheKennung: HHO

##### Definition:

'Objekthöhe' ist die Höhendifferenz in Meter, zwischen dem unteren und oberen Bezugspunkt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_RelativeHoehe

zurück zur Objektart

#### Attributart: dachformKennung: DAF

##### Definition:

'Dachform' beschreibt die charakteristische Form des Daches.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dachform

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Flachdach 'Flachdächer' sind Dächer, die keine oder nureine geringe Dachneigung bis zu 10° (17,6%) aufweisen. | 1000
Pultdach Ein 'Pultdach' ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Die untere Kante bildet die Dachtraufe, die obere den Dachfirst. Die Neigung des Pultdaches beträgt mindestens 10°. | 2100
Versetztes Pultdach Ein 'versetztes Pultdach' besteht aus zwei Pultdächern, deren Firste in der Höhe versetzt sind. Zwischen den Dachflächen entsteht immer eine Wandfläche. | 2200
Satteldach Das 'Satteldach' besteht aus zwei entgegengesetzt geneigten Dachflächen, die am Dachfirst aufeinander treffen. | 3100
Walmdach Ein 'Walmdach' hat nicht nur auf der Traufseite, sondern auch auf der Giebelseite geneigte Dachflächen, die als Walm bezeichnet werden. Ein vollständiger Walm ersetzt den Giebel und hat eine einheitliche Traufhöhe, das Dach hat also an allen vier Seiten Schrägen. In Abgrenzung zum Zeltdach besitzt ein Walmdach immer einen Dachfirst. | 3200
Krüppelwalmdach Ein Walm, dessen Traufe oberhalb der Traufe des Hauptdaches liegt, bildet ein 'Krüppelwalmdach'. Es bleibt ein trapezförmiger Restgiebel erhalten. | 3300
Mansardendach Bei der Dachform 'Mansardendach' sind die Dachflächen im unteren Bereich abgeknickt, so dass die untere Dachfläche über eine wesentlich steilere Neigung verfügt als die obere. | 3400
Zeltdach Ein 'Zeltdach' zeichnet sich durch mindestens drei gegeneinander geneigte Dachflächen aus, die in einer Spitze zusammenlaufen. Abgrenzung zum Turmdach: Neigung des Zeltdachs < 45°. | 3500
Kegeldach Ein 'Kegeldach' ist eine Dachform, die einem Kreiskegel entspricht. | 3600
Kuppeldach Ein 'Kuppeldach' beschreibt eine halbkugel- oder glockenförmige Dachform. | 3700
Sheddach Ein 'Sheddach' ist eine Dachform, bei der mehrere gleichartige pult- oder satteldachartige Dachaufbauten hintereinander angereiht werden. | 3800
Bogendach Ein 'Bogendach' besitzt eine Wölbung die kreis- oder elliptische Formen annehmen kann. | 3900
Turmdach Ein 'Turmdach' ist ein Zeltdach mit einer Neigung von mehr als 45°. | 4000
Mischform Die Dachform 'Mischform' setzt sich aus mehreren Standarddachformen zusammen, wobei keine Dachform überwiegt. | 5000
Sonstiges 'Sonstiges' Dach ist eine Dachform, die auch durch eine Zerlegung in Standarddachformen nicht modelliert werden kann. | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: umbauterRaumKennung: URA

##### Definition:

'Umbauter Raum' ist der umbaute Raum in Kubikmeter [m3] des Gebäudes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Volume

zurück zur Objektart

#### Attributart: baujahrKennung: BJA

##### Definition:

'Baujahr' ist das Jahr der Fertigstellung oder der baulichen Veränderung des Gebäudes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Attributart: lageZurErdoberflaecheKennung: OFL

##### Definition:

'Lage zur Erdoberfläche’ ist die Angabe der relativen Lage zur Erdoberfläche. Diese Attributart wird nur bei Gebäuden oder Bauteilen geführt, die aufgeständert, beweglich bzw. drehbar sind oder unter der Erdoberfläche liegen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_LageZurErdoberflaeche_Gebaeude

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Unter der Erdoberfläche 'Unter der Erdoberfläche' bedeutet, dass sich das Gebäude unter der Erdoberfläche befindet. | 1200
Aufgeständert 'Aufgeständert' bedeutet, dass ein Gebäude auf Stützen steht. | 1400
Beweglich, drehbar 'Beweglich, drehbar' bedeutet, dass ein Gebäude beweglich oder drehbar ist. | 1500

zurück zur Objektart

#### Attributart: dachartKennung: DAA

##### Definition:

'Dachart' gibt die Art der Dacheindeckung (z.B. Reetdach) an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: QAG

##### Definition:

Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle). Die Information ist konform zu den Vorgaben aus ISO 19115 zu repräsentieren.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_RelativeHoeheKennung: 31008

#### Definition:

Der Datentyp 'Relative Höhe’ beschreibt alle Informationen, die zur Angabe einer relativen Höhe zwischen zwei Bezugspunkten benötigt werden. Die Höhendifferenz 'hoehe' wird in Meter angegeben.

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- hoehe
- obererBezugspunkt
- untererBezugspunkt

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: hoeheKennung: HHO

##### Definition:

'Hoehe' ist das Maß der Ausdehnung in vertikaler Richtung in Meter.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

Length

zurück zur Objektart

#### Attributart: obererBezugspunktKennung: OBP

##### Definition:

'ObererBezugspunkt' ist der höher liegende Punkt der 'Hoehe'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_ObererBezugspunkt

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Mittlere Traufhöhe (Schnitt aufgehendes Mauerwerk mit Dachhaut) 'Mittlere Traufhöhe' ist der Mittelwert aus 'höchster' und 'niedrigster Traufhöhe'. | 1000
Mittlere Giebelhöhe 'Mittlere Giebelhöhe' ist der Mittelwert aus Traufhöhe und Firsthöhe an der Giebelseite. | 1100
Mittlere Höhe der Dachkanten 'Mittlere Höhe der Dachkanten' ist der Mittelwert der Höhen aller Dachkanten. | 1200
Höchste Traufhöhe (Schnitt aufgehendes Mauerwerk mit Dachhaut) 'Höchste Traufhöhe' ist der absolut am höchsten gelegene Punkt aller Traufhöhen. | 1300
Höchster Punkt der Dachaufbauten 'Höchster Punkt der Dachaufbauten' ist der höchstgelegene Punkt der Dachaufbauten. | 1400
Höchste Dachkante 'Höchste Dachkante' ist die am höchsten gelegene Verbindung von Traufe und First. | 1500
Niedrigste Traufhöhe (Schnitt aufgehendes Mauerwerk mit Dachhaut) 'Niedrigste Traufhöhe' ist der absolut am niedrigsten gelegene Punkt aller Traufhöhen die sich durch den Schnitt des aufgehenden Mauerwerks mit der Dachhaut ergeben. | 1600
Niedrigste Dachkante 'niedrigste Dachkante' ist die am niedrigsten gelegene Verbindung von Traufe und First. | 1700
First 'First' ist die oberste, waagerechte Kante einer Dachform. Bei gewölbten und runden, tonnenförmigen Dachkonstruktionen verläuft der First am Scheitelpunkt des Bogens. | 1800
Höchster Punkt 'Höchster Punkt' ist der höchste Punkt des Objekts. | 1900
Mittlere Höhe 'Mittlere Höhe' ist der Mittelwert der Höhen aus 'höchsten' und 'niedrigsten Punkt' des Objekts. | 2000
Niedrigster Punkt 'Niedrigster Punkt' ist der niedrigste Punkt des Objekts. | 2100

zurück zur Objektart

#### Attributart: untererBezugspunktKennung: UBP

##### Definition:

'UntererBezugspunkt' ist der niedriger liegende Punkt der 'Hoehe'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_UntererBezugspunkt

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Hauseingang/ Eingangstür 'Hauseingang/Eingangstür' ist ein Eingang, der in ein Haus führt. | 1000
Mittlere Höhe Schnittpunkt mit Gelände 'Mittlere Höhe Schnittpunkt mit Gelände' ist der Mittelwert aller Schnittpunkte, die sich aus dem Schnitt der Kanten und dem Gelände ergeben. | 2000
Höchster Punkt Schnittpunkt mit Gelände 'Höchster Punkt Schnittpunkt mit Gelände' ist der am höchsten gelegene Punkt, der sich aus dem Schnitt einer Kante und Gelände ergibt. | 3000
Niedrigster Punkt Schnittpunkt mit Gelände 'Niedrigster Punkt Schnittpunkt mit Gelände' ist der am niedrigsten gelegene Punkt, der sich aus dem Schnitt einer Kante und Gelände ergibt. | 4000

zurück zur Objektart

## Objektartenbereich: Tatsächliche NutzungKennung: 40000

### Definition:

Der Objektartenbereich 'Tatsächliche Nutzung' enthält folgende Objektartengruppen (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

- Gewässer

- Siedlung

- Vegetation

- Verkehr

Alle Objektarten dieses Objektartenbereichs nehmen an der lückenlosen, überschneidungsfreien und flächendeckenden Beschreibung der Erdoberfläche teil, sofern es sich dabei nicht um Überlagerungsflächen ('istWeitereNutzung') handelt. Die abstrakte Objektart 'AX_TatsaechlicheNutzung' mit der Kennung 40001 enthält allgemeingültige Eigenschaften, die an alle Objektarten dieses Objektartenbereichs vererbt werden (siehe Hinweis 'Abgeleitet aus:' bei den Objektarten).

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_TatsaechlicheNutzungKennung: 40001

#### Definition:

AX_TatsaechlicheNutzung ist die abstrakte Oberklasse für alle flächenförmigen Objekte aus dem Objektartenbereich Tatsächliche Nutzung.

Alle Objekte, bei denen das Attribut istWeitereNutzung (IWN) nicht belegt oder die Relation hatDirektUnten (hDU) nicht vorhanden ist, gehören je nach Modellart zu jeweils demselben Thema 'Tatsächliche Nutzung DLKM (Grundfläche)', 'Tatsächliche Nutzung Basis-DLM’ oder 'Tatsächliche Nutzung DLM50’ (Quelle: AX_Themendefinition).

Die Relation hatDirektUnten (hDU) regelt den Schichtenaufbau der verschiedenen Nutzungsebenen. Die Relation besteht immer zwischen einem Objekt aus dem Objektartenbereich Tatsächliche Nutzung und einem Objekt 'Bauwerk im Verkehrsbereich’, 'Bauwerk im Gewässerbereich’, 'Gebäude’, 'Damm, Wall, Deich’ oder 'Einrichtungen für den Schiffsverkehr’.

#### Abstrakt:

Ja

#### Abgeleitet aus:

TA_SurfaceComponent

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Erfassungskriterien DLKM:

Bei der Erhebung der tatsächlichen Nutzung (TN) ist diese entsprechend ihres funktionalen Zusammenhangs und ihrer räumlichen Ausdehnung abzugrenzen (= Erhebungseinheit). Hierbei ist auf die Erhebung untergeordneter Nutzungen zu verzichten (= Dominanzprinzip). Kurzzeitig anderweitige Nutzungen bleiben dabei unberücksichtigt. Aktualisierungen sollen ab einer Größenordnung von 1.000m² (= Erhebungsuntergrenze) durchgeführt werden. Unterschreitungen hiervon liegen im Ermessen des jeweiligen Mitgliedslandes.

Für jede Erhebungseinheit ist ein TN-Objekt nach dem ALKIS-OK des jeweiligen Mitgliedslandes zu bilden.

#### Konsistenzbedingungen:

Lückenlose und überschneidungsfreie Flächendeckung der Objekte aus dem Objektartenbereich Tatsächliche Nutzung sofern das Attribut istWeitereNutzung (IWN) nicht belegt oder die Relation hatDirektUnten (hDU) nicht vorhanden ist.

Objekte aus dem Objektartenbereich Tatsächliche Nutzung mit dem Attribut istWeitereNutzung (IWN) müssen untereinander überschneidungsfrei sein.

Flächenförmige Objekte aus dem Objektartenbereich Tatsächliche Nutzung mit der Relation hatDirektUnten (hDU) müssen bezogen auf die referenzierte Objektmenge untereinander überschneidungsfrei sein.

Ein Objekt aus dem Objektartenbereich Tatsächliche Nutzung darf keine Relation hatDirektUnten (hDU) zu einem anderen Objekt aus dem Objektartenbereich Tatsächliche Nutzung haben.

Die Relation hatDirektUnten (hDU) bei einem Objekt aus dem Objektartenbereich Tatsächliche Nutzung darf nur auf ein Objekt 'Bauwerk im Verkehrsbereich’, 'Bauwerk im Gewässerbereich’, 'Gebäude’, 'Damm, Wall, Deich’ oder 'Einrichtungen für den Schiffsverkehr’ verweisen.

Die Masche der Tatsächlichen Nutzung besteht aus gerichteten Kanten. Als Interpolationsmethode für eine Kante sind nur Linie und Kreisbogen zugelassen.

Die Positionen der Knoten der Kante müssen zugleich identisch sein mit den Positionen der Endpunkte der Linie oder des Kreisbogens.

Die Attributart 'EDU' kann nur in Verbindung mit der Attributart 'DLU' vorkommen.

#### Attributarten:

- datumDerLetztenUeberpruefung
- qualitaetsangaben
- istWeitereNutzung
- ergebnisDerUeberpruefung

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: datumDerLetztenUeberpruefungKennung: DLU

##### Definition:

In dieser Attributart kann das Datum der letzten Überprüfung der Art der Tatsächlichen Nutzung angegeben werden.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

DateTime

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: DAQ

##### Definition:

Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

#### Attributart: istWeitereNutzungKennung: IWN

##### Definition:

'istWeitereNutzung' beschreibt eine weitere (sekundäre) Nutzung für ein Objekt der Tatsächlichen Nutzung auf der Erdoberfläche. Diese Objekte nehmen nicht an der Themenbildung der Tatsächlichen Nutzung teil.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_WeitereNutzung_TatsaechlicheNutzung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Überlagernd 'Überlagernd' beschreibt die Überlagerung des Objektes zu weiteren Objekten der Tatsächlichen Nutzung. | 1000

zurück zur Objektart

#### Attributart: ergebnisDerUeberpruefungKennung: EDU

##### Definition:

'Ergebnis der Überprüfung' dokumentiert den Grund einer Änderung eines Objektes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Landnutzung:

Ja

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_ErgebnisDerUeberpruefung_TatsaechlicheNutzung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Fehlerkorrektur 'Fehlerkorrektur' beschreibt dass eine Anpassung durchgeführt wurde, obwohl in der Realwelt keine tatsächliche Änderung stattgefunden hat. | 1000 (LN)
Bestätigung des Ist-Zustandes 'Bestätigung des Ist-Zustandes' beschreibt, dass das Objekt zum Zeitpunkt einer Überprüfung als zutreffend ermittelt wurde. | 2000 (LN)
Erfassung eines neuen Objektes 'Erfassung eines neuen Objektes' beschreibt, dass eine tatsächliche Änderung in der Realwelt zur Neubildung des Objektes geführt hat. Das bedeutet, dass eine fachliche Änderung auf Ebene der Objekt- und/oder Attributart stattfand. | 3000 (LN)
Geometrieveränderung eines bestehenden Objektes 'Geometrieveränderung eines bestehenden Objektes' beschreibt eine Änderung der Umringsgeometrie in der Realwelt, ohne das eine fachliche Änderung auf Ebene der Objekt- oder Attributart stattfand. | 4000 (LN)

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: SiedlungKennung: 41000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Siedlung' und der Kennung '41000' beinhaltet die bebauten und nicht bebauten Flächen, die durch die Ansiedlung von Menschen geprägt werden oder zur Ansiedlung beitragen.

Die Objektartengruppe umfasst folgende Objektarten (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

41001 'Wohnbaufläche'

41002 'Industrie- und Gewerbefläche'

41003 'Halde'

41004 'Bergbaubetrieb'

41005 'Tagebau, Grube, Steinbruch'

41006 'Fläche gemischter Nutzung'

41007 'Fläche besonderer funktionaler Prägung'

41008 'Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche'

41009 'Friedhof'

41010 'Siedlungsfläche'

### Nutzungsartkennung:

10000000

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_WohnbauflaecheKennung: 41001

#### Definition:

[E] 'Wohnbaufläche' ist eine baulich geprägte Fläche einschließlich der mit ihr im Zusammenhang stehenden Freiflächen (z.B. Vorgärten, Ziergärten, Zufahrten, Stellplätze und Hofraumflächen), die ausschließlich oder vorwiegend dem Wohnen dient.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

11000000

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Bei der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' muss immer die Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' belegt sein. Wenn bei der Attributart 'Funktion' die Werteart 1200 'Parken' belegt ist, darf außer der Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' keine weitere Attributart belegt sein. Die Flächen müssen innerhalb bzw. auf einer Fläche der gleichen Objektart liegen. Flächen mit der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' dürfen sich gegenseitig nicht überschneiden.

#### Attributarten:

- artDerBebauung
- name
- zustand
- zweitname
- funktion

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artDerBebauungKennung: BEB

##### Definition:

'Art der Bebauung' differenziert nach offener und geschlossener Bauweise aus topographischer Sicht und nicht nach gesetzlichen Vorgaben (z.B. BauGB).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_ArtDerBebauung_Wohnbauflaeche

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Offen 'Offen' beschreibt die Bebauung von 'Wohnbaufläche', die vorwiegend durch einzelstehende Gebäude charakterisiert wird. | 1000
Geschlossen 'Geschlossen' beschreibt die Bebauung von 'Wohnbaufläche', die vorwiegend durch zusammenhängende Gebäude charakterisiert wird. Die Gebäudeabdeckung ist in der Regel > 50 Prozent der Wohnbaufläche. | 2000

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Wohnbaufläche' insbesondere bei Objekten außerhalb von Ortslagen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt, ob 'Wohnbaufläche' ungenutzt ist oder ob eine Fläche als Wohnbaufläche genutzt werden soll.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_Wohnbauflaeche

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich die Fläche nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Erweiterung, Neuansiedlung 'Erweiterung, Neuansiedlung' bedeutet, dass die Fläche in ihrer Nutzung gemäß der Objektart erweitert wird und eine Fertigstellung absehbar ist. | 8000

zurück zur Objektart

#### Attributart: zweitnameKennung: ZNM

##### Definition:

'Zweitname' ist ein volkstümlicher Name von 'Wohnbaufläche'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist die zum Zeitpunkt der Erhebung vorherrschende Nutzung von 'Wohnbaufläche'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Wohnbauflaeche

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Parken 'Parken' bezeichnet eine Fläche die vorwiegend dem Abstellen von Fahrzeugen dient und zu diesem Zweck ggf. mit Gebäuden, Bauwerken, Anlagen oder Kennzeichnungen versehen ist. Nutzungsartkennung: 11980000 | 1200

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_IndustrieUndGewerbeflaecheKennung: 41002

#### Definition:

[E] 'Industrie- und Gewerbefläche' ist eine Fläche, auf der sich Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowie deren Betriebsflächen befinden.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

12000000

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Die Attributart 'Primärenergie' kann nur in Verbindung mit der Attributart 'Funktion' und den Wertearten 2500, 2530 und 2570 vorkommen.

Die Attributart 'Lagergut' kann nur in Verbindung mit der Attributart 'Funktion' und der Werteart 1740 vorkommen.

Die Attributart 'Fördergut' kann nur in Verbindung mit der Attributart 'Funktion' und der Werteart 2700 vorkommen.

Bei der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' muss immer die Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' belegt sein. Wenn bei der Attributart 'Funktion' die Werteart 1200 'Parken' belegt ist, darf außer der Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' keine weitere Attributart belegt sein. Die Flächen müssen innerhalb bzw. auf einer Fläche der gleichen Objektart liegen. Flächen mit der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' dürfen sich gegenseitig nicht überschneiden.

#### Attributarten:

- funktion (Grunddatenbestand)
- name
- bezeichnung
- foerdergut
- lagergut
- primaerenergie
- zustand

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist die zum Zeitpunkt der Erhebung vorherrschende Nutzung von 'Industrie- und Gewerbefläche' (Dominanzprinzip).

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_IndustrieUndGewerbeflaeche

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Parken 'Parken' bezeichnet eine Fläche die vorwiegend dem Abstellen von Fahrzeugen dient und zu diesem Zweck ggf. mit Gebäuden, Bauwerken, Anlagen oder Kennzeichnungen versehen ist. Nutzungsartkennung: 12980000 | 1200
Handel und Dienstleistung 'Handel und Dienstleistung' bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Gebäude stehen, in denen Handels- und/oder Dienstleistungsbetriebe ansässig sind. Dazu gehören auch Flächen zur Beherbergung, Restauration und/oder Vergnügung. Nutzungsartkennung: 12020000 | 1400 (LN)
Freie Berufe und weitere Dienstleistungen 'Freie Berufe und weitere Dienstleistungen' bezeichnet eine Fläche mit Gebäuden und Einrichtungen welche zur Ausübung freier Berufe wie auch weiterer Dienstleistungen genutzt wird. Nutzungsartkennung: 12020100 | 1410
Bank, Kredit 'Bank, Kredit' bezeichnet eine Fläche mit Gebäuden und Einrichtungen der Bank- oder Kreditunternehmen. Nutzungsartkennung: 12020200 | 1420
Versicherung 'Versicherung' bezeichnet eine Fläche mit Gebäuden und Einrichtungen der Versicherungsgesellschaften. Nutzungsartkennung: 12020300 | 1430
Handel 'Handel' bezeichnet Anlagen mit Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben, die durch einheitliche Verwaltung, auf das Einzugsgebiet abgestimmter Anbieter und durch umfangreiche Parkmöglichkeiten geprägt sind. Nutzungsartkennung: 12020400 | 1440
Ausstellung, Messe 'Ausstellung, Messe' bezeichnet eine Fläche mit Ausstellungshallen und sonstigen Einrichtungen zur Präsentation von Warenmustern. Nutzungsartkennung: 12020500 | 1450
Beherbergung 'Beherbergung' bezeichnet eine Fläche mit Gebäuden und Einrichtungen für das gewerbliche Angebot der Unterbringung von Personen. Nutzungsartkennung: 12020600 | 1460
Restauration 'Restauration' bezeichnet eine Fläche mit Gebäuden und Einrichtungen für das gewerbliche Angebot der gastronomischen Versorgung. Nutzungsartkennung: 12020700 | 1470
Vergnügung 'Vergnügung' bezeichnet eine Fläche mit Gebäuden und Einrichtungen, in denen Möglichkeiten zur unterhaltsamen Freizeitgestaltung angeboten werden. Nutzungsartkennung: 12020800 | 1480
Gärtnerei 'Gärtnerei' bezeichnet eine Fläche mit Gebäuden, Gewächshäusern und sonstigen Einrichtungen, zur Aufzucht von Blumen und Gemüsepflanzen. Nutzungsartkennung: 12020900 | 1490
Handwerk 'Handwerk' bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Handwerksbetriebe vorhanden sind. Nutzungsartkennung: 12021000 | 1510
Tankstelle 'Tankstelle' bezeichnet eine Fläche, auf der sich Gebäude und Einrichtungen befinden, an denen Kraftfahrzeuge mit den benötigten Kraftstoffen versorgt werden. Nutzungsartkennung: 12021100 | 1520
Logistik und Transport 'Logistik und Transport' umfasst Flächen mit Gebäuden und Einrichtungen, die sich mit der Planung, Steuerung und Durchführung von Güter-, Informations- und Personenströmen befassen. Hierzu gehören Speditionen, Bus- und Taxiunternehmen, Kurier-, Express- und Paketdienste. Nutzungsartkennung: 12021200 | 1530
Forschung und Entwicklung 'Forschung und Entwicklung' bezeichnet eine Fläche, auf der sich vorwiegend industrielle Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen befinden. Nutzungsartkennung: 12021300 | 1540
Industrie und Gewerbe 'Industrie und Gewerbe' bezeichnet Flächen, auf denen vorwiegend Industrie- und Gewerbebetriebe vorhanden sind. Darin sind Gebäude- und Freiflächen und die Betriebsfläche Lagerfläche enthalten. Grunddatenbestand: DLKM Nutzungsartkennung: 12010000 | 1700 (G) (LN)
Gebäude- und Freifläche Industrie und Gewerbe Darin sind die Gebäude- und Freiflächen der folgenden Differenzierung enthalten ohne die Betriebsfläche Lagerfläche. Nutzungsartkennung: 12017100 | 1701
Produktion 'Produktion' bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Produktionsbetriebe vorhanden sind. Nutzungsartkennung: 12010100 | 1710
Lagerfläche 'Lagerfläche' bezeichnet Areale, auf denen inner- und außerhalb von Gebäuden wirtschaftliche Güter gelagert werden, ohne Zusammenhang zu weiteren Wertearten. Nutzungsartkennung: 12010200 | 1740 (LN)
Betriebliche Sozialeinrichtung 'Betriebliche Sozialeinrichtung' bezeichnet eine Fläche innerhalb eines Betriebes mit Gebäuden und Einrichtungen für soziale Zwecke. Nutzungsartkennung: 12010400 | 1780
Grundstoff 'Grundstoff' bezeichnet eine Fläche mit Produktionsbetrieben, die Ausgangsmaterialien für die weiterverarbeitende Industrie produzieren. Nutzungsartkennung: 12010300 | 1770
Werft 'Werft' bezeichnet eine Fläche mit Gebäuden und sonstigen Einrichtungen zum Bau oder zur Reparatur von Schiffen. Nutzungsartkennung: 12010500 | 1790
Nahrungs-, Futter-, Genussmittel 'Nahrungs-, Futter-, Genussmittel' bezeichnet Flächen zur Fertigung von Erzeugnissen der Landwirtschaft, Forstwirtschaft sowie die Herstellung verschiedener Halbwaren, die noch keine Nahrungs- Futter- oder Genussmittel darstellen. Nutzungsartkennung: 12010101 | 1801
Textil, Bekleidung, Lederwaren 'Textil, Bekleidung, Lederwaren' bezeichnet Flächen auf denen primär Textil, Bekleidung und Lederwaren wie nachfolgend beschrieben gefertigt oder verarbeitet werden. Textilwaren umfasst Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei, Weberei, Veredlung von Textilien und Bekleidung, sowie die Herstellung von konfektionierten Textilwaren. Bekleidung umfasst alle Schneiderarbeiten aus allen Materialien für alle Bekleidungsartikel und Bekleidungszubehör. Lederwaren umfasst das Zurichten und Färben von Pelzen und die Verarbeitung von Fellen zu Leder durch Gerben und Zurichten sowie die Weiterverarbeitung des Leders zu Gebrauchsgegenständen. Nutzungsartkennung: 12010102 | 1802
Holz-, Naturfaser-, Verpackungsprodukte 'Holz-, Naturfaser-, Verpackungsprodukte' bezeichnet Flächen auf denen primär Holz-, Naturfaser- oder Verpackungsprodukte wie nachfolgend beschrieben gefertigt oder verarbeitet werden. Holzprodukte umfassen die Herstellung von Bauholz, Sperrholz, Furniere, Verpackungsmittel, Lagerbehälter und Ladungsträger, Bodenbeläge, Fachwerk, vorgefertigte Gebäude. Naturfaserprodukte sind Veredelungen von Holz- und Zellprodukten. Verpackungsprodukte umfasst Flächen für die Fertigung von Verpackungsmaterial aus bspw. Papier, Karton, Pappe und Holz. Nutzungsartkennung: 12010103 | 1803
Print-, Audio-, Videoprodukte 'Print-, Audio-, Videoprodukte' bezeichnet Flächen auf denen primär die Erstellung, Bearbeitung oder Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern erfolgt. Nutzungsartkennung: 12010104 | 1804
Mineralölverarbeitung, Kokerei 'Mineralölverarbeitung, Kokerei' bezeichnet Flächen auf denen primär Rohöl und Kohle zu gebrauchsfertigen Erzeugnissen verarbeitet werden. Das vorherrschende Verfahren ist die Mineralölverarbeitung durch Trennung von Rohöl in Teilerzeugnisse anhand von Verfahren wie Spaltung und Destillation. Nutzungsartkennung: 12010105 | 1805
Chemie-, Pharma-, Kunststoffprodukte 'Chemie-, Pharma-, Kunststoffprodukte' bezeichnet Flächen auf denen primär Chemische, Pharma- und Kunststoffprodukte wie nachfolgend beschrieben gefertigt oder verarbeitet werden. Chemische Produkte umfasst die Verarbeitung organischer und anorganischer Rohstoffe in einem chemischen Verfahren zu chemischen Erzeugnissen. Pharmaprodukte umfasst die Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen und pharmazeutischen Spezialitäten wie auch die Herstellung von Arzneimitteln chemischen und botanischen Ursprungs. Kunststoffprodukte umfasst die Herstellung von Harzen, Kunststoffen und nicht vulkanisierbaren thermoplastischen Elastomeren sowie das Mischen von Harzen nach Kundenwunsch und die Herstellung von synthetischen Harzen nach eigener Spezifikation. Nutzungsartkennung: 12010106 | 1806
Mineralische Bau- und Werkstoffe 'Mineralische Bau- und Werkstoffe' bezeichnet Flächen auf denen primär Bau- und Werkstoffe wie nachfolgend beschrieben gefertigt oder verarbeitet werden. Baustoffe umfassen den Großhandel mit Steinen, Sand, Kies, Schotter, Zement, Mörtel, Dämmplatten sowie Fertigteilbauten aus mineralischen Stoffen, z. B. Garagen. Werkstoffe umfasst die Herstellung von Waren unter Verwendung von Stoffen mineralischen Ursprungs bezogen auf die Herstellung von Glas und Erzeugnissen daraus, keramischen Erzeugnissen, Ziegeln und Erzeugnissen aus gebranntem Ton sowie Zement und Gips, verarbeiteten Naturstein und sonstigen Mineralerzeugnissen. Nutzungsartkennung: 12010107 | 1807
Metallerzeugung und -verarbeitung 'Metallerzeugung und –verarbeitung' umfasst die Flächen für die Tätigkeiten des Schmelzens und Legierens von Eisenmetallen und NE-Metallen aus Erz, Roheisen oder Schrott mit elektrometallurgischen und anderen metallurgischen Verfahren wie auch Flächen für die Herstellung von Metalllegierungen und Superlegierungen durch Zugabe anderer chemischer Elemente zu reinen Metallen. Nutzungsartkennung: 12010108 | 1808
Technik, Elektrik, Elektronik 'Technik, Elektrik, Elektronik' umfasst Flächen für die Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen. Nutzungsartkennung: 12010109 | 1809
Maschinenbau 'Maschinenbau' umfasst Flächen für den Bau von Maschinen, die mechanisch oder durch Wärme auf Materialien einwirken oder an Materialien Vorgänge durchführen, einschließlich ihrer mechanischen Bestandteile, die Kraft erzeugen und anwenden, sowie spezieller Teile dafür. Nutzungsartkennung: 12010110 | 1810
Fahrzeugbau 'Fahrzeugbau' umfassen die Flächen für die Herstellung von Raum-, Luft-, Wasser- Schienen- und Strassenfahrzeugen zur Personen- oder Güterbeförderung wie auch die Flächen zur Herstellung verschiedener Teile und Zubehör. Nutzungsartkennung: 12010111 | 1811
Möbel und sonstige Konsumgüter 'Möbel und sonstige Konsumgüter' bezeichnet Flächen auf denen primär Möbel und sonstige Konsumgüter wie nachfolgend beschrieben gefertigt oder verarbeitet werden. Möbel umfassen die Herstellung von Möbeln aller Art und verwandten Erzeugnissen aus beliebigem Material, außer Stein, Beton und Keramik, für alle Einsatzbereiche und die verschiedensten Zwecke. Sonstige Konsumgüter umfasst die Fertigung von weiteren Waren vor allem für den privaten Ge- oder Verbrauch. Nutzungsartkennung: 12010112 | 1812
Versorgungsanlage 'Versorgungsanlage' bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur Versorgung mit Elektrizität, Wärme, Wasser, Öl, Gas oder zur elektronischen Informationsübertragung vorhanden sind. Nutzungsartkennung: 12030000 | 2500 (LN)
Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage 'Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage' bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität, Wärme und Wasser vorhanden sind. Nutzungsartkennung: 12037100 | 2501
Betriebsfläche Versorgungsanlage 'Betriebsfläche Versorgungsanlage' bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität, Wärme und Wasser vorhanden sind. Nutzungsartkennung: 12038100 | 2502
Wasserwerk 'Wasserwerk' bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Gewinnung und/ oder zur Aufbereitung von (Trink-)wasser. Nutzungsartkennung: 12030200 | 2520
Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Wasser 'Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Wasser' ist Teil von Wasserwerk. Wasserwerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Gewinnung und/ oder zur Aufbereitung von (Trink-)wasser. Nutzungsartkennung: 12030271 | 2521
Betriebsfläche Versorgungsanlage, Wasser 'Betriebsfläche Versorgungsanlage, Wasser' ist Teil von Wasserwerk. Wasserwerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Gewinnung und/ oder zur Aufbereitung von (Trink-)wasser. Nutzungsartkennung: 12030281 | 2522
Kraftwerk 'Kraftwerk' bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Erzeugung von elektrischer Energie. Nutzungsartkennung: 12030300, 12030301, 12030302, 12030303, 12030304, 12030305, 12030306, 12030307, 12030308, 12030309, 12030310, 12030311, 12030312 | 2530
Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Elektrizität 'Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Elektrizität' ist Teil von Kraftwerk. Kraftwerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Erzeugung von elektrischer Energie. Nutzungsartkennung: 12030371 | 2531
Betriebsfläche Versorgungsanlage, Elektrizität 'Betriebsfläche Versorgungsanlage, Elektrizität' ist Teil von Kraftwerk. Kraftwerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Erzeu-gung von elektrischer Energie. Nutzungsartkennung: 12030381 | 2532
Umspannstation 'Umspannstation' bezeichnet eine Fläche mit Gebäuden und sonstigen Einrichtungen, um Strom auf eine andere Spannungsebene zu transformieren. Nutzungsartkennung: 12030400 | 2540
Raffinerie 'Raffinerie' bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Aufbereitung von Erdöl. Nutzungsartkennung: 12030500 | 2550
Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Öl 'Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Öl' ist Teil von Raffinerie. Raffinerie bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Aufbereitung von Erdöl. Nutzungsartkennung: 12030571 | 2551
Betriebsfläche Versorgungsanlage, Öl 'Betriebsfläche Versorgungsanlage, Öl' ist Teil von Raffinerie. Raffinerie bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Aufbereitung von Erdöl. Nutzungsartkennung: 12030581 | 2552
Gaswerk 'Gaswerk' bezeichnet eine Fläche mit Gebäuden und Einrichtungen zur Aufbereitung von Erdgas. Nutzungsartkennung: 12030600 | 2560
Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Gas 'Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Gas' ist Teil von Gaswerk. Gaswerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Aufbe-reitung von Gas. Nutzungsartkennung: 12030671 | 2561
Betriebsfläche Versorgungsanlage, Gas 'Betriebsfläche Versorgungsanlage, Gas' ist Teil von Gaswerk. Gaswerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Aufbereitung von Gas. Nutzungsartkennung: 12030681 | 2562
Heizwerk 'Heizwerk' bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Erzeugung von Wärmeenergie zu Heizzwecken. Nutzungsartkennung: 12030700, 12030702, 12030703, 12030706, 12030707, 12030708, 12030709, 12030710, 12030711, 12030712 | 2570
Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Wärme 'Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Wärme' ist Teil von Heizwerk. Heizwerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Er-zeugung von Wärmeenergie zu Heizzwecken. Nutzungsartkennung: 12030771 | 2571
Betriebsfläche Versorgungsanlage, Wärme 'Betriebsfläche Versorgungsanlage, Wärme' ist Teil von Heizwerk. Heizwerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Erzeugung von Wärmeenergie zu Heizzwecken. Nutzungsartkennung: 12030781 | 2572
Funk- und Fernmeldeanlage 'Funk- und Fernmeldeanlage' bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur elektronischen Informationsübertragung stehen. Nutzungsartkennung: 12030800 | 2580
Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Funk- und Fernmeldewesen 'Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Funk- und Fernmeldewesen' ist Teil von Funk- und Fernmeldeanlage. Funk- und Fernmeldeanlage bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur elektronischen Informationenvermittlung stehen. Nutzungsartkennung: 12030871 | 2581
Betriebsfläche Versorgungsanlage, Funk- und Fernmeldewesen 'Betriebsfläche Versorgungsanlage, Funk- und Fernmeldewesen' ist Teil von Funk- und Fernmeldeanlage. Funk- und Fernmeldeanlage bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur elektronischen Informationenvermittlung stehen. Nutzungsartkennung: 12030881 | 2582
Entsorgung 'Entsorgung' bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur Verwertung und Entsorgung von Abwasser und festen Abfallstoffen vorhanden sind. Nutzungsartkennung: 12040000 | 2600 (LN)
Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage 'Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage' ist Teil von Entsorgung. Entsorgung bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur Verwertung und Entsorgung von Abwasser und festen Abfallstoffen vorhanden sind. Nutzungsartkennung: 12047100 | 2601
Betriebsfläche Entsorgungsanlage 'Betriebsfläche Entsorgungsanlage' ist Teil von Entsorgung. Entsorgung bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur Verwertung und Entsorgung von Abwasser und festen Abfallstoffen vorhanden sind. Nutzungsartkennung: 12048100 | 2602
Kläranlage, Klärwerk 'Kläranlage, Klärwerk' bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Reinigung von Abwasser. Nutzungsartkennung: 12040100 | 2610
Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage, Abwasserbeseitigung 'Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage, Abwasserbeseitigung' ist Teil von Kläranlage, Klärwerk. Kläranlage, Klärwerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwer-ken und sonstigen Einrichtungen zur Reinigung von Abwasser. Nutzungsartkennung: 12040171 | 2611
Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Abwasserbeseitigung 'Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Abwasserbeseitigung' ist Teil von Kläranlage, Klärwerk. Kläranlage, Klärwerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Reinigung von Abwasser. Nutzungsartkennung: 12040181 | 2612
Abfallbehandlungsanlage 'Abfallbehandlungsanlage' bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen, auf der Abfälle mit chemisch/physikalischen und biologischen oder thermischen Verfahren oder Kombinationen dieser Verfahren behandelt werden. Nutzungsartkennung: 12040200 | 2620
Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage, Abfallbeseitigung 'Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage, Abfallbeseitigung' ist Teil von Abfallbehandlungsanlage. Abfallbehandlungsanlage bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen, auf der Abfälle mit chemisch/physikalischen und biologischen oder thermischen Verfahren oder Kombinationen dieser Verfahren behandelt werden. Nutzungsartkennung: 12040271 | 2621
Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Abfallbeseitigung 'Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Abfallbeseitigung' ist Teil von Abfallbehandlungsanlage. Abfallbehandlungsanlage bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen, auf der Abfälle mit chemisch/physikalischen und biologischen oder thermischen Verfahren oder Kombinationen dieser Verfahren behan-delt werden. Nutzungsartkennung: 12040281 | 2622
Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Schlamm 'Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Schlamm' ist Teil von Abfallbehandlungsanlage. Abfallbehandlungsanlage bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen, auf der Abfälle mit chemisch/physikalischen und biologischen oder thermischen Verfahren oder Kombinationen dieser Verfahren behandelt wer-den. Nutzungsartkennung: 12040282 | 2623
Deponie (oberirdisch) 'Deponie (oberirdisch)' bezeichnet eine Fläche, auf der oberirdisch Abfallstoffe gelagert werden. Nutzungsartkennung: 12040300 | 2630 (LN)
Deponie (untertägig) 'Deponie (untertägig)' bezeichnet eine oberirdische Betriebsfläche, unter der Abfallstoffe eingelagert werden (Untertagedeponie). Nutzungsartkennung: 12040400 | 2640 (LN)
Förderanlage 'Förderanlage' bezeichnet eine Fläche mit Einrichtungen zur Förderung von Rohstoffen und Energieträgern. Nutzungsartkennung: 12030100 | 2700 (LN)
Gebäude- und Freifläche Förderanlage 'Gebäude- und Freifläche Förderanlage' bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur Förderung von Rohstoffen und Energieträgern vorhanden sind. Nutzungsartkennung: 12030171 | 2701

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Industrie- und Gewerbefläche' insbesondere außerhalb von Ortslagen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die von einer Fachstelle vergebene Kennziffer.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: foerdergutKennung: FGT

##### Definition:

'Fördergut' gibt an, welches Produkt gefördert wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Foerdergut_IndustrieUndGewerbeflaeche

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Erdöl 'Erdöl' ist ein flüssiges und brennbares Kohlenwasserstoffgemisch, das gefördert wird. Nutzungsartkennung: 12030101 | 1000
Erdgas 'Erdgas' ist ein in der Erdkruste vorkommendes brennbares Naturgas, das gefördert wird. Nutzungsartkennung: 12030102 | 2000
Sole, Lauge 'Sole, Lauge' ist ein kochsalzhaltiges Wasser, das gefördert wird. Nutzungsartkennung: 12030103 | 3000
Kohlensäure 'Kohlensäure' ist eine schwache Säure, die durch Lösung von Kohlendioxid in Wasser entsteht und gefördert wird. Nutzungsartkennung: 12030104 | 4000
Erdwärme 'Erdwärme' ist eine auf natürlichem Wege sich erneuernde Wärmeenergie, die aus einer geothermisch geringen Tiefenstufe der Erdkruste gefördert wird. Nutzungsartkennung: 12030105 | 5000

zurück zur Objektart

#### Attributart: lagergutKennung: LGT

##### Definition:

'Lagergut' gibt an, welches Produkt gelagert wird. Diese Attributart kann nur in Verbindung mit der Attributart 'Funktion' und der Werteart 1740 vorkommen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Lagergut_IndustrieUndGewerbeflaeche

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Baustoffe 'Baustoffe' sind sämtliche im Bauwesen verwendete Materialien, die als Lagergut aufbewahrt werden. Nutzungsartkennung: 12010201 | 1000
Kohle, Erz und Salz 'Kohle, Erz und Salz' sind durch Bergbau oder Tagebau gewonnene Abbaugüter, die für eine Weiterverwendung (vorübergehend) gelagert werden. Nutzungsartkennung: 12010202 | 2000
Öl 'Öl' ist eine organische Flüssigkeit, die als Rohstoff gewonnen wird und in der Industrie vielseitige Verwendung findet. Nutzungsartkennung: 12010203 | 3000
Erdreich 'Erdreich' bezeichnet eine Fläche auf der Erdreich gelagert wird. Erdreich im vorliegenden Sinne bezeichnet Oberflächenmaterial, das überwiegend aus Mutterboden (Humusanteil, feine Korngrößen) besteht. Nutzungsartkennung: 12010204 | 4000
Schutt 'Schutt' ist eine nicht verfestigte Anhäufung von Trümmerstücken. Nutzungsartkennung: 12010205 | 5000
Schlacke 'Schlacke' ist ein Rückstand aus einem Schmelz- oder Verbrennungsprozess. Nutzungsartkennung: 12010206 | 6000
Abraum 'Abraum' sind unbrauchbare Boden- und Gesteinsmassen. Nutzungsartkennung: 12010207 | 7000
Schrott, Altmaterial 'Schrott, Altmaterial' sind Wertstoffe, die als Sekundärrohstoffe dienen. Nutzungsartkennung: 12010208 | 8000
Gas 'Gas' bezeichnet den Aggregatzustand einer Materie ohne bestimmte Gestalt. Nutzungsartkennung: 12010209 | 9000
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass das Lagergut bekannt, dieses aber in der Werteliste nicht aufgeführt ist. Nutzungsartkennung: 12010210 | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: primaerenergieKennung: PEG

##### Definition:

'Primärenergie' beschreibt die zur Strom- oder Wärmeerzeugung dienende Energieform oder den Energieträger.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Primaerenergie_IndustrieUndGewerbeflaeche

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Wasser 'Wasser' bedeutet, dass das Kraftwerk potentielle und kinetische Energie des Wasserkreislaufs in elektrische Energie umwandelt. Nutzungsartkennung: 12030301 | 1000
Kernkraft 'Kernkraft' bedeutet, dass das Kraftwerk die durch Kernspaltung gewonnene Energie in eine andere Energieform umwandelt. Nutzungsartkennung: 12030302, 12030702 | 2000
Sonne 'Sonne' bedeutet, dass das Kraftwerk bzw. Heizwerk Sonnenenergie in eine andere Energieform umwandelt. Nutzungsartkennung: 12030303, 12030703 | 3000
Wind 'Wind' bedeutet, dass das Kraftwerk die Strömungsenergie des Windes in elektrische Energie umwandelt. Nutzungsartkennung: 12030304 | 4000
Gezeiten 'Gezeiten' bedeutet, dass das Kraftwerk die kinetische Energie der Meeresgezeiten in elektrische Energie umwandet. Nutzungsartkennung: 12030305 | 5000
Erdwärme 'Erdwärme' bedeutet, dass das Heizwerk die geothermische Energie der Erde nutzt. Nutzungsartkennung: 12030306,12030706 | 6000
Verbrennung 'Verbrennung' bedeutet, dass das Kraftwerk bzw. Heizwerk die durch Verbrennung freiwerdende Energie in eine andere Energieform umwandelt. Nutzungsartkennung: 12030307, 12030707 | 7000
Kohle 'Kohle' bedeutet, dass das Kraftwerk bzw. Heizwerk die durch Verbrennung von Kohle freiwerdende Energie in eine andere Energieform umwandelt. Nutzungsartkennung: 12030308, 12030708 | 7100
Öl 'Öl' bedeutet, dass das Kraftwerk bzw. Heizwerk die durch Verbrennung von Öl freiwerdende Energie in eine andere Energieform umwandelt. Nutzungsartkennung: 12030309, 12030709 | 7200
Gas 'Gas' bedeutet, dass das Kraftwerk bzw. Heizwerk die durch Verbrennung von Gas freiwerdende Energie in eine andere Energieform umwandelt. Nutzungsartkennung: 12030310, 12030710 | 7300
Müll, Abfall 'Müll, Abfall' bedeutet, dass das Kraftwerk bzw. Heizwerk die durch Verbrennung von Müll bzw. Abfall freiwerdende Energie in eine andere Energieform umwandelt. Nutzungsartkennung: 12030311, 12030711 | 7400
Biomasse 'Biomasse' sind organische Substanzen (z.B. Pflanzen, Futtermittelabfälle, Gülle), die verbrannt und/oder vergärt werden, um Energie zu gewinnen. Nutzungsartkennung: 12030312, 12030712 | 7500

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'Industrie- und Gewerbefläche'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_IndustrieUndGewerbeflaeche

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich die Fläche nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Im Bau 'Im Bau' bedeutet, dass sich überwiegende Teile der Industrie- und Gewerbefläche im Bau befinden. | 4000
Erweiterung, Neuansiedlung 'Erweiterung, Neuansiedlung' bedeutet, dass die Fläche in ihrer Nutzung gemäß der Objektart erweitert wird und eine Fertigstellung absehbar ist. | 8000

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_HaldeKennung: 41003

#### Definition:

[E] 'Halde' ist eine Fläche, auf der Material langfristig gelagert wird und beschreibt die auch im Relief zu modellierende tatsächliche Aufschüttung. Dauerhaft anders genutzte Halden werden als Objekte entsprechend der tatsächlichen Nutzung erfasst.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

13000000

#### Attributarten:

- name
- lagergut
- zustand

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist die einer 'Halde' zugehörige Bezeichnung oder deren Eigenname.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: lagergutKennung: LGT

##### Definition:

'Lagergut' gibt an, welches Produkt gelagert wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Lagergut_Halde

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Baustoffe 'Baustoffe' sind sämtliche im Bauwesen verwendete Materialien, die als Lagergut aufbewahrt werden. Nutzungsartkennung: 13010000 | 1000
Kohle 'Kohle' ist ein Lagergut, das durch Inkohlung (Umwandlungsprozess pflanzlicher Substanzen) entstanden ist. Nutzungsartkennung: 13020000 | 2000
Erdreich 'Erdreich' bezeichnet eine Fläche auf der Erdreich gelagert wird. Erdreich im vorliegenden Sinne bezeichnet Oberflächenmaterial, das überwiegend aus Mutterboden (Humusanteil, feine Korngrößen) besteht. Nutzungsartkennung: 13030000 | 4000
Schutt 'Schutt' ist eine nicht verfestigte Anhäufung von Trümmerstücken. Nutzungsartkennung: 13040000 | 5000
Schlacke 'Schlacke' ist ein Rückstand aus einem Schmelz- oder Verbrennungsprozess. Nutzungsartkennung: 13050000 | 6000
Abraum 'Abraum' sind unbrauchbare Boden- und Gesteinsmassen. Nutzungsartkennung: 13060000 | 7000
Schrott, Altmaterial 'Schrott, Altmaterial' sind Wertstoffe, die als Sekundärrohstoffe dienen. Nutzungsartkennung: 13070000 | 8000
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass das Lagergut bekannt, dieses aber in der Werteliste nicht aufgeführt ist. Nutzungsartkennung: 13080000 | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'Halde'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_Halde

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich die Halde nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Erweiterung, Neuansiedlung 'Erweiterung, Neuansiedlung' bedeutet, dass die Fläche in ihrer Nutzung gemäß der Objektart erweitert wird und eine Fertigstellung absehbar ist. | 8000

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BergbaubetriebKennung: 41004

#### Definition:

[E] 'Bergbaubetrieb' ist eine Fläche, die für die Förderung des Abbaugutes unter Tage genutzt wird.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

14000000

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Bei der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' muss immer die Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' belegt sein. Wenn bei der Attributart 'Funktion' die Werteart 1200 'Parken' belegt ist, darf außer der Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' keine weitere Attributart belegt sein. Die Flächen müssen innerhalb bzw. auf einer Fläche der gleichen Objektart liegen. Flächen mit der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' dürfen sich gegenseitig nicht überschneiden.

#### Attributarten:

- name
- bezeichnung
- abbaugut
- zustand
- funktion

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Bergbaubetrieb'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die von einer Fachstelle vergebene Kurzbezeichnung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: abbaugutKennung: AGT

##### Definition:

'Abbaugut' gibt an, welches Material abgebaut wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Abbaugut_Bergbaubetrieb

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Erden, Lockergestein 'Erden, Lockergestein' bedeutet, dass feinkörnige Gesteine abgebaut werden. Nutzungsartkennung: 14010000 | 1000
Ton 'Ton' ist ein Abbaugut, das aus gelblichem bis grauem Lockergestein besteht und durch Verwitterung älterer Gesteine entsteht. Nutzungsartkennung: 14010100 | 1001
Kaolin 'Kaolin' ist ein Abbaugut, das aus weißem, erdigem Gestein, fast reinem Aluminiumsilikat (kieselsaure Tonerde) besteht. Nutzungsartkennung: 14010200 | 1003
Kalk, Kalktuff, Kreide 'Kalk, Kalktuff, Kreide' ist ein Abbaugut, das aus erdigem weißen Kalkstein besteht. Nutzungsartkennung: 14010300 | 1007
Steine, Gestein, Festgestein 'Steine, Gestein, Festgestein' bedeutet, dass grobkörnige oder feste Gesteine abgebaut werden. Nutzungsartkennung: 14020000 | 2000
Schiefer, Dachschiefer 'Schiefer, Dachschiefer' ist ein toniges Abbaugut, das in dünne ebene Platten spaltbar ist. Nutzungsartkennung: 14020100 | 2002
Metamorpher Schiefer 'Metamorpher Schiefer' ist ein Abbaugut, dessen ursprüngliche Zusammensetzung und Struktur durch Wärme und Druck innerhalb der Erdkruste verändert worden ist. Nutzungsartkennung: 14020200 | 2003
Kalkstein 'Kalkstein' ist ein Abbaugut, das als weit verbreitetes Sedimentgestein überwiegend aus Calciumcarbonat besteht. Nutzungsartkennung: 14020300 | 2005
Dolomitstein 'Dolomitstein' ist ein Abbaugut, das überwiegend aus calcium- und magnesiumhaltigen Mineralien besteht. Nutzungsartkennung: 14020400 | 2006
Basalt, Diabas 'Basalt, Diabas' ist ein Abbaugut, das aus basischem Ergussgestein besteht. Nutzungsartkennung: 14020500 | 2013
Talkschiefer, Speckstein 'Talkschiefer, Speckstein' ist ein farbloses bis graugrünes, sich fettig anfühlendes Abbaugut, das aus dem weichen Mineral Talk besteht. Nutzungsartkennung: 14020600 | 2021
Erze 'Erze' bedeutet, dass die in der Natur vorkommenden, metallhaltigen Mineralien und Mineralgemische abgebaut oder gespeichert werden. Nutzungsartkennung: 14030000 | 3000
Eisen 'Eisen' wird als Eisenerz abgebaut und durch Verhüttung gewonnen. Nutzungsartkennung: 14030100 | 3001
Buntmetallerze 'Buntmetallerze' ist das Abbaugut, das alle Nichteisenmetallerze als Sammelbegriff umfasst. Nutzungsartkennung: 14030200 | 3002
Kupfer 'Kupfer' wird als Kupfererz abgebaut und durch Verhüttung gewonnen. Nutzungsartkennung: 14030300 | 3003
Zink 'Zink' wird als Zinkerz abgebaut und durch spezielle Verfahren gewonnen. Nutzungsartkennung: 14030500 | 3005
Zinn 'Zinn' wird als Zinnerz abgebaut und durch spezielle Verfahren gewonnen. Nutzungsartkennung: 14030600 | 3006
Wismut, Kobalt, Nickel 'Wismut, Kobalt, Nickel' werden als Erze abgebaut und durch spezielle Verfahren gewonnen. Nutzungsartkennung: 14030700 | 3007
Uran 'Uran' wird als Uranerz abgebaut und durch spezielle Verfahren gewonnen. Nutzungsartkennung: 14030800 | 3008
Mangan 'Mangan' wird als Manganerz abgebaut und durch spezielle Verfahren gewonnen. Nutzungsartkennung: 14030900 | 3009
Edelmetallerze 'Edelmetallerze' ist das Abbaugut, aus dem Edelmetalle (z. B. Gold, Silber) gewonnen werden. Nutzungsartkennung: 14031100 | 3011
Treib- und Brennstoffe 'Treib- und Brennstoffe' bedeutet, dass die in der Natur vorkommenden brennbaren organischen und anorganischen Substanzen abgebaut oder gewonnen werden. Nutzungsartkennung: 14040000 | 4000
Kohle 'Kohle' ist ein Abbaugut, das durch Inkohlung (Umwandlungsprozess pflanzlicher Substanzen) entstanden ist. Nutzungsartkennung: 14040100 | 4020
Braunkohle 'Braunkohle' ist ein Abbaugut, das durch einen bestimmten Grad von Inkohlung (Umwandlungsprozess pflanzlicher Substanzen) entstanden ist. Nutzungsartkennung: 14040200 | 4021
Steinkohle 'Steinkohle' ist ein Abbaugut, das durch vollständige Inkohlung (Umwandlungsprozess pflanzlicher Substanzen) entstanden ist. Nutzungsartkennung: 14040300 | 4022
Ölschiefer 'Ölschiefer' ist ein Abbaugut, das aus dunklem, bitumenhaltigem, tonigem Gestein besteht. Nutzungsartkennung: 14040400 | 4030
Industrieminerale, Salze 'Industrieminerale, Salze' bedeutet, dass die in der Natur vorkommenden Mineralien abgebaut werden. Nutzungsartkennung: 14050000 | 5000
Gipsstein 'Gipsstein' ist ein natürliches Abbaugut. Nutzungsartkennung: 14050100 | 5001
Anhydritstein 'Anhydritstein' ist ein Abbaugut, das aus wasserfreiem Gips besteht. Nutzungsartkennung: 14050200 | 5002
Steinsalz 'Steinsalz' ist ein Abbaugut, das aus Salzstöcken gewonnen wird und aus Natriumchlorid besteht. Nutzungsartkennung: 14050300 | 5003
Kalisalz 'Kalisalz' ist ein Abbaugut, das aus Salzstöcken gewonnen wird und aus Chloriden und Sulfaten besteht. Nutzungsartkennung: 14050400 | 5004
Kalkspat 'Kalkspat' ist ein weißes oder hell gefärbtes Abbaugut (Calciumcarbonat). Nutzungsartkennung: 14050500 | 5005
Flussspat 'Flussspat' ist ein Abbaugut, das aus Calciumfluorid besteht. Nutzungsartkennung: 14050600 | 5006
Schwerspat 'Schwerspat' ist ein formenreiches, rhombisches weißes bis farbiges Abbaugut. Nutzungsartkennung: 14050700 | 5007
Graphit 'Graphit' ist ein bleigraues, weiches, metallglänzendes Abbaugut, das aus fast reinem Kohlenstoff besteht. Nutzungsartkennung: 14050800 | 5011

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'Bergbaubetrieb'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_Bergbaubetrieb

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich der Bergbaubetrieb nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Erweiterung, Neuansiedlung 'Erweiterung, Neuansiedlung' bedeutet, dass die Fläche in ihrer Nutzung gemäß der Objektart erweitert wird und eine Fertigstellung absehbar ist. | 8000

zurück zur Objektart

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist die zum Zeitpunkt der Erhebung vorherrschende Nutzung von 'Bergbaubetrieb'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Bergbaubetrieb

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Parken 'Parken' bezeichnet eine Fläche die vorwiegend dem Abstellen von Fahrzeugen dient und zu diesem Zweck ggf. mit Gebäuden, Bauwerken, Anlagen oder Kennzeichnungen versehen ist. Nutzungsartkennung: 14980000 | 1200

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_TagebauGrubeSteinbruchKennung: 41005

#### Definition:

[E] 'Tagebau, Grube, Steinbruch' ist eine Fläche, auf der oberirdisch Bodenmaterial abgebaut und für die Förderung des oberirdischen Abbaugutes genutzt wird. Rekultivierte Tagebaue, Gruben, Steinbrüche werden als Objekte entsprechend der vorhandenen Nutzung erfasst.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

15000000

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Bei der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' muss immer die Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' belegt sein. Wenn bei der Attributart 'Funktion' die Werteart 1200 'Parken' belegt ist, darf außer der Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' keine weitere Attributart belegt sein. Die Flächen müssen innerhalb bzw. auf einer Fläche der gleichen Objektart liegen. Flächen mit der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' dürfen sich gegenseitig nicht überschneiden.

#### Attributarten:

- name
- abbaugut
- zustand
- funktion

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Tagebau, Grube, Steinbruch'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: abbaugutKennung: AGT

##### Definition:

'Abbaugut' gibt an, welches Material abgebaut wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Abbaugut_TagebauGrubeSteinbruch

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Erden, Lockergestein 'Erden, Lockergestein' bedeutet, dass feinkörnige Gesteine abgebaut werden. Nutzungsartkennung: 15010000 | 1000
Ton 'Ton' ist ein Abbaugut, das aus gelblichem bis grauem Lockergestein besteht und durch Verwitterung älterer Gesteine entsteht. Nutzungsartkennung: 15010100 | 1001
Bentonit 'Bentonit' ist ein tonartiges Abbaugut, das durch Verwitterung vulkanischer Asche (Tuffe) entstanden ist. Nutzungsartkennung: 15010200 | 1002
Kaolin 'Kaolin' ist ein Abbaugut, das aus weißem, erdigem Gestein, fast reinem Aluminiumsilikat (kieselsaure Tonerde) besteht. Nutzungsartkennung: 15010300 | 1003
Lehm 'Lehm' ist ein Abbaugut, das durch Verwitterung entstanden ist und aus gelb bis braun gefärbtem sandhaltigem Ton besteht. Nutzungsartkennung: 15010400 | 1004
Löß, Lößlehm 'Löß, Lößlehm' ist ein Abbaugut das aus feinsten gelblichen Sedimenten besteht und eine hohe Wasserspeicherfähigkeit aufweist. Nutzungsartkennung: 15010500 | 1005
Kalk, Kalktuff, Kreide 'Kalk, Kalktuff, Kreide' ist ein Abbaugut, das aus erdigem weißen Kalkstein besteht. Nutzungsartkennung: 15010700 | 1007
Sand 'Sand' ist ein Abbaugut, das aus kleinen, losen Mineralkörnern (häufig Quarz) besteht. Nutzungsartkennung: 15010800 | 1008
Kies, Kiessand 'Kies, Kiessand' ist ein Abbaugut, das aus vom Wasser rund geschliffenen Gesteinsbrocken besteht. Nutzungsartkennung: 15010900 | 1009
Farberden 'Farberden' ist ein Abbaugut, das durch Verwitterung entstanden ist und vorrangig aus eisenhaltigem Gestein besteht. Nutzungsartkennung: 15011000 | 1011
Quarzsand 'Quarzsand' ist ein Abbaugut, das vorwiegend aus kleinen, losen Quarzkörnern besteht. Nutzungsartkennung: 15011100 | 1012
Steine, Gestein, Festgestein 'Steine, Gestein, Festgestein' bedeutet, dass grobkörnige oder feste Gesteine abgebaut werden. Nutzungsartkennung: 15020000 | 2000
Tonstein 'Tonstein' ist ein gelblich bis graues Abbaugut, das überwiegend aus Tonmineralien besteht. Nutzungsartkennung: 15020100 | 2001
Schiefer, Dachschiefer 'Schiefer, Dachschiefer' ist ein toniges Abbaugut, das in dünne ebene Platten spaltbar ist. Nutzungsartkennung: 15020200 | 2002
Metamorpher Schiefer 'Metamorpher Schiefer' ist ein Abbaugut, dessen ursprüngliche Zusammensetzung und Struktur durch Wärme und Druck innerhalb der Erdkruste verändert worden ist. Nutzungsartkennung: 15020300 | 2003
Mergelstein 'Mergelstein' ist ein Abbaugut, das sich größtenteils aus Ton und Kalk zusammensetzt. Nutzungsartkennung: 15020400 | 2004
Kalkstein 'Kalkstein' ist ein Abbaugut, das als weit verbreitetes Sedimentgestein überwiegend aus Calciumcarbonat besteht. Nutzungsartkennung: 15020500 | 2005
Dolomitstein 'Dolomitstein' ist ein Abbaugut, das überwiegend aus calcium- und magnesiumhaltigen Mineralien besteht. Nutzungsartkennung: 15020600 | 2006
Travertin 'Travertin' ist ein Abbaugut, das aus gelblichen Kiesel- oder Kalktuffen besteht. Nutzungsartkennung: 15020700 | 2007
Marmor 'Marmor' ist ein Abbaugut, das als rein weißer kristalliner, körniger Kalkstein (Calciumcarbonat) vorkommt. Nutzungsartkennung: 15020800 | 2008
Sandstein 'Sandstein' ist ein Abbaugut, das aus verfestigtem Sedimentgestein besteht. Nutzungsartkennung: 15020900 | 2009
Grauwacke 'Grauwacke' ist ein Abbaugut, das aus tonhaltigem Sandstein besteht und mit Gesteinsbruchstücken angereichert sein kann. Nutzungsartkennung: 15021000 | 2010
Gneis 'Gneis' ist ein metamorphes Abbaugut mit Schieferung, das aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Nutzungsartkennung: 15021200 | 2012
Basalt, Diabas 'Basalt, Diabas' ist ein Abbaugut, das aus basischem Ergussgestein besteht. Nutzungsartkennung: 15021300 | 2013
Porphyr, Quarzporphyr 'Porphyr, Quarzporphyr' ist ein eruptiv entstandenes Abbaugut, das aus einer dichten Grundmasse und groben Einsprenglingen besteht. Nutzungsartkennung: 15031500 | 2015
Granit 'Granit' ist ein eruptiv entstandenes Abbaugut, das aus körnigem Feldspat, Quarz, Glimmer besteht. Nutzungsartkennung: 15021600 | 2016
Granodiorit Granodiorit' ist ein hell- bis dunkelgraues Abbaugut. Es ist ein mittelkörniges Tiefengestein mit den Hauptbestandteilen Feldspat, Quarz, Hornblende und Biotit. Nutzungsartkennung: 15021700 | 2017
Tuff-, Bimsstein 'Tuff-, Bimsstein' ist ein helles, sehr poröses Abbaugut, das durch rasches Erstarren der Lava entstanden ist. Nutzungsartkennung: 15021800 | 2018
Trass 'Trass' ist ein Abbaugut, das aus vulkanischem Aschentuff (Bimsstein) besteht. Nutzungsartkennung: 15021900 | 2019
Lavaschlacke 'Lavaschlacke' ist ein Abbaugut, das aus ausgestoßenem, geschmolzenen Vulkangestein besteht. Nutzungsartkennung: 15022000 | 2020
Talkschiefer, Speckstein 'Talkschiefer, Speckstein' ist ein farbloses bis graugrünes, sich fettig anfühlendes Abbaugut, das aus dem weichen Mineral Talk besteht. Nutzungsartkennung: 15022100 | 2021
Treib- und Brennstoffe 'Treib- und Brennstoffe' bedeutet, dass die in der Natur vorkommenden brennbaren organischen und anorganischen Substanzen abgebaut oder gewonnen werden. Nutzungsartkennung: 15030000 | 4000
Torf 'Torf' ist ein Abbaugut, das aus der unvollkommenen Zersetzung abgestorbener pflanzlicher Substanz unter Luftabschluss in Mooren entstanden ist. Nutzungsartkennung: 15030100 | 4010
Kohle 'Kohle' ist ein Abbaugut, das durch Inkohlung (Umwandlungsprozess pflanzlicher Substanzen) entstanden ist. Nutzungsartkennung: 15030200 | 4020
Braunkohle 'Braunkohle' ist ein Abbaugut, das durch einen bestimmten Grad von Inkohlung (Umwandlungsprozess pflanzlicher Substanzen) entstanden ist. Nutzungsartkennung: 15030300 | 4021
Steinkohle 'Steinkohle' ist ein Abbaugut, das durch vollständige Inkohlung (Umwandlungsprozess pflanzlicher Substanzen) entstanden ist. Nutzungsartkennung: 15030400 | 4022
Ölschiefer 'Ölschiefer' ist ein Abbaugut, das aus dunklem, bitumenhaltigen, tonigen Gestein besteht. Nutzungsartkennung: 15030500 | 4030
Industrieminerale, Salze 'Industrieminerale, Salze' bedeutet, dass die in der Natur vorkommenden Mineralien abgebaut werden. Nutzungsartkennung: 15040000 | 5000
Gipsstein 'Gipsstein' ist ein natürliches Abbaugut. Nutzungsartkennung: 15040100 | 5001
Anhydritstein 'Anhydritstein' ist ein Abbaugut, das aus wasserfreiem Gips besteht. Nutzungsartkennung: 15040200 | 5002
Kalkspat 'Kalkspat' ist ein weißes oder hell gefärbtes Abbaugut (Calciumcarbonat). Nutzungsartkennung: 15040500 | 5005
Quarz 'Quarz' ist ein Abbaugut, das aus verschiedenen Gesteinsarten (Granit, Gneis, Sandstein) gewonnen wird. Nutzungsartkennung: 15040800 | 5008
Feldspat 'Feldspat' ist ein weiß bis grauweißes gesteinsbildendes Mineral von blättrigem Bruch, das abgebaut wird. Nutzungsartkennung: 15040900 | 5009
Pegmatitsand 'Pegmatitsand' ist ein Abbaugut, das durch Verwitterung von Granit und Gneis entstanden ist. Nutzungsartkennung: 15041000 | 5010
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass das Abbaugut bekannt, aber nicht in der Attributwertliste aufgeführt ist. Nutzungsartkennung: 15050000 | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'Tagebau, Grube, Steinbruch'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_TagebauGrubeSteinbruch

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich 'Tagebau, Grube, Steinbruch' nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Erweiterung, Neuansiedlung 'Erweiterung, Neuansiedlung' bedeutet, dass die Fläche in ihrer Nutzung gemäß der Objektart erweitert wird und eine Fertigstellung absehbar ist. | 8000

zurück zur Objektart

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist die zum Zeitpunkt der Erhebung vorherrschende Nutzung von 'Tagebau, Grube, Steinbruch'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_TagebauGrubeSteinbruch

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Parken 'Parken' bezeichnet eine Fläche die vorwiegend dem Abstellen von Fahrzeugen dient und zu diesem Zweck ggf. mit Gebäuden, Bauwerken, Anlagen oder Kennzeichnungen versehen ist. Nutzungsartkennung: 15980000 | 1200

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_FlaecheGemischterNutzungKennung: 41006

#### Definition:

[E] 'Fläche gemischter Nutzung' ist eine bebaute Fläche einschließlich der mit ihr im Zusammenhang stehenden Freifläche (Hofraumfläche, Hausgarten), auf der keine Art der baulichen Nutzung vorherrscht. Solche Flächen sind insbesondere ländlich-dörflich geprägte Flächen mit land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, Wohngebäuden u.a. sowie städtisch geprägte Kerngebiete mit Handelsbetrieben und zentralen Einrichtungen für die Wirtschaft und die Verwaltung.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

16000000

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Bei der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' muss immer die Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' belegt sein. Wenn bei der Attributart 'Funktion' die Werteart 1200 'Parken' belegt ist, darf außer der Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' keine weitere Attributart belegt sein. Die Flächen müssen innerhalb bzw. auf einer Fläche der gleichen Objektart liegen. Flächen mit der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' dürfen sich gegenseitig nicht überschneiden.

#### Attributarten:

- artDerBebauung
- funktion
- name
- zustand

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artDerBebauungKennung: BEB

##### Definition:

'Art der Bebauung' differenziert nach offener und geschlossener Bauweise aus topographischer Sicht und nicht nach gesetzlichen Vorgaben (z.B. BauGB).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_ArtDerBebauung_FlaecheGemischterNutzung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Offen 'Offen' beschreibt die Bebauung von 'Fläche gemischter Nutzung', die vorwiegend durch einzelstehende Gebäude charakterisiert wird. | 1000
Geschlossen 'Geschlossen' beschreibt die Bebauung von 'Fläche gemischter Nutzung', die vorwiegend durch zusammenhängende Gebäude charakterisiert wird. Die Gebäudeabdeckung ist in der Regel > 50 Prozent der Fläche. | 2000

zurück zur Objektart

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist die zum Zeitpunkt der Erhebung vorherrschende Nutzung von 'Fläche gemischter Nutzung' (Dominanzprinzip).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_FlaecheGemischterNutzung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Parken 'Parken' bezeichnet eine Fläche, die vorwiegend dem Abstellen von Fahrzeugen dient und zu diesem Zweck ggf. mit Gebäuden, Bauwerken, Anlagen oder Kennzeichnungen versehen ist. Nutzungsartkennung: 16980000 | 1200
Gebäude- und Freifläche Mischnutzung mit Wohnen 'Gebäude- und Freifläche Mischnutzung mit Wohnen' bezeichnet eine Fläche, die Wohn- und anderen Nutzungen zugleich dient, und bei der die Wohn- oder andere Nutzung von nicht ganz untergeordneter Bedeutung ist. Nutzungsartkennung: 16710000 | 2100
Wohnen mit Öffentlich 'Wohnen mit Öffentlich' beschreibt eine baulich geprägte Fläche, die sowohl für Wohnzwecke als auch der Allgemeinheit dient. Es dominieren die Wohnzwecke. Nutzungsartkennung: 16710100 | 2110
Wohnen mit Handel und Dienstleistungen 'Wohnen mit Handel und Dienstleistungen' beschreibt eine baulich geprägte Fläche, die sowohl für Wohnzwecke als auch für Handels- und/oder Dienstleistungsbetrieben dient. Es dominieren die Wohnzwecke. Nutzungsartkennung: 16710200 | 2120
Wohnen mit Gewerbe und Industrie 'Wohnen mit Gewerbe und Industrie' beschreibt eine baulich geprägte Fläche, die sowohl für Wohnzwecke als auch für Gewerbe- und/oder Industriebetrieben dienen. Es dominieren die Wohnzwecke. Nutzungsartkennung: 16710300 | 2130
Öffentlich mit Wohnen 'Öffentlich mit Wohnen' beschreibt eine baulich geprägte Fläche, die sowohl für Wohnzwecke als auch der Allgemeinheit dient. Es dominieren die Zwecke für die Allgemeinheit. Nutzungsartkennung: 16710400 | 2140
Handel und Dienstleistungen mit Wohnen 'Handel und Dienstleistungen mit Wohnen' beschreibt eine baulich geprägte Fläche, die sowohl für Wohnzwecke als auch für Handels- und/oder Dienstleistungsbetrieben dient. Es dominieren die Zwecke für Handel und Dienstleistung. Nutzungsartkennung: 16710500 | 2150
Gewerbe und Industrie mit Wohnen 'Gewerbe und Industrie mit Wohnen‘ beschreibt eine baulich geprägte Fläche, die sowohl für Wohnzwecke als auch für Gewerbe- und/oder Industriebetrieben dienen. Es dominieren die Zwecke für Gewerbe und Industrie. Nutzungsartkennung: 16710600 | 2160
Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft 'Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft' bezeichnet eine Fläche, die vorwiegend der Land- und Forstwirtschaft dient, einschließlich des Wohnteils. Nutzungsartkennung: 16720000 | 2700
Wohnen 'Wohnen' ist eine Fläche zu Wohnzwecken, die mit einer Fläche der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung in Verbindung steht. Nutzungsartkennung: 16720100 | 2710
Betrieb 'Betrieb' ist eine Fläche, die betrieblichen Zwecken in der Land- und Forstwirtschaft dient. Nutzungsartkennung: 16720200 | 2720
Wohnen und Betrieb 'Wohnen und Betrieb' ist eine Fläche, die sowohl Wohn- als auch betrieblichen Zwecken in der Land- und Forstwirtschaft dient. Nutzungsartkennung: 16720300 | 2730
Fischereiwirtschaftsfläche 'Fischereiwirtschaftsfläche' bezeichnet Flächen/Areale, die dem (gewerblichen) Fangen oder Züchten von Fischen und anderen Wassertieren/ im Wasser lebenden Organismen zur Nahrungsgewinnung und Weiterverarbeitung dienen. Nutzungsartkennung: 16030000 | 3000 (LN)
Fischereiwirtschaftsfläche mit Fischzucht, Muschelzucht 'Fischereiwirtschaftsfläche mit Fischzucht, Muschelzucht' bezeichnet Flächen/Areale, die dem (gewerblichen) Züchten/der kontrollierten Aufzucht von im Wasser lebenden Organismen, insbesondere Fischen und Muscheln, zur Nahrungsgewinnung und Weiterverarbeitung dienen. Nutzungsartkennung: 16030100 | 3001
Fischereiwirtschaftsfläche mit Algenzucht 'Fischereiwirtschaftsfläche mit Algenzucht' bezeichnet Flächen/Areale, die dem (gewerblichen) Züchten/der kontrollierten Aufzucht von im Wasser lebenden Organismen, insbesondere Algen, zur Nahrungsgewinnung und Weiterverarbeitung dienen. Nutzungsartkennung: 16030200 | 3002
Fischereiwirtschaftsfläche mit Fischzucht, Muschelzucht und Algenzucht 'Fischereiwirtschaftsfläche mit Fischzucht, Muschelzucht und Algenzucht' bezeichnet Flächen/Areale, die dem (gewerblichen) Züchten/der kontrollierten Aufzucht von im Wasser lebenden Organismen, insbesondere Fisch, Muscheln und Algen, zur Nahrungsgewinnung und Weiterverarbeitung dienen. Nutzungsartkennung: 16030300 | 3003
Landwirtschaftliche Betriebsfläche 'Landwirtschaftliche Betriebsfläche’ ist eine bebaute oder unbebaute Fläche, die dem landwirtschaftlichen Betrieb ohne eine Wohnnutzung dient. Nutzungsartkennung: 16010000 | 6800 (LN)
Landwirtschaftliche Betriebsfläche für Tierhaltung 'Landwirtschaftliche Betriebsfläche für Tierhaltung’ bezeichnet eine bebaute oder unbebaute Fläche, die vorwiegend dem landwirtschaftlichen Betrieb, primär der Tierhaltung, dient. Diese umfasst auch die Gebäude- und Freiflächen. Nutzungsartkennung: 16010100 | 6810
Landwirtschaftliche Betriebsfläche für pflanzliche Produktion 'Landwirtschaftliche Betriebsfläche für pflanzliche Produktion’ bezeichnet eine bebaute oder unbebaute Fläche, die vorwiegend dem landwirtschaftlichen Betrieb, primär der pflanzlichen Produktion, dient. Diese umfasst auch die Gebäude- und Freiflächen. Nutzungsartkennung: 16010200 | 6820
Landwirtschaftliche Betriebsfläche für Tierhaltung und pflanzliche Produktion 'Landwirtschaftliche Betriebsfläche für Tierhaltung und pflanzliche Produktion’ bezeichnet eine bebaute oder unbebaute Fläche, die vorwiegend dem landwirtschaftlichen Betrieb, primär der Tierhaltung und der pflanzlichen Produktion, dient. Diese umfasst auch die Gebäude- und Freiflächen. Nutzungsartkennung: 16010300 | 6830
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche 'Forstwirtschaftliche Betriebsfläche' bezeichnet eine bebaute oder unbebaute Fläche, die dem forstwirtschaftlichen Betrieb ohne eine Wohnnutzung dient. Nutzungsartkennung: 16020000 | 7600 (LN)

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Fläche gemischter Nutzung' insbesondere bei Objekten außerhalb von Ortslagen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt, ob 'Fläche gemischter Nutzung' ungenutzt ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_FlaecheGemischterNutzung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich die Fläche nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Erweiterung, Neuansiedlung 'Erweiterung, Neuansiedlung' bedeutet, dass die Fläche in ihrer Nutzung gemäß der Objektart erweitert wird und eine Fertigstellung absehbar ist. | 8000

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegungKennung: 41007

#### Definition:

[E] 'Fläche besonderer funktionaler Prägung' ist eine baulich geprägte Fläche einschließlich der mit ihr im Zusammenhang stehenden Freifläche, auf denen vorwiegend Gebäude und/oder Anlagen zur Erfüllung öffentlicher Zwecke oder historische Anlagen vorhanden sind.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

17000000

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Bei der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' muss immer die Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' belegt sein. Wenn bei der Attributart 'Funktion' die Werteart 1200 'Parken' belegt ist, darf außer der Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' keine weitere Attributart belegt sein. Die Flächen müssen innerhalb bzw. auf einer Fläche der gleichen Objektart liegen. Flächen mit der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' dürfen sich gegenseitig nicht überschneiden.

#### Attributarten:

- funktion
- artDerBebauung
- name
- zustand

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist die zum Zeitpunkt der Erhebung vorherrschende Nutzung von 'Fläche besonderer funktionaler Prägung' (Dominanzprinzip).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Öffentliche Zwecke 'Öffentliche Zwecke' bezeichnet eine Fläche, die vorwiegend der Erfüllung öffentlicher Aufgaben und dem Gemeinwesen dient. Nutzungsartkennung: 17010000 | 1100 (LN)
Regierung und Verwaltung 'Regierung und Verwaltung' bezeichnet eine Fläche auf der vorwiegend Gebäude der öffentlichen Regierung und Verwaltung, z. B. Rathaus, Gericht, Kreisverwaltung stehen. Nutzungsartkennung: 17010100 | 1110
Bildung und Wissenschaft 'Bildung und Wissenschaft' bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Gebäude stehen, in denen geistige, kulturelle und soziale Fähigkeiten vermittelt werden und/oder wissenschaftliche Forschung betrieben wird (z.B. Schulen, Universitäten, Institute). Nutzungsartkennung: 17010200 | 1120
Kultur 'Kultur’ bezeichnet eine Fläche auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude für kulturelle Zwecke, z.B. Konzert- und Museumsgebäude, Bibliotheken, Theater, Schlösser und Burgen stehen. Nutzungsartkennung: 17010300 | 1130 (LN)
Religiöse Einrichtung 'Religiöse Einrichtung' bezeichnet eine Fläche auf der vorwiegend religiöse Gebäude stehen. Nutzungsartkennung: 17010400 | 1140
Gesundheit, Kur 'Gesundheit, Kur' bezeichnet eine Fläche auf der vorwiegend Gebäude des Gesundheitswesens stehen, z.B. Krankenhäuser, Heil- und Pflegeanstalten. Nutzungsartkennung: 17010500 | 1150
Soziales 'Soziales' bezeichnet eine Fläche auf der vorwiegend Gebäude des Sozialwesens stehen, z. B. Kindergärten, Jugend- und Senioreneinrichtungen, Freizeit-, Fremden- und Obdachlosenheime. Nutzungsartkennung: 17010600 | 1160
Sicherheit und Ordnung 'Sicherheit und Ordnung' bezeichnet eine Fläche auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude der Polizei, der Bundeswehr, der Feuerwehr und der Justizvollzugsbehörden stehen. Nutzungsartkennung: 17010700 | 1170
Medien und Kommunikation 'Medien und Kommunikation' bezeichnet eine Fläche auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude für die Erzeugung und Verbreitung von Printmedien, Hörfunk, Film und Fernsehen sowie Internet und Telefonie stehen. Nutzungsartkennung: 17010800 | 1180 (LN)
Parken 'Parken' bezeichnet eine Fläche die vorwiegend dem Abstellen von Fahrzeugen dient und zu diesem Zweck ggf. mit Gebäuden, Bauwerken, Anlagen oder Kennzeichnungen versehen ist. Nutzungsartkennung: 17980000 | 1200
Historische Anlage 'Historische Anlage' ist eine Fläche mit historischen Anlagen, z. B. historischen Stadtmauern und -türmen, Denkmälern und Ausgrabungsstätten, sofern keine konkretere Nutzungszuordnung möglich ist. Nutzungsartkennung: 17020000 | 1300
Burg-, Festungsanlage 'Burg-, Festungsanlage' ist eine Fläche mit historischen Wehranlagen. Nutzungsartkennung: 17020100 | 1310
Schlossanlage 'Schlossanlage' ist eine Fläche, die der Ansiedlung des Adels dient oder diente. Nutzungsartkennung: 17020200 | 1320

zurück zur Objektart

#### Attributart: artDerBebauungKennung: BEB

##### Definition:

'Art der Bebauung' differenziert nach offener und geschlossener Bauweise aus topographischer Sicht und nicht nach gesetzlichen Vorgaben (z.B. BauGB).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_ArtDerBebauung_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Offen 'Offen' beschreibt die Bebauung von 'Fläche besonderer funktionaler Prägung', die vorwiegend durch einzelstehende Gebäude charakterisiert wird. | 1000
Geschlossen 'Geschlossen' beschreibt die Bebauung von 'Fläche besonderer funktionaler Prägung', die vorwiegend durch zusammenhängende Gebäude charakterisiert wird. Die Gebäudeabdeckung ist in der Regel > 50 Prozent der Fläche. | 2000

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Fläche besonderer funktionaler Prägung' insbesondere außerhalb von Ortslagen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'Fläche funktionaler Prägung'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich die Fläche funktionaler Prägung nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Erweiterung, Neuansiedlung 'Erweiterung, Neuansiedlung' bedeutet, dass die Fläche in ihrer Nutzung gemäß der Objektart erweitert wird und eine Fertigstellung absehbar ist. | 8000

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_SportFreizeitUndErholungsflaecheKennung: 41008

#### Definition:

[E] 'Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche' ist eine bebaute oder unbebaute Fläche, die dem Sport, der Freizeitgestaltung oder der Erholung dient.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

18000000

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Bei der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' muss immer die Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' belegt sein. Wenn bei der Attributart 'Funktion' die Werteart 1200 'Parken' belegt ist, darf außer der Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' keine weitere Attributart belegt sein. Die Flächen müssen innerhalb bzw. auf einer Fläche der gleichen Objektart liegen. Flächen mit der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' dürfen sich gegenseitig nicht überschneiden.

#### Attributarten:

- funktion (Grunddatenbestand)
- name
- zustand

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist die zum Zeitpunkt der Erhebung vorherrschende Nutzung von 'Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_SportFreizeitUndErholungsflaeche

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Parken 'Parken' bezeichnet eine Fläche die vorwiegend dem Abstellen von Fahrzeugen dient und zu diesem Zweck ggf. mit Gebäuden, Bauwerken, Anlagen oder Kennzeichnungen versehen ist. Nutzungsartkennung: 18980000 | 1200
Sportanlage 'Sportanlage' ist eine Fläche mit Bauwerken und Einrichtungen, die zur Ausübung von (Wettkampf-)Sport und für Zuschauer bestimmt ist. Nutzungsartkennung: 18010000 | 4100 (LN)
Gebäude- und Freifläche Sport, Freizeit und Erholung 'Gebäude- und Freifläche Sport, Freizeit und Erholung' ist eine bebaute Fläche, die dem Sport, der Freizeitgestaltung oder der Erholung dient. Nutzungsartkennung: 18710000 | 4001
Gebäude- und Freifläche Sport 'Gebäude- und Freifläche Sport' ist eine bebaute Fläche, die dem Sport dient. Nutzungsartkennung: 18017100 | 4101
Golf 'Golf' ist eine Fläche mit Bauwerken und Einrichtungen, die zur Ausübung des Golfsports genutzt wird. Nutzungsartkennung: 18010100 | 4110
Sportplatz 'Sportplatz' ist eine Freianlage, die sowohl dem organisierten Wettkampfsport als auch nicht wettkampforientierten Sport-, Bewegungs- und Freizeitaktivitäten dient. Auf einem Sportplatz können verschiedene Sportarten betrieben werden. Nutzungsartkennung: 18010200 | 4120
Rennbahn 'Rennbahn' ist eine, je nach Art des Rennens, verschiedenartig gestaltete Strecke (oval, gerade, kurvig), auf der Rennen stattfinden. Nutzungsartkennung: 18010300 | 4130
Reitsport 'Reitsport' bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und Einrichtungen, die zur Ausübung des Reitsports genutzt wird. Nutzungsartkennung: 18010400 | 4140
Schießanlage 'Schießanlage' ist eine Fläche zum Übungs- und Wettkampfschießen. Nutzungsartkennung: 18010500 | 4150
Eis-, Rollschuhbahn 'Eis-, Rollschuhbahn' ist eine künstlich angelegte Bahn zum Eislaufen oder Rollschuhfahren. Nutzungsartkennung: 18010600 | 4160
Tennis 'Tennis' ist eine Fläche mit Bauwerken und Einrichtungen, die zur Ausübung des Tennissports genutzt wird. Nutzungsartkennung: 18010700 | 4170
Freizeitanlage 'Freizeitanlage' bezeichnet eine Fläche, die vorwiegend der Freizeitgestaltung oder dazu dient, Tiere zu zeigen. Nutzungsartkennung: 18020000 | 4200 (LN)
Zoo 'Zoo' ist ein Gelände mit Tierschauhäusern und umzäunten Gehegen, auf dem Tiere gehalten und gezeigt werden. Nutzungsartkennung: 18020100 | 4210
Gebäude- und Freifläche Freizeit, Zoologie 'Gebäude- und Freifläche Freizeit, Zoologie' ist eine öffentliche Fläche mit Gebäuden und Bauwerken sowie den unmittelbar zu den Gebäuden gehörigen Freiflächen, in denen Tiere gehalten und gezeigt werden. Nutzungsartkennung: 18020171 | 4211
Safaripark, Wildpark 'Safaripark, Wildpark', ist ein Gelände mit umzäunten Gehegen, in denen Tiere im Freien gehalten und gezeigt werden. Nutzungsartkennung: 18020200 | 4220
Freizeitpark 'Freizeitpark' ist ein Gelände mit Karussells, Verkaufs- und Schaubuden und/oder Wildgattern, das der Freizeitgestaltung dient. Nutzungsartkennung: 18020300 | 4230
Kletteranlage 'Kletteranlage' ist eine Fläche mit Bauwerken und Einrichtungen, die zur Ausübung des Klettersports genutzt wird. Nutzungsartkennung: 18020400 | 4235
Freilichtbühne 'Freilichtbühne' ist eine Anlage mit Bühne und Zuschauerbänken für Aufführungen im Freien. Nutzungsartkennung: 18020500 | 4240
Freilichtmuseum 'Freilichtmuseum' ist eine volkskundliche Museumsanlage, in der Wohnformen oder historische Betriebsformen in ihrer natürlichen Umgebung im Freien dargestellt sind. Nutzungsartkennung: 18020600 | 4250
Autokino, Freilichtkino 'Autokino, Freilichtkino' ist ein Lichtspieltheater im Freien, in dem der Film im Allgemeinen vom Auto aus angesehen wird. Nutzungsartkennung: 18020700 | 4260
Verkehrsübungsplatz, Testgelände, Fahrsicherheit 'Verkehrsübungsplatz, Testgelände, Fahrsicherheit' ist eine Fläche, die persönlichen Übungs- und Erprobungszwecken dient. Nutzungsartkennung: 18020800 | 4270
Go-Kart-Bahn 'Go-Kart-Bahn' umfasst eine abgegrenzte Strecke mit Anlagen und Gebäuden, die zur Ausübung des Kartrennsports genutzt wird. Hierzu gehören Indoor- und Outdoor-Kartbahnen. Nutzungsartkennung: 18020900 | 4275
Hundeübungsplatz 'Hundeübungsplatz' ist eine Fläche, auf der Übungen mit Hunden durchgeführt werden. Nutzungsartkennung: 18021000 | 4280
Modellfluggelände 'Modellfluggelände' ist eine Fläche, die zur Ausübung des Modellflugsports dient. Nutzungsartkennung: 18021100 | 4290
Gelände für Luftsportgeräte 'Gelände für Luftsportgeräte' ist eine Fläche auf der Ultraleichtflug-, Hängegleiter-, Gleitsegel-, Sprungfallschirm-, Gleitflug- und Freiballonaktivitäten ausgeübt werden. Nutzungsartkennung: 18021200 | 4295
Erholungsfläche 'Erholungsfläche' ist eine Fläche mit Bauwerken und Einrichtungen, die zur Erholung bestimmt ist. Nutzungsartkennung: 18030000 | 4300 (LN)
Gebäude- und Freifläche Erholung 'Gebäude- und Freifläche Erholung' ist eine öffentliche Fläche mit Gebäuden und Bauwerken sowie den unmittelbar zu den Gebäuden gehörigen Freiflächen, die zur Erholung bestimmt sind. Nutzungsartkennung: 18037100 | 4301
Wochenend- und Ferienhausfläche 'Wochenend- und Ferienhausfläche' bezeichnet eine extra dafür ausgewiesene Fläche auf der vorwiegend Wochenend- und Ferienhäuser stehen dürfen. Nutzungsartkennung: 18030100 | 4310 (LN)
Schwimmen 'Schwimmen' ist eine Anlage mit Wasserfläche sowie Anlagen an Ufern von Gewässern für den Badebetrieb und Schwimmsport. Nutzungsartkennung: 18030200 | 4320 (LN)
Gebäude- und Freifläche Erholung, Bad 'Gebäude- und Freifläche Erholung, Bad' bezeichnet eine öffentliche Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur Erholung, für den Badebetrieb und den Schwimmsport vorhanden sind. Nutzungsartkennung: 18030271 | 4321
Campingplatz 'Campingplatz' ist eine Fläche für den Aufbau einer größeren Zahl von Zelten oder zum Abstellen und Benutzen von Wohnwagen mit ortsfesten Anlagen und Einrichtungen. Nutzungsartkennung: 18030300 | 4330 (LN)
Gebäude- und Freifläche Erholung, Camping 'Gebäude- und Freifläche Erholung, Camping' bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur Erholung sowie für den Betrieb eines Campingplatzes vorhanden sind. Nutzungsartkennung: 18030371 | 4331
Grünanlage 'Grünanlage’ ist eine Anlage mit Bäumen, Sträuchern, Rasenflächen, Blumenrabatten und Wegen. Sie dient der Erholung einschließlich spielerischer Aktivitäten oder erfüllt stadtgestalterische Aufgaben. Grunddatenbestand: DLKM Nutzungsartkennung: 18040000 | 4400 (G) (LN)
Siedlungsgrünfläche 'Siedlungsgrünfläche' ist eine unbebaute Wiese, Rasenfläche und Parkanlage in Städten und Siedlungen. Nutzungsartkennung: 18040100 | 4410
Park 'Park' ist eine landschaftsgärtnerisch gestaltete Grünanlage, die der Repräsentation und der Erholung dient. Nutzungsartkennung: 18040200 | 4420
Botanischer Garten 'Botanischer Garten' ist ein der Öffentlichkeit zugänglicher Garten zum Studium der Pflanzenwelt; systematisch geordnete Sammlung in Freiland und Gewächshäusern (Warmhäuser). Nutzungsartkennung: 18040300 | 4430
Gebäude- und Freifläche Grünanlage, Botanik 'Gebäude- und Freifläche Grünanlage, Botanik' ist eine öffentliche Fläche mit Gebäuden und Bauwerken, in der Pflanzen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Nutzungsartkennung: 18040371 | 4431
Kleingarten 'Kleingarten' (Schrebergarten) ist eine Anlage von Gartengrundstücken, die im Unterschied zu Gartenbauland vorwiegend der Freizeit und Erholung dient. Nutzungsartkennung: 18040400 | 4440
Wochenendplatz 'Wochenendplatz' sind Flächen, die der Freizeitgestaltung dienen. Nutzungsartkennung: 18040500 | 4450
Garten 'Garten' sind Flächen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit Wohnbauflächen stehen und nicht dem Bundeskleingartengesetz unterliegen. Der Garten dient, im Gegensatz zum Vorgarten oder Ziergarten, hauptsächlich der Erzeugung von Nutzpflanzen, wie z.B. Kräutern, Obst und Gemüse als Nahrungsmittel zum privaten Gebrauch. Nutzungsartkennung: 18040600 | 4460
Spielplatz, Bolzplatz 'Spielplatz, Bolzplatz' ist ein Platz an dem körperliche oder geistige Tätigkeit aus eigenem Antrieb ohne Zweckbestimmung ausgeübt wird. Nutzungsartkennung: 18040700 | 4470
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass die Funktion der Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche bekannt, diese aber nicht in der Werteliste aufgeführt ist. Nutzungsartkennung: 18050000 | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'SportFreizeitUndErholungsflaeche '.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_SportFreizeitUndErholungsflaeche

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich die Fläche nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Erweiterung, Neuansiedlung 'Erweiterung, Neuansiedlung' bedeutet, dass die Fläche in ihrer Nutzung gemäß der Objektart erweitert wird und eine Fertigstellung absehbar ist. | 8000

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_FriedhofKennung: 41009

#### Definition:

[E] 'Friedhof' ist eine Landfläche, die zur Bestattung dient oder gedient hat, sofern die Zuordnung zu Grünanlage nicht zutreffender ist. Waldbestattungsflächen werden der Nutzungsart Wald zugeordnet.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

19000000

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Bei der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' muss immer die Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' belegt sein. Wenn bei der Attributart 'Funktion' die Werteart 1200 'Parken' belegt ist, darf außer der Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' keine weitere Attributart belegt sein. Die Flächen müssen innerhalb bzw. auf einer Fläche der gleichen Objektart liegen. Flächen mit der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' dürfen sich gegenseitig nicht überschneiden.

#### Attributarten:

- funktion
- name
- zustand

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist die zum Zeitpunkt der Erhebung vorherrschende Nutzung von 'Friedhof'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Friedhof

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Parken 'Parken' bezeichnet eine Fläche die vorwiegend dem Abstellen von Fahrzeugen dient und zu diesem Zweck ggf. mit Gebäuden, Bauwerken, Anlagen oder Kennzeichnungen versehen ist. Nutzungsartkennung: 19980000 | 1200
Gebäude- und Freifläche Friedhof 'Gebäude- und Freifläche Friedhof' ist eine bebaute oder unbebaute Fläche, die der Bestattung von Verstorbenen dient. Die Friedhofskapelle, das Krematorium oder Leichenhalle sind in der Nutzung Friedhof inbegriffen. Nutzungsartkennung: 19710000 | 9401
Friedhof (ohne Gebäude) 'Friedhof (ohne Gebäude)' umfasst eingefriedete Flächen für Gräber. Nutzungsartkennung: 19010000 | 9402
Parkfriedhof 'Parkfriedhof' ist ein Friedhof, der als Park angelegt ist. Nutzungsartkennung: 19020000 | 9403
Historischer Friedhof 'Historischer Friedhof' ist ein Friedhof, der als historisch gilt. Nutzungsartkennung: 19030000 | 9404

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Friedhof'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'Friedhof'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_Friedhof

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich die Fläche nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Erweiterung, Neuansiedlung 'Erweiterung, Neuansiedlung' bedeutet, dass die Fläche in ihrer Nutzung gemäß der Objektart erweitert wird und eine Fertigstellung absehbar ist. | 8000

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: VerkehrKennung: 42000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Verkehr' und der Kennung '42000' enthält die bebauten und nicht bebauten Flächen, die dem Verkehr dienen.

Die Objektartengruppe umfasst folgende Objektarten (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

42001 'Straßenverkehr'

42002 'Straße'

42003 'Straßenachse'

42005 'Fahrbahnachse'

42006 'Weg'

42008 'Fahrwegachse'

42009 'Platz'

42010 'Bahnverkehr'

42014 'Bahnstrecke'

42015 'Flugverkehr'

42016 'Schiffsverkehr'

### Nutzungsartkennung:

20000000

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_StrassenverkehrKennung: 42001

#### Definition:

[E] 'Straßenverkehr' umfasst alle für die bauliche Anlage Straße erforderlichen Flächen und die dem Straßenverkehr dienenden bebauten und unbebauten Flächen.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

21010000

#### Attributarten:

- funktion
- name
- zweitname
- zustand

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' beschreibt die verkehrliche Nutzung von 'Straßenverkehr'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Strasse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen, Straße 'Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen, Straße' ist eine Fläche. die der Abwicklung und Sicherheit des Verkehrs sowie der Unterhaltung der Verkehrsfläche dient. Nutzungsartkennung: 21017100 | 2311
Begleitfläche Straßenverkehr 'Begleitfläche Straßenverkehr' bezeichnet eine unbebaute Fläche, die einer Straße zugeordnet wird. Die 'Begleitfläche Straßenverkehr' ist nicht Bestandteil der Fahrbahn. Nutzungsartkennung: 21010200 | 2312
Straßenentwässerungsanlage 'Straßenentwässerungsanlage' ist der zur Entwässerung dienende Bestandteil der Verkehrsanlage. Nutzungsartkennung: 21010201 | 2313
Betriebsfläche Straßenverkehr 'Betriebsfläche Straßenverkehr' bezeichnet bebaute oder unbebaute Flächen, die vorwiegend der Versorgung und Unterhaltung der Verkehrsflächen des Straßenverkehrs dienen. Hierzu gehören z.B. Straßenmeistereien. Nutzungsartkennung: 21010300 | 2314
Fahrbahn 'Fahrbahn' bezeichnet Flächen, die den zusammenhängenden, befestigten Teil der Straße bilden, als Verkehrsraum dienen und mit Fahrzeugen befahren werden dürfen. Zur Fahrbahn gehören auch Stand- und Kriechspuren. Nutzungsartkennung: 21010100 | 2315
Fußgängerzone 'Fußgängerzone' ist ein dem Fußgängerverkehr vorbehaltener Bereich, in dem ausnahmsweise öffentlicher Personenverkehr, Lieferverkehr oder Fahrradverkehr zulässig sein kann. Nutzungsartkennung: 21010400 | 5130

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Strassenverkehr'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Lagebezeichnung

zurück zur Objektart

#### Attributart: zweitnameKennung: ZNM

##### Definition:

'Zweitname' ist ein von der Lagebezeichnung abweichender Name von 'Strassenverkehrsflaeche' (z.B. "Deutsche Weinstraße").

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'Strassenverkehrsflaeche'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_Strasse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich die Straßenverkehrsfläche nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Im Bau 'Im Bau' bedeutet, dass sich überwiegende Teile des Straßenverkehrs im Bau befinden. | 4000
Erweiterung, Neuansiedlung 'Erweiterung, Neuansiedlung' bedeutet, dass die Fläche in ihrer Nutzung gemäß der Objektart erweitert wird und eine Fertigstellung absehbar ist. | 8000

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_StrasseKennung: 42002

#### Definition:

[E] 'Straße' ist ein befestigter, dem allgemeinen Verkehr dienender Verkehrsweg einschließlich der auf Brücken oder in Tunneln verlaufenden Abschnitte sowie die begeh- und befahrbaren Flächen in einer Fußgängerzone. Eine Straße ist einbahnig, wenn deren Fahrbahnen physisch nicht getrennt sind (keine Bauwerke wie z.B. Leitplanke, Grünstreifen). Eine Straße ist mehrbahnig, wenn nebeneinanderliegende Fahrbahnen durch Bauwerke getrennt sind und der Verkehr auf den einzelnen Fahrbahnen in Richtungen geführt wird. Ein wesentlicher Teil einer Straße ist der Straßenkörper. Zu diesem gehören Fahrbahnen, Seiten- und kleinere Trennstreifen, begleitende Gräben zur Entwässerung der Straße, kleinere Böschungen, Parkstreifen und ähnliche Einrichtungen sowie begleitende Fuß- und Radwege, wenn der Abstand zum Fahrbahnrand < 3 m ist.

#### Abgeleitet aus:

AA_ZUSO

#### Objekttyp:

ZUSO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Ein neues ZUSO 'Straße' ist zu bilden, wenn sich beim ZUSO der Wert eines Attributs ändert.

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Das ZUSO 'Straße' besteht aus einem oder mehreren REO 'Straßenachse' oder einem oder mehreren REO 'Straßenachse' und einem oder mehreren REO 'Fahrbahnachse'.

Die Attributart 'internationale Bedeutung' mit der Werteart 2001 'Europastraße' kann nur in Verbindung mit der Attributart 'Bezeichnung' vorkommen.

#### Attributarten:

- fahrbahntrennung
- internationaleBedeutung
- bezeichnung
- name
- widmung
- strassenschluessel
- zweitname
- regionalsprache

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: fahrbahntrennungKennung: FTR

##### Definition:

'Fahrbahntrennung' beschreibt Fahrbahnen als getrennt, wenn ein Grünstreifen, eine Leitplanke oder ein sonstiges Hindernis die Trennung bewirkt (physische Trennung). Eine durchgezogene Linie (verkehrstechnische Trennung der Fahrstreifen) gilt nicht als physische Trennung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Fahrbahntrennung_Strasse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Getrennt 'Getrennt' bedeutet, dass sich ein Grünstreifen, eine Leitplanke oder ein sonstiges Hindernis zwischen zwei Fahrbahnen befindet. | 2000

zurück zur Objektart

#### Attributart: internationaleBedeutungKennung: IBD

##### Definition:

'Internationale Bedeutung' kennzeichnet Straßen als Europastraßen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_InternationaleBedeutung_Strasse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Europastraße 'Europastraßen' sind Abschnitte von Bundesfernstraßen, die einen Teil des von der Europäischen Konferenz der Verkehrsminister beschlossenen internationalen europäischen Straßennetzes bilden. | 2001

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die Nummer der gesetzlichen Klassifizierung von 'Straße' und wenn vorhanden, die Nummer der Europastraße.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Straße' (z.B. 'Rheinallee').

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: widmungKennung: WDM

##### Definition:

'Widmung' ist die Zuordnung bzw. Klassifizierung von Straßen nach ihrer Verkehrsbedeutung durch den Verwaltungsakt 'Widmung'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Widmung_Strasse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Bundesautobahn 'Bundesautobahn' ist eine durch Verwaltungsakt zur Bundesautobahn gewidmete Bundesfernstraße. | 1301
Bundesstraße 'Bundesstraße' ist eine durch Verwaltungsakt zur Bundesstraße gewidmete Bundesfernstraße. | 1303
Landesstraße, Staatsstraße 'Landesstraße, Staatsstraße' ist eine durch Verwaltungsakt zur Landesstraße bzw. Staatsstraße gewidmete Straße. | 1305
Kreisstraße 'Kreisstraße' ist eine durch Verwaltungsakt zur Kreisstraße gewidmete Straße. | 1306
Gemeindestraße 'Gemeindestraße' ist eine durch Verwaltungsakt zur Gemeindestrasse gewidmete Straße. | 1307
Nicht öffentliche Straße 'Nicht öffentliche Straße' bedeutet, dass hier ein Straßenverkehr erlaubt ist, dieser aber nur zweckgebunden, z. B. in einem Krankenhausgelände, durchgeführt wird. | 9997
Sonstige öffentliche Straße 'Sonstige öffentliche Straße' bedeutet, dass es sich um eine öffentliche Straße handelt, die aber keiner der vorhandenen Widmung zugewiesen werden kann. | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: strassenschluesselKennung: STS

##### Definition:

'Straßenschlüssel' ist das Gemeindekennzeichen ergänzt um eine Ordnungsnummer, die in der Regel von der Gemeinde vergeben wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zweitnameKennung: ZNM

##### Definition:

'Zweitname' ist ein volkstümlicher Name z.B. 'Deutsche Weinstraße'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: regionalspracheKennung: RGS

##### Definition:

'Regionalsprache' enthält den amtlichen und/oder im Siedlungsgebiet gebräuchlichen dänischen, friesischen oder sorbischen Namen von 'Straße'

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_StrassenachseKennung: 42003

#### Definition:

[E] 'Straßenachse' beschreibt die Geometrie und Eigenschaften einer Straße und wird in der Regel von Straßeneinmündungen begrenzt. Wenn im Rahmen der Modellgenauigkeit bei einbahnigen Straßen Straßenachse und Fahrbahnachse identisch sind, wird die Straßenachse in der Mitte der Fahrbahn modelliert. Bei Straßen mit baulich getrennten Richtungsfahrbahnen verläuft die 'Straßenachse' in der Mitte der baulichen Trennung (z.B. bei Bundesautobahnen).

#### Abgeleitet aus:

TA_CurveComponent

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

'Straßenachse' ist Bestandteil eines oder mehrerer ZUSO 'Straße'. Die Attributarten 'Besondere Fahrstreifen', 'Breite der Fahrbahn', 'Funktion', 'Anzahl der Fahrstreifen', 'Oberflächenmaterial' und 'Zustand' werden nicht belegt, wenn die Straßenachse mit der Objektart 'Fahrbahnachse' ein ZUSO 'Straße' bildet.

#### Attributarten:

- besondereVerkehrsbedeutung
- besondereFahrstreifen
- breiteDerFahrbahn
- breiteDesVerkehrsweges
- funktion
- anzahlDerFahrstreifen
- zustand
- oberflaechenmaterial
- fahrtrichtung

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: besondereVerkehrsbedeutungKennung: BVB

##### Definition:

'Besondere Verkehrsbedeutung' unterscheidet die Bedeutung von 'Straßenachse' innerhalb des Straßennetzes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_BesondereVerkehrsbedeutung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Überörtlicher Verkehr 'Überörtlicher Verkehr' beschreibt das durchgehende Straßennetz des tatsächlich stattfindenden Verkehrs, über den aufgrund des Ausbauzustandes und der örtlichen Verkehrsregelung der überörtliche Verkehr geleitet wird. Dieser ist unabhängig von gesetzlichen Festlegungen (z. B. Landesstraßengesetz). Deshalb richtet er sich auch nicht nach der Widmung. Die Werteart BVB 1000 beschreibt somit gleichzeitig den überörtlichen Verkehr und den dazugehörigen innerörtlichen Durchgangsverkehr. | 1000
Nahverkehr 'Nahverkehr' beschreibt sowohl den zwischenörtlichen Verkehr ohne überörtliche Bedeutung, als auch den innerörtlichen Durchgangsverkehr des angebundenen Ortes. | 1003
Ortsverkehr 'Ortsverkehr' beschreibt den tatsächlich stattfindenden Verkehr auf einer Straße (Ortsstraße), unabhängig von örtlichen Festlegungen (z. B. Ortssatzungen). Unter Ortsverkehr werden sowohl Sammel- als auch Anliegerverkehr subsumiert. Er bezeichnet sämtliche innerörtliche Verkehrswege, die nicht dem überörtlichen Verkehr oder Nahverkehr zugeordnet werden können. | 2000
Sammelverkehr 'Sammelverkehr' beschreibt den tatsächlich stattfindenden Verkehr auf einer Straße (Sammelstraße), unabhängig von örtlichen Festlegungen (z. B. Ortssatzungen). Die Sammelstraße leitet hauptsächlich den innerörtlichen Verkehr von den Anliegerstraßen zum überörtlichen Verkehr oder Nahverkehr. | 2001
Anliegerverkehr 'Anliegerverkehr' beschreibt den tatsächlich stattfindenden Verkehr auf einer Straße (Anliegerstraße), unabhängig von örtlichen Festlegungen (z. B. Ortssatzungen). Die Anliegerstraße ist eine Straße auf die jeder Straßenanlieger von seinem Anwesen aus freie Zufahrt hat und die nicht die Funktion einer Sammelstraße übernimmt. | 2002

zurück zur Objektart

#### Attributart: besondereFahrstreifenKennung: BFS

##### Definition:

'Besondere Fahrstreifen' beschreibt die begleitenden Fuß- und Radwege von 'Straßenachse', sofern sie nicht mehr als 3 m vom Fahrbahnrand entfernt verlaufen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_BesondereFahrstreifen

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Mit Radweg 'Mit Radweg' bedeutet, dass parallel zur 'Objektart' ein Radweg verläuft, der aber nicht als eigenständiges Objekt erfasst wird. | 1000
Mit Fußweg 'Mit Fußweg' bedeutet, dass parallel zur 'Objektart' ein Fußweg verläuft, der aber nicht als eigenständiges Objekt erfasst wird. | 2000
Mit Rad- und Fußweg 'Mit Rad- und Fußweg' bedeutet, dass parallel zur 'Objektart' Objektart ein Rad- und Fußweg verläuft, der aber nicht als eigenständiges Objekt erfasst wird. | 3000

zurück zur Objektart

#### Attributart: breiteDerFahrbahnKennung: BRF

##### Definition:

'Breite der Fahrbahn' ist die Breite der befestigten Fläche in Meter, auf 0,5 Meter gerundet. Bei Fußgängerzonen wird als 'Breite der Fahrbahn' die Breite der begehbaren Fläche angegeben.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Length

zurück zur Objektart

#### Attributart: breiteDesVerkehrswegesKennung: BRV

##### Definition:

'Breite des Verkehrsweges' ist die Breite des Straßenkörpers (Fahrbahnen, Seiten- und kleinere Trennstreifen, begleitende Gräben zur Entwässerung der Straße, kleinere Böschungen, Parkstreifen und ähnliche Einrichtungen sowie begleitende Fuß- und Radwege) gemäß Klassenangabe.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' beschreibt die verkehrliche Nutzung von 'Straßenachse'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Strassenachse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Fußgängerzone 'Fußgängerzone' ist ein dem Fußgängerverkehr vorbehaltener Bereich, in dem ausnahmsweise öffentlicher Personenverkehr, Lieferverkehr oder Fahrradverkehr zulässig sein kann. | 1808

zurück zur Objektart

#### Attributart: anzahlDerFahrstreifenKennung: FSZ

##### Definition:

'Anzahl der Fahrstreifen' ist die tatsächliche Anzahl der Fahrstreifen von 'Straßenachse'. Standstreifen sind keine Fahrstreifen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'Straßenachse'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich die Objektart nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Im Bau 'Im Bau' bedeutet, dass die Objektart noch nicht fertiggestellt ist. | 4000

zurück zur Objektart

#### Attributart: oberflaechenmaterialKennung: OFM

##### Definition:

'Oberflächenmaterial' ist die Fahrbahnbefestigung von 'Straßenachse'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Oberflaechenmaterial_Strasse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Beton 'Beton' bedeutet, dass die Oberfläche von der 'Objektart' aus Beton besteht. | 1220
Bitumen, Asphalt 'Bitumen, Asphalt' bedeutet, dass die Oberfläche von der 'Objektart' aus Bitumen bzw. Asphalt besteht. | 1230
Pflaster 'Pflaster' bedeutet, dass die Oberfläche von der 'Objektart' gepflastert ist. | 1240
Gestein, zerkleinert 'Gestein, zerkleinert' bedeutet, dass die Oberfläche von der 'Objektart' aus Schotter, Splitt, Sand oder aus einem Gemisch dieser Materialen besteht. | 1250

zurück zur Objektart

#### Attributart: fahrtrichtungKennung: FAR

##### Definition:

'Fahrtrichtung' ist die Richtung, in der sich die Fahrzeuge bewegen dürfen (z.B. in einer Einbahnstraße). Die Richtung der Geometrie der Straßenachse und die der Fahrtrichtung ist dabei identisch (true).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_FahrbahnachseKennung: 42005

#### Definition:

[E] 'Fahrbahnachse' beschreibt die Geometrie und Eigenschaften einer Fahrbahn bei mehrbahnigen Straßen. Zur Fahrbahn gehören auch Stand- und Kriechspuren. Die begeh- und befahrbare Fläche einer Fußgängerzone ist als Fahrbahn anzusehen.

#### Abgeleitet aus:

TA_CurveComponent

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

'Fahrbahnachse' ist Bestandteil des ZUSO 'Straße'.

#### Attributarten:

- besondereFahrstreifen
- breiteDerFahrbahn
- funktion
- anzahlDerFahrstreifen
- zustand
- oberflaechenmaterial
- fahrtrichtung

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: besondereFahrstreifenKennung: BFS

##### Definition:

'Besondere Fahrstreifen' beschreibt die begleitenden Fuß- und Radwege von 'Fahrbahnachse', sofern sie nicht mehr als 3 m vom Fahrbahnrand entfernt verlaufen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_BesondereFahrstreifen

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Mit Radweg 'Mit Radweg' bedeutet, dass parallel zur 'Objektart' ein Radweg verläuft, der aber nicht als eigenständiges Objekt erfasst wird. | 1000
Mit Fußweg 'Mit Fußweg' bedeutet, dass parallel zur 'Objektart' ein Fußweg verläuft, der aber nicht als eigenständiges Objekt erfasst wird. | 2000
Mit Rad- und Fußweg 'Mit Rad- und Fußweg' bedeutet, dass parallel zur 'Objektart' Objektart ein Rad- und Fußweg verläuft, der aber nicht als eigenständiges Objekt erfasst wird. | 3000

zurück zur Objektart

#### Attributart: breiteDerFahrbahnKennung: BRF

##### Definition:

'Breite der Fahrbahn' ist die Breite der befestigten Fläche in Meter, auf 0,5 Meter gerundet. Bei Fußgängerzonen wird als 'Breite der Fahrbahn' die Breite der begehbaren Fläche angegeben.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Length

zurück zur Objektart

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' beschreibt die verkehrliche Nutzung von 'Fahrbahnachse'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Fahrbahnachse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Fußgängerzone 'Fußgängerzone' ist ein dem Fußgängerverkehr vorbehaltener Bereich, in dem ausnahmsweise öffentlicher Personenverkehr, Lieferverkehr oder Fahrradverkehr zulässig sein kann. | 1808

zurück zur Objektart

#### Attributart: anzahlDerFahrstreifenKennung: FSZ

##### Definition:

'Anzahl der Fahrstreifen' ist die tatsächliche Anzahl der Fahrstreifen von 'Fahrbahnachse'. Standstreifen sind keine Fahrstreifen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'Fahrbahnachse'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich die Objektart nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Im Bau 'Im Bau' bedeutet, dass die Objektart noch nicht fertiggestellt ist. | 4000

zurück zur Objektart

#### Attributart: oberflaechenmaterialKennung: OFM

##### Definition:

'Oberflächenmaterial' ist die Fahrbahnbefestigung von 'Fahrbahnachse'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Oberflaechenmaterial_Strasse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Beton 'Beton' bedeutet, dass die Oberfläche von der 'Objektart' aus Beton besteht. | 1220
Bitumen, Asphalt 'Bitumen, Asphalt' bedeutet, dass die Oberfläche von der 'Objektart' aus Bitumen bzw. Asphalt besteht. | 1230
Pflaster 'Pflaster' bedeutet, dass die Oberfläche von der 'Objektart' gepflastert ist. | 1240
Gestein, zerkleinert 'Gestein, zerkleinert' bedeutet, dass die Oberfläche von der 'Objektart' aus Schotter, Splitt, Sand oder aus einem Gemisch dieser Materialen besteht. | 1250

zurück zur Objektart

#### Attributart: fahrtrichtungKennung: FAR

##### Definition:

'Fahrtrichtung' ist die Richtung, in der sich die Fahrzeuge bewegen dürfen (z.B. in einer Einbahnstraße). Die Richtung der Geometrie der Fahrbahnachse und die der Fahrtrichtung ist dabei identisch (true).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_WegKennung: 42006

#### Definition:

[E] 'Weg' umfasst alle Flächen, die zum Befahren und/oder Begehen vorgesehen sind. Zur Wegfläche gehören auch Seitenstreifen und Gräben zur Wegentwässerung.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

21020000

#### Attributarten:

- funktion
- name
- bezeichnung

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist die zum Zeitpunkt der Erhebung objektiv erkennbare oder feststellbare vorherrschend vorkommende Nutzung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Weg

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Fahrweg 'Fahrweg' ist ein Weg, auf dem das Befahren mit Fahrzeugen möglich ist. Nutzungsartkennung: 21020100 | 5210
Hauptwirtschaftsweg 'Hauptwirtschaftsweg' ist ein Weg mit fester Fahrbahndecke zur Erschließung eines oder mehrerer Grundstücke, der für den Kraftverkehr zu jeder Jahreszeit befahrbar ist. Dazu gehören auch Lkw-befahrbare Wege im Wald, die dem forstwirtschaftlichen Holztransport zu jeder Zeit dienen. Nutzungsartkennung: 21020101 | 5211
Wirtschaftsweg 'Wirtschaftsweg' ist ein leicht- oder unbefestigter Weg zur Erschließung land- und forstwirtschaftlicher Flächen. Nutzungsartkennung: 21020102 | 5212
Fußweg 'Fußweg' ist ein Weg, der auf Grund seines Ausbauzustandes nur von Fußgängern zu begehen ist. Nutzungsartkennung: 21020200 | 5220
Gang 'Gang' ist ein schmaler Fußweg. Nutzungsartkennung: 21020300 | 5230
Radweg 'Radweg' ist ein Weg, der als besonders gekennzeichneter und abgegrenzter Teil einer Straße oder mit selbständiger Linienführung für den Fahrradverkehr bestimmt ist. Nutzungsartkennung: 21020400 | 5240
Rad- und Fußweg 'Rad- und Fußweg' ist ein Weg, der als besonders gekennzeichneter und abgegrenzter Teil einer Straße oder mit selbständiger Linienführung ausschließlich für den Fahrrad- und Fußgängerverkehr bestimmt ist. Nutzungsartkennung: 21020500 | 5250
Reitweg 'Reitweg' ist ein besonders ausgebauter Weg, auf dem ausschließlich das Reiten zugelassen ist. Nutzungsartkennung: 21020600 | 5260
Begleitfläche Weg 'Begleitfläche Weg' bezeichnet eine unbebaute Fläche, die einem Weg zugeordnet wird. Nutzungsartkennung: 21020700 | 5270
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass die Funktion des Wegs bekannt, diese aber nicht in der Werteliste aufgeführt ist. Nutzungsartkennung: 21020800 | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist die Bezeichnung oder der Eigenname von 'Wegflaeche'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Lagebezeichnung

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die amtliche Nummer des Weges.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_FahrwegachseKennung: 42008

#### Definition:

[E] 'Fahrwegachse' beschreibt die Geometrie und die Eigenschaften eines Fahrweges. Zum Fahrweg gehören auch Seitenstreifen und Gräben zur Wegentwässerung.

#### Abgeleitet aus:

TA_CurveComponent

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Die Attributarten 'Befestigung' und 'Befahrbarkeit' können nur im Zusammenhang mit der Attributart 'Funktion' und der Werteart 5212 vorkommen.

#### Attributarten:

- befestigung
- breiteDesVerkehrsweges
- markierung
- name
- funktion
- strassenschluessel
- zweitname
- befahrbarkeit
- fahrtrichtung
- regionalsprache

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: befestigungKennung: BEF

##### Definition:

'Befestigung' gibt an, ob 'Fahrwegachse' mit entsprechendem Belag (z. B. Kies, Splitt) leicht befestigt ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Befestigung_Fahrwegachse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Leicht befestigt 'Leicht befestigt' bedeutet, dass 'Fahrwegachse' mit einem Belag versehen ist. | 1000
Unbefestigt 'Unbefestigt' bedeutet, dass 'Fahrwegachse' nicht mit einem Belag versehen ist. | 2000

zurück zur Objektart

#### Attributart: breiteDesVerkehrswegesKennung: BRV

##### Definition:

'Breite des Verkehrsweges' ist das Maß des Querschnittes des Verkehrsweges incl. kleinerer Böschungen, begleitender Gräben zur Entwässerung usw. gemäß Klassenangabe.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Attributart: markierungKennung: MKG

##### Definition:

'Markierung' ist die Kennzeichnung einer Route im Wegenetz.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

AX_Markierung_Wegachse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Gekennzeichneter Wanderweg 'Gekennzeichneter Wanderweg' ist ein als Wanderweg eindeutig markierter Weg. | 1401
Gekennzeichneter Rad(wander)weg 'Gekennzeichneter Rad(wander)weg' ist ein als Rad(wander)weg eindeutig markierter Weg. | 1402

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Fahrwegachse'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' beschreibt die Art von 'Fahrwegachse'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Wegachse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Hauptwirtschaftsweg 'Hauptwirtschaftsweg' ist ein Weg mit fester Fahrbahndecke zur Erschließung eines oder mehrerer Grundstücke, der für den Kraftverkehr zu jeder Jahreszeit befahrbar ist. Dazu gehören auch Lkw-befahrbare Wege im Wald, die dem forstwirtschaftlichen Holztransport zu jeder Zeit dienen. | 5211
Wirtschaftsweg 'Wirtschaftsweg' ist ein leicht- oder unbefestigter Weg zur Erschließung land- und forstwirtschaftlicher Flächen. | 5212

zurück zur Objektart

#### Attributart: strassenschluesselKennung: STS

##### Definition:

'Strassenschlüssel' ist das Gemeindekennzeichen, ergänzt durch eine Ordnungsnummer, die in der Regel von der Gemeinde vergeben wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zweitnameKennung: ZNM

##### Definition:

'Zweitname' ist ein volkstümlicher Name, z. B. 'Rennsteig'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: befahrbarkeitKennung: BFK

##### Definition:

'Befahrbarkeit' gibt an, ob 'Fahrwegachse' bei normaler Witterung für den Kraftverkehr (Rettungsfahrzeuge) befahrbar ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Befahrbarkeit_Fahrwegachse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Ganzjährig befahrbar 'Ganzjährig befahrbar' bedeutet, dass 'Fahrwegachse' zu jeder Jahreszeit befahrbar ist. | 1000
Eingeschränkt befahrbar 'Eingeschränkt befahrbar' bedeutet, dass 'Fahrwegachse' nicht ganzjährig befahrbar ist. | 2000

zurück zur Objektart

#### Attributart: fahrtrichtungKennung: FAR

##### Definition:

'Fahrtrichtung' ist die Richtung, in der sich die Fahrzeuge bewegen dürfen (z.B. in einer Einbahnstraße). Die Richtung der Geometrie der Fahrwegachse und die der Fahrtrichtung ist dabei identisch (true).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

#### Attributart: regionalspracheKennung: RGS

##### Definition:

'Regionalsprache' enthält den amtlichen und/oder im Siedlungsgebiet gebräuchlichen dänischen, friesischen oder sorbischen Namen von 'Fahrwegachse'

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_PlatzKennung: 42009

#### Definition:

[E] 'Platz' ist eine Verkehrsfläche in Ortschaften oder eine ebene, befestigte oder unbefestigte Fläche, die bestimmten Zwecken dient (z. B. für Verkehr, Parkplätze, Märkte, Festveranstaltungen).

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

21030000

#### Attributarten:

- funktion
- name
- strassenschluessel
- zweitname
- regionalsprache

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist die zum Zeitpunkt der Erhebung objektiv erkennbare oder feststellbare vorkommende Nutzung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Platz

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Fußgängerzone 'Fußgängerzone' ist ein dem Fußgängerverkehr vorbehaltener Bereich, in dem ausnahmsweise öffentlicher Personenverkehr, Lieferverkehr oder Fahrradverkehr zulässig sein kann. Nutzungsartkennung: 21030100 | 5130
Parkplatz 'Parkplatz' bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zum Abstellen von Fahrzeugen stehen. Nutzungsartkennung: 21030200 | 5310
Rastplatz 'Rastplatz' ist eine Anlage zum Rasten der Verkehrsteilnehmer mit unmittelbarem Anschluss zur Straße ohne Versorgungseinrichtung, ggf. mit Toiletten. Nutzungsartkennung: 21030300 | 5320
Raststätte, Autohof 'Raststätte, Autohof' ist eine Anlage an Verkehrsstraßen mit Bauwerken und Einrichtungen zur Versorgung und Erholung von Reisenden. Dazu gehören auch Autohöfe gemäß der Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO). Nutzungsartkennung: 21030400 | 5330
Marktplatz 'Marktplatz' ist ein Platz, auf dem Markt abgehalten wird. Nutzungsartkennung: 21030500 | 5340
Festplatz 'Festplatz' ist eine Fläche, auf der zeitlich begrenzte Festveranstaltungen stattfinden. Nutzungsartkennung: 21030600 | 5350
Busbahnhof 'Busbahnhof' ist eine Verkehrsanlage, die als zentraler Verknüpfungspunkt verschiedener Buslinien dient. Nutzungsartkennung: 21030700 | 5360
Caravan-, Wohnmobilstellplatz 'Caravan-, Wohnmobilstellplatz' ist ein öffentlich zugänglicher Stellplatz für Caravan-, Wohn- bzw. Reisemobile, auf dem man im Fahrzeug ein oder mehrere Nächte übernachten darf. Auf einigen dieser Stellplätze sind auch Wohnwagengespanne zugelassen. Diese unterliegen nicht der "Verordnung über Camping- und Wochenendplätze" (CW-VO) und sind aus rechtlicher Sicht keine Campingplätze, sondern Parkplätze im Sinne des örtlich geltenden Straßenverkehrsrechts. Nutzungsartkennung: 21030800 | 5370

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Platz'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Lagebezeichnung

zurück zur Objektart

#### Attributart: strassenschluesselKennung: STS

##### Definition:

'Straßenschlüssel' ist das Gemeindekennzeichen ergänzt um eine Ordnungsnummer, die in der Regel von der Gemeinde vergeben wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zweitnameKennung: ZNM

##### Definition:

'Zweitname' ist ein weiterer Name von Platz.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: regionalspracheKennung: RGS

##### Definition:

'Regionalsprache' enthält den amtlichen und/oder im Siedlungsgebiet gebräuchlichen dänischen, friesischen oder sorbischen Namen von 'Platz'

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BahnverkehrKennung: 42010

#### Definition:

[E] 'Bahnverkehr' umfasst alle für den Schienenverkehr erforderlichen Flächen und die dem Schienenverkehr dienenden bebauten und unbebauten Flächen.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

22000000

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Bei der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' muss immer die Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' belegt sein. Wenn bei der Attributart 'Funktion' die Werteart 1200 'Parken' belegt ist, darf außer der Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' keine weitere Attributart belegt sein. Die Flächen müssen innerhalb bzw. auf einer Fläche der gleichen Objektart liegen. Flächen mit der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' dürfen sich gegenseitig nicht überschneiden.

#### Attributarten:

- funktion
- bahnkategorie
- bezeichnung
- nummerDerBahnstrecke
- zweitname
- zustand

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist die zum Zeitpunkt der Erhebung vorherrschende Nutzung von 'Bahnverkehr'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Bahnverkehr

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Parken 'Parken' bezeichnet eine Fläche, die vorwiegend dem Abstellen von Fahrzeugen dient und zu diesem Zweck ggf. mit Gebäuden, Bauwerken, Anlagen oder Kennzeichnungen versehen ist. Nutzungsartkennung: 22980000 | 1200
Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen, Schiene 'Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlage, Schiene' dient der Abwicklung und Sicherheit des Verkehrs sowie der Unterhaltung der Verkehrsfläche Nutzungsartkennung: 22710000 | 2321
Begleitfläche Bahnverkehr 'Begleitfläche Bahnverkehr' bezeichnet eine unbebaute Fläche, die dem Bahnverkehr zugeordnet wird. Die 'Begleitfläche Bahnverkehr' ist nicht Bestandteil der Gleisanlagen. Nutzungsartkennung: 22020000 | 2322
Betriebsfläche Bahnverkehr 'Betriebsfläche Bahnverkehr' bezeichnet bebaute oder unbebaute Flächen, die vorwiegend der Versorgung, Unterhaltung und Instandhaltung des Bahnverkehrs dienen. Nutzungsartkennung: 22030000 | 2323
Trasse, Streckengleisbett 'Trasse, Streckengleisbett' ist ein befestigtes, dem allgemeinen Schienenverkehr dienendes Gleisbett einschließlich der auf Brücken oder in Tunneln verlaufenden Abschnitte. Nutzungsartkennung: 22010000 | 2324

zurück zur Objektart

#### Attributart: bahnkategorieKennung: BKT

##### Definition:

'Bahnkategorie' beschreibt die Art des Verkehrsmittels.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Bahnkategorie

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Eisenbahn 'Eisenbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem im Nah- und Fernverkehr Personen befördert und Güter transportiert werden. | 1100
Personenverkehr 'Personenverkehr' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem im Nah- und / oder Fernverkehr Personen transportiert werden. | 1101
Güterverkehr 'Güterverkehr' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem im Nah- und / oder Fernverkehr Güter transportiert werden. | 1102
Betriebsverkehr 'Betriebsverkehr' ist die Bezeichnung für eine Bahnverkehrsanlage, das aus innerbetrieblichen Gründen erforderlich ist. | 1103
S-Bahn 'S-Bahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, der zur schnellen Personenbeförderung in Ballungsräumen dient und meist auf eigenen Gleisen verläuft. | 1104
Stadtbahn 'Stadtbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine elektrisch betriebene Schienenbahn zur Personenbeförderung im öffentlichen Nahverkehr fährt. Sie kann sowohl ober- als auch unterirdisch verlaufen. | 1200
Straßenbahn 'Straßenbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine elektrisch betriebene Schienenbahn zur Personenbeförderung fährt. Sie verläuft i. d. R. oberirdisch. | 1201
U-Bahn 'U-Bahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine elektrisch betriebene Schienenbahn zur Personenbeförderung in Großstädten fährt. Sie verläuft i. d. R. unterirdisch. | 1202
Seilbahn, Bergbahn 'Seilbahn, Bergbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine Schienenbahn große Höhenunterschiede überwindet. | 1300
Zahnradbahn 'Zahnradbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine Schienenbahn mittels Zahnradantrieb große Höhenunterschiede in stark geneigtem Gelände überwindet. | 1301
Standseilbahn 'Standseilbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine Schienenbahn auf einer stark geneigten, meist kurzen und geraden Strecke verläuft. Mit Hilfe eines oder mehrerer Zugseile wird ein Schienenfahrzeug bergauf gezogen und gleichzeitig ein zweites bergab gelassen. | 1302
Museumsbahn 'Museumsbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem ausschließlich Touristen in alten, meist restaurierten Zügen befördert werden. | 1400
Bahn im Freizeitpark 'Bahn im Freizeitpark' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg innerhalb eines Freizeitparks. | 1500
Magnetschwebebahn 'Magnetschwebebahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem räderlose Schienenfahrzeuge mit Hilfe von Magnetfeldern an oder auf einer Fahrschiene schwebend entlanggeführt werden. | 1600

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die Angabe der Orte, in denen die Bahnlinie beginnt und endet (z. B. 'Bahnlinie Frankfurt - Würzburg).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Lagebezeichnung

zurück zur Objektart

#### Attributart: nummerDerBahnstreckeKennung: NRB

##### Definition:

'Nummer der Bahnstrecke' ist die von der Bahn AG festgelegte Verschlüsselung der Bahnstrecke.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zweitnameKennung: ZNM

##### Definition:

'Zweitname' ist der von der Lagebezeichnung abweichende Name von 'Bahnverkehr' (z. B. 'Höllentalbahn').

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'Bahnverkehr'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_Bahnverkehr

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich die Bahnverkehrsfläche nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Im Bau 'Im Bau' bedeutet, dass sich überwiegende Teile des Bahnverkehrs im Bau befinden. | 4000
Erweiterung, Neuansiedlung 'Erweiterung, Neuansiedlung' bedeutet, dass die Fläche in ihrer Nutzung gemäß der Objektart erweitert wird und eine Fertigstellung absehbar ist. | 8000

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BahnstreckeKennung: 42014

#### Definition:

[E] 'Bahnstrecke' ist ein bestimmter, mit einem Namen und/oder einer Nummer bezeichneter Abschnitt im Netz der schienengebundenen Verkehrswege. Bahnstrecken können aus einem oder zwei Gleisen bestehen.

#### Abgeleitet aus:

TA_CurveComponent

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Die Attributart 'Spurweite' mit der Werteart 9997 kann nur im Zusammenhang mit der Attributart 'Bahnkategorie' und der Werteart 1600 vorkommen

#### Attributarten:

- bahnkategorie
- elektrifizierung
- anzahlDerStreckengleise
- nummerDerBahnstrecke
- name
- zweitname
- spurweite
- zustand
- nummerDerLinie
- verkehrsdienst

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: bahnkategorieKennung: BKT

##### Definition:

'Bahnkategorie' beschreibt die Art des schienengebundenen Verkehrsweges von 'Bahnstrecke'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1..*

##### Datentyp:

AX_Bahnkategorie_Bahnstrecke

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Eisenbahn 'Eisenbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem im Nah- und/oder Fernverkehr Personen befördert und/oder Güter transportiert werden. | 1100
Personenverkehr 'Personenverkehr' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem im Nah- und/oder Fernverkehr Personen befördert werden. | 1101
Güterverkehr 'Güterverkehr' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem im Nah- und/oder Fernverkehr Güter transportiert werden. | 1102
S-Bahn 'S-Bahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, der zur schnellen Personenbeförderung in Ballungsräumen dient und meist auf eigenen Gleisen verläuft. | 1104
Stadtbahn 'Stadtbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine elektrisch betriebene Schienenbahn zur Personenbeförderung im öffentlichen Nahverkehr fährt. Sie kann sowohl ober- als auch unterirdisch verlaufen. | 1200
Straßenbahn 'Straßenbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine elektrisch betriebene Schienenbahn zur Personenbeförderung fährt. Sie verläuft i. d. R. oberirdisch. | 1201
U-Bahn 'U-Bahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine elektrisch betriebene Schienenbahn zur Personenbeförderung in Großstädten fährt. Sie verläuft i. d. R. unterirdisch. | 1202
Seilbahn, Bergbahn 'Seilbahn, Bergbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine Schienenbahn große Höhenunterschiede überwindet. | 1300
Zahnradbahn 'Zahnradbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine Schienenbahn mittels Zahnradantrieb große Höhenunterschiede in stark geneigtem Gelände überwindet. | 1301
Standseilbahn 'Standseilbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine Schienenbahn auf einer stark geneigten, meist kurzen und geraden Strecke verläuft. Mit Hilfe eines oder mehrerer Zugseile wird ein Schienenfahrzeug bergauf gezogen und gleichzeitig ein zweites bergab gelassen. | 1302
Museumsbahn 'Museumsbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem ausschließlich Touristen in alten, meist restaurierten Zügen befördert werden. | 1400
Bahn im Freizeitpark 'Bahn im Freizeitpark' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg innerhalb eines Freizeitparks. | 1500
Magnetschwebebahn 'Magnetschwebebahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem räderlose Schienenfahrzeuge mit Hilfe von Magnetfeldern an oder auf einer Fahrschiene schwebend entlanggeführt werden. | 1600

zurück zur Objektart

#### Attributart: elektrifizierungKennung: ELK

##### Definition:

'Elektrifizierung' beschreibt, ob bei 'Bahnstrecke' eine Fahrleitung vorhanden oder nicht vorhanden ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Elektrifizierung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Elektrifiziert 'Elektrifiziert' bedeutet, dass den Schienenfahrzeugen über eine Oberleitung oder eine Stromschiene längs des Fahrweges elektrische Energie zugeführt werden kann. | 1000
Nicht elektrifiziert 'Nicht elektrifiziert' bedeutet, dass die Schienenfahrzeuge ohne elektrische Energie angetrieben werden. | 2000

zurück zur Objektart

#### Attributart: anzahlDerStreckengleiseKennung: GLS

##### Definition:

'Anzahl der Streckengleise' gibt die Anzahl der Gleise von 'Bahnstrecke' an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_AnzahlDerStreckengleise

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Eingleisig 'Eingleisig' bedeutet, dass für 'Bahnstrecke' nur ein Gleis für beide Fahrtrichtungen zur Verfügung steht. | 1000
Zweigleisig 'Zweigleisig' bedeutet, dass für 'Bahnstrecke' je ein Gleis für eine Fahrtrichtung zur Verfügung steht. | 2000

zurück zur Objektart

#### Attributart: nummerDerBahnstreckeKennung: NRB

##### Definition:

'Nummer der Bahnstrecke' ist die festgelegte Kennziffer gemäß dem "Verzeichnis zulässiger Geschwindigkeiten" (4-stellige VzG-Nummer) von 'Bahnstrecke'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Bahnstrecke' (z. B. 'Bonn - Würzburg').

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zweitnameKennung: ZNM

##### Definition:

'Zweitname' ist ein volkstümlicher Name z. B. 'Bäderbahn Molli'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: spurweiteKennung: SPW

##### Definition:

'Spurweite' beschreibt den Abstand der Schienen eines Gleises zueinander.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1..2

##### Datentyp:

AX_Spurweite

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Normalspur (Regelspur, Vollspur) 'Normalspur (Regelspur, Vollspur)' hat eine Spurweite von 1435 mm. Das ist das Innenmaß zwischen den Innenkanten der Schienenköpfe eines Gleises. | 1000
Schmalspur 'Schmalspur' ist eine Spurweite, die kleiner ist als 1435 mm. | 2000
Breitspur 'Breitspur' ist eine Spurweite, die größer ist als 1435 mm. | 3000
Attribut trifft nicht zu 'Attribut trifft nicht zu' bedeutet, dass keiner der in der Werteliste aufgeführten Attributwerte dem vorliegenden Sachverhalt entspricht. | 9997

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'Bahnstrecke'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich die Objektart nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Im Bau 'Im Bau' bedeutet, dass die Objektart noch nicht fertiggestellt ist. | 4000

zurück zur Objektart

#### Attributart: nummerDerLinieKennung: NRL

##### Definition:

'nummerDerLinie’ ist die von einem Betreiber einer Bahnlinie festgelegte Nummer oder Kennziffer (z. B. U3 oder S3).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: verkehrsdienstKennung: VKD

##### Definition:

'Verkehrsdienst' beschreibt, ob auf der 'Bahnstrecke’ ein Schienenpersonenfernverkehrsdienst erbracht wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Verkehrsdienst_Bahnstrecke

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Fernverkehr 'Fernverkehr' bedeutet, dass auf der Bahnstrecke von einem Eisenbahnverkehrsunternehmen ein nationaler oder internationaler Schienenpersonenfernverkehrsdienst erbracht wird. | 1000

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_FlugverkehrKennung: 42015

#### Definition:

[E] 'Flugverkehr' umfasst die baulich geprägte Fläche und die mit ihr in Zusammenhang stehende Freifläche, die ausschließlich oder vorwiegend dem Flugverkehr dient.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

23000000

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Bei der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' muss immer die Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' belegt sein. Wenn bei der Attributart 'Funktion' die Werteart 1200 'Parken' belegt ist, darf außer der Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' keine weitere Attributart belegt sein. Die Flächen müssen innerhalb bzw. auf einer Fläche der gleichen Objektart liegen. Flächen mit der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' dürfen sich gegenseitig nicht überschneiden.

#### Attributarten:

- funktion
- art
- name
- bezeichnung
- nutzung
- zustand
- zweitname

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist die zum Zeitpunkt der Erhebung vorherrschende Nutzung (Dominanzprinzip).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Flugverkehr

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Parken 'Parken' bezeichnet eine Fläche, die vorwiegend dem Abstellen von Fahrzeugen dient und zu diesem Zweck ggf. mit Gebäuden, Bauwerken, Anlagen oder Kennzeichnungen versehen ist. Nutzungsartkennung: 23980000 | 1200
Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen, Luftfahrt 'Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen, Luftfahrt' ist eine besondere Flugverkehrsfläche. Nutzungsartkennung: 23710000 | 5501
Begleitfläche Flugverkehr 'Begleitfläche Flugverkehr' bezeichnet eine unbebaute Fläche, die dem Flugverkehr zugeordnet wird. Hierzu gehören z.B. Grünflächen neben den Flugverkehrsflächen. Nutzungsartkennung: 23010000 | 5502
Betriebsfläche Flugverkehr 'Betriebsfläche Flugverkehr' bezeichnet bebaute oder unbebaute Flächen, die vorwiegend der Versorgung und Unterhaltung des Flugverkehrs dienen. Nutzungsartkennung: 23020000 | 5503

zurück zur Objektart

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' ist die Einstufung der Flugverkehrsfläche nach dem Luftverkehrsgesetz und der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung angewandt in den Luftfahrthandbüchern der Deutschen Flugsicherung und des Amtes für Flugsicherung der Bundeswehr.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Art_Flugverkehr

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Internationaler Flughafen 'Internationaler Flughafen' ist ein Verkehrsflughafen, der im Luftfahrthandbuch als solcher ausgewiesen ist. | 5511
Regionalflughafen 'Regionalflughafen' ist ein Verkehrsflughafen der gemäß Raumordnungsgesetz als Regionalflughafen eingestuft ist, bzw. als Flughafen, Verkehrsflughafen oder Regionalflughafen im Luftfahrthandbuch ausgewiesen ist. | 5512
Sonderflughafen 'Sonderflughafen' ist ein Flughafen, der im Luftfahrthandbuch als solcher ausgewiesen ist. | 5513
Verkehrslandeplatz 'Verkehrslandeplatz' ist ein Flugplatz, der im Luftfahrthandbuch als Flugplatz, Landeplatz oder Verkehrslandeplatz ausgewiesen ist. | 5521
Sonderlandeplatz 'Sonderlandeplatz' ist ein Flugplatz, der im Luftfahrthandbuch oder in den Bescheiden der zuständigen Luftfahrtbehörden als Sonderlandeplatz ausgewiesen ist. | 5522
Hubschrauberlandeplatz 'Hubschrauberlandeplatz' ist ein Flugplatz, der im Luftfahrthandbuch, in der Luftfahrtkarte 1:500000 (ICAO) oder aufgrund von Ländervorschriften als solcher ausgewiesen ist. | 5530
Segelfluggelände 'Segelfluggelände' ist ein Flugplatz, der in der Luftfahrtkarte 1:500000 (ICAO) für den Segelflugsport ausgewiesen ist. | 5550

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Flugverkehr'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Lagebezeichnung

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die von einer Fachstelle vergebene Kennziffer von 'Flugverkehr'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: nutzungKennung: NTZ

##### Definition:

'Nutzung' gibt den Nutzerkreis von 'Flugverkehr' an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Nutzung_Flugverkehr

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Zivil 'Zivil' bedeutet, dass 'Flugverkehr' privaten oder öffentlichen Zwecken dient und nicht militärisch genutzt wird. | 1000
Militärisch 'Militärisch' bedeutet, dass 'Flugverkehr' nur von Streitkräften genutzt wird. | 2000
Teils zivil, teils militärisch 'Teils zivil, teils militärisch' bedeutet dass ''Flugverkehr' sowohl zivil als auch militärisch genutzt wird. | 3000

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'Flugverkehr'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_Flugverkehr

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich 'Flugverkehr' nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Im Bau 'Im Bau' bedeutet, dass sich überwiegende Teile von 'Flugverkehr' im Bau befinden. | 4000
Erweiterung, Neuansiedlung 'Erweiterung, Neuansiedlung' bedeutet, dass die Fläche in ihrer Nutzung gemäß der Objektart erweitert wird und eine Fertigstellung absehbar ist. | 8000

zurück zur Objektart

#### Attributart: zweitnameKennung: ZNM

##### Definition:

'Zweitname ' ist ein weiterer Name von Flugverkehr, z. B. 'Rhein-Main'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_SchiffsverkehrKennung: 42016

#### Definition:

[E] 'Schiffsverkehr' umfasst die baulich geprägte Fläche und die mit ihr in Zusammenhang stehende Freifläche, die ausschließlich oder vorwiegend dem Schiffsverkehr dient.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

24000000

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Bei der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' muss immer die Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' belegt sein. Wenn bei der Attributart 'Funktion' die Werteart 1200 'Parken' belegt ist, darf außer der Attributart 'istWeitereNutzung' mit der Werteart 1000 'überlagernd' keine weitere Attributart belegt sein. Die Flächen müssen innerhalb bzw. auf einer Fläche der gleichen Objektart liegen. Flächen mit der Werteart 1200 'Parken' der Attributart 'Funktion' dürfen sich gegenseitig nicht überschneiden.

#### Attributarten:

- funktion
- name
- zustand

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist die zum Zeitpunkt der Erhebung vorherrschende Nutzung von 'Schiffsverkehr'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Schiffsverkehr

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Parken 'Parken' bezeichnet eine Fläche, die vorwiegend dem Abstellen von Fahrzeugen dient und zu diesem Zweck ggf. mit Gebäuden, Bauwerken, Anlagen oder Kennzeichnungen versehen ist. Nutzungsartkennung: 24980000 | 1200
Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen, Schifffahrt 'Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen, Schifffahrt' ist eine Fläche, die dem Schiffsverkehr dient. Nutzungsartkennung: 24710000 | 2341
Begleitfläche Schiffsverkehr 'Begleitfläche Schiffsverkehr' bezeichnet eine unbebaute Fläche, die dem Schiffsverkehr zugeordnet wird. Hierzu zählt z.B. Ufer. Nutzungsartkennung: 24010000 | 2342
Betriebsfläche Schiffsverkehr 'Betriebsfläche Schiffsverkehr' bezeichnet bebaute oder unbebaute Flächen die dem landseitigen Betrieb des Schiffsverkehrs dienen. Nutzungsartkennung: 24020000 | 5600
Hafenanlage (Landfläche) 'Hafenanlage (Landfläche)' bezeichnet die Fläche innerhalb von 'Hafen', die nicht von Wasser bedeckt ist und die ausschließlich zum Betrieb des Hafens dient. Nutzungsartkennung: 24020100 | 5610
Schleuse (Landfläche) 'Schleuse (Landfläche)' bezeichnet die Fläche innerhalb von 'Schleuse', die nicht von Wasser bedeckt ist und die ausschließlich zum Betrieb der Schleuse dient.. Nutzungsartkennung: 24020200 | 5620
Anlegestelle 'Anlegestelle' umfasst mehr als den überlagernden landseitigen Anleger, der eine feste oder schwimmende Einrichtung zum Anlegen von Schiffen ist. Nutzungsartkennung: 24020300 | 5630
Fähranlage 'Fähranlage' ist eine besondere Landfläche von der in der Regel nach festem Fahrplan über Flüsse, Seen, Kanäle, Meerengen oder Meeresarme ein Schiffsverkehr stattfindet. Nutzungsartkennung: 24020400 | 5640

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Schiffsverkehr'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Lagebezeichnung

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'Schiffsverkehr'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_Schiffsverkehr

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich 'Schiffsverkehr' nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Im Bau 'Im Bau' bedeutet, dass sich überwiegende Teile von 'Schiffsverkehr' im Bau befinden. | 4000
Erweiterung, Neuansiedlung 'Erweiterung, Neuansiedlung' bedeutet, dass die Fläche in ihrer Nutzung gemäß der Objektart erweitert wird und eine Fertigstellung absehbar ist. | 8000

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: VegetationKennung: 43000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Vegetation' und der Kennung '43000' umfasst die Flächen außerhalb der Ansiedlungen, die durch land- oder forstwirtschaftliche Nutzung, durch natürlichen Bewuchs oder dessen Fehlen geprägt werden.

Die Objektartengruppe umfasst folgende Objektarten (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

43001 'Landwirtschaft'

43002 'Wald'

43003 'Gehölz'

43004 'Heide'

43005 'Moor'

43006 'Sumpf'

43007 'Unland/Vegetationslose Fläche'

### Nutzungsartkennung:

30000000

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_LandwirtschaftKennung: 43001

#### Definition:

[E] 'Landwirtschaft' ist eine Fläche für den Anbau von Feldfrüchten sowie eine Fläche, die beweidet und gemäht werden kann, einschließlich der mit besonderen Pflanzen angebauten Fläche (einschließlich landwirtschaftlichen Brachlands).

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

31000000

#### Attributarten:

- vegetationsmerkmal
- name

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: vegetationsmerkmalKennung: VEG

##### Definition:

'Vegetationsmerkmal' ist die zum Zeitpunkt der Erhebung erkennbare oder feststellbare vorherrschend vorkommende landwirtschaftliche Nutzung (Dominanzprinzip).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Vegetationsmerkmal_Landwirtschaft

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Ackerland 'Ackerland' ist eine Fläche für den Anbau von Feldfrüchten (z.B. Getreide, Hülsenfrüchte, Hackfrüchte) und Beerenfrüchten (z.B. Erdbeeren). Nutzungsartkennung: 31010000 | 1010
Streuobstacker 'Streuobstacker' beschreibt den Bewuchs einer Ackerfläche mit Obstbäumen. Nutzungsartkennung: 31010100 | 1011
Hopfen 'Hopfen' ist eine mit speziellen Vorrichtungen ausgestattete Agrarfläche für den Anbau von Hopfen. Nutzungsartkennung: 31010200 | 1012
Spargel 'Spargel' beschreibt den Bewuchs einer Agrarfläche mit Spargelgewächsen. Nutzungsartkennung: 31010300 | 1013
Hanf 'Hanf' beschreibt den Bewuchs einer Agrarfläche mit Nutzhanf. Nutzungsartkennung: 31010400 | 1014
Grünland 'Grünland' ist eine Grasfläche, die gemäht oder beweidet wird. Nutzungsartkennung: 31020000 | 1020
Streuobstwiese 'Streuobstwiese' beschreibt den Bewuchs einer Grünlandfläche mit Obstbäumen. Nutzungsartkennung: 31020100 | 1021
Salzweide 'Salzweide' ist eine vom Meer periodisch überflutete Weidefläche, in der eine Salzpflanzenvegetation gedeiht. Dieser Bereich bildet den natürlichen Übergang vom Meer zum Festland. Nutzungsartkennung: 31020200 | 1022
Gartenbauland 'Gartenbauland' ist eine Fläche, die dem gewerbsmäßigen Anbau von Gartengewächsen (Gemüse, Obst und Blumen) sowie für die Aufzucht von Kulturpflanzen dient. Nutzungsartkennung: 31030000 | 1030
Baumschule 'Baumschule' ist eine Fläche, auf der Holzgewächse aus Samen, Ablegern oder Stecklingen unter mehrmaligem Umpflanzen (Verschulen) gezogen werden. Nutzungsartkennung: 31030100 | 1031
Rebfläche 'Rebfläche' ist eine mit speziellen Vorrichtungen ausgestattete Agrarfläche, auf der Weinstöcke angepflanzt sind. Nutzungsartkennung: 31040000 | 1040
Obst- und Nussplantage 'Obst- und Nussplantage' ist eine Fläche, die vorwiegend dem Intensivanbau dient und mit Obst-, Nussbäumen oder -sträuchern bepflanzt ist. Im Unterschied zu Streuobst handelt es sich hierbei um gleichmäßige und dichter angelegte Monokulturen. Nutzungsartkennung: 31050000 | 1050
Obst- und Nussbaumplantage 'Obst- und Nussbaumplantage' ist eine landwirtschaftliche Fläche, die vorwiegend dem Intensivanbau dient und mit Obst- oder Nussbäumen bepflanzt ist. Nutzungsartkennung: 31050100 | 1051
Obst- und Nussstrauchplantage 'Obst- und Nussstrauchplantage' ist eine landwirtschaftliche Fläche, die vorwiegend dem Intensivanbau dient und mit Obst- oder Nusssträuchern bepflanzt ist. Nutzungsartkennung: 31050200 | 1052
Weihnachtsbaumkultur 'Weihnachtsbaumkultur' bezeichnet eine landwirtschaftliche Fläche, die vorrangig mit Weihnachtsbäumen bepflanzt ist. Nutzungsartkennung: 31060000 | 1060 (LN)
Kurzumtriebsplantage 'Kurzumtriebsplantagen' sind Flächen, auf denen Baumarten mit dem Ziel baldiger Holzentnahme angepflanzt werden und deren Bestände eine Umtriebszeit von nicht länger als 20 Jahren haben. Nutzungsartkennung: 31100000 | 1100
Brachland 'Brachland' ist eine Fläche der Landwirtschaft, die seit längerem nicht mehr zu Produktionszwecken genutzt wird. Nutzungsartkennung: 31200000 | 1200

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist die Bezeichnung oder der Eigenname von 'Landwirtschaft'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_WaldKennung: 43002

#### Definition:

[E] 'Wald' ist eine Fläche, die mit Forstpflanzen (Waldbäume und Waldsträucher) bestockt ist.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

32000000

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Die Attributart 'Zustand' kann nur in Verbindung mit der Attributart 'Nutzung' vorkommen.

#### Attributarten:

- vegetationsmerkmal
- name
- bezeichnung
- zustand
- nutzung
- regionalsprache

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: vegetationsmerkmalKennung: VEG

##### Definition:

'Vegetationsmerkmal' beschreibt den Bewuchs von 'Wald'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Vegetationsmerkmal_Wald

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Laubholz 'Laubholz' beschreibt den Bewuchs einer Vegetationsfläche mit Laubbäumen. | 1100
Nadelholz 'Nadelholz' beschreibt den Bewuchs einer Vegetationsfläche mit Nadelbäumen. | 1200
Laub- und Nadelholz 'Laub- und Nadelholz' beschreibt den Bewuchs einer Vegetationsfläche mit Laub- und Nadelbäumen. | 1300
Laubholz mit Nadelbäumen 'Laubholz mit Nadelbäumen' beschreibt den Bewuchs einer Vegetationsfläche mit Laub- und Nadelbäumen. Dabei dominieren die Laubbäume das Erscheinungsbild. | 1310
Nadelholz mit Laubbäumen 'Nadelholz mit Laubbäumen' beschreibt den Bewuchs einer Vegetationsfläche mit Nadel- und Laubbäumen. Dabei dominieren die Nadelbäume das Erscheinungsbild. | 1320

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Wald'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die von einer Fachstelle vergebene Kennziffer (Forstabteilungsnummer, Jagenzahl) von 'Wald'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt den Bewuchsstatus von 'Wald'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_Wald

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Verjüngungs-, Neuanpflanzungsfläche 'Verjüngungs-, Neuanpflanzungsfläche' bedeutet, dass sich der Wald durch Aufforstung, Naturverjüngung oder durch Anpflanzung neu bildet. Nutzungsartkennung: 32010100, 32020100, 32030100 | 6100
Dauerhaft unbestockt 'Dauerhaft unbestockt' umfasst alle als Waldflächen geltenden Flächen, auf denen dauerhaft keine Bäume stehen, aber stehen könnten. Hierzu zählen z. B. Lichtungen oder Äsungsflächen. Nutzungsartkennung: 32010200 | 7100

zurück zur Objektart

#### Attributart: nutzungKennung: NTZ

##### Definition:

'Nutzung' beschreibt die Nutzungsart von 'Wald'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Nutzung_Wald

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Forstwirtschaftsfläche 'Forstwirtschaftsfläche' bezeichnet eine Waldfläche, mit oder ohne Bäume, welche forstwirtschaftlich genutzt wird. Hierzu zählen keine Kurzumtriebsplantagen. Nutzungsartkennung: 32010000, 32010100, 32010200 | 1000 (LN)
Unbewirtschaftet 'Unbewirtschaftet' bezeichnet eine Waldfläche, mit oder ohne Bäume, welche nicht bewirtschaftet bzw. nicht wirtschaftlich genutzt wird. Hierzu können auch Waldflächen unter Freileitungen zählen. Nutzungsartkennung: 32020000, 32020100 | 2000
Waldbestattungsfläche 'Waldbestattungsfläche' ist eine Fläche im Wald, die zur Bestattung dient oder gedient hat. Nutzungsartkennung: 32030000, 32030100 | 3000 (LN)

zurück zur Objektart

#### Attributart: regionalspracheKennung: RGS

##### Definition:

'Regionalsprache' enthält den amtlichen und/oder im Siedlungsgebiet gebräuchlichen dänischen, friesischen oder sorbischen Namen von 'Wald'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_GehoelzKennung: 43003

#### Definition:

[E] 'Gehölz' ist eine Fläche, die mit einzelnen Bäumen, Baumgruppen, Büschen, Hecken und Sträuchern bestockt ist.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

33000000

#### Attributarten:

- vegetationsmerkmal
- name
- funktion

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: vegetationsmerkmalKennung: VEG

##### Definition:

'Vegetationsmerkmal' beschreibt den Bewuchs von 'Gehölz'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Vegetationsmerkmal_Gehoelz

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Latschenkiefer 'Latschenkiefer' beschreibt den Bewuchs einer Vegetationsfläche mit Latschenkiefer. | 1400

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Gehölz'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' beschreibt, welchem Zweck 'Gehölz' dient.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Gehoelz

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Windschutz 'Windschutz' ist ein dichter Gehölzbestand, der die angrenzenden Flächen oder Objekte vor Wind schützt. | 1000

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_HeideKennung: 43004

#### Definition:

[E] 'Heide' ist eine Fläche mit typischen Sträuchern, Gräsern und geringwertigem Baumbestand.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

34000000

#### Attributarten:

- name

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Heide'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_MoorKennung: 43005

#### Definition:

[E] 'Moor' ist eine unkultivierte Fläche, deren obere Schicht aus vertorften oder zersetzten Pflanzenresten besteht.

Torfstich bzw. Torfabbaufläche wird der Objektart 41005 'Tagebau, Grube, Steinbruch' mit AGT 'Torf' zugeordnet.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

35000000

#### Attributarten:

- name

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Moor'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_SumpfKennung: 43006

#### Definition:

[E] 'Sumpf' ist ein wassergesättigtes, zeitweise unter Wasser stehendes Gelände.

Nach Regenfällen kurzzeitig nasse Stellen im Boden werden nicht als 'Sumpf' erfasst.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

36000000

#### Attributarten:

- name

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Sumpf'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_UnlandVegetationsloseFlaecheKennung: 43007

#### Definition:

[E] 'Unland/Vegetationslose Fläche' ist eine Fläche, die nicht dauerhaft landwirtschaftlich genutzt wird, wie z. B. Fels-, Sand- oder Eisflächen, Uferstreifen längs von Gewässern und Sukzessionsflächen.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

37000000

#### Konsistenzbedingungen:

Die Attributart 'Oberflächenmaterial' kann nur im Zusammenhang mit der Attributart 'Funktion' und der Werteart 1000 vorkommen.

#### Attributarten:

- oberflaechenmaterial
- name
- funktion

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: oberflaechenmaterialKennung: OFM

##### Definition:

'Oberflächenmaterial' ist die Beschaffenheit des Bodens von 'Unland/Vegetationslose Fläche'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Oberflaechenmaterial_UnlandVegetationsloseFlaeche

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Fels 'Fels' bedeutet, dass die Erdoberfläche aus einer festen Gesteinsmasse besteht. Nutzungsartkennung: 37010100 | 1010
Steine, Schotter 'Steine, Schotter' bedeutet, dass die Erdoberfläche mit zerkleinertem Gestein unterschiedlicher Größe bedeckt ist. Nutzungsartkennung: 37010200 | 1020
Geröll 'Geröll' bedeutet, dass die Erdoberfläche mit durch fließendes Wasser abgerundeten Gesteinen bedeckt ist. Nutzungsartkennung: 37010300 | 1030
Sand 'Sand' bedeutet, dass die Erdoberfläche mit kleinen, losen Gesteinskörnern bedeckt ist. Nutzungsartkennung: 37010400 | 1040
Schnee 'Schnee' bedeutet, dass die Erdoberfläche für die größte Zeit des Jahres mit Schnee bedeckt ist. Nutzungsartkennung: 37010500 | 1110
Eis, Firn 'Eis, Firn' bedeutet, dass die Erdoberfläche mit altem, grobkörnigem, mehrjährigem Schnee im Hochgebirge bedeckt ist, der unter zunehmendem Druck zu Gletschereis wird. Nutzungsartkennung: 37010600 | 1120

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist die Bezeichnung oder der Eigenname von 'Unland/VegetationsloseFlaeche'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion ist die erkennbare Art von 'Unland/Vegetationslose Fläche'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_UnlandVegetationsloseFlaeche

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Vegetationslose Fläche 'Vegetationslose Fläche' ist eine Fläche ohne nennenswerten Bewuchs aufgrund besonderer Bodenbeschaffenheit. Nutzungsartkennung: 37010000 | 1000
Gewässerbegleitfläche 'Gewässerbegleitfläche' bezeichnet eine bebaute oder unbebaute Fläche, die einem Gewässer zugeordnet wird. Die Gewässerbegleitfläche ist nicht Bestandteil der Gewässerfläche. Nutzungsartkennung: 37020000 | 1100
Bebaute Gewässerbegleitfläche 'Bebaute Gewässerbegleitfläche' bezeichnet eine bebaute Fläche, die einem Gewässer zugeordnet wird. Sie ist nicht Bestandteil der Gewässerfläche. Nutzungsartkennung: 37020100 | 1110
Unbebaute Gewässerbegleitfläche 'Unbebaute Gewässerbegleitfläche' bezeichnet eine unbebaute Fläche, die einem Gewässer zugeordnet wird. Sie ist nicht Bestandteil der Gewässerfläche. Nutzungsartkennung: 37020200 | 1120
Sukzessionsfläche 'Sukzessionsfläche' ist eine Fläche, die dauerhaft aus der landwirtschaftlichen oder sonstigen bisherigen Nutzung herausgenommen ist und die in den Urzustand z. B. Gehölz, Moor, Heide übergeht. Nutzungsartkennung: 37030000 | 1200
Naturnahe Fläche 'Naturnahe Fläche' ist eine nicht zum Anbau von Kulturpflanzen genutzte Fläche, die mit Pflanzen bewachsen ist. Nutzungsartkennung: 37040000 | 1300

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: GewässerKennung: 44000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Gewässer' und der Kennung '44000' umfasst die mit Wasser bedeckten Flächen.

Die Objektartengruppe umfasst die Objektarten (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

44001 'Fließgewässer'

44002 'Wasserlauf'

44003 'Kanal'

44004 'Gewässerachse'

44005 'Hafenbecken'

44006 'Stehendes Gewässer'

44007 'Meer'

Die Gewässer werden geometrisch begrenzt durch ihre Uferlinie. Dies ist bei 'Meer' die Uferlinie bei mittlerem Tidenhochwasser, bei den sonstigen Gewässern die Uferlinie bei mittlerem Wasserstand.

### Nutzungsartkennung:

40000000

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_FliessgewaesserKennung: 44001

#### Definition:

[E] 'Fließgewässer' ist ein geometrisch begrenztes, auf dem Festland fließendes Gewässer, das die Wassermengen sammelt, die als Niederschläge auf die Erdoberfläche fallen oder in Quellen austreten, und in ein anderes Gewässer, ein Meer oder in einen See transportiert

oder

ein in einem System von natürlichen oder künstlichen Bodenvertiefungen verlaufendes Wasser, das zur Be- und Entwässerung an- oder abgeleitet wird

oder

ein geometrisch begrenzter, für die Schifffahrt angelegter künstlicher Wasserlauf, der in einem oder in mehreren Abschnitten die jeweils gleiche Höhe des Wasserspiegels besitzt.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

41000000

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Die Attributart 'Zustand' kann nur in Verbindung mit der Attributart 'Funktion' und der Werteart 8300 vorkommen.

Wenn ein Objekt 44001 "Fließgewässer' die Werteart 8300 bei der Attributart 'Funktion' führt, darf die Attributart 'Hydrologisches Merkmal' nicht belegt sein.

#### Attributarten:

- funktion
- name
- zustand
- hydrologischesMerkmal

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist die Art von 'Fließgewässer'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Fliessgewaesser

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Fluss 'Fluss' ist ein natürliches, fließendes Gewässer (ggf. auch mit begradigten, kanalisierten Teilstücken), das wegen seiner Größe und Bedeutung im allgemeinen Sprachgebrauch als Fluss angesprochen wird. Nutzungsartkennung: 41010000 | 8200
Altwasser 'Altwasser' ist ein Teil eines Fließgewässers, der bei einer Begradigung vom fließenden Gewässer abgeschnitten wurde und wichtiger Lebensraum für z. B. Wasser-vögel, Amphibien und Libellen ist. Nutzungsartkennung: 41010100 | 8210
Altarm 'Altarm' bezeichnet eine an einem Ende des Fließgewässers abgeschnittene Strecke eines Flusses. Nutzungsartkennung: 41010200 | 8220
Flussmündungstrichter 'Flussmündungstrichter' ist der Bereich des Flusses im Übergang zum Meer. Er beginnt dort, wo die bis dahin etwa parallel verlaufenden Ufer des Flusses sich trichterförmig zur offenen See hin erweitern. Die Abgrenzungen der Flussmündungstrichter ergeben sich aus dem Bundeswasserstraßengesetz (meerseitig) und den Bekanntmachungen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sowie höchst-richterlicher Rechtsprechung (binnenseitig). Nutzungsartkennung: 41010300 | 8230
Kanal 'Kanal' bezeichnet einen künstlich angelegten Wasserlauf. Nutzungsartkennung: 41020000 | 8300 (LN)
Graben 'Graben' ist ein ständig oder zeitweise fließendes, künstlich angelegtes oder natürliches Gewässer, das im allgemeinen Sprachgebrauch als Graben anzusehen ist. Nutzungsartkennung: 41030000 | 8400
Fleet 'Fleet' ist die Bezeichnung für eine noch vorhandene, aber stark veränderte oder überhaupt erst künstlich angelegte Wasserverbindung in Hamburg sowie in Bremen - ehemals für einen marschtypischen Entwässerungsgraben genutzte Bezeichnung. Nutzungsartkennung: 41030100 | 8410
Bach 'Bach' ist ein natürliches, fließendes Gewässer, das wegen seiner geringen Größe und Bedeutung im allgemeinen Sprachgebrauch als Bach anzusehen ist. Nutzungsartkennung: 41040000 | 8500

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist die Bezeichnung oder der Eigenname von 'Fließgewässer'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Lagebezeichnung

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'Fließgewässer' mit FKT=8300 (Kanal).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_Kanal

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich der Kanal nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Im Bau 'Im Bau' bedeutet, dass der Kanal noch nicht fertiggestellt ist. | 4000

zurück zur Objektart

#### Attributart: hydrologischesMerkmalKennung: HYD

##### Definition:

'Hydrologisches Merkmal' gibt die Wasserverhältnisse von 'Fließgewässer' an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_HydrologischesMerkmal_Fliessgewaesser

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Nicht ständig Wasser führend 'Nicht ständig Wasser führend' heißt, dass ein Gewässer nicht ganzjährig Wasser führt. | 2000

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_WasserlaufKennung: 44002

#### Definition:

[E] 'Wasserlauf' ist ein auf oder unter der Erdoberfläche fließendes Gewässer.

#### Abgeleitet aus:

AA_ZUSO

#### Objekttyp:

ZUSO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Das ZUSO 44002 'Wasserlauf' besteht aus einem oder mehreren REO 44001 'Fließgewässer'

oder einem oder mehreren REO 44004 'Gewässerachse'

oder einem oder mehreren REO 44001 'Fließgewässer' und einem oder mehreren REO 44004 'Gewässerachse'.

Die zu einem ZUSO 44002 'Wasserlauf' gehörenden REO 44004 'Gewässerachse' führen bei der Attributart 'Fließrichtung' immer den gleichen Wert, entweder 'TRUE' oder 'FALSE'.

#### Attributarten:

- name
- gewaesserkennzahl
- identnummer
- schifffahrtskategorie
- widmung
- zweitname
- regionalsprache

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Wasserlauf'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: gewaesserkennzahlKennung: GWK

##### Definition:

'Gewässerkennzahl' ist die von der Fachverwaltung vergebene Verschlüsselung von 'Wasserlauf'.

Die Gewässerkennzahl beschreibt in der 1.- 19. Stelle die Gewässerkennzahl laut LAWA.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: identnummerKennung: IDN

##### Definition:

'Identnummer' ist die von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung vergebene Verschlüsselung von 'Wasserlauf'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: schifffahrtskategorieKennung: SFK

##### Definition:

'Schifffahrtskategorie' gibt die Zuordnung von 'Wasserlauf' nach dem Bundeswasserstraßengesetz an bzw. regelt die Schiffbarkeit aufgrund von Landesverkehrsordnungen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Schifffahrtskategorie

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Binnenwasserstraße 'Binnenwasserstraße' ist ein oberirdisches Gewässer oder Küstengewässer, das gesetzlich für den Personen- und/oder Güterverkehr mit Schiffen bestimmt ist. Binnengewässer im Küstengebiet sind gegen das Küstengewässer gesetzlich abgegrenzt. Die 'Binnenwasserstraße' ist ein Gewässer 1. Ordnung. | 1000
Seewasserstraße 'Seewasserstraße' ist ein als Wasserstraße gesetzlich festgelegter Teil eines Küstengewässers. Die 'Seewasserstraße' ist ein Gewässer 1. Ordnung. | 2000
Landesgewässer mit Verkehrsordnung 'Landesgewässer mit Verkehrsordnung' ist eine Wasserstraße, die keine Binnenwasserstraße ist. Die Schiffbarkeit wird durch eine Landesverkehrsordnung geregelt. Das 'Landesgewässer mit Verkehrsordnung' ist ein Gewässer 1. Ordnung. | 3000

zurück zur Objektart

#### Attributart: widmungKennung: WDM

##### Definition:

'Widmung' gibt die gesetzliche Klassifizierung nach den Wassergesetzen der Länder an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Widmung_Wasserlauf

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Gewässer I. Ordnung - Bundeswasserstraße 'Gewässer I. Ordnung - Bundeswasserstraße' ist ein Gewässer, das der Zuständigkeit des Bundes obliegt. | 1310
Gewässer I. Ordnung - nach Landesrecht 'Gewässer I. Ordnung - nach Landesrecht' ist ein Gewässer, das der Zuständigkeit des Landes obliegt. | 1320
Gewässer II. Ordnung 'Gewässer II. Ordnung' ist ein Gewässer, für das die Unterhaltungsverbände zuständig sind. | 1330
Gewässer III. Ordnung 'Gewässer III. Ordnung' ist ein Gewässer, das weder zu den Gewässern I. noch II. Ordnung zählt. | 1340

zurück zur Objektart

#### Attributart: zweitnameKennung: ZNM

##### Definition:

'Zweitname' ist ein weiterer Name für einen Teil des Wasserlaufs, z. B. "Schwarzer Fluss" für einen Teil der Donau.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: regionalspracheKennung: RGS

##### Definition:

'Regionalsprache' enthält den amtlichen und/oder im Siedlungsgebiet gebräuchlichen dänischen, friesischen oder sorbischen Namen von 'Wasserlauf'

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_KanalKennung: 44003

#### Definition:

[E] 'Kanal' ist ein für die Schifffahrt angelegter künstlicher Wasserlauf.

#### Abgeleitet aus:

AA_ZUSO

#### Objekttyp:

ZUSO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Das ZUSO 'Kanal' besteht aus einem oder mehreren REO 'Fließgewässer' mit der Attributart 'Funktion' und der Werteart 8300

oder einem oder mehreren REO 'Gewässerachse' mit der Attributart 'Funktion' und der Werteart 8300

oder einem oder mehreren REO 'Fließgewässer' mit der Attributart 'Funktion' und der Werteart 8300 und einem oder mehreren REO 'Gewässerachse' mit der Attributart 'Funktion' und der Werteart 8300

Die zu einem ZUSO 44003 'Kanal' gehörenden REO 44004 'Gewässerachse' führen bei der Attributart 'Fließrichtung' immer den Wert 'FALSE'

#### Attributarten:

- name
- widmung
- gewaesserkennzahl
- identnummer
- schifffahrtskategorie
- zweitname
- regionalsprache

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Kanal'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: widmungKennung: WDM

##### Definition:

'Widmung' gibt die gesetzliche Klassifizierung nach den Wassergesetzen der Länder an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Widmung_Kanal

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Gewässer I. Ordnung - Bundeswasserstraße 'Gewässer I. Ordnung -Bundeswasserstraße' ist ein Gewässer, das der Zuständigkeit des Bundes obliegt. | 1310
Gewässer I. Ordnung - nach Landesrecht 'Gewässer I. Ordnung - nach Landesrecht' ist ein Gewässer, das der Zuständigkeit des Landes obliegt. | 1320
Gewässer II. Ordnung 'Gewässer II. Ordnung' ist ein Gewässer, für das die Unterhaltungsverbände zuständig sind. | 1330
Gewässer III. Ordnung 'Gewässer III. Ordnung' ist ein Gewässer, das weder zu den Gewässern I. noch II. Ordnung zählt. | 1340

zurück zur Objektart

#### Attributart: gewaesserkennzahlKennung: GWK

##### Definition:

'Gewässerkennzahl' ist die von der Fachverwaltung vergebene Verschlüsselung von 'Kanal'.

Die Gewässerkennzahl beschreibt in der 1.- 19. Stelle die Gewässerkennzahl laut LAWA.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: identnummerKennung: IDN

##### Definition:

'Identnummer' ist die von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung vergebene Verschlüsselung von 'Kanal'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: schifffahrtskategorieKennung: SFK

##### Definition:

'Schifffahrtskategorie' gibt die Zuordnung von 'Kanal' nach dem Bundeswasserstraßengesetz an bzw. regelt die Schiffbarkeit aufgrund von Landesverkehrsordnungen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Schifffahrtskategorie_Kanal

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Binnenwasserstraße 'Binnenwasserstraße' ist ein oberirdisches Gewässer oder Küstengewässer, das gesetzlich für den Personen- und/oder Güterverkehr mit Schiffen bestimmt ist. Binnengewässer im Küstengebiet sind gegen das Küstengewässer gesetzlich abgegrenzt. Die 'Binnenwasserstraße' ist ein Gewässer 1. Ordnung. | 1000
Seewasserstraße 'Seewasserstraße' ist ein als Wasserstraße gesetzlich festgelegter Teil eines Küstengewässers. Die 'Seewasserstraße' ist ein Gewässer 1. Ordnung. | 2000
Landesgewässer mit Verkehrsordnung 'Landesgewässer mit Verkehrsordnung' ist eine Wasserstraße, die keine Binnenwasserstraße ist. Die Schiffbarkeit wird durch eine Landesverkehrsordnung geregelt. Das 'Landesgewässer mit Verkehrsordnung' ist ein Gewässer 1. Ordnung. | 3000

zurück zur Objektart

#### Attributart: zweitnameKennung: ZNM

##### Definition:

'Zweitname' ist ein weiterer Name für einen Teil des Kanals, z. B. "Alte Fahrt" für einen Teil des Dortmund-Ems-Kanals.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: regionalspracheKennung: RGS

##### Definition:

'Regionalsprache' enthält den amtlichen und/oder im Siedlungsgebiet gebräuchlichen dänischen, friesischen oder sorbischen Namen von 'Kanal'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_GewaesserachseKennung: 44004

#### Definition:

[E] 'Gewässerachse' repräsentiert eine Wasserfläche, die Bestandteil des topologischen Gewässernetzes ist.

#### Abgeleitet aus:

TA_CurveComponent

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

'Gewässerachse' ist Bestandteil des ZUSO 'Wasserlauf', 'Gewässerachse' mit der Attributart 'Funktion' und der Werteart 8300 ist Bestandteil des ZUSO 'Kanal'.

Die Attributart 'Zustand' kann nur in Verbindung mit der Attributart 'Funktion' und der Werteart 8300 vorkommen.

#### Attributarten:

- breiteDesGewaessers
- hydrologischesMerkmal
- funktion
- zustand
- fliessrichtung

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: breiteDesGewaessersKennung: BRG

##### Definition:

'Breite des Gewässers' ist die Breite von 'Gewässerachse' gemäß Klassenangabe.

Die Breite von Gewässern kann sich kontinuierlich ändern. Als 'Breite des Gewässers' ist eine durchschnittliche Breite für einen längeren Streckenabschnitt anzugeben. Als längerer Streckenabschnitt gilt eine Strecke von >= 500 m.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Attributart: hydrologischesMerkmalKennung: HYD

##### Definition:

'Hydrologisches Merkmal' gibt die Wasserverhältnisse von 'Gewässerachse' an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_HydrologischesMerkmal_Gewaesserachse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Nicht ständig Wasser führend 'Nicht ständig Wasser führend' heißt, dass ein Gewässer nicht ganzjährig Wasser führt. | 2000
Trocken, versiegt 'Trocken, versiegt' heißt, dass ein Gewässerbett ganzjährig kein Wasser führt. | 3000

zurück zur Objektart

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist die Art von 'Gewässerachse'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Gewaesserachse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Kanal 'Kanal' ist ein für die Schifffahrt angelegter künstlicher Wasserlauf. | 8300

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'Gewässerachse' mit FKT 8300.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_Gewaesserachse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich der Kanal nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Im Bau 'Im Bau' bedeutet, dass der Kanal noch nicht fertiggestellt ist. | 4000

zurück zur Objektart

#### Attributart: fliessrichtungKennung: FLR

##### Definition:

'Fließrichtung' ist die Richtung in der das Wasser fließt. Die Richtung der Geometrie der Gewässerachse und die der Fließrichtung sind dabei identisch (true).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_HafenbeckenKennung: 44005

#### Definition:

[E] 'Hafenbecken' ist ein natürlicher oder künstlich angelegter oder abgetrennter Teil eines Gewässers, in dem Schiffe be- und entladen werden.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

42000000

#### Attributarten:

- funktion
- name
- nutzung

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist die objektiv erkennbare Nutzung von 'Hafenbecken'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Hafenbecken

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Sportboothafenbecken 'Sportboothafenbecken' sind Wasserflächen, die dem Anlegen und Festmachen von Sportbooten dienen. Nutzungsartkennung: 42010000 | 8810

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Hafenbecken'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Lagebezeichnung

zurück zur Objektart

#### Attributart: nutzungKennung: NTZ

##### Definition:

'Nutzung ' gibt den Nutzerkreis von 'Hafenbecken' an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Nutzung_Hafenbecken

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Zivil 'Zivil' bedeutet, dass 'Hafenbecken' privaten oder öffentlichen Zwecken dient und nicht militärisch genutzt wird. | 1000
Militärisch 'Militärisch' bedeutet, dass 'Hafenbecken' nur von Streitkräften genutzt wird. | 2000
Teils zivil, teils militärisch 'Teils zivil, teils militärisch' bedeutet, dass 'Hafenbecken' sowohl zivil als auch militärisch genutzt wird. | 3000

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_StehendesGewaesserKennung: 44006

#### Definition:

[E] 'Stehendes Gewässer' ist eine natürliche oder künstliche mit Wasser gefüllte, allseitig umschlossene Hohlform der Landoberfläche ohne unmittelbaren Zusammenhang mit 'Meer'.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

43000000

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Die Attributart 'Bezeichnung' kann nur im Zusammenhang mit der Attributart 'Funktion' und der Werteart 8640 'Baggersee' vorkommen.

Die Attributart 'Nutzung' kann nur im Zusammenhang mit der Attributart 'Funktion' und den Wertearten 8630 'Stausee', 8631 'Speicherbecken' und 8640 'Baggersee' vorkommen.

Die Attributart 'Zustand' kann nur im Zusammenhang mit der Attributart 'Funktion' und den Wertearten 8630 'Stausee', 8631 'Speicherbecken' und 8640 'Baggersee' vorkommen.

#### Attributarten:

- funktion
- name
- seekennzahl
- hydrologischesMerkmal
- widmung
- schifffahrtskategorie
- bezeichnung
- regionalsprache
- wasserspiegelhoeheInStehendemGewaesser
- nutzung
- zustand

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist die Art von 'Stehendes Gewässer'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_StehendesGewaesser

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
See 'See' ist eine natürliche oder künstlich angelegte, größere, stehende oder nahezu stehende Wasserfläche, die im allgemeinen Sprachgebrauch als See anzusehen ist. Nutzungsartkennung: 43010000 | 8610
Teich 'Teich' ist eine natürliche oder künstlich angelegte, stehende oder nahezu stehende Wasserfläche, die im allgemeinen Sprachgebrauch als Teich anzusehen ist. Nutzungsartkennung: 43020000 | 8620
Stausee 'Stausee' ist eine mit Wasser gefüllte, allseitig umschlossene Hohlform der Landoberfläche ohne unmittelbaren Zusammenhang mit Meer. Nutzungsartkennung: 43010100 | 8630 (LN)
Speicherbecken 'Speicherbecken' ist eine zeitweise mit Wasser gefüllte, allseitig umschlossene Hohlform der Landoberfläche ohne unmittelbaren Zusammenhang mit Meer Nutzungsartkennung: 43010101 | 8631 (LN)
Baggersee 'Baggersee' ist ein künstlich geschaffenes Gewässer, aus dem Bodenmaterial gefördert wird oder wurde. Nutzungsartkennung: 43010200 | 8640
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass die Funktion des Stehenden Gewässers bekannt, aber nicht in der Werteliste aufgeführt ist. Nutzungsartkennung: 43030000 | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Stehendes Gewässer'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Lagebezeichnung

zurück zur Objektart

#### Attributart: seekennzahlKennung: SKZ

##### Definition:

'Seekennzahl' ist die von der zuständigen Fachstelle vergebene Verschlüsselung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: hydrologischesMerkmalKennung: HYD

##### Definition:

'Hydrologisches Merkmal' gibt die Wasserverhältnisse von 'Stehendes Gewässer' an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_HydrologischesMerkmal_StehendesGewaesser

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Nicht ständig Wasser führend 'Nicht ständig Wasser führend' heißt, dass ein Gewässer nicht ganzjährig Wasser führt. | 2000

zurück zur Objektart

#### Attributart: widmungKennung: WDM

##### Definition:

'Widmung' gibt die gesetzliche Klassifizierung nach den Wassergesetzen der Länder an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Widmung_StehendesGewaesser

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Gewässer I. Ordnung - Bundeswasserstraße 'Gewässer I. Ordnung - Bundeswasserstraße' ist ein Gewässer, das der Zuständigkeit des Bundes obliegt. | 1310
Gewässer I. Ordnung - nach Landesrecht 'Gewässer I. Ordnung - nach Landesrecht' ist ein Gewässer, das der Zuständigkeit des Landes obliegt. | 1320
Gewässer II. Ordnung 'Gewässer II. Ordnung' ist ein Gewässer, für das die Unterhaltungsverbände zuständig sind. | 1330
Gewässer III. Ordnung 'Gewässer III. Ordnung' ist ein Gewässer, das weder zu den Gewässern I. noch II. Ordnung zählt. | 1340

zurück zur Objektart

#### Attributart: schifffahrtskategorieKennung: SFK

##### Definition:

'Schifffahrtskategorie' gibt die Zuordnung von 'Stehendes Gewässer' nach dem Bundeswasserstraßengesetz an bzw. regelt die Schiffbarkeit aufgrund von Landesverkehrsordnungen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Schifffahrtskategorie

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Binnenwasserstraße 'Binnenwasserstraße' ist ein oberirdisches Gewässer oder Küstengewässer, das gesetzlich für den Personen- und/oder Güterverkehr mit Schiffen bestimmt ist. Binnengewässer im Küstengebiet sind gegen das Küstengewässer gesetzlich abgegrenzt. Die 'Binnenwasserstraße' ist ein Gewässer 1. Ordnung. | 1000
Seewasserstraße 'Seewasserstraße' ist ein als Wasserstraße gesetzlich festgelegter Teil eines Küstengewässers. Die 'Seewasserstraße' ist ein Gewässer 1. Ordnung. | 2000
Landesgewässer mit Verkehrsordnung 'Landesgewässer mit Verkehrsordnung' ist eine Wasserstraße, die keine Binnenwasserstraße ist. Die Schiffbarkeit wird durch eine Landesverkehrsordnung geregelt. Das 'Landesgewässer mit Verkehrsordnung' ist ein Gewässer 1. Ordnung. | 3000

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die von einer Fachstelle vergebene Kennziffer von 'Stehendes Gewässer'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: regionalspracheKennung: RGS

##### Definition:

'Regionalsprache' enthält den amtlichen und/oder im Siedlungsgebiet gebräuchlichen dänischen, friesischen oder sorbischen Namen von 'Stehendes Gewässer'

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: wasserspiegelhoeheInStehendemGewaesserKennung: WSG

##### Definition:

'Wasserspiegelhöhe in Stehendem Gewässer’ ist bei Stauseen die Differenz zwischen maximalen Füllstand und der Höhenbezugsfläche, bei allen anderen stehenden Gewässern die Differenz zwischen dem mittleren Wasserstand und der Höhenbezugsfläche, jeweils in Meter, auf Dezimeter gerundet. 'Wasserspiegelhöhe in Stehendem Gewässer' wird nicht bei der Werteart 8631 'Speicherbecken' erfasst.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Length

zurück zur Objektart

#### Attributart: nutzungKennung: NTZ

##### Definition:

'Nutzung' gibt die Nutzungsart von 'Stehenden Gewässern' an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

AX_Nutzung_StehendesGewaesser

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Trinkwasser 'Trinkwasser' im vorliegenden Sinne bezeichnet Wasser, das für den menschlichen Genuss geeignet ist. | 1000
Energie 'Energie' weist die Nutzung eines Stehenden Gewässers zur Energiegewinnung aus. | 2000
Brauchwasser 'Brauchwasser' dient spezifischen technischen, gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen, hauswirtschaftlichen oder ähnlichen Zwecken, ohne dass hierfür Trinkwasserqualität verlangt wird. Hierzu zählen z B. Kesselspeisewasser, Kühlwasser, unterschiedlich aufbereitetes Rohwasser. | 3000

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'Stehenden Gewässern'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_StehendesGewaesser

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt 'Außer Betrieb, stillgelegt' bedeutet, dass sich die Fläche nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechender Nutzung befindet. | 2100
Erweiterung, Neuansiedlung 'Erweiterung, Neuansiedlung' bedeutet, dass die Fläche in ihrer Nutzung gemäß der Objektart erweitert wird und eine Fertigstellung absehbar ist. | 8000

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_MeerKennung: 44007

#### Definition:

[E] 'Meer' ist die das Festland umgebende Wasserfläche.

#### Abgeleitet aus:

AX_TatsaechlicheNutzung

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Landnutzung:

Ja

#### Nutzungsartkennung:

44000000

#### Attributarten:

- funktion
- name
- bezeichnung
- tidemerkmal
- zweitname
- regionalsprache

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist die objektiv erkennbare Art von 'Meer'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Meer

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Küstengewässer 'Küstengewässer' ist die Fläche zwischen der Küstenlinie bei mittlerem Hochwasser oder der seewärtigen Begrenzung der oberirdischen Gewässer und der seewärtigen Begrenzung des deutschen Hoheitsgebietes. Dem mittleren Hochwasser ist der mittlere Wasserstand der Ostsee gleichzusetzen. Nutzungsartkennung: 44010000 | 8710

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Meer'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Lagebezeichnung

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die von der zuständigen Fachbehörde vergebene Verschlüsselung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: tidemerkmalKennung: TID

##### Definition:

'Tidemerkmal' gibt an, ob 'Meer' von den periodischen Wasserstandsänderungen beeinflusst wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Tidemerkmal_Meer

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Mit Tideeinfluss 'Mit Tideeinfluss' sind periodische Änderungen des Wasserspiegels und horizontale Bewegungen des Wassers, hervorgerufen durch die Massenanziehungs- und Fliehkräfte des Systems Sonne, Mond und Erde in Verbindung mit der Erdrotation. | 1000

zurück zur Objektart

#### Attributart: zweitnameKennung: ZNM

##### Definition:

'Zweitname' ist ein weiterer Name für einen Teil des Meers, z. B. "Deutsche Bucht" für einen Teil der Nordsee.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: regionalspracheKennung: RGS

##### Definition:

'Regionalsprache' enthält den amtlichen und/oder im Siedlungsgebiet gebräuchlichen dänischen, friesischen oder sorbischen Namen von 'Meer''.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

## Objektartenbereich: Bauwerke, Einrichtungen und sonstige AngabenKennung: 50000

### Definition:

Der Objektartenbereich 'Bauwerke, Einrichtungen und sonstige Angaben' enthält folgende Objektartengruppen (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

- Bauwerke und Einrichtungen in Siedlungsflächen

- Bauwerke, Anlagen und Einrichtungen für den Verkehr

- Besondere Angaben zum Gewässer

- Besondere Angaben zum Verkehr

- Besondere Anlagen auf Siedlungsflächen

- Besondere Eigenschaften von Gewässern

- Besondere Vegetationsmerkmale

Allen Objektarten dieses Objektartenbereichs stehen für das DLKM, Basis-DLM und DHM folgende Eigenschaften zur Verfügung, die an jede Objektart vererbt werden:

Kennung Name

50001 'AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben' (abstrakte Klasse)

50002 'AX_DQMitDatenerhebung' (Datentyp)

50004 'AX_LI_ProcessStep_MitDatenerhebung' (Datentyp)

zurück zur Objektartenübersicht

### AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngabenKennung: 50001

#### Definition:

Eine Mixin-Klasse für alle 'Bauwerke, Einrichtungen und sonstigen Angaben'.

#### Abstrakt:

Ja

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Die Attributart 'Ergebnis der Überprüfung' (EDU) kann nur in Verbindung mit den nachfolgenden Objekt-/Wertearten geführt werden.

- AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung (51006) mit der 'Bauwerksfunktion' 1460, 1480 und 1650

- AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung (51006) mit der 'Sportart' 1010 bis 1120

- AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung (51009) mit der 'Funktion' 1000 und 2000

- AX_Hafen (52002) mit der 'Hafenkategorie' 1010 bis 1070

- AX_Hafen (52002) mit der 'Nutzung' 1000 bis 3000

- AX_Schleuse (52003)

- AX_WegPfadSteig (53003) mit der 'Art' 1103, 1106, 1107 und 1110

- AX_Bahnverkehrsanlage (53004) mit der 'Bahnhofskategorie' 1010 bis 1030

- AX_Bahnverkehrsanlage (53004) mit dem 'Zustand' 2100 und 4000

- AX_Flugverkehrsanlage (53007) mit der 'Art' 1310 bis 1330 und 5560

- AX_Flugverkehrsanlage (53007) mit dem 'Zustand' 2100 und 4000

- AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr (53008) mit der 'Art' 1460 und 1470

- AX_BauwerkImGewaesserbereich (53009) mit der 'Bauwerksfunktion' 2020

- AX_Vegetationsmerkmal (54001) mit dem 'Bewuchs' 1300

- AX_Vegetationsmerkmal (54001) mit der 'Funktion' 1000

- AX_Polder (55003)

Wenn die vorstehenden Objekt-/Wertearten geführt werden, ist das Attribut 'Ergebnis der Überprüfung’ (EDU) in der Modellart verpflichtend zu führen, aus der die sekundäre Landnutzung (LN) abgeleitet wird.

#### Attributarten:

- ergebnisDerUeberpruefung
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: ergebnisDerUeberpruefungKennung: EDU

##### Definition:

'Ergebnis der Überprüfung' dokumentiert den Grund einer Änderung eines Objektes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_ErgebnisDerUeberpruefung_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Fehlerkorrektur 'Fehlerkorrektur' beschreibt dass eine Anpassung durchgeführt wurde, obwohl in der Realwelt keine tatsächliche Änderung stattgefunden hat. | 1000
Bestätigung des Ist-Zustandes 'Bestätigung des Ist-Zustandes' beschreibt, dass das Objekt zum Zeitpunkt einer Überprüfung als zutreffend ermittelt wurde. | 2000
Erfassung eines neuen Objektes 'Erfassung eines neuen Objektes' beschreibt, dass eine tatsächliche Änderungen in der Realwelt zur Neubildung des Objektes geführt haben. Das bedeutet, dass eine fachliche Änderung auf Ebene der Objekt- und/oder Attributart stattfand. | 3000
Geometrieveränderung eines bestehenden Objektes 'Geometrieveränderung eines bestehenden Objektes' beschreibt eine Änderung der Umringsgeometrie in der Realwelt, ohne das eine fachliche Änderung auf Ebene der Objekt- oder Attributart stattfand. | 4000

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: QAG

##### Definition:

Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_DQMitDatenerhebungKennung: 50002

#### Definition:

Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle). Die Information ist konform zu den Vorgaben aus ISO 19115 zu repräsentieren.

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Wird eine Quelle 'source' zu einem Prozesschritt angegeben, so wird diese in den 'LI_ProcessStep' eingebettet, um eine Zuordnung zu ermöglichen.

Sofern eine Stelle zu einer Erhebung angegeben wird, ist als Rolle 'processor' anzugeben.

In der Rollenangabe ist ein Codelistenverweis erforderlich, der gemäß ISO/TS 19139 8.5.5 eine URL sein muss.

Der Name der verantwortlichen Stelle wird im Klartext angegeben.

#### Attributarten:

- herkunft (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: herkunftKennung: DPL

##### Definition:

'Herkunft' enthält Angaben zur Datenerhebung.

Soll Erhebung und/oder Erhebungsstelle dokumentiert werden, dann erfolgt dies über LI_ProcessStep- und LI_Source-Elemente.

Die Erhebungsstelle wird in einem LI_ProcessStep mit self.description = 'Erhebung' und der Erhebungsstelle in self.processor dokumentiert.

Die Datenerhebung wird in einem LI_Source-Element dokumentiert (über die Kennung aus der CodeList AX_Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_LI_ProcessStep_MitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_LI_ProcessStep_MitDatenerhebungKennung: 50004

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- description (Grunddatenbestand)
- stepDateTime
- processor
- source (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: descriptionKennung: DES

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_LI_ProcessStep_MitDatenerhebung_Description

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Erhebung Grunddatenbestand: DLKM | (wie Bezeichner) (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: stepDateTimeKennung: DAT

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

TM_Primitive

zurück zur Objektart

#### Attributart: processorKennung: PRO

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CI_Responsibility

zurück zur Objektart

#### Attributart: sourceKennung: SRC

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Datenerhebung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Aus Katastervermessung ermittelt Grunddatenbestand: DLKM | 1000 (G)
Aufgrund Anforderungen mit Netzanschluss ermittelt | 1100
Aufgrund Anforderungen mit Bezug zur Flurstücksgrenze ermittelt | 1200
Aus sonstiger Vermessung ermittelt | 1900
Aus Luftbildmessung oder Fernerkundungsdaten ermittelt Grunddatenbestand: DLKM | 2000 (G)
Aus Katasterunterlagen und Karten für graphische Zwecke ermittelt | 4000
Aus Katasterzahlen für graphische Zwecke ermittelt | 4100
Aus Katasterkarten digitalisiert Grunddatenbestand: DLKM | 4200 (G)
Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab M größer gleich 1 zu 1000 | 4210
Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 1000 größer M größer gleich 1 zu 2000 | 4220
Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 2000 größer M größer gleich 1 zu 3000 | 4230
Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 3000 größer M größer gleich 1 zu 5000 | 4240
Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 5000 größer M | 4250
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert Grunddatenbestand: DLKM | 4300 (G)
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab M größer gleich 1 zu 1000 | 4310
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 1000 größer M größer gleich 1 zu 2000 | 4320
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 2000 größer M größer gleich 1 zu 3000 | 4330
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 3000 größer M größer gleich 1 zu 5000 | 4340
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 5000 größer M | 4350
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, mit sonstigen geometrischen Bedingungen und bzw. oder Homogenisierung (M größer gleich 1 zu 1000) | 4360
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, mit Berechnung oder Abstandsbedingung (M größer gleich 1 zu 1000) | 4370
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, mit sonstigen geometrischen Bedingungen und bzw. oder Homogenisierung (M kleiner 1 zu 1000) | 4380
Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, mit Berechnung oder Abstandsbedingungen (M kleiner 1 zu 1000) | 4390
Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren Grunddatenbestand: DLKM | 9998 (G)
Sonstiges | 9999

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: Bauwerke und Einrichtungen in SiedlungsflächenKennung: 51000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Bauwerke und Einrichtungen in Siedlungsflächen' und der Kennung '51000' umfasst die Objektarten (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

51001 'Turm'

51002 'Bauwerk oder Anlage für Industrie und Gewerbe'

51003 'Vorratsbehälter, Speicherbauwerk'

51004 'Transportanlage'

51005 'Leitung'

51006 'Bauwerk oder Anlage für Sport, Freizeit und Erholung'

51007 'Historisches Bauwerk oder historische Einrichtung'

51008 'Heilquelle, Gasquelle'

51009 'Sonstiges Bauwerk oder sonstige Einrichtung'

51010 'Einrichtung in öffentlichen Bereichen'

51011 'Besonderer Bauwerkspunkt'

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_TurmKennung: 51001

#### Definition:

[E] 'Turm' ist ein hoch aufragendes, auf einer verhältnismäßig kleinen Fläche stehendes Bauwerk.

#### Abgeleitet aus:

AG_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Als Geometrietyp ist nur die Flächengeometrie zugelassen.

#### Attributarten:

- dachform
- bauwerksfunktion
- objekthoehe
- name
- zustand

#### Relationsarten:

- zeigtAuf

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: dachformKennung: DAF

##### Definition:

'Dachform' beschreibt die charakteristische Form des Daches.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dachform

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Flachdach 'Flachdächer' sind Dächer, die keine oder nureine geringe Dachneigung bis zu 10° (17,6%) aufweisen. | 1000
Pultdach Ein 'Pultdach' ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Die untere Kante bildet die Dachtraufe, die obere den Dachfirst. Die Neigung des Pultdaches beträgt mindestens 10°. | 2100
Versetztes Pultdach Ein 'versetztes Pultdach' besteht aus zwei Pultdächern, deren Firste in der Höhe versetzt sind. Zwischen den Dachflächen entsteht immer eine Wandfläche. | 2200
Satteldach Das 'Satteldach' besteht aus zwei entgegengesetzt geneigten Dachflächen, die am Dachfirst aufeinander treffen. | 3100
Walmdach Ein 'Walmdach' hat nicht nur auf der Traufseite, sondern auch auf der Giebelseite geneigte Dachflächen, die als Walm bezeichnet werden. Ein vollständiger Walm ersetzt den Giebel und hat eine einheitliche Traufhöhe, das Dach hat also an allen vier Seiten Schrägen. In Abgrenzung zum Zeltdach besitzt ein Walmdach immer einen Dachfirst. | 3200
Krüppelwalmdach Ein Walm, dessen Traufe oberhalb der Traufe des Hauptdaches liegt, bildet ein 'Krüppelwalmdach'. Es bleibt ein trapezförmiger Restgiebel erhalten. | 3300
Mansardendach Bei der Dachform 'Mansardendach' sind die Dachflächen im unteren Bereich abgeknickt, so dass die untere Dachfläche über eine wesentlich steilere Neigung verfügt als die obere. | 3400
Zeltdach Ein 'Zeltdach' zeichnet sich durch mindestens drei gegeneinander geneigte Dachflächen aus, die in einer Spitze zusammenlaufen. Abgrenzung zum Turmdach: Neigung des Zeltdachs < 45°. | 3500
Kegeldach Ein 'Kegeldach' ist eine Dachform, die einem Kreiskegel entspricht. | 3600
Kuppeldach Ein 'Kuppeldach' beschreibt eine halbkugel- oder glockenförmige Dachform. | 3700
Sheddach Ein 'Sheddach' ist eine Dachform, bei der mehrere gleichartige pult- oder satteldachartige Dachaufbauten hintereinander angereiht werden. | 3800
Bogendach Ein 'Bogendach' besitzt eine Wölbung die kreis- oder elliptische Formen annehmen kann. | 3900
Turmdach Ein 'Turmdach' ist ein Zeltdach mit einer Neigung von mehr als 45°. | 4000
Mischform Die Dachform 'Mischform' setzt sich aus mehreren Standarddachformen zusammen, wobei keine Dachform überwiegt. | 5000
Sonstiges 'Sonstiges' Dach ist eine Dachform, die auch durch eine Zerlegung in Standarddachformen nicht modelliert werden kann. | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: bauwerksfunktionKennung: BWF

##### Definition:

'Bauwerksfunktion' beschreibt die Art oder Funktion von 'Turm'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1..2

##### Datentyp:

AX_Bauwerksfunktion_Turm

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Wasserturm 'Wasserturm' ist ein hochgelegenes Bauwerk mit einem Behälter, in dem Wasser für die Wasserversorgung und Konstanthaltung des Wasserdruckes gespeichert wird. | 1001
Kirchturm, Glockenturm 'Kirchturm, Glockenturm' ist ein freistehender Turm, der die Glockenstube mit den Glocken aufnimmt. | 1002
Aussichtsturm 'Aussichtsturm' ist ein Bauwerk, das der Fernsicht dient. | 1003
Kontrollturm 'Kontrollturm' (Tower) ist ein Bauwerk auf dem Fluggelände, in dem die für die Lenkung und Überwachung des Flugverkehrs erforderlichen Anlagen und Einrichtungen untergebracht sind. | 1004
Kühlturm 'Kühlturm' ist eine turmartige Kühlanlage (Nass- oder Trockenkühlturm), in der erwärmtes Kühlwasser insbesondere von Kraftwerken rückgekühlt wird. | 1005
Leuchtturm 'Leuchtturm' ist ein als Schifffahrtszeichen errichteter hoher Turm. | 1006
Feuerwachturm 'Feuerwachturm' ist ein Turm, der zum Erkennen von Gefahren (Feuer) dient. | 1007
Sende-, Funkturm, Fernmeldeturm 'Sende-, Funkturm, Fernmeldeturm’ ist ein Bauwerk, ausgerüstet mit Sende - und Empfangsantennen zum Übertragen und Empfangen von Nachrichten aller Arten von Telekommunikation. | 1008
Stadt-, Torturm 'Stadtturm' ist ein historischer Turm, der das Stadtbild prägt. 'Torturm' ist der auf einem Tor stehende Turm, wobei das Tor allein stehen oder in eine Befestigungsanlage eingebunden sein kann. | 1009
Förderturm 'Förderturm' ist ein Turm über einem Schacht. An Förderseile, die über Seilscheiben im Turm geführt werden, werden Lasten in den Schacht gesenkt oder aus dem Schacht gehoben. | 1010
Bohrturm 'Bohrturm' ist ein zur Gewinnung von Erdöl, Erdgas oder Sole verwendetes, meist aus einer Stahlkonstruktion bestehendes Gerüst, in dem das Bohrgestänge aufgehängt ist. | 1011
Schloss-, Burgturm 'Schloss-, Burgturm' ist ein Turm innerhalb einer Schloss- bzw. einer Burganlage, auch Bergfried genannt. | 1012
Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren 'Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren' bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Erhebung keine Funktion zuweisbar war. | 9998
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass die Funktion bekannt, aber nicht in der Attributwertliste aufgeführt ist. | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: objekthoeheKennung: HHO

##### Definition:

'Objekthöhe' ist die Höhendifferenz in Meter zwischen dem unteren und oberen Bezugspunkt. Aufgesetzte Anlagen (z.B. Antenne) zählen nicht zur Objekthöhe. Bei mehrfacher Bauwerksfunktion wird immer bis zum höchsten Punkt des Turms gemessen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_RelativeHoehe

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Turm'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' ist der Zustand von 'Turm'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_Turm

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich der Turm nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Verfallen, zerstört 'Verfallen, zerstört' bedeutet, dass sich der ursprüngliche Zustand des Turmes durch menschliche oder zeitliche Einwirkungen so verändert hat, dass eine Nutzung nicht mehr möglich ist. | 2200

zurück zur Objektart

#### Relationsart: zeigtAufKennung: 51001-12002

##### Definition:

'Turm' zeigt auf eine 'Lagebezeichnung mit Hausnummer'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_LagebezeichnungMitHausnummer

##### Inverse Relationsart:

weistZum

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbeKennung: 51002

#### Definition:

[E] 'Bauwerk oder Anlage für Industrie und Gewerbe' ist ein Bauwerk oder eine Anlage, die überwiegend industriellen und gewerblichen Zwecken dient oder Einrichtung an Ver- und Entsorgungsleitungen ist.

#### Abgeleitet aus:

AG_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- bauwerksfunktion
- name
- objekthoehe
- zustand

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: bauwerksfunktionKennung: BWF

##### Definition:

'Bauwerksfunktion' beschreibt die Art oder Funktion von 'Bauwerk oder Anlage für Industrie und Gewerbe'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Bauwerksfunktion_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Klärbecken 'Klärbecken' ist ein künstlich errichtetes Becken oder eine Geländevertiefung, in der Feststoffe aus einer Flüssigkeit ausgefällt werden. | 1210
Biogasanlage 'Biogasanlage' ist eine Anlage, in der aus Biomasse Gas, Strom oder/und Wärme erzeugt wird. Diese Anlage umfasst ebenfalls die zur Produktion erforderlichen Bauwerke (Fahrsilo, Fermenter, usw.). | 1215
Windrad 'Windrad' ist ein mit Flügeln besetztes Rad, das durch Wind in Rotation versetzt wird und mit Hilfe eines eingebauten Generators elektrische Energie erzeugt. | 1220
Solarzellen 'Solarzellen' sind Flächenelemente aus Halbleitern, die die Energie der Sonnenstrahlen in elektrische Energie umwandeln. | 1230
Wasserrad 'Wasserrad' ist ein mit Schaufeln oder Zellen besetztes Rad, das die Energie des strömenden Wassers zum Antrieb, besonders von Mühlen, ausnutzt oder zum Schöpfen von Wasser (Schöpfrad) genutzt wird. | 1240
Mast 'Mast' ist eine senkrecht stehende Konstruktion mit stützender oder tragender Funktion. | 1250
Freileitungsmast 'Freileitungsmast' ist ein Mast, an dem Hochspannungsleitungen befestigt sind. | 1251
Funkmast 'Funkmast' ist ein Mast mit Vorrichtungen zum Empfangen, Umformen und Weitersenden von elektromagnetischen Wellen. | 1260
Antenne 'Antenne' ist eine Vorrichtung zum Empfang oder zur Ausstrahlung elektromagnetischer Wellen. | 1270
Funknavigationsanlage 'Funknavigationsanlage' ist eine Vorrichtung zur Verkehrssicherung. | 1275
Radioteleskop 'Radioteleskop' ist ein Bauwerk mit einer Parabolantenne für den Empfang und/oder das Senden von elektromagnetischer Strahlung aus dem/in das Weltall. | 1280
Schornstein 'Schornstein' ist ein freistehend senkrecht hochgeführter Abzugskanal für die Rauchgase einer Feuerungsanlage oder für andere Abgase. | 1290
Stollenmundloch 'Stollenmundloch' ist der Eingang eines unterirdischen Gangs, der annähernd horizontal von der Erdoberfläche in das Gebirge führt. | 1310
Schachtöffnung 'Schachtöffnung' ist der Eingang auf der Erdoberfläche zu einem Schacht. | 1320
Kran 'Kran' ist eine Vorrichtung, die aus einer fahrbaren oder ortsfesten Konstruktion besteht und die zum Heben von Lasten benutzt wird. | 1330
Drehkran | 1331
Portalkran | 1332
Laufkran, Brückenlaufkran | 1333
Trockendock 'Trockendock' ist eine Anlage in Werften und Häfen, in der das Schiff zum Ausbessern aus dem Wasser genommen wird. | 1340
Hochofen 'Hochofen' ist ein hoher Schachtofen zum Schmelzen von Eisenerz. | 1350
Merkzeichen, Merkstein | 1360
Hydrant | 1370
Oberflurhydrant | 1371
Unterflurhydrant | 1372
Schieberkappe | 1380
Einsteigeschacht | 1390
Umformer | 1400
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass die Bauwerkfunktion bekannt, aber nicht in der Attributwertliste aufgeführt ist. | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Bauwerk oder Anlage für Industrie und Gewerbe'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: objekthoeheKennung: HHO

##### Definition:

'Objekthöhe' ist die Höhendifferenz in Meter zwischen dem unteren und oberen Bezugspunkt. Der höchste Punkt bei BWF 1220 'Windrad' ist der höchste Punkt, den ein Rotorblatt erreicht.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_RelativeHoehe

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' ist der Zustand von 'Bauwerk oder Anlage für Industrie und Gewerbe'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich 'Bauwerk oder Anlage für Industrie und Gewerbe' nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Verfallen, zerstört 'Verfallen, zerstört' bedeutet, dass sich der ursprüngliche Zustand von 'Bauwerk oder Anlage für Industrie und Gewerbe' durch menschliche oder zeitliche Einwirkungen so verändert hat, dass eine Nutzung nicht mehr möglich ist. | 2200
Offen 'Offen' bedeutet, dass 'Bauwerk oder Anlage für Industrie und Gewerbe' allgemein zugänglich ist. | 4100
Verschlossen 'Verschlossen' bedeutet, dass 'Bauwerk oder Anlage für Industrie und Gewerbe' nicht allgemein zugänglich ist. | 4200

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerkKennung: 51003

#### Definition:

[E] 'Vorratsbehälter, Speicherbauwerk' ist ein Bauwerk zum Aufbewahren von festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffen.

#### Abgeleitet aus:

AG_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Erlaubte Geometrietypen sind Punkt- und Flächengeometrie.

#### Attributarten:

- bauwerksfunktion
- name
- objekthoehe
- speicherinhalt
- lageZurErdoberflaeche

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: bauwerksfunktionKennung: BWF

##### Definition:

'Bauwerksfunktion' beschreibt die Art oder Funktion von 'Vorratsbehälter, Speicherbauwerk'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Bauwerksfunktion_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Silo 'Silo' ist ein Großraumbehälter zum Speichern von Schüttgütern (Getreide, Erz, Zement, Sand) oder Gärfutter (gehäckseltes Grüngut). | 1201
Fülltrichter | 1202
Bunker 'Bunker' ist ein Bauwerk, in dem Schüttgut gelagert wird. | 1203
Getreideheber | 1204
Tank 'Tank' ist ein Behälter, in dem Flüssigkeiten gelagert oder Gase gespeichert werden. | 1205
Gasometer 'Gasometer' ist ein volumenveränderbarer Niederdruckbehälter für Gas. | 1206
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass die Bauwerkfunktion bekannt, aber in der Attributwertliste nicht aufgeführt ist. | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Vorratsbehälter, Speicherbauwerk'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: objekthoeheKennung: HHO

##### Definition:

'Objekthöhe' ist die Höhendifferenz in Meter zwischen dem unteren und oberen Bezugspunkt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_RelativeHoehe

zurück zur Objektart

#### Attributart: speicherinhaltKennung: SPE

##### Definition:

'Speicherinhalt' gibt an, welches Produkt gelagert oder gespeichert wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Speicherinhalt_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Erze 'Erze' bedeutet, dass die in der Natur vorkommenden, metallhaltigen Mineralien und Mineralgemische gelagert werden. | 1000
Treib- und Brennstoffe 'Treib- und Brennstoffe' bedeutet, dass die in der Natur vorkommenden brennbaren organischen und anorganischen Substanzen gelagert werden. | 1100
Erdöl 'Erdöl' ist ein flüssiges und brennbares Kohlenwasserstoffgemisch, das gelagert wird. | 1110
Gas 'Gas' ist eine gasförmige oder flüssige Substanz, die gespeichert wird. | 1120
Wasser 'Wasser' ist die chemische Verbindung von Sauerstoff und Wasserstoff, die gespeichert wird. | 1130
Gülle 'Gülle' ist ein Stoffgemisch, hauptsächlich aus Urin und Kot landwirtschaftlicher Nutztiere, das gelagert wird. | 1140
Baustoffe 'Baustoffe' sind sämtliche im Bauwesen verwendete Materialien, die gelagert werden. | 1200
Chemikalien 'Chemikalien' sind Werkstoffe organischen oder anorganischen Ursprungs, die gespeichert werden. | 1300
Lebensmittel 'Lebensmittel' sind alle Nahrungs- und Genussmittel für Menschen, die in Vorratsbehältern zwischengelagert werden. | 1500
Getreide 'Getreide' sind die trockenen Kornfrüchte (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer), die in Vorratsbehältern zwischengelagert werden. | 1501
Futtermittel 'Futtermittel' sind die als Tiernahrung dienenden pflanzlichen oder tierischen Stoffe, die in Vorratsbehältern zwischengelagert werden. | 1510
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass der Speicherinhalt bekannt, aber nicht in der Attributwertliste aufgeführt ist. | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: lageZurErdoberflaecheKennung: OFL

##### Definition:

'Lage zur Erdoberfläche' ist die Angabe der relativen Lage von 'Vorratsbehälter, Speicherbauwerk' zur Erdoberfläche.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_LageZurErdoberflaeche_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Unter der Erdoberfläche 'Unter der Erdoberfläche' bedeutet, dass sich der Vorratsbehälter bzw. das Speicherbauwerk unter der Erdoberfläche befindet. | 1200
Aufgeständert 'Aufgeständert' bedeutet, dass der Vorratsbehälter bzw. das Speicherbauwerk auf Stützen steht. | 1400

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_TransportanlageKennung: 51004

#### Definition:

[E] 'Transportanlage' ist eine Anlage zur Förderung oder zum Transport von Flüssigkeiten, Gasen und Gütern.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Als Geometrietypen sind nur Punkt- und Liniengeometrie zugelassen.

Die Attributart 'Produkt' kann nur in Verbindung mit der Attributart 'Bauwerksfunktion' und den Wertearten 1101 und 1103 vorkommen.

#### Attributarten:

- bauwerksfunktion
- produkt
- lageZurErdoberflaeche

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: bauwerksfunktionKennung: BWF

##### Definition:

'Bauwerksfunktion' beschreibt die Art oder Funktion von 'Transportanlage'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Bauwerksfunktion_Transportanlage

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Rohrleitung, Pipeline 'Rohrleitung, Pipeline' ist ein langgestreckter Hohlkörper zum Transport von Flüssigkeiten und Gasen. | 1101
Förderband, Bandstraße 'Förderband, Bandstraße' ist ein mechanisch bewegtes Band zum Transport von Gütern. | 1102
Pumpe 'Pumpe' ist eine Vorrichtung zum Injizieren, An- oder Absaugen von Flüssigkeiten oder von Gasen. Pumpen dienen auch zur Entwässerung größerer Landstriche. Als 'Pumpe' werden auch die Verdichtungsstationen für Gase erfasst. | 1103

zurück zur Objektart

#### Attributart: produktKennung: PRO

##### Definition:

'Produkt' gibt an, welches Produkt transportiert wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Produkt_Transportanlage

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Erdöl 'Erdöl' ist ein flüssiges und brennbares Kohlenwasserstoffgemisch, das gefördert oder transportiert wird. | 1110
Gas 'Gas' ist eine gasförmige und brennbare Materie, die gefördert oder transportiert wird. | 1120
Wasser 'Wasser' ist die chemische Verbindung von Wasserstoff mit Sauerstoff, die gefördert oder transportiert wird. | 1130
Trinkwasser 'Trinkwasser' ist ein für den menschlichen Genuss und Gebrauch geeignetes Wasser, das transportiert wird. | 1131
Brauchwasser 'Brauchwasser' ist ein für technische u. a. Zwecke verwendetes Wasser, das transportiert wird. | 1132
Abwasser 'Abwasser' ist ein verunreinigtes Wasser aus Haushaltungen, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie Niederschlagswasser, das transportiert wird. | 1133
Fernwärme 'Fernwärme' bezeichnet eine Wärmelieferung zur Heizung von Gebäuden mit Warmwasser. | 1140

zurück zur Objektart

#### Attributart: lageZurErdoberflaecheKennung: OFL

##### Definition:

'Lage zur Erdoberfläche' ist die Angabe der relativen Lage von 'Transportanlage' zur Erdoberfläche.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_LageZurErdoberflaeche_Transportanlage

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Unter der Erdoberfläche 'Unter der Erdoberfläche' bedeutet, dass sich die Transportanlage unter der Erdoberfläche befindet. | 1200
Aufgeständert 'Aufgeständert' bedeutet, dass eine Transportanlage durch Tragwerke (Stützen, Pfeiler) über das Niveau der Erdoberfläche geführt wird, um z.B. Hindernisse zu überwinden. | 1400
Unter der Wasseroberfläche 'Unter der Wasseroberfläche' bedeutet, dass sich eine Transportanlage unter der Wasseroberfläche befindet. | 1700

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_LeitungKennung: 51005

#### Definition:

[E] 'Leitung' ist eine aus Drähten oder Fasern hergestellte Leitung zum Transport von elektrischer Energie und zur Übertragung von elektrischen Signalen.

#### Abgeleitet aus:

AU_KontinuierlichesLinienobjekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- bauwerksfunktion
- spannungsebene

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: bauwerksfunktionKennung: BWF

##### Definition:

'Bauwerksfunktion' beschreibt die Art oder Funktion von 'Leitung'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Bauwerksfunktion_Leitung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Freileitung 'Freileitung' ist eine aus einem oder mehreren Drähten oder Fasern hergestellte oberirdische Leitung zum Transport von elektrischer Energie und zur Übertragung von elektrischen Signalen. | 1110
Erdkabel 'Erdkabel' ist eine aus einem oder mehreren Drähten oder Fasern hergestellte unterirdische Leitung zum Transport von elektrischer Energie und/oder zur Übertragung von elektrischen Signalen. | 1111

zurück zur Objektart

#### Attributart: spannungsebeneKennung: SPG

##### Definition:

'Spannungsebene' beschreibt den höchsten vorkommenden Wert in Kilovolt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Voltage

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholungKennung: 51006

#### Definition:

[E] 'Bauwerk oder Anlage für Sport, Freizeit und Erholung' ist ein Bauwerk oder eine Anlage zur Ausübung von Sport-, Freizeit- und Erholungsaktivitäten.

#### Abgeleitet aus:

AG_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Die Attributart 'Sportart’ kann nur in Verbindung mit der Attributart 'Bauwerksfunktion’ und den Wertearten 1410, 1411, 1412, 1420, 1440, 1441 und 1442 vorkommen.

#### Attributarten:

- bauwerksfunktion
- name
- sportart
- objekthoehe

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: bauwerksfunktionKennung: BWF

##### Definition:

'Bauwerksfunktion' beschreibt die Art oder Funktion von 'Bauwerk oder Anlage für Sport, Freizeit und Erholung'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Bauwerksfunktion_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Spielfeld 'Spielfeld' ist eine abgegrenzte, markierte Fläche, auf der die Sportart unmittelbar ausgeübt wird, z.B. die einzelnen Fußballfelder (Hauptplatz und Trainingsplätze) einer größeren Anlage oder die Trainings-/Reitplätze i. V. m. Reitsport. Die zusammenhängenden Spielflächen innerhalb einer Tennisanlage werden zu einem Spielfeld zusammengefasst. | 1410
Hartplatz | 1411
Rasenplatz | 1412
Rennbahn, Laufbahn, Geläuf 'Rennbahn, Laufbahn, Geläuf' ist eine je nach Art des Rennens verschiedenartig gestaltete Strecke (oval, gerade, kurvig), auf der das Rennen stattfindet. | 1420
Zuschauertribüne 'Zuschauertribüne' ist ein großes Gerüst oder ein festes, meist überdachtes Bauwerk mit ansteigenden Sitz- oder Stehplatzreihen für Zuschauer. | 1430
Zuschauertribüne, überdacht 'Zuschauertribüne, überdacht' bedeutet, dass 'Zuschauertribüne' mit einer Dachfläche ausgestattet ist. | 1431
Zuschauertribüne, nicht überdacht 'Zuschauertribüne, nicht überdacht' bedeutet, dass die Zuschauertribüne keine Dachfläche besitzt. | 1432
Stadion 'Stadion' ist ein Bauwerk mit Tribünen und entsprechenden Einrichtungen, das vorwiegend zur Ausübung von bestimmten Sportarten dient. | 1440
Stadion, überdacht 'Stadion, überdacht' ist ein Bauwerk mit Tribünen und entsprechenden Einrichtungen, das vorwiegend zur Ausübung von bestimmten Sportarten dient und ganz oder nahezu ganz überdacht ist. | 1441
Stadion, nicht überdacht 'Stadion, nicht überdacht' ist ein Bauwerk mit Tribünen und entsprechenden Einrichtungen, das vorwiegend zur Ausübung von bestimmten Sportarten dient, aber ohne Dachflächen ist. | 1442
Schwimmbecken 'Schwimmbecken' ist ein mit Wasser gefülltes Becken zum Schwimmen oder Baden. | 1450
Liegewiese | 1460
Sprungschanze (Anlauf) 'Sprungschanze (Anlauf)' ist eine Anlage zum Skispringen mit einer stark abschüssigen, in einem Absprungtisch endenden Bahn zum Anlauf nehmen. | 1470
Schießanlage 'Schießanlage' ist eine Anlage mit Schießbahnen für Schießübungen oder sportliche Wettbewerbe. | 1480
Gradierwerk 'Gradierwerk' ist ein mit Reisig bedecktes Gerüst, über das Sole rieselt, die durch erhöhte Verdunstung konzentriert wird. | 1490
Wildgehege 'Wildgehege' ist ein eingezäuntes Areal, in dem Wild waidgerecht betreut wird oder beobachtet werden kann. | 1510
Wassersportanlage 'Wassersportanlage' bezeichnet ein Areal welches beispielsweise zum Rudern, Segeln oder für Wasserski genutzt wird. | 1650
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass die Bauwerkfunktion bekannt, aber in der Attributwertliste nicht aufgeführt ist. | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Bauwerk oder Anlage für Sport, Freizeit und Erholung'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: sportartKennung: SPO

##### Definition:

'Sportart' beschreibt, welche Sportarten ausgeübt werden können.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Sportart_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Ballsport 'Ballsport' bedeutet, dass ein Spielfeld oder Stadion zur Ausübung des Ballsports genutzt wird. | 1010
Fußball 'Fußball' bedeutet, dass ein Spielfeld oder Stadion zum Fußball spielen genutzt wird. | 1011
Leichtathletik 'Leichtathletik' bedeutet, dass ein Spielfeld oder Stadion zur Ausübung verschiedener Leichtathletikdisziplinen genutzt wird. | 1020
Tennis 'Tennis' bedeutet, dass ein Spielfeld oder Stadion zum Tennis spielen genutzt wird. | 1030
Reiten 'Reiten' bedeutet, dass ein Stadion, ein Spielfeld oder eine Rennbahn zur Ausübung des Reitsports genutzt wird. | 1040
Schwimmen 'Schwimmen' bedeutet, dass ein Stadion zum Schwimmen genutzt wird. | 1050
Ski 'Ski' bedeutet, dass ein Stadion zur Ausübung des Skisports genutzt wird. | 1060
Eissport, Rollschuhlaufen 'Eissport, Rollschuhlaufen' bedeutet, dass ein Bauwerk oder eine Anlage zur Ausübung des Eis- oder des Rollschuhsports genutzt wird. | 1070
Eislauf, Eishockey 'Eislauf, Eishockey' bedeutet, dass ein Bauwerk oder eine Anlage zur Ausübung des Eissports genutzt wird. | 1071
Rollschuhlaufen 'Rollschuhlaufen' bedeutet, dass ein Bauwerk oder eine Anlage zur Ausübung des Rollschuhsports genutzt wird. | 1072
Skating 'Skating' bedeutet, dass eine Laufbahn zum Skaten genutzt wird. | 1080
Motorrennsport 'Motorrennsport' bedeutet, dass eine Rennbahn zur Ausübung des Motorrennsports genutzt wird. | 1090
Radsport 'Radsport' bedeutet, dass ein Stadion oder eine Rennbahn zur Ausübung des Radsports genutzt wird. | 1100
Pferderennsport 'Pferderennsport' bedeutet, dass eine Rennbahn zur Ausübung des Pferderennsports genutzt wird. | 1110
Hundesport 'Hundesport' sind Sportanlagen für Hunde, die dem Training, Ausbildung, aber auch dem Wettkampf (keine Hunderennen!) dienen. | 1120

zurück zur Objektart

#### Attributart: objekthoeheKennung: HHO

##### Definition:

'Objekthöhe’ ist die Höhendifferenz in Meter zwischen dem unteren und oberen Bezugspunkt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_RelativeHoehe

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtungKennung: 51007

#### Definition:

[E] 'Historisches Bauwerk oder historische Einrichtung' ist ein Bauwerk oder eine Einrichtung von geschichtlicher Bedeutung.

#### Abgeleitet aus:

AG_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- archaeologischerTyp
- name
- objekthoehe

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: archaeologischerTypKennung: ATP

##### Definition:

'Archäologischer Typ' beschreibt die Art von 'Historisches Bauwerk oder historische Einrichtung'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_ArchaeologischerTyp_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Grab 'Grab' ist eine künstlich geschaffene Bestattungsstätte unter, auf oder über der Erdoberfläche. | 1000
Großsteingrab (Dolmen, Hünenbett) 'Großsteingrab (Dolmen, Hünenbett)' ist ein Grab mit Steineinbau, d. h. es ist ein aus großen Steinen (z.B. Findlingen) errichteter Grabbau. | 1010
Grabhügel (Hügelgrab) 'Grabhügel (Hügelgrab)' ist ein meist runder oder ovaler Hügel, der über einer ur- oder frühgeschichtlichen Bestattung aus Erde aufgeschüttet oder aus Plaggen aufgeschichtet wurde. | 1020
Historische Wasserleitung 'Historische Wasserleitung' ist ein meist offenes System von Gräben, Kunstgräben und Kanälen, in dem Wasser transportiert wird. | 1100
Aquädukt 'Aquädukt' ist ein brückenartiges Steinbauwerk zur Überführung von Freispiegel-Wasserleitungen mit natürlichem Gefälle über Täler oder andere Bodenunebenheiten. | 1110
Befestigung (Wall, Graben) 'Befestigung (Wall, Graben)' ist ein aus Erde aufgeschütteter Grenz-, Schutz- oder Stadtwall. Zu der Befestigung (Wall) zählen auch Limes und Landwehr. | 1200
Wachturm (römisch), Warte 'Wachtturm (römisch), Warte' ist ein allein oder in Verbindung mit einem Befestigungssystem (Limes) stehender Beobachtungsturm. | 1210
Steinmal 'Steinmal' ist eine kultische oder rechtliche Kennzeichnung, bestehend aus einzelnen oder Gruppen von Steinen. | 1300
Befestigung (Burgruine) 'Befestigung (Burgruine)' ist eine künstliche Anlage zur Sicherung von Leben und Gut. | 1400
Burg (Fliehburg, Ringwall) 'Burg (Fliehburg, Ringwall)' ist eine ur- oder frühgeschichtliche runde, ovale oder an Gegebenheiten des Geländes (Böschungskanten) angepasste Befestigungsanlage, die aus einem Erdwall mit oder ohne Holzeinbauten besteht. | 1410
Schanze 'Schanze' ist eine mittelalterliche oder neuzeitliche, in der Regel geschlossene, quadratische, rechteckige oder sternförmige Wallanlage mit Außengraben. | 1420
Lager 'Lager' ist die Bezeichnung für ein befestigtes Truppenlager in der Römer- oder in der Neuzeit (z.B. bei Belagerungen im 30 jährigen Krieg). | 1430
Historische Mauer 'Historische Mauer' ist eine Mauer mit kulturgeschichtlicher Bedeutung. | 1500
Stadtmauer | 1510
Sonstige historische Mauer | 1520
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass der archäologische Typ bekannt, aber nicht in der Attributwertliste aufgeführt ist | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Historisches Bauwerk oder historische Einrichtung'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: objekthoeheKennung: HHO

##### Definition:

'Objekthöhe’ ist die Höhendifferenz in Meter zwischen dem unteren und oberen Bezugspunkt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_RelativeHoehe

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_HeilquelleGasquelleKennung: 51008

#### Definition:

[E] 'Heilquelle, Gasquelle' ist eine natürliche, örtlich begrenzte Austrittsstelle von Heilwasser oder Gas.

#### Abgeleitet aus:

AU_Punktobjekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- art
- hydrologischesMerkmal
- name

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' charakterisiert die Heilquelle, Gasquelle.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Art_HeilquelleGasquelle

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Heilquelle | 4010
Gasquelle, Mofette | 4020

zurück zur Objektart

#### Attributart: hydrologischesMerkmalKennung: HYD

##### Definition:

'Hydrologische Merkmal' gibt die Schüttungsverhältnisse von Heilquelle, Gasquelle an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_HydrologischesMerkmal_HeilquelleGasquelle

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Ständig schüttend | 4000
Nicht ständig schüttend | 5000

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist die der Objektart zugehörige Bezeichnung oder deren Eigenname.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtungKennung: 51009

#### Definition:

[E] 'Sonstiges Bauwerk oder sonstige Einrichtung' ist ein Bauwerk oder eine Einrichtung, das/die nicht zu den anderen Objektarten der Objektartengruppe Bauwerke und Einrichtungen gehört.

#### Abgeleitet aus:

AG_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Die Attributart 'Hydrologisches Merkmal' kann nur in Verbindung mit der Attributart 'Bauwerksfunktion' und den Wertearten 1780, 1781 und 1783 vorkommen.

Die Attributart 'Funktion' kann nur in Verbindung mit der Attributart 'Bauwerksfunktion' und den Wertearten 1700, 1701, 1702, 1703, 1720, 1721, 1722, 1723 und 1790 vorkommen.

#### Attributarten:

- bauwerksfunktion
- name
- objekthoehe
- hydrologischesMerkmal
- funktion
- bezeichnung
- dachform

#### Relationsarten:

- gehoertZuBauwerk
- gehoertZu

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: bauwerksfunktionKennung: BWF

##### Definition:

'Bauwerksfunktion' beschreibt die Art oder Funktion von 'Sonstiges Bauwerk oder sonstige Einrichtung'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Bauwerksfunktion_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Überdachung Überdachungen sind i. d. R. an allen Seiten offen. Eine geschlossene Seite kann über eine besondere Gebäudelinie mit der Werteart 'Geschlossene Seite einer Überdachung' nachgewiesen werden. | 1610
Carport Carports sind i. d. R. an allen Seiten offen. Eine geschlossene Seite kann über eine besondere Gebäudelinie mit der Werteart 'Geschlossene Seite einer Überdachung' nachgewiesen werden. | 1611
Treppe 'Treppe' ist ein stufenförmiges Bauwerk zur Überwindung von Höhenunterschieden. | 1620
Freitreppe | 1621
Rolltreppe | 1622
Treppenunterkante | 1630
Kellereingang 'Kellereingang' ist der Eingang zu einem unterirdischen Vorratsraum außerhalb von Gebäuden. | 1640
Rampe | 1650
Terrasse Es werden nur unterkellerte Terrassen erfasst. | 1670
Mauer 'Mauer' ist ein freistehendes, langgestrecktes Bauwerk, das aus Natur- bzw. Kunststeinen oder anderen Materialien besteht. | 1700
Mauerkante, rechts | 1701
Mauerkante, links | 1702
Mauermitte | 1703
Stützmauer 'Stützmauer' ist eine zum Stützen von Erdreich dienende Mauer. | 1720
Stützmauer, rechts | 1721
Stützmauer, links | 1722
Stützmauermitte | 1723
Zaun 'Zaun' ist eine Abgrenzung oder Einfriedung aus Holz- oder Metallstäben oder aus Draht bzw. Drahtgeflecht. | 1740
Gedenkstätte, Denkmal, Denkstein, Standbild 'Gedenkstätte, Denkmal, Denkstein, Standbild' ist ein zum Gedenken errichtete Anlage oder Bauwerk an eine Person, ein Ereignis oder eine plastische Darstellung. | 1750
Bildstock, Wegekreuz, Gipfelkreuz 'Bildstock, Wegekreuz, Gipfelkreuz' ist ein frei stehendes Mal aus Holz oder Stein, das in einem tabernakelartigen Aufbau ein Kruzifix oder eine Heiligendarstellung enthält und als Andachtsbild, als Erinnerung an Verstorbene oder als Sühnemal errichtet wurde; ist ein errichtetes Kreuz z.B. an Wegen; ist ein Kreuz auf dem Gipfel eines Berges. | 1760
Bildstock | 1761
Wegekreuz | 1762
Gipfelkreuz | 1763
Meilenstein, historischer Grenzstein 'Meilenstein, historischer Grenzstein' sind Steine von kulturgeschichtlicher Bedeutung, die am Rande von Verkehrswegen aufgestellt sind und Entfernungen in unterschiedlichen Maßeinheiten (z. B. Meilen, Kilometer oder Stunden) angeben oder als Grenzsteine vergangene Eigentumsverhältnisse dokumentieren. | 1770
Brunnen 'Brunnen' ist eine Anlage zur Gewinnung von Grundwasser bzw. ein architektonisch ausgestaltetes Bauwerk mit Becken zum Auffangen von Wasser. | 1780
Brunnen (Trinkwasserversorgung) 'Brunnen (Trinkwasserversorgung)' bedeutet, dass in dem Brunnen ausschließlich Trinkwasser gewonnen wird. | 1781
Springbrunnen, Zierbrunnen | 1782
Ziehbrunnen | 1783
Spundwand 'Spundwand' ist ein Sicherungsbauwerk (wasserdichte Wand) aus miteinander verbundenen schmalen, langen Holz-, Stahl- oder Stahlbetonbohlen zum Schutz gegen das Außenwasser. Die Bohlen werden horizontal hinter Pfählen (Bohlwand) oder vertikal als Spundwand eingebaut und meist rückwärtig verankert. | 1790
Höckerlinie 'Höckerlinie' bezeichnet die ehemalige Panzersperre Westwall. | 1791
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass die Bauwerksfunktion bekannt, aber nicht in der Attributwertliste aufgeführt ist. | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Sonstiges Bauwerk oder sonstige Einrichtung'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: objekthoeheKennung: HHO

##### Definition:

'Objekthöhe' ist die Höhendifferenz in Meter zwischen dem unteren und oberen Bezugspunkt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_RelativeHoehe

zurück zur Objektart

#### Attributart: hydrologischesMerkmalKennung: HYD

##### Definition:

'Hydrologisches Merkmal' gibt die Wasserverhältnisse von 'Sonstiges Bauwerk oder sonstige Einrichtung' an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_HydrologischesMerkmal_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Ständig Wasser führend 'Ständig Wasser führend' heißt, dass der Brunnen ganzjährig Wasser führt. | 1000
Nicht ständig Wasser führend 'Nicht ständig Wasser führend' heißt, dass der Brunnen nicht ganzjährig Wasser führt. | 2000
Trocken, versiegt 'Trocken, versiegt' heißt, dass der Brunnen ganzjährig kein Wasser führt. | 3000

zurück zur Objektart

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' beschreibt, welchem Zweck das Bauwerk dient.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Bauwerk

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Hochwasser-, Sturmflutschutz 'Hochwasser-, Sturmflutschutz' bedeutet, dass das Bauwerk dem Schutz vor Hochwasser bzw. Sturmflut dient. | 1000
Lärmschutz 'Lärmschutz' bedeutet, dass das Bauwerk dem Schutz vor Lärmemissionen dient. | 2000

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die von einer Fachstelle vergebene Kennziffer von 'Sonstiges Bauwerk oder sonstige Einrichtung'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: dachformKennung: DAF

##### Definition:

'Dachform' beschreibt die charakteristische Form des Daches.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dachform

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Flachdach 'Flachdächer' sind Dächer, die keine oder nureine geringe Dachneigung bis zu 10° (17,6%) aufweisen. | 1000
Pultdach Ein 'Pultdach' ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Die untere Kante bildet die Dachtraufe, die obere den Dachfirst. Die Neigung des Pultdaches beträgt mindestens 10°. | 2100
Versetztes Pultdach Ein 'versetztes Pultdach' besteht aus zwei Pultdächern, deren Firste in der Höhe versetzt sind. Zwischen den Dachflächen entsteht immer eine Wandfläche. | 2200
Satteldach Das 'Satteldach' besteht aus zwei entgegengesetzt geneigten Dachflächen, die am Dachfirst aufeinander treffen. | 3100
Walmdach Ein 'Walmdach' hat nicht nur auf der Traufseite, sondern auch auf der Giebelseite geneigte Dachflächen, die als Walm bezeichnet werden. Ein vollständiger Walm ersetzt den Giebel und hat eine einheitliche Traufhöhe, das Dach hat also an allen vier Seiten Schrägen. In Abgrenzung zum Zeltdach besitzt ein Walmdach immer einen Dachfirst. | 3200
Krüppelwalmdach Ein Walm, dessen Traufe oberhalb der Traufe des Hauptdaches liegt, bildet ein 'Krüppelwalmdach'. Es bleibt ein trapezförmiger Restgiebel erhalten. | 3300
Mansardendach Bei der Dachform 'Mansardendach' sind die Dachflächen im unteren Bereich abgeknickt, so dass die untere Dachfläche über eine wesentlich steilere Neigung verfügt als die obere. | 3400
Zeltdach Ein 'Zeltdach' zeichnet sich durch mindestens drei gegeneinander geneigte Dachflächen aus, die in einer Spitze zusammenlaufen. Abgrenzung zum Turmdach: Neigung des Zeltdachs < 45°. | 3500
Kegeldach Ein 'Kegeldach' ist eine Dachform, die einem Kreiskegel entspricht. | 3600
Kuppeldach Ein 'Kuppeldach' beschreibt eine halbkugel- oder glockenförmige Dachform. | 3700
Sheddach Ein 'Sheddach' ist eine Dachform, bei der mehrere gleichartige pult- oder satteldachartige Dachaufbauten hintereinander angereiht werden. | 3800
Bogendach Ein 'Bogendach' besitzt eine Wölbung die kreis- oder elliptische Formen annehmen kann. | 3900
Turmdach Ein 'Turmdach' ist ein Zeltdach mit einer Neigung von mehr als 45°. | 4000
Mischform Die Dachform 'Mischform' setzt sich aus mehreren Standarddachformen zusammen, wobei keine Dachform überwiegt. | 5000
Sonstiges 'Sonstiges' Dach ist eine Dachform, die auch durch eine Zerlegung in Standarddachformen nicht modelliert werden kann. | 9999

zurück zur Objektart

#### Relationsart: gehoertZuBauwerkKennung: 51009-50001

##### Definition:

'AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung' kann einem anderen Bauwerk zugeordnet werden.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

zurück zur Objektart

#### Relationsart: gehoertZuKennung: 51009-31001

##### Definition:

'AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung' kann einem Gebäude zugeordnet werden, soweit dies fachlich erforderlich ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_Gebaeude

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_EinrichtungInOeffentlichenBereichenKennung: 51010

#### Definition:

[E] 'Einrichtung in öffentlichen Bereichen' sind Gegenstände und Einrichtungen verschiedenster Art in öffentlichen oder öffentlich zugänglichen Bereichen (z. B. Straßen, Parkanlagen).

#### Abgeleitet aus:

AG_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Die Attributart 'Kilometerangabe' kann nur in Verbindung mit der Attributart 'Art' und der Werteart 1410 vorkommen.

#### Attributarten:

- art
- kilometerangabe

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' beschreibt die Art der baulichen Anlage.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Art_EinrichtungInOeffentlichenBereichen

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Kommunikationseinrichtung | 1100
Fernsprechhäuschen | 1110
Briefkasten | 1120
Notrufeinrichtung | 1130
Feuermelder | 1140
Polizeirufsäule | 1150
Kabelkasten, Schaltkasten | 1200
Verkehrszeichen | 1300
Verkehrsampel | 1310
Freistehende Hinweistafel, -zeichen | 1320
Wegweiser von besonderer Bedeutung | 1330
Freistehende Warntafel | 1340
Bushaltestelle | 1350
Markierungshinweise, -steine | 1400
Kilometerstein, -tafel 'Kilometerstein, -tafel' ist ein Punkt mit einem festen Wert im Netz der Autobahnen oder Schienenbahnen der in der Örtlichkeit durch eine Markierung (z. B. Kilometerstein) repräsentiert wird. | 1410
Ortsdurchfahrtsstein | 1420
Fischereigrenzstein | 1430
Bahnübergang, Schranke | 1500
Tor | 1510
Laterne, Kandelaber | 1600
Gaslaterne | 1610
Laterne, elektrisch | 1620
Gaskandelaber | 1630
Kandelaber, elektrisch | 1640
Hängende Lampe | 1650
Säule, Werbefläche | 1700
Leuchtsäule | 1710
Fahnenmast | 1910
Straßensinkkasten | 2100
Müllbox | 2200
Kehrichtgrube | 2300
Uhr | 2400
Richtscheinwerfer | 2500
Flutlichtmast | 2600
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass die Art bekannt, aber in der Attributwertliste nicht aufgeführt ist. | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: kilometerangabeKennung: KMA

##### Definition:

'Kilometerangabe' gibt den tatsächlichen Wert der Kilometrierung auf dem Kilometerstein oder -tafel in Kilometer an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Length

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BesondererBauwerkspunktKennung: 51011

#### Definition:

[E] 'Besonderer Bauwerkspunkt' ist ein Punkt eines 'Bauwerks' oder einer 'Einrichtung'.

#### Abgeleitet aus:

AA_ZUSO

#### Objekttyp:

ZUSO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Das ZUSO besteht aus einem 'PunktortAG' und/oder aus einem oder mehreren 'PunktortAU'.

Der 'Besondere Bauwerkspunkt' und der ihm zugeordnete 'Punktort' mit der Attributart 'Kartendarstellung' und der Werteart TRUE erhält den Raumbezug durch einen Punkt der Fläche oder der Linie, die zur Vermittlung des Raumbezuges des entsprechenden Bauwerks oder der Einrichtung beiträgt.

#### Attributarten:

- punktkennung
- art
- zustaendigeStelle
- sonstigeEigenschaft
- objekthoehe

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: punktkennungKennung: PKN

##### Definition:

'Punktkennung' ist ein von der katasterführenden Stelle vergebenes Ordnungsmerkmal.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' enthält die Art des Bauwerkspunktes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Art_Bauwerkspunkt

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
First | 1100
Traufe | 1200
Eingang | 2100

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustaendigeStelleKennung: ZST

##### Definition:

'Zuständige Stelle' enthält den Namen der Stelle, die eine Zuständigkeit besitzt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: sonstigeEigenschaftKennung: SOE

##### Definition:

'Sonstige Eigenschaft' sind Informationen zum 'Besonderen Bauwerkspunkt'. Sonstige Eigenschaften werden im Rahmen der Migration aus bestehenden Verfahrenslösungen übernommen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: objekthoeheKennung: HHO

##### Definition:

Die 'Objekthöhe’ ist die Höhendifferenz in Meter zwischen einem unteren und oberen Bezugspunkt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_RelativeHoehe

zurück zur Objektart

### VoltageKennung: 51012

#### Definition:

'Voltage' beschreibt die Spannungseinheit für die Leitung in kV

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

keine

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

## Objektartengruppe: Besondere Anlagen auf SiedlungsflächenKennung: 52000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Besondere Anlagen auf Siedlungsflächen' und der Kennung '52000' sind flächen- oder linienförmige Anlagen, die unterschiedliche Objektarten aus verschiedenen, nicht eindeutig thematisch abgrenzbaren Bereichen überlagern können.

Die Objektartengruppe umfasst die Objektarten (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

52001 'Ortslage'

52002 'Hafen'

52003 'Schleuse'

52004 'Grenzübergang' (retired)

52005 'Testgelände'

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_OrtslageKennung: 52001

#### Definition:

[E] 'Ortslage' ist eine im Zusammenhang bebaute Fläche. Die Ortslage enthält neben 'Wohnbaufläche', 'Industrie- und Gewerbefläche', 'Fläche gemischter Nutzung', 'Fläche besonderer funktionaler Prägung' auch die dazu in einem engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang stehenden Flächen des Verkehrs, von Gewässern, von Flächen, die von 'Bauwerke und sonstige Einrichtungen' für Erholung, Sport und Freizeit belegt sind, sowie von 'Vegetationsflächen'.

Die Grenze der Ortslage zur Feldlage oder zu Waldflächen wird in der Regel durch die Grenzen der bebauten Grundstücke unter Einbeziehung der Hofraumflächen und Hausgärten gebildet. Der Umring bildet einen geschlossenen Linienzug. Die Ortslage kann Objekte des Objektartenbereichs 'Vegetation' als Inseln umschließen.

Bei Vergabe des Namens (NAM) ist streng nach einer Hierarchie zu verfahren. Es wird jeweils der Name der niedrigsten zutreffenden Hierarchiestufe (Wohnplatz, Gemeindeteil, Gemeinde) vergeben, in dem die Ortslage vollständig liegt.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Ein neues Objekt ist zu bilden, wenn die Ortslage einer Gemeinde unmittelbar in die Ortslage einer benachbarten Gemeinde übergeht.

#### Attributarten:

- name
- regionalsprache

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Ortslage'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: regionalspracheKennung: RGS

##### Definition:

'Regionalsprache' enthält den amtlichen und/oder im Siedlungsgebiet gebräuchlichen dänischen, friesischen oder sorbischen Namen von 'Ortslage'

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_HafenKennung: 52002

#### Definition:

[E] Der ufernahe Bereich eines Gewässers, der so ausgebaut ist, dass Schiffe zum Be- und Entladen dort festmachen können und der gleichzeitig Schiffen Schutz bietet. Zum Hafen gehören neben den Wasserflächen der Hafenbecken auch die Flächen auf dem festen Land, die von den Be- und Entladeeinrichtungen, Lagergebäuden, Werften u.dgl. in Anspruch genommen werden.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- hafenkategorie
- name
- nutzung

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: hafenkategorieKennung: HFK

##### Definition:

'Hafenkategorie' beschreibt die Art von 'Hafen'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Hafenkategorie_Hafen

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Containerhafen 'Containerhafen' ist ein Hafen mit speziellen Einrichtungen (z. B. Verladebrücken) für den Umschlag von genormten Containern. | 1010
Ölhafen 'Ölhafen' ist ein Hafen mit speziellen Einrichtungen (z. B. Tankanlagen) für den Umschlag von Rohöl und den daraus verarbeiteten Produkten. | 1020
Fischereihafen 'Fischereihafen' ist ein Hafen mit speziellen Einrichtungen (z. B. Kühlhäuser) für den Umschlag von frisch gefangenem Fisch. | 1030
Sporthafen, Yachthafen 'Sporthafen, Yachthafen' ist ein Hafen für Sport- und Freizeitschiffe. | 1040
Fährhafen 'Fährhafen' ist ein Hafen zum Anlegen von Fährschiffen. | 1050
Stückguthafen 'Stückguthafen' ist ein Hafen, in dem nur Stückgüter umgeschlagen werden. | 1060
Hafen für Massengüter 'Hafen für Massengüter' ist ein Hafen, in dem Massengüter umgeschlagen werden. | 1070

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Hafen'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: nutzungKennung: NTZ

##### Definition:

'Nutzung' gibt den Nutzerkreis von 'Hafen' an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Nutzung_Hafen

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Zivil 'Zivil' bedeutet, dass 'Hafen' privaten oder öffentlichen Zwecken dient und nicht militärisch genutzt wird. | 1000
Militärisch 'Militärisch' bedeutet, dass 'Hafen' nur von Streitkräften genutzt wird. | 2000
Teils zivil, teils militärisch 'Teils zivil, teils militärisch' bedeutet, dass 'Hafen' sowohl zivil als auch militärisch genutzt wird. | 3000

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_SchleuseKennung: 52003

#### Definition:

[E] Anlage zur Überführung von Wasserfahrzeugen zwischen Gewässern verschiedener Wasserspiegelhöhen einschließlich der Betriebsflächen und -gebäude.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- konstruktionsmerkmalBauart
- name
- zustand
- objekthoehe

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: konstruktionsmerkmalBauartKennung: KON

##### Definition:

'Konstruktionsmerkmal, Bauart' ist die Art von 'Schleuse'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_KonstruktionsmerkmalBauart_Schleuse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Schiffshebewerk 'Schiffshebewerk' ist ein Bauwerk zum Überwinden einer Fallstufe (in Binnenwasserstraßen und Kanälen) mit Förderung der Schiffe in einem Trog. | 1010
Kammerschleuse 'Kammerschleuse' ist ein Bauwerk zum Überwinden einer Fallstufe, in dem durch Füllen oder Leeren der Schleusenkammer Schiffe gehoben oder gesenkt werden. | 1020

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Schleuse'

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'Schleuse'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_Schleuse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich die Schleuse nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100

zurück zur Objektart

#### Attributart: objekthoeheKennung: HHO

##### Definition:

'Objekthöhe’ ist die Höhendifferenz in Meter zwischen dem unteren und oberen Bezugspunkt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_RelativeHoehe

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: Bauwerke, Anlagen und Einrichtungen für den VerkehrKennung: 53000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Bauwerke, Anlagen und Einrichtungen für den Verkehr' und der Kennung '53000' sind flächen-, linien- oder punktförmige Anlagen, die dem Verkehr dienen.

Die Objektartengruppe umfasst die Objektarten (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

53001 'Bauwerk im Verkehrsbereich'

53002 'Straßenverkehrsanlage'

53003 'Weg, Pfad, Steig'

53004 'Bahnverkehrsanlage'

53005 'Seilbahn, Schwebebahn'

53006 'Gleis'

53007 'Flugverkehrsanlage'

53008 'Einrichtungen für den Schiffsverkehr'

53009 'Bauwerk im Gewässerbereich'

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_BauwerkImVerkehrsbereichKennung: 53001

#### Definition:

[E] 'Bauwerk im Verkehrsbereich' ist ein Bauwerk, das dem Verkehr dient.

#### Abgeleitet aus:

AG_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- bauwerksfunktion
- name
- bezeichnung
- zustand
- durchfahrtshoehe
- objekthoehe

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: bauwerksfunktionKennung: BWF

##### Definition:

'Bauwerksfunktion' beschreibt die besondere Funktion oder Bauart von 'Bauwerk im Verkehrsbereich'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Bauwerksfunktion_BauwerkImVerkehrsbereich

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Brücke 'Brücke' ist ein Bauwerk , das einen Verkehrsweg, ein Gewässer oder einen Tierpfad (Grünbrücke) über ein natürliches oder künstliches Hindernis führt. | 1800
Mehrstöckige Brücke 'Mehrstöckige Brücke' ist eine Brücke, die mit Verkehrswegen in mehreren Etagen ausgestattet ist. | 1801
Bogenbrücke 'Bogenbrücke' ist eine Brücke, bei der das Tragwerk aus Bögen besteht. | 1802
Fachwerkbrücke 'Fachwerkbrücke' ist eine Brücke, bei der das Tragwerk aus starr zusammengesetzten Tragbalken (Holz oder Metall) besteht. | 1803
Hängebrücke 'Hängebrücke' ist eine Brücke, bei der das Tragwerk von Hängegurten (Kabel) an einem oder mehreren Pylonen gehalten wird. | 1804
Pontonbrücke 'Pontonbrücke' ist eine Behelfsbrücke, die sich aus kastenförmigen Schwimmkörpern zusammensetzt. | 1805
Drehbrücke 'Drehbrücke' ist eine Brücke, bei der sich das Tragwerk um einen senkrechten Zapfen (Königsstuhl) dreht. | 1806
Hebebrücke 'Hebebrücke' ist eine Brücke, bei der das Tragwerk an Seilen oder Ketten emporgehoben wird. | 1807
Zugbrücke 'Zugbrücke' ist eine Brücke, bei der das Tragwerk um eine waagerechte Achse hochgeklappt wird. | 1808
Landebrücke | 1810
Steg 'Steg' ist eine kleine Brücke einfacher Bauart. | 1820
Hochbahn, Hochstraße 'Hochbahn, Hochstraße' ist ein brückenartiges, aufgeständertes Verkehrsbauwerk. | 1830
Brückenpfeiler | 1840
Widerlager | 1845
Strompfeiler | 1850
Tunnel, Unterführung 'Tunnel, Unterführung' ist ein künstlich angelegtes unterirdisches Bauwerk, das im Verlauf von Verkehrswegen durch Bergmassive oder unter Flussläufen, Meerengen, städt. Bebauungen u. a. hindurchführt. | 1870
Schutzgalerie, Einhausung 'Schutzgalerie, Einhausung' ist eine bauliche Einrichtung an Verkehrswegen zum Schutz gegen Lawinen, Schneeverwehungen, Steinschlägen sowie zum Schutz gegen Emission. Schutzgalerien sind einseitige Überbauungen an Verkehrswegen, Einhausungen umschließen die Verkehrswege meist vollständig. | 1880
Schleusenkammer 'Schleusenkammer' ist eine Einrichtung zur Überführung von Wasserfahrzeugen zwischen Gewässern mit unterschiedlichen Wasserspiegelhöhen. | 1890
Durchfahrt 'Durchfahrt' ist eine Stelle, an der mit Fahrzeugen durch ein Bauwerk (z.B. ein Turm, eine Mauer) hindurch gefahren werden kann. | 1900
Anflugbefeuerung | 1910
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass die Bauwerksfunktion bekannt, aber nicht in der Attributwertliste aufgeführt ist. | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Bauwerk im Verkehrsbereich'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die von einer Fachstelle vergebene Kennziffer von 'Bauwerk im Verkehrsbereich'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die derzeitige Benutzbarkeit von 'Bauwerk im Verkehrsbereich'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_BauwerkImVerkehrsbereich

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich 'Bauwerk im Verkehrsbereich' nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100

zurück zur Objektart

#### Attributart: durchfahrtshoeheKennung: DHU

##### Definition:

'Durchfahrtshöhe' ist die von der Fachverwaltung angegebene maximale Höhe eines Fahrzeugs in Meter, auf volle Dezimeter abgerundet, das eine Durchfahrt passieren kann.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Length

zurück zur Objektart

#### Attributart: objekthoeheKennung: HHO

##### Definition:

'Objekthöhe’ ist die Höhendifferenz in Meter zwischen dem unteren und oberen Bezugspunkt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_RelativeHoehe

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_StrassenverkehrsanlageKennung: 53002

#### Definition:

[E] 'Straßenverkehrsanlage' ist eine besondere Anlage für den Straßenverkehr.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- art
- bezeichnung
- name
- strassenschluessel

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' bezeichnet die zum Zeitpunkt der Erhebung erkennbare oder feststellbare Eigenschaft der 'Straßenverkehrsanlage'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Art_Strassenverkehrsanlage

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Fahrbahn | 1000
Fahrbahnbegrenzungslinie | 1010
Fahrbahnbegrenzungslinie, überdeckt | 1011
Furt 'Furt' ist eine zum Überqueren geeignete Stelle in einem Gewässer. | 2000
Autobahnknoten 'Autobahnknoten' ist ein höhengleicher oder höhenungleicher Knoten, der sich aus der verkehrlichen Verknüpfung zweier Autobahnen sowie an Anschlussstellen mit dem nachgeordneten Straßennetz ergibt. | 3000
Kreuz 'Kreuz' ist ein vierarmiger Knotenpunkt in mehreren Ebenen in dem sich zwei Autobahnen kreuzen. | 3001
Dreieck 'Dreieck' ist eine Einmündung einer Autobahn in eine durchgehende Autobahn. | 3002
Anschlussstelle, Anschluss 'Anschlussstelle, Anschluss' ist die verkehrliche Verknüpfung der Autobahn mit dem nachgeordneten Straßennetz. | 3003
Platz 'Platz' ist eine ebene, befestigte oder unbefestigte Fläche. | 4000
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass die Art bekannt, aber nicht in der Attributwertliste aufgeführt ist. | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die Nummer von einem Autobahnknoten (z. B. A003050).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Straßenverkehrsanlage' (z. B. Kamener Kreuz).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: strassenschluesselKennung: STS

##### Definition:

'Straßenschlüssel' ist das Gemeindekennzeichen ergänzt um eine Ordnungsnummer, die in der Regel von der Gemeinde vergeben wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_WegPfadSteigKennung: 53003

#### Definition:

[E] 'Weg, Pfad, Steig' ist ein befestigter oder unbefestigter Geländestreifen, der zum Befahren und/oder Begehen vorgesehen ist.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Als Geometrietypen sind nur Linien- und Flächengeometrie zugelassen.

#### Attributarten:

- art
- name
- markierung
- zweitname
- breiteDesVerkehrsweges
- bezeichnung
- strassenschluessel
- regionalsprache

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' ist die zum Zeitpunkt der Erhebung vorherrschend vorkommende Nutzung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Art_WegPfadSteig

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Fußweg 'Fußweg' ist ein Weg, der auf Grund seines Ausbauzustandes nur von Fußgängern zu begehen ist. | 1103
Karren- und Ziehweg Karrenweg ist ein Weg im Gebirge, der meist sehr steil ist und nur mit einem Gespann befahren werden kann. Ziehweg ist ein Weg, der der Holzabfuhr im Gebirge dient. | 1105
Radweg 'Radweg' ist ein Weg, der als besonders gekennzeichneter und abgegrenzter Teil einer Straße oder mit selbständiger Linienführung für den Fahrradverkehr bestimmt ist | 1106
Reitweg 'Reitweg' ist ein besonders ausgebauter Weg, auf dem ausschließlich das Reiten zugelassen ist. | 1107
Wattenweg | 1108
(Kletter-)Steig im Gebirge '(Kletter-)Steig im Gebirge' ist ein stellenweise mit Drahtseilen gesicherter Pfad, der zur Überwindung besonders steiler Stellen mit Leitern versehen sein kann. | 1109
Rad- und Fußweg 'Rad- und Fußweg' ist ein Weg, der als besonders gekennzeichneter und abgegrenzter Teil einer Straße oder mit selbständiger Linienführung ausschließlich für den Fahrrad- und Fußgängerverkehr bestimmt ist. | 1110
Skaterstrecke 'Skaterstrecke' ist ein für Skater besonders ausgebauter asphaltierter Weg. | 1111

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Weg, Pfad, Steig'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: markierungKennung: MKG

##### Definition:

'Markierung' ist die Kennzeichnung einer Route im Wegenetz.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

AX_Markierung_WegPfadSteig

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Gekennzeichneter Wanderweg 'Gekennzeichneter Wanderweg' ist ein als Wanderweg eindeutig markierter Weg. | 1401
Gekennzeichneter Radwanderweg 'Gekennzeichneter Radwanderweg' ist ein als Radwanderweg eindeutig markierter Weg. | 1402
Gekennzeichnete Skaterstrecke 'Gekennzeichnete Skaterstrecke' ist ein als Skaterstrecke eindeutig markierter Weg. | 1403

zurück zur Objektart

#### Attributart: zweitnameKennung: ZNM

##### Definition:

'Zweitname' ist ein volkstümlicher Name, z. B. "Rotweinwanderweg".

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: breiteDesVerkehrswegesKennung: BRV

##### Definition:

'Breite des Verkehrsweges' ist das Maß des Querschnittes des Verkehrsweges incl. kleinerer Böschungen, begleitender Gräben zur Entwässerung, usw. gemäß Klassenangabe.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die von einer Fachstelle vergebene Kennziffer von 'Weg, Pfad, Steig'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: strassenschluesselKennung: STS

##### Definition:

'Straßenschlüssel' ist das Gemeindekennzeichen, ergänzt durch eine Ordnungsnummer, die in der Regel von der Gemeinde vergeben wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: regionalspracheKennung: RGS

##### Definition:

'Regionalsprache' enthält den amtlichen und/oder im Siedlungsgebiet gebräuchlichen dänischen, friesischen oder sorbischen Namen von 'Weg, Pfad, Steig'

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BahnverkehrsanlageKennung: 53004

#### Definition:

[E] 'Bahnverkehrsanlage' ist eine Fläche mit Einrichtungen zur Abwicklung des Personen- und/oder Güterverkehrs bei Schienenbahnen oder Schwebebahnen. Dazu gehören das Empfangsgebäude, sonstige räumlich angegliederte Verwaltungs- und Lagergebäude, bahntechnische Einrichtungen, Freiflächen und Gleisanlagen.

Die 'Bahnverkehrsanlage' der Eisenbahnen beginnt oder endet im Allgemeinen am Einfahrtssignal oder an der Einfahrtsweiche.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Als Geometrietypen sind nur Punkt- und Flächengeometrie zugelassen.

#### Attributarten:

- bahnhofskategorie
- name
- zustand
- bahnkategorie
- verkehrsdienst

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: bahnhofskategorieKennung: BFK

##### Definition:

'Bahnhofskategorie' ist die Art der Betriebsstelle gemäß entsprechender Angaben des Betreibers.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Bahnhofskategorie_Bahnverkehrsanlage

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Bahnhof 'Bahnhof' ist eine Anlage im Netz der Schienenbahnen und der Seilbahnen (Bahnkategorie 'Schwebebahn') zur Abwicklung des Personen- und Güterverkehrs entsprechend der Angaben des Betreibers. | 1010
Haltestelle 'Haltestelle' ist eine Anlage im Netz der Schienenbahnen und der Seilbahnen (Bahnkategorie 'Schwebebahn') zur Abwicklung des Personen- und Güterverkehrs entsprechend der Angaben des Betreibers. | 1020
Haltepunkt 'Haltepunkt' ist eine Anlage im Netz der Schienenbahnen und der Seilbahnen (Bahnkategorie 'Schwebebahn') zur Abwicklung des Personen- und Güterverkehrs entsprechend der Angaben des Betreibers. | 1030

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Bahnverkehrsanlage'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'Bahnverkehrsanlage'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_Bahnverkehrsanlage

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich die Bahnverkehrsanlage nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Im Bau 'Im Bau' bedeutet, dass sich überwiegende Teile der Bahnverkehrsanlage im Bau befinden. | 4000

zurück zur Objektart

#### Attributart: bahnkategorieKennung: BKT

##### Definition:

'Bahnkategorie' bezeichnet das Verkehrsmittel, das die Verkehrsanlage nutzt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Bahnkategorie_Bahnverkehrsanlage

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Eisenbahn 'Eisenbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem im Nah- und Fernverkehr Personen befördert und/oder Güter transportiert werden. | 1100
Personenverkehr 'Personenverkehr' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem im Nah- und / oder Fernverkehr Personen transportiert werden bzw. ist die Bezeichnung für eine Bahnverkehrsanlage mit Personenverkehr. | 1101
Güterverkehr 'Güterverkehr' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem im Nah- und / oder Fernverkehr Güter transportiert werden bzw. ist die Bezeichnung für eine Bahnverkehrsanlage mit Güterverkehr. | 1102
Betriebsverkehr 'Betriebsverkehr' ist die Bezeichnung für eine Bahnverkehrsanlage, die aus innerbetrieblichen Gründen erforderlich ist. | 1103
S-Bahn 'S-Bahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, der zur schnellen Personenbeförderung in Ballungsräumen dient und meist auf eigenen Gleisen verläuft. | 1104
Stadtbahn 'Stadtbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine elektrisch betriebene Schienenbahn zur Personenbeförderung im öffentlichen Nahverkehr fährt. Sie kann sowohl ober- als auch unterirdisch verlaufen. | 1200
Straßenbahn 'Straßenbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine elektrisch betriebene Schienenbahn zur Personenbeförderung fährt. Sie verläuft i. d. R. oberirdisch. | 1201
U-Bahn 'U-Bahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine elektrisch betriebene Schienenbahn zur Personenbeförderung in Großstädten fährt. Sie verläuft i. d. R. unterirdisch. | 1202
Seilbahn, Bergbahn 'Seilbahn, Bergbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine Schienenbahn große Höhenunterschiede überwindet. | 1300
Zahnradbahn 'Zahnradbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine Schienenbahn mittels Zahnradantrieb große Höhenunterschiede in stark geneigtem Gelände überwindet. | 1301
Standseilbahn 'Standseilbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine Schienenbahn auf einer stark geneigten, meist kurzen und geraden Strecke verläuft. Mit Hilfe eines oder mehrerer Zugseile wird ein Schienenfahrzeug bergauf gezogen und gleichzeitig ein zweites bergab gelassen. | 1302
Museumsbahn 'Museumsbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem ausschließlich Touristen in alten, meist restaurierten Zügen befördert werden. | 1400
Bahn im Freizeitpark 'Bahn im Freizeitpark' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg innerhalb eines Freizeitparks. | 1500
Magnetschwebebahn 'Magnetschwebebahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem räderlose Schienenfahrzeuge mit Hilfe von Magnetfeldern an oder auf einer Fahrschiene schwebend entlanggeführt werden. | 1600
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass die Bahnkategorie bekannt, aber nicht in der Attributwertliste aufgeführt ist. | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: verkehrsdienstKennung: VKD

##### Definition:

'Verkehrsdienst' beschreibt, ob an der 'Bahnverkehrsanlage’ ein Schienenpersonenfernverkehrsdienst erbracht wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Verkehrsdienst_Bahnverkehrsanlage

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Fernverkehrshalt 'Fernverkehrshalt' bedeutet, dass an der Bahnverkehrsanlage von einem Eisenbahnverkehrsunternehmen ein planmäßiger Halt im nationalen oder internationalen Schienenpersonenfernverkehrsdienst erbracht wird. | 1000

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_SeilbahnSchwebebahnKennung: 53005

#### Definition:

[G] 'Seilbahn, Schwebebahn' ist eine Beförderungseinrichtung, bei der Waggons, Kabinen oder sonstige Behälter an Seilen oder festen Schienen aufgehängt sind und sich an diesen entlang bewegen.

#### Abgeleitet aus:

AU_Linienobjekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- bahnkategorie
- name

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: bahnkategorieKennung: BKT

##### Definition:

'Bahnkategorie' beschreibt die Art von 'Seilbahn, Schwebebahn'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Bahnkategorie_SeilbahnSchwebebahn

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Luftseilbahn, Großkabinenbahn 'Luftseilbahn, Großkabinenbahn' ist die Bezeichnung für eine Seilbahn, die Personen befördert und Güter transportiert. Die Kabinen und Transporteinrichtungen werden an einem Zugseil über ein Tragseil fortbewegt. | 2100
Kabinenbahn, Umlaufseilbahn 'Kabinenbahn, Umlaufseilbahn' ist die Bezeichnung für eine Seilbahn zur Beförderung von Personen und zum Transport von Gütern. Die Wagen oder Kabinen sind an einem umlaufenden Seil festgeklemmt. | 2200
Sessellift 'Sessellift' ist die Bezeichnung für eine Seilbahn zur Beförderung von Personen in Sitzen ohne Kabinenverkleidung. | 2300
Ski-, Schlepplift 'Ski-, Schlepplift' ist die Bezeichnung für eine Seilbahn, mit der Skifahrer stehend den Berg hinauf gezogen werden. | 2400
Schwebebahn 'Schwebebahn' ist die Bezeichnung für eine Bahn, bei der elektrisch angetriebene Fahrzeuge unter einer Fahrschiene hängen. | 2500
Materialseilbahn 'Materialseilbahn' ist die Bezeichnung für eine Seilbahn, die ausschließlich Güter transportiert. | 2600

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Seilbahn, Schwebebahn'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_GleisKennung: 53006

#### Definition:

[E] 'Gleis' ist ein zur Führung von Schienenfahrzeugen verlegtes Schienenpaar.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Erfassungskriterien DLKM:

Modelliert ist die Mittellinie der Gleisachse.

Die Drehscheibe ist als Fläche modelliert.

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Die Attributart 'Bahnkategorie' muss belegt sein.

#### Attributarten:

- art
- bahnkategorie
- lageZurOberflaeche
- name

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' ist die besondere Ausführung von 'Gleis'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Art_Gleis

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Drehscheibe | 1200

zurück zur Objektart

#### Attributart: bahnkategorieKennung: BKT

##### Definition:

'Bahnkategorie' bezeichnet das Verkehrsmittel, das das Gleis nutzt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Bahnkategorie_Gleis

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Eisenbahn 'Eisenbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem im Nah- und Fernverkehr Personen befördert und/oder Güter transportiert werden. | 1100
Personenverkehr 'Personenverkehr' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem im Nah- und Fernverkehr Personen transportiert werden. | 1101
Güterverkehr 'Güterverkehr' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem im Nah- und Fernverkehr Güter transportiert werden. | 1102
Betriebsverkehr 'Betriebsverkehr' ist die Bezeichnung für ein Gleis, das aus innerbetrieblichen Gründen erforderlich ist. | 1103
S-Bahn 'S-Bahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, der zur schnellen Personenbeförderung in Ballungsräumen dient und meist auf eigenen Gleisen verläuft. | 1104
Stadtbahn 'Stadtbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine elektrisch betriebene Schienenbahn zur Personenbeförderung im öffentlichen Nahverkehr fährt. Sie kann sowohl ober- als auch unterirdisch verlaufen. | 1200
Straßenbahn 'Straßenbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine elektrisch betriebene Schienenbahn zur Personenbeförderung fährt. Sie verläuft i. d. R. oberirdisch. | 1201
U-Bahn 'U-Bahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine elektrisch betriebene Schienenbahn zur Personenbeförderung in Großstädten fährt. Sie verläuft i. d. R. unterirdisch. | 1202
Seilbahn, Bergbahn 'Seilbahn, Bergbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine Schienenbahn große Höhenunterschiede überwindet. | 1300
Zahnradbahn 'Zahnradbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine Schienenbahn mittels Zahnradantrieb große Höhenunterschiede in stark geneigtem Gelände überwindet. | 1301
Standseilbahn 'Standseilbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem eine Schienenbahn auf einer stark geneigten, meist kurzen und geraden Strecke verläuft. Mit Hilfe eines oder mehrerer Zugseile wird ein Schienenfahrzeug bergauf gezogen und gleichzeitig ein zweites bergab gelassen. | 1302
Museumsbahn 'Museumsbahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem ausschließlich Touristen in alten, meist restaurierten Zügen befördert werden. | 1400
Bahn im Freizeitpark 'Bahn im Freizeitpark' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg innerhalb eines Freizeitparks. | 1500
Magnetschwebebahn 'Magnetschwebebahn' ist die Bezeichnung für einen schienengebundenen Verkehrsweg, auf dem räderlose Schienenfahrzeuge mit Hilfe von Magnetfeldern an oder auf einer Fahrschiene schwebend entlanggeführt werden. | 1600
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass die Bahnkategorie bekannt, aber nicht in der Attributwertliste aufgeführt ist. | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: lageZurOberflaecheKennung: OFL

##### Definition:

'Lage zur Oberfläche' bezeichnet die Lage zur Oberfläche.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_LageZurOberflaeche_Gleis

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Unter der Erdoberfläche | 1200
Aufgeständert | 1400

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist die der Objektart zugehörige Bezeichnung oder deren Eigenname.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_FlugverkehrsanlageKennung: 53007

#### Definition:

[E] 'Flugverkehrsanlage' ist eine Fläche, auf der Luftfahrzeuge bewegt oder abgestellt werden.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- art
- oberflaechenmaterial
- name
- breiteDesObjekts
- bezeichnung

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' ist die zum Zeitpunkt der Erhebung vorherrschend vorkommende Nutzung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Art_Flugverkehrsanlage

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Startbahn, Landebahn 'Startbahn, Landebahn' ist eine Fläche, auf der Flugzeuge starten bzw. landen. | 1310
Zurollbahn, Taxiway 'Zurollbahn, Taxiway' ist ein Verbindungsweg zwischen den Terminals bzw. dem Vorfeld und der Start- und/oder Landebahn. | 1320
Vorfeld 'Vorfeld' ist ein Bereich, in dem Flugzeuge abgefertigt und abgestellt werden. | 1330
Hubschrauberlandeplatz 'Hubschrauberlandeplatz' ist ein Flugplatz, der im Luftfahrthandbuch, in der Luftfahrtkarte 1:500000 (ICAO) oder aufgrund von Ländervorschriften als solcher ausgewiesen ist. | 5530
Wasserlandeplatz 'Wasserlandeplatz' ist ein Flugplatz, der im Luftfahrthandbuch als Sonderlandeplatz mit einem Start- und Landebahnoberflächentyp "Wasser" ausgewiesen ist. | 5560

zurück zur Objektart

#### Attributart: oberflaechenmaterialKennung: OFM

##### Definition:

'Oberflächenmaterial' ist der Bewuchs oder das Material, das 'Flugverkehrsanlage' bedeckt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Oberflaechenmaterial_Flugverkehrsanlage

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Gras, Rasen 'Gras, Rasen' bedeutet, dass die Oberfläche von 'Flugverkehrsanlage' mit Gras bewachsen ist. | 1210
Beton 'Beton' bedeutet, dass die Oberfläche von 'Flugverkehrsanlage' aus Beton besteht. | 1220
Bitumen, Asphalt 'Bitumen, Asphalt' bedeutet, dass die Oberfläche von 'Flugverkehrsanlage' aus Bitumen bzw. Asphalt besteht. | 1230

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Flugverkehrsanlage'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: breiteDesObjektsKennung: BRO

##### Definition:

'Breite des Objekts' ist die Breite in Meter von 'Flugverkehrsanlage'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Length

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die von einer Fachstelle vergebene Kennziffer von 'Flugverkehrsanlage'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehrKennung: 53008

#### Definition:

[E] 'Einrichtungen für den Schiffsverkehr' ist ein Bauwerk, das dem Schiffsverkehr dient.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Die Attributart 'Kilometerangabe' kann nur in Verbindung mit der Attributart 'Art' und der Werteart 1430 vorkommen.

Wasserliegeplatz kann nur außerhalb von der Objektart 44005 AX_Hafenbecken oder 71011 AX_SonstigesRecht ADF 9450 Hafenbecken vorkommen.

#### Attributarten:

- art
- kilometerangabe
- name

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' beschreibt die bauliche Art von 'Einrichtungen für den Schiffsverkehr'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Art_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Bake 'Bake' ist ein festgegründetes pfahl- oder gittermastartiges Schifffahrtszeichen mit Kennung durch Form oder Form und Farbe. | 1410
Leuchtfeuer 'Leuchtfeuer' sind Anlagen, die ein Feuer tragen, das über den ganzen Horizont oder in festgelegten Sektoren oder Richtungen gezeigt wird und die bei Tage als Körperzeichen dienen. | 1420
Kilometerstein 'Kilometerstein' ist ein Punkt mit einem festen Wert im Netz der Gewässer, der in der Örtlichkeit durch eine Markierung (z.B. Kilometerstein) repräsentiert wird. | 1430
Tafel an Gewässern | 1440
Pricke | 1450
Anleger 'Anleger' ist eine feste oder schwimmende Einrichtung zum Anlegen von Schiffen. | 1460
Wasserliegeplatz 'Wasserliegeplatz' bezeichnet eine wasserseitige Stelle außerhalb von Hafenbecken, an dem Wasserfahrzeuge vorübergehend oder dauerhaft verankert sind, mit dem Zweck des Güterumschlages (keine Boots-, Strand- oder Landliegeplätze). | 1470
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass die Art bekannt, aber nicht in der Attributwertliste aufgeführt ist. | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: kilometerangabeKennung: KMA

##### Definition:

'Kilometerangabe' gibt den tatsächlichen Wert der Kilometrierung auf dem Kilometerstein in Kilometer an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Length

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Einrichtungen für den Schiffsverkehr'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BauwerkImGewaesserbereichKennung: 53009

#### Definition:

[E] 'Bauwerk im Gewässerbereich' ist ein Bauwerk, mit dem ein Wasserlauf unter einem Verkehrsweg, einem anderen Wasserlauf oder durch einen Berg hindurch geführt wird. Ein 'Bauwerk im Gewässerbereich' dient dem Abfluss oder der Rückhaltung von Gewässern oder als Messeinrichtung zur Feststellung des Wasserstandes oder als Uferbefestigung.

#### Abgeleitet aus:

AG_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Flächenförmige Objekte der Objektart 'Bauwerk im Gewässerbereich' mit BWF 2030-2040 liegen immer auf Objekten 43007 'Unland, Vegetationslose Fläche' oder Objekten 41002 'Industrie- und Gewerbefläche'.

Flächenförmige Objekte der Objektart 'Bauwerk im Gewässerbereich' mit BWF 2130-2136 liegen immer auf Objekten der Objektart 'Unland, Vegetationslose Fläche'.

#### Attributarten:

- bauwerksfunktion
- name
- bezeichnung
- zustand
- regionalsprache
- objekthoehe

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: bauwerksfunktionKennung: BWF

##### Definition:

'Bauwerksfunktion' beschreibt die bauliche Art von 'Bauwerk im Gewässerbereich'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Bauwerksfunktion_BauwerkImGewaesserbereich

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Durchlass 'Durchlass' ist ein Bauwerk, in dem ein Gewässer unter einem auf der Erdoberfläche liegenden Hindernis (Verkehrsweg, Siedlungsfläche) hindurchgeführt wird oder unter der Erdoberfläche in freier Feldlage oder abgedeckt (verdolt) auf der Erdoberfläche verläuft. | 2010
Rohrdurchlass 'Rohrdurchlass' ist ein Bauwerk zur Unterführung eines Gewässers unter einem Verkehrsweg. | 2011
Düker 'Düker' ist ein Kreuzungsbauwerk, in dem ein Gewässer unter einem anderen Gewässer, einem Geländeeinschnitt oder einem tieferliegenden Hindernis unter Druck hindurchgeleitet wird. | 2012
Wassertunnel, Wasserstollen, Druckstollen 'Wassertunnel, Wasserstollen, Druckstollen' ist ein in einen Berg oder Hügel getriebener unterirdischer Tunnel (Stollen), durch den Wasser hindurchgeführt wird. Dabei fließt das Wasser in einem Wassertunnel bzw. Wasserstollen in Richtung des gebauten Gefälles. In einem Druckstollen, der als Wasserleitung genutzt wird, baut sich durch die vollständige Füllung des Stollens ein hydrostatischer Wasserdruck auf, so dass das Wasser auch ansteigende Abschnitte überwinden kann. | 2013
Rückhaltebecken 'Rückhaltebecken' ist ein natürliches oder künstlich angelegtes Becken, ggf. mit Bauwerken und Einrichtungen, zur vorübergehenden Speicherung großer Wassermengen. | 2020
Staumauer 'Staumauer' ist ein aus Mauerwerk oder Beton bestehendes Absperrbauwerk zur Erzeugung eines Staus. | 2030
Staudamm 'Staudamm' ist ein meist aus natürlichen Baustoffen, meist aufgeschüttetes Absperrbauwerk zur Erzeugung eines Staus. | 2040
Wehr 'Wehr' ist ein festes oder mit beweglichen Teilen ausgestattetes Bauwerk im Gewässerbereich zur Regulierung des Wasserabflusses. | 2050
Sicherheitstor 'Sicherheitstor' ist ein Bauwerk zum Abschließen von Kanalstrecken, um bei Schäden das Auslaufen der gesamten Kanalhaltung zu verhindern. | 2060
Siel 'Siel' ist ein Bauwerk mit Verschlusseinrichtung (gegen rückströmendes Wasser) zum Durchleiten eines oberirdischen Gewässers durch einen Deich. | 2070
Sperrwerk 'Sperrwerk' ist ein Bauwerk in einem Tideflussgewässer mit Verschlusseinrichtung zum Absperren bestimmter Tiden, vor allem zum Schutz gegen Sturmfluten auch bei Tidehäfen. | 2080
Verschlussbauwerk 'Verschlussbauwerk' ist ein Bauwerk mit einem Verschlussmechanismus zur Regulierung des Wasserablaufs bzw. zum Schutz vor Hochwasser. | 2085
Schöpfwerk 'Schöpfwerk' ist eine Anlage, in der Pumpen Wasser einem höher gelegenen Vorfluter zuführen, u. a. zur künstlichen Entwässerung von landwirtschaftlich genutzten Flächen und im Falle von Polder- und Mündungsschöpfwerken auch zur Sicherstellung des Hochwasser- oder Überschwemmungsschutzes. | 2090
Fischtreppe 'Fischtreppe'ist eine Vorrichtung mit Stufen oder Wasserbecken für Fische, um Höhenunterschiede im Gewässer zu überwinden. | 2110
Pegel 'Pegel' ist eine Messeinrichtung zur Feststellung des Wasserstandes von Gewässern. | 2120
Uferbefestigung 'Uferbefestigung' ist eine Anlage zum Schutze des Ufers. | 2130
Wellenbrecher, Buhne 'Wellenbrecher, Buhne' ist ein ins Meer oder in den Fluss hinein angelegtes Bauwerk zum Uferschutz aus Buschwerk, Holz, Stein, Stahlbeton oder Asphalt. | 2131
Lahnung 'Lahnung' ist ein Bauwerk zum Küstenschutz und zur Landgewinnung zumeist im Wattenmeer. Es besteht aus doppelten Holzpflockreihen, mit dazwischen geschnürten Sträuchern, den sog. Faschinen. Bei ablaufendem Wasser sammeln sich hinter der Lahnung Sedimente und Schlick. | 2132
Hafendamm, Mole 'Hafendamm, Mole' ist ein in das Wasser vorgestreckter Steindamm, der eine Hafeneinfahrt begrenzt und das Hafenbecken vor Strömung und Wellenschlag schützt. | 2133
Höft 'Höft' ist eine vorspringende Ecke bei Kaimauern in einem Hafen. | 2134
Deckwerk 'Deckwerk' ist ein geböschter Uferschutz an Schardeichen (Deiche ohne Vorland). | 2135
Ufermauer, Kaimauer 'Ufermauer, Kaimauer' ist eine Mauer entlang der Uferlinie eines Gewässers zum Schutz des Ufers bzw. eine Uferbefestigung im Hafengelände zum Anlegen von Schiffen. | 2136
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass die Bauwerksfunktion bekannt, aber nicht in der Attributwertliste aufgeführt ist. | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Bauwerk im Gewässerbereich'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die von einer Fachstelle vergebene Kennziffer von 'Bauwerk im Gewässerbereich'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' beschreibt die Beschaffenheit von 'Bauwerk im Gewässerbereich'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_BauwerkImGewaesserbereich

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich 'Bauwerk im Gewässerbereich' nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. | 2100
Im Bau 'Im Bau' bedeutet, dass 'Bauwerk im Gewässerbereich' noch nicht fertiggestellt ist. | 4000

zurück zur Objektart

#### Attributart: regionalspracheKennung: RGS

##### Definition:

'Regionalsprache' enthält den amtlichen und/oder im Siedlungsgebiet gebräuchlichen dänischen, friesischen oder sorbischen Namen von 'Bauwerk im Gewässerbereich'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: objekthoeheKennung: HHO

##### Definition:

'Objekthöhe’ ist die Höhendifferenz in Meter zwischen dem unteren und oberen Bezugspunkt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_RelativeHoehe

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: Besondere VegetationsmerkmaleKennung: 54000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Besondere Vegetationsmerkmale' und der Kennung '54000' beschreibt den zusätzlichen Bewuchs einer Grundfläche.

Die Objektartengruppe umfasst die Objektart (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

54001 'Vegetationsmerkmal'

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_VegetationsmerkmalKennung: 54001

#### Definition:

[E] 'Vegetationsmerkmal' beschreibt den zusätzlichen Bewuchs oder besonderen Zustand einer Grundfläche.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Die Attributart 'Bewuchs' muss belegt werden, wenn die Attributart 'Zustand' nicht belegt ist.

#### Attributarten:

- bewuchs
- name
- zustand
- funktion

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: bewuchsKennung: BWS

##### Definition:

'Bewuchs' ist die Art des Vegetationsmerkmals.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Bewuchs_Vegetationsmerkmal

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Nadelbaum 'Nadelbaum' beschreibt die Zugehörigkeit eines einzeln stehenden Baumes zur Gruppe der Nadelhölzer. | 1011
Laubbaum 'Laubbaum' beschreibt die Zugehörigkeit eines einzeln stehenden Baumes zur Gruppe der Laubhölzer. | 1012
Baumbestand, Laubholz 'Baumbestand, Laubholz' beschreibt den Bewuchs einer Vegetationsfläche mit Laubbäumen. | 1021
Baumbestand, Nadelholz 'Baumbestand, Nadelholz' beschreibt den Bewuchs einer Vegetationsfläche mit Nadelbäumen. | 1022
Baumbestand, Laub- und Nadelholz 'Baumbestand, Laub- und Nadelholz' beschreibt den Bewuchs einer Vegetationsfläche mit Laub- und Nadelbäumen. | 1023
Hecke 'Hecke' besteht aus einer Reihe dicht beieinander stehender, meist wildwachsender Sträucher. | 1100
Heckenkante, rechts | 1101
Heckenkante, links | 1102
Heckenmitte | 1103
Baumreihe, Laubholz 'Laubholz' beschreibt die Zugehörigkeit einer Baumreihe zur Gruppe der Laubhölzer. | 1210
Baumreihe, Nadelholz 'Nadelholz' beschreibt die Zugehörigkeit einer Baumreihe zur Gruppe der Nadelhölzer. | 1220
Baumreihe, Laub- und Nadelholz 'Laub- und Nadelholz' beschreibt den Bewuchs einer Baumreihe mit Laub- und Nadelbäumen. | 1230
Gehölz 'Gehölz' ist eine Fläche, die mit einzelnen Bäumen, Baumgruppen, Büschen, Hecken und Sträuchern bestockt ist. | 1250
Gebüsch 'Gebüsch' beschreibt den Bewuchs einer Vegetationsfläche mit Holzpflanzen, deren Sprossen sich nahe der Bodenoberfläche verzweigen. | 1260
Schneise 'Schneise' ist eine künstlich angelegte Waldeinteilungslinie zur dauerhaften Begrenzung forstlicher Wirtschaftsflächen (räumliche Ordnung), die in der Regel geradlinig verläuft. | 1300
Röhricht, Schilf 'Röhricht, Schilf' beschreibt den Bewuchs einer Vegetations- oder Wasserfläche mit Schilfrohr- und schilfrohrähnlichen Pflanzen. | 1400
Gras 'Gras' beschreibt den Bewuchs einer Vegetationsfläche mit schlanken, krautigen einkeimblättrigen Blütenpflanzen. | 1500
Rain | 1510
Zierfläche | 1600
Korbweide | 1700
Reet 'Reet' bezeichnet eine ständig oder zeitweise unter Wasser stehende und mit Reet bewachsene Fläche. | 1800

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Vegetationsmerkmal'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' ist der Zustand von 'Vegetationsmerkmal'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_Vegetationsmerkmal

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Nass 'Nass' bezeichnet eine Vegetationsfläche, die aufgrund besonderer Bodenbeschaffenheit ganzjährig wassergesättigt ist, zeitweise auch unter Wasser stehen kann. | 5000
Waldverjüngungs-, Neuanpflanzungsfläche 'Waldverjüngungs-, Neuanpflanzungsfläche' bedeutet, dass sich der Wald durch Aufforstung, Naturverjüngung oder durch Anpflanzung neu bildet. | 6100

zurück zur Objektart

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' beschreibt, welchem Zweck 'Vegetationsmerkmal' dient.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Vegetationsmerkmal

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Windschutz | 1000

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: Besondere Eigenschaften von GewässernKennung: 55000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Besondere Eigenschaften von Gewässern' und der Kennung '55000' enthält charakteristische Gewässerflächen.

Die Objektartengruppe umfasst die Objektarten (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

55001 'Gewässermerkmal'

55002 'Untergeordnetes Gewässer'

55003 'Polder'

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_GewaessermerkmalKennung: 55001

#### Definition:

[E] 'Gewässermerkmal' sind besondere Eigenschaften eines Gewässers.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Die Objekte 'Gewässermerkmal' mit ART 1640, 1650 und 1660 liegen immer innerhalb der Objektarten 'Fließgewässer' oder 'Meer'.

Die Attributart 'Bezeichnung' kann nur in Verbindung mit der Attributart 'Art' und der Werteart 1610 vorkommen.

#### Attributarten:

- art
- name
- bezeichnung
- regionalsprache

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' beschreibt die Ausprägung von 'Gewässermerkmal'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Art_Gewaessermerkmal

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Quelle 'Quelle' ist eine natürliche, örtlich begrenzte Austrittsstelle von Wasser. | 1610
Wasserfall 'Wasserfall' ist ein senkrechter oder nahezu senkrechter Absturz eines Wasserlaufs, der über eine oder mehrere natürliche Stufen verlaufen kann. | 1620
Stromschnelle 'Stromschnelle' ist eine Flussstrecke mit höherer Strömungsgeschwindigkeit durch ein besonders starkes Gefälle sowie oft auch geringerer Wassertiefe. | 1630
Sandbank 'Sandbank' ist eine vegetationslose Sand- oder Kiesablagerung auf dem Meeresboden oder in Flüssen, die durch Brandung oder Strömung aufgebaut wird. | 1640
Watt 'Watt' ist ein aus Sand oder Schlick bestehender Boden an flachen Gezeitenküsten und Flüssen, der bei Ebbe ganz oder teilweise trocken fällt. | 1650
Priel 'Priel' ist eine natürliche Rinne im Watt, die auch bei Ebbe Wasser führt. | 1660
Bodden, Haff 'Bodden, Haff ist ein vom offenen Meer durch Landzungen abgetrenntes Küstengewässer an der Ostsee. | 1700
Sonstiges | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Gewässermerkmal'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die von einer Fachstelle vergebene Kennziffer von 'Gewässermerkmal'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: regionalspracheKennung: RGS

##### Definition:

'Regionalsprache' enthält den amtlichen und/oder im Siedlungsgebiet gebräuchlichen dänischen, friesischen oder sorbischen Namen von 'Gewässermerkmal'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_UntergeordnetesGewaesserKennung: 55002

#### Definition:

[E] 'UntergeordnetesGewaesser' ist ein stehendes oder fließendes Gewässer mit untergeordneter Bedeutung.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Als Geometrietypen sind nur Linien- und Flächengeometrie zugelassen.

#### Attributarten:

- name
- funktion
- lageZurErdoberflaeche
- hydrologischesMerkmal

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'UntergeordnetesGewaesser'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist die objektiv erkennbare Art von 'UntergeordnetesGewaesser'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_UntergeordnetesGewaesser

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Graben | 1010
Grabenkante, rechts | 1011
Grabenkante, links | 1012
Grabenmitte | 1013
Fleet | 1020
Bach | 1030
Teich | 1040

zurück zur Objektart

#### Attributart: lageZurErdoberflaecheKennung: OFL

##### Definition:

'Lage zur Erdoberfläche' ist die Angabe der relativen Lage von 'UntergeordnetesGewaesser' zur Erdoberfläche.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_LageZurErdoberflaeche_UntergeordnetesGewaesser

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Verrohrt, unterirdisch, bedeckt | 1800
Verdolt | 1810

zurück zur Objektart

#### Attributart: hydrologischesMerkmalKennung: HYD

##### Definition:

'Hydrologisches Merkmal' gibt die Wasserverhältnisse von 'UntergeordnetesGewaesser' an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_HydrologischesMerkmal_UntergeordnetesGewaesser

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Nicht ständig Wasser führend | 2000
Trocken, versiegt | 3000

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_PolderKennung: 55003

#### Definition:

[E] 'Polder' ist eine eingedeichte Fläche innerhalb eines Überschwemmungsgebietes, die zum Schutz vor Überflutung ereignisabhängig oder regelmäßig geflutet werden kann.

#### Abgeleitet aus:

AU_Flaechenobjekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- name
- artDesPolders
- funktion

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Polder'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: artDesPoldersKennung: ADP

##### Definition:

'Art des Polders' beschreibt den durch eine Fachstelle festgelegten Typ von 'Polder'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_ArtDesPolders

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Sommerpolder 'Sommerpolder' (auch Überlaufpolder) ist ein Polder, der durch einen Überlauf- oder Sommerdeich nur gegen niedrige Hochwasser geschützt ist. Der Deich ist so ausgelegt, dass er zeitweise überströmt werden kann. | 1000
Entlastungspolder 'Entlastungspolder' (auch Speicherpolder) ist ein Becken, das durch Zurückhalten von Wasser das Schöpfwerk, das Siel, den Vorfluter und/oder die Sperrwerksanlage entlastet. | 2000
Flutungspolder 'Flutungspolder' ist eine eingedeichte, meist landwirtschaftlich genutzte Fläche, die beim Eintreten eines kritischen Wasserstandes zur Entlastung der Deiche genutzt wird. | 3000

zurück zur Objektart

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' gibt die Flutungsart von 'Polder' an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Polder

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Gesteuert 'Gesteuert' bedeutet, dass 'Polder' regelmäßig zu einem bestimmten festgelegten Zeitpunkt geflutet wird (z.B. bei einem ausgewählten Pegelstand). | 7410
Ungesteuert 'Ungesteuert' bedeutet, dass die eingedeichte Fläche ereignisabhängig geflutet wird. | 7420

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: Besondere Angaben zum GewässerKennung: 57000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Besondere Angaben zum Gewässer' und der Kennung '57000' sind punkt- oder linienförmige Angaben, die im Bezug zu einem Gewässer stehen.

Die Objektartengruppe umfasst die Objektarten (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

57001 'Wasserspiegelhöhe'

57002 'Schifffahrtslinie, Fährverkehr'

57003 'Gewässerstationierungsachse'

57004 'Sickerstrecke'

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_WasserspiegelhoeheKennung: 57001

#### Definition:

[E] 'Wasserspiegelhöhe' beschreibt die Höhe des Wasserspiegels an einem lagemäßig festgelegten Punkt.

#### Abgeleitet aus:

AU_Punktobjekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Das Objekt 'Wasserspiegelhöhe' muss innerhalb einer Gewässerfläche liegen.

#### Attributarten:

- hoeheDesWasserspiegels

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: hoeheDesWasserspiegelsKennung: HWS

##### Definition:

'Höhe des Wasserspiegels' ist die Differenz zwischen dem mittleren Wasserstand und der Höhenbezugsfläche, jeweils in Meter auf Dezimeter gerundet.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

Length

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehrKennung: 57002

#### Definition:

[E] 'Schifffahrtslinie, Fährverkehr' ist die regelmäßige Schiffs- oder Fährverbindung.

#### Abgeleitet aus:

AG_Objekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- art
- name

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' beschreibt die Art der Schiffs- oder Fährverbindung von 'Schifffahrtslinie, Fährverkehr'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1..*

##### Datentyp:

AX_Art_SchifffahrtslinieFaehrverkehr

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Autofährverkehr 'Autofährverkehr' ist ein in der Regel nach festem Fahrplan über Flüsse, Seen, Kanäle, Meerengen oder Meeresarme stattfindender Schiffsverkehr zwischen zwei Anlegestellen speziell für Fahrzeuge des Straßenverkehrs. | 1710
Eisenbahnfährverkehr 'Eisenbahnfährverkehr' ist ein in der Regel nach festem Fahrplan über Flüsse, Seen, Kanäle, Meerengen oder Meeresarme stattfindender Schiffsverkehr zwischen zwei Anlegestellen speziell für Fahrzeuge des Schienenverkehrs. | 1720
Personenfährverkehr 'Personenfährverkehr' ist ein in der Regel nach festem Fahrplan über Flüsse, Seen, Kanäle, Meerengen oder Meeresarme stattfindender Schiffsverkehr zwischen zwei Anlegestellen für Personenbeförderung. | 1730
Linienverkehr 'Linienverkehr' ist die auf einer festgelegten Route nach einem festen Fahrplan verkehrende Güter- und Personenschifffahrt. | 1740

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Schifffahrtslinie, Fährverkehr'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_GewaesserstationierungsachseKennung: 57003

#### Definition:

'Gewässerstationierungsachse' ist eine von einer Wasserfachstelle festgelegte Linie in Gewässern.

#### Abgeleitet aus:

TA_CurveComponent

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Wenn ein Objekt 44001 'Fließgewässer' die Werteart 8300 bei der Attributart 'Funktion' führt, ist der Wert der 'Fließrichtung' bei der Objektart 'Gewässerstationierungsachse' mit AGA 2000 'Genäherte Mittellinie in Gewässern' immer 'FALSE'.

#### Attributarten:

- artDerGewaesserstationierungsachse
- name
- gewaesserkennzahl
- zweitname
- identnummer
- fliessrichtung
- regionalsprache

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artDerGewaesserstationierungsachseKennung: AGA

##### Definition:

'Art der Gewässerstationierungsachse' beschreibt die Festlegung von 'Gewässerstationierungsachse'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_ArtDerGewaesserstationierungsachse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Gewässerstationierungsachse der WSV 'Gewässerstationierungsachse der WSV' ist eine Gewässerachse, deren Geometrie unverändert aus den Unterlagen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung übernommen wurde. | 1000
Genäherte Mittellinie in Gewässern 'Genäherte Mittellinie in Gewässern' ist eine Gewässerachse, die den Spezifikationen der Richtlinie der 'Gebiets- und Gewässerverschlüsselung' der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) entspricht. | 2000
Fiktive Verbindung in Fließgewässern 'Fiktive Verbindung in Fließgewässern' ist eine Gewässerachse, die ein einmündendes Gewässer mit der Gewässerachse des aufnehmenden Fließgewässers verbindet. | 3001
Fiktive Verbindung in Seen und Teichen 'Fiktive Verbindung in Seen und Teichen' ist eine hydrologisch sinnvolle Verbindungslinie in stehenden Gewässern, die für den Aufbau eines geschlossenen topologischen Gewässernetzes benötigt wird. | 3002

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Gewässerstationierungsachse'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: gewaesserkennzahlKennung: GWK

##### Definition:

'Gewässerkennzahl' ist die von der Fachverwaltung vergebene Verschlüsselung von 'Gewässerstationierungsachse'.

Die Gewässerkennzahl beschreibt in der 1.- 19. Stelle die Gewässerkennzahl laut LAWA.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zweitnameKennung: ZNM

##### Definition:

'Zweitname' ist ein weiterer Name für einen Teil der Gewässerstationierungsachse, z. B. "Schwarzer Fluss" für einen Teil der Donau.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: identnummerKennung: IDN

##### Definition:

'Identnummer' ist die von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung vergebene Verschlüsselung des Gewässers.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: fliessrichtungKennung: FLR

##### Definition:

'Fließrichtung' ist die Richtung in der das Wasser fließt. Die Richtung der Geometrie der Gewässerstationierungsachse und die der Fließrichtung sind dabei identisch (true).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

#### Attributart: regionalspracheKennung: RGS

##### Definition:

'Regionalsprache' enthält den amtlichen und/oder im Siedlungsgebiet gebräuchlichen dänischen, friesischen oder sorbischen Namen von 'Gewässerstationierungsachse'

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_SickerstreckeKennung: 57004

#### Definition:

[E] 'Sickerstrecke' bedeutet, dass ein Gewässer unter der Erdoberfläche durch Lockergestein verläuft.

#### Abgeleitet aus:

AG_Linienobjekt

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- name
- gewaesserkennzahl
- fliessrichtung

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Sickerstrecke'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: gewaesserkennzahlKennung: GWK

##### Definition:

'Gewässerkennzahl' ist die von der Fachverwaltung vergebene Verschlüsselung von 'Sickerstrecke'.

Die Gewässerkennzahl beschreibt in der 1.- 19. Stelle die Gewässerkennzahl laut LAWA.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: fliessrichtungKennung: FLR

##### Definition:

'Fließrichtung' ist die Richtung in der das Wasser fließt. Die Richtung der Geometrie der Sickerstrecke und die der Fließrichtung sind dabei identisch (true).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

## Objektartenbereich: ReliefKennung: 60000

### Definition:

Der Objektartenbereich 'Relief' enthält folgende Objektartengruppen (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

- Digitales Höhenmodell

- Messdaten 3D

- Reliefformen

zurück zur Objektartenübersicht

## Objektartengruppe: ReliefformenKennung: 61000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Reliefformen' und der Kennung '61000' beschreibt charakteristische Reliefformen.

Die Objektartengruppe umfasst die Objektarten (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

61001 'Böschung, Kliff'

61002 'Böschungsfläche' (retired)

61003 'Damm, Wall, Deich'

61004 'Einschnitt'

61005 'Höhleneingang'

61006 'Felsen, Felsblock, Felsnadel'

61007 'Düne'

61008 'Höhenlinie'

61009 'Besonderer topographischer Punkt'

61010 'Soll'

Die Objektarten der Objektartengruppe 'Reliefformen' überlagern die Grundflächen.

Die Geländeoberfläche ist die Grenzfläche zwischen dem festen Erdkörper, dem Wasser und dem Gletschereis einerseits und der Luft andererseits. Die Geländeoberfläche wird durch eine repräsentative dreidimensionale Punktmenge, dem Digitalen Geländemodell (DGM), und durch die Landschaftsobjekte der Objektgruppe 'Reliefformen' zweidimensional modelliert. Die Objekte des DGM werden bei ATKIS nicht im Basis-DLM, sondern im ATKIS-Objektartenkatalog DGM geführt.

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_BoeschungKliffKennung: 61001

#### Definition:

[E] 'Böschung' ist die zwischen zwei verschieden hoch gelegenen Ebenen geneigte Geländeoberfläche künstlichen oder natürlichen Ursprungs.

'Kliff' ist eine aus Lockermaterial oder Festgestein aufgebaute Steilküste.

#### Abgeleitet aus:

AA_ZUSO

#### Objekttyp:

ZUSO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Ein neues ZUSO ''Böschung, Kliff' ist zu bilden, wenn sich beim ZUSO der Wert eines Attributs ändert.

#### Erfassungskriterien DLKM:

Ein neues ZUSO ''Böschung, Kliff’ ist zu bilden, wenn mehr als ein Gefällewechsel vorkommt.

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Das ZUSO 'Böschung, Kliff’ besteht mindestens aus je einem REO 'Strukturlinie3D’ mit (ART 1210 oder ART 1220) und ART 1230.

Bei einem Gefällewechsel besteht das ZUSO 'Böschung, Kliff’ mindestens aus je einem REO 'Strukturlinie3D’ mit (ART 1210 oder ART 1220) und ART 1230 und ART 1250.

Innerhalb eines ZUSO 'Böschung, Kliff’ darf maximal ein Gefällewechsel ('Strukturlinie3D’ mit ART 1250) vorkommen.

#### Attributarten:

- zustand
- objekthoehe
- name
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' gibt die Beschaffenheit der 'Böschung, Kliff' an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_BoeschungKliff

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Befestigt | 2400
Unbefestigt | 2500

zurück zur Objektart

#### Attributart: objekthoeheKennung: HHO

##### Definition:

'Objekthöhe' ist der maximale Höhenunterschied zwischen Ober- und Unterkante von 'Böschung, Kliff' in Meter.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Length

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Böschung, Kliff'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: DAQ

##### Definition:

Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BoeschungsflaecheKennung: 61002

#### Definition:

'Böschungsfläche' ist eine durch Geländekanten begrenzte Geländeoberfläche künstlichen oder natürlichen Ursprungs.

#### Stillgelegt:

Gültig bis GeoInfoDok 6.0.1

#### Abgeleitet aus:

AG_Flaechenobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Erfassungskriterien:

Erfassung der Böschungsflächen, die zur Beschreibung der Objektart AX_BoeschungKliff benötigt werden.

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Die 'Böschungsfläche' ist Bestandteil des ZUSO 'Böschung, Kliff'.

#### Attributarten:

keine

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_DammWallDeichKennung: 61003

#### Definition:

[E] 'Damm, Wall, Deich' ist eine aus Erde oder anderen Baustoffen bestehende langgestreckte Aufschüttung, die Vegetation tragen kann.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Als Geometrietypen sind nur Linien- und Flächengeometrie zugelassen.

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Die Wertearten 3002 und 3003 der Attributart 'Funktion’ werden bei linienförmiger Modellierung eines REO 'Damm, Wall, Deich’ immer von mindestens einem REO 42003 'Straßenachse’, 42005 'Fahrbahnachse’, 42008 'Fahrwegachse’, 42014 'Bahnstrecke’ oder 53003 'WegPfadSteig’ mit identischer Geometrie überlagert.

Die Attributart 'Ergebnis der Überprüfung' (EDU) kann nur in Verbindung mit den Objekt-/Wertearten 'AX_DammWallDeich (61003) mit der 'Funktion' 3001, 3003 und 3004 geführt werden.

Wenn die vorstehenden Objekt-/Wertearten geführt werden, ist das Attribut 'Ergebnis der Überprüfung’ (EDU) in der Modellart verpflichtend zu führen, aus der die sekundäre Landnutzung (LN) abgeleitet wird.

#### Attributarten:

- art
- funktion
- objekthoehe
- name
- ergebnisDerUeberpruefung
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' ist der Typ von 'Damm, Wall, Deich'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Art_DammWallDeich

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Hochwasserdeich 'Hochwasserdeich' ist ein Deich an einem Fliessgewässer oder im Küstengebiet, der dem Schutz eines Gebietes vor Hochwasser oder gegen Sturmfluten dient. | 1910
Hauptdeich, Landesschutzdeich 'Hauptdeich, Landesschutzdeich' ist ein Deich der ersten Deichlinie zum Schutz der Küsten- und Inselgebiete gegen Sturmflut. | 1920
Überlaufdeich 'Überlaufdeich' ist ein Deich vor dem Hauptdeich, der in erster Linie dem Schutz landwirtschaftlich genutzter Flächen gegen leichte Sturmtiden dient und der bei höheren Sturmtiden überströmt wird. | 1930
Leitdeich 'Leitdeich' ist ein dammartiges Bauwerk im Watt, um strömendes Wasser in bestimmte Richtungen zu lenken und zum Schutz von Wasserläufen im Watt (Außentiefs) vor Versandung. | 1940
Polderdeich 'Polderdeich' ist ein vor dem Hauptdeich liegender Deich, der landwirtschaftlich nutzbares Land (z. B. Marschland) schützt. | 1950
Schlafdeich 'Schlafdeich' ist ein ehemaliger Hauptdeich, der infolge einer Vorverlegung der Deichlinie zu einem Binnendeich geworden ist und keine unmittelbare Schutzaufgabe mehr zu erfüllen hat. | 1960
Mitteldeich 'Mitteldeich' ist ein Deich der 2. Deichlinie, auch an größeren Flüssen. Er soll Überschwemmungen beim Bruch des Deiches der ersten Deichlinie verhindern. | 1970
Binnendeich 'Binnendeich' ist ein Deich an kleineren Wasserläufen, der Überschwemmungen durch ablaufendes Oberflächenwasser verhindern soll. | 1980
Wall 'Wall' ist ein meist künstlich aus Erde und Feldsteinen oder Torf errichtetes, langgestrecktes und schmales Landschaftselement, das oft ein- oder beidseitig von Aushubgräben begleitet wird und keinen nennenswerten Bewuchs trägt. | 1990
Wallkante, rechts | 1991
Wallkante, links | 1992
Wallmitte | 1993
Knick 'Knick' oder auch 'Wallhecke' ist ein Wall, der mit Sträuchern in Heckenform und einzeln stehenden Bäumen bewachsen ist. Knicks sind landschaftsprägend und können der Grenzmarkierung, Einfriedung und dem Schutz gegen Winderosion dienen. | 2000
Knickkante, rechts | 2001
Knickkante, links | 2002
Knickmitte | 2003
Graben mit Wall, rechts | 2010
Graben mit Wall, links | 2011
Graben mit Knick, rechts | 2012
Graben mit Knick, links | 2013

zurück zur Objektart

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' beschreibt den Zweck von 'Damm, Wall, Deich'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_DammWallDeich

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Hochwasserschutz, Sturmflutschutz 'Hochwasserschutz, Sturmflutschutz' bedeutet, dass 'Damm, Wall, Deich' dem Schutz vor Hochwasser bzw. Sturmflut dient. | 3001
Verkehrsführung 'Verkehrsführung' bedeutet, dass auf 'Damm, Wall, Deich' ein Verkehrsweg verläuft. | 3002
Hochwasserschutz, Sturmflutschutz zugleich Verkehrsführung 'Hochwasserschutz, Sturmflutschutz zugleich Verkehrsführung' bedeutet, dass 'Damm, Wall, Deich' dem Schutz vor Hochwasser dient und auf dem gleichzeitig ein Verkehrsweg verläuft. | 3003
Lärmschutz 'Lärmschutz' bedeutet, dass 'Damm, Wall, Deich' dem Schutz vor Lärmemissionen dient. | 3004

zurück zur Objektart

#### Attributart: objekthoeheKennung: HHO

##### Definition:

'Objekthöhe' ist die maximale Höhendifferenz in Meter zwischen dem höchsten Punkt von 'Damm, Wall, Deich' und der Geländeoberfläche.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Length

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Damm, Wall, Deich'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: ergebnisDerUeberpruefungKennung: EDU

##### Definition:

'Ergebnis der Überprüfung' dokumentiert den Grund einer Änderung eines Objektes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_ErgebnisDerUeberpruefung_DammWallDeich

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Fehlerkorrektur 'Fehlerkorrektur' beschreibt dass eine Anpassung durchgeführt wurde, obwohl in der Realwelt keine tatsächliche Änderung stattgefunden hat. | 1000
Bestätigung des Ist-Zustandes 'Bestätigung des Ist-Zustandes' beschreibt, dass das Objekt zum Zeitpunkt einer Überprüfung als zutreffend ermittelt wurde. | 2000
Erfassung eines neuen Objektes 'Erfassung eines neuen Objektes' beschreibt, dass eine tatsächliche Änderungen in der Realwelt zur Neubildung des Objektes geführt haben. Das bedeutet, dass eine fachliche Änderung auf Ebene der Objekt- und/oder Attributart stattfand. | 3000
Geometrieveränderung eines bestehenden Objektes 'Geometrieveränderung eines bestehenden Objektes' beschreibt eine Änderung der Umringsgeometrie in der Realwelt, ohne das eine fachliche Änderung auf Ebene der Objekt- oder Attributart stattfand. | 4000

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: DAQ

##### Definition:

'Qualitätsangaben' sind Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_EinschnittKennung: 61004

#### Definition:

[E] 'Einschnitt' ist eine langgestreckte Vertiefung, künstlichen oder natürlichen Ursprungs im Gelände, die seitlich durch Böschungen begrenzt wird.

#### Abgeleitet aus:

AU_Linienobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- funktion
- tiefeVonEinschnitt

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' beschreibt welchem Zweck 'Einschnitt' dient.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_Einschnitt

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Verkehrsführung 'Verkehrsführung' bedeutet, dass im 'Einschnitt' ein Verkehrsweg verläuft. | 3002
Lärmschutz 'Lärmschutz' bedeutet, dass der Einschnitt, in dem gleichzeitig ein Verkehrsweg verläuft, dem Schutz vor Lärmemissionen dient. | 3004

zurück zur Objektart

#### Attributart: tiefeVonEinschnittKennung: TFE

##### Definition:

'Tiefe von Einschnitt' ist die maximale Höhendifferenz in Meter zwischen der Einschnittsohle und der Geländeoberfläche.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Length

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_HoehleneingangKennung: 61005

#### Definition:

[E] 'Höhleneingang' ist die Öffnung eines unterirdischen Hohlraumes an der Erdoberfläche.

#### Abgeleitet aus:

AU_Punktobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- name
- zustand
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Höhleneingang'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustand' ist der Zustand von 'Höhleneingang'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustand_Hoehleneingang

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Verfallen, zerstört 'Verfallen, zerstört' bedeutet, dass sich der ursprüngliche Zustand von 'Höhleneingang' durch menschliche oder zeitliche Einwirkungen so verändert hat, dass eine Nutzung nicht mehr möglich ist. | 2200
Offen 'Offen' bedeutet, dass 'Höhleneingang' allgemein zugänglich ist. | 4100
Verschlossen 'Verschlossen' bedeutet, dass 'Höhleneingang' nicht allgemein zugänglich ist. | 4200

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: DAQ

##### Definition:

'Qualitätsangaben' sind Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_FelsenFelsblockFelsnadelKennung: 61006

#### Definition:

[E] 'Felsen, Felsblock, Felsnadel' ist eine aufragende Gesteinsmasse oder ein einzelner großer Stein.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- objekthoehe
- name
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: objekthoeheKennung: HHO

##### Definition:

'Objekthöhe' ist die Höhendifferenz in Meter zwischen dem höchsten Punkt von 'Felsen, Felsblock, Felsnadel' und der Geländeoberfläche.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Length

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Felsen, Felsblock, Felsnadel'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: DAQ

##### Definition:

'Qualitätsangaben' sind Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_DueneKennung: 61007

#### Definition:

[E] 'Düne' ist ein vom Wind angewehter Sandhügel.

#### Abgeleitet aus:

AU_Flaechenobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- name
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Düne'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: DAQ

##### Definition:

'Qualitätsangaben' sind Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_HoehenlinieKennung: 61008

#### Definition:

[D] 'Höhenlinie' ist die Schnittlinie einer Objektfläche (z.B. des Geländes) mit einer Fläche konstanter Höhe über oder unter einer Höhenbezugsfläche.

#### Abgeleitet aus:

AU_Linienobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- hoeheVonHoehenlinie
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: hoeheVonHoehenlinieKennung: HHL

##### Definition:

'Höhe der Höhenlinie' ist der vertikale Abstand von 'Höhenlinie' zum amtlichen Bezugssystem für die Höhe in Meter, auf Zentimeter gerundet.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

Length

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: DAQ

##### Definition:

Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BesondererTopographischerPunktKennung: 61009

#### Definition:

[E] 'Besonderer Topographischer Punkt' ist ein im Liegenschaftskataster geführter Topographischer Punkt.

#### Abgeleitet aus:

AA_ZUSO

#### Objekttyp:

ZUSO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Das ZUSO 'Besonderer topographischer Punkt' besteht aus einem oder mehreren 'PunktortAU'.

#### Attributarten:

- punktkennung
- zustaendigeStelle
- sonstigeEigenschaft

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: punktkennungKennung: PKN

##### Definition:

'Punktkennung' ist ein von der katasterführenden Stelle vergebenes Ordnungsmerkmal.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustaendigeStelleKennung: ZST

##### Definition:

'Zuständige Stelle' enthält den Namen der Stelle, die eine Zuständigkeit besitzt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: sonstigeEigenschaftKennung: SOE

##### Definition:

'Sonstige Eigenschaft' sind Informationen zum 'Besonderen topographischen Punkt'. Sonstige Eigenschaften werden im Rahmen der Migration aus bestehenden Verfahrenslösungen übernommen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_SollKennung: 61010

#### Definition:

'Soll' ist eine runde, oft steilwandige Vertiefung in den norddeutschen Grundmoränenlandschaften; kann durch Abschmelzen von überschütteten Toteisblöcken (Toteisloch) oder durch Schmelzen periglazialer Eislinsen entstanden sein.

#### Abgeleitet aus:

AU_Flaechenobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- name
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Soll'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: DAQ

##### Definition:

'Qualitätsangaben' sind Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: Messdaten 3DKennung: 62000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Messdaten 3D' und der Kennung '62000' beschreibt die Objektarten von 'Messdaten 3D'.

Die Objektartengruppe umfasst die Objektarten (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

62010 'Punktwolke3D'

62020 'Punkt3D'

62030 'Strukturlinie3D'

62040 'Fläche3D'

62050 'AX_DQErhebung3D' (Datentyp)

62060 'AX_LI_ProcessStep3D' (Datentyp)

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_Punkt3DKennung: 62020

#### Definition:

'Punkt3D' beschreiben einen einzelnen 3D-Messpunkt, der eine besondere Bedeutung hat und/oder sehr markant ist. Neben 3D-CRS und CCRS (Compound Coordinate Reference System) dürfen auch 2D-CRS verwendet werden.

#### Abgeleitet aus:

AU_Punktobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Erfassungskriterien:

Der 'Punkt3D' ist mit der für das Modell gewünschten Genauigkeit zu erfassen.

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Das Attribut 'qualitaetsangaben' muss geführt werden.

#### Attributarten:

- art
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' beschreibt die Eigenschaft des 'Punkt3D'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Art_Punkt3D

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Markanter Geländepunkt 'Markanter Geländepunkt' ist ein charakteristischer Höhenpunkt an markanten Geländestellen. | 1010
Kuppenpunkt 'Kuppenpunkt' ist ein charakteristischer Höhenpunkt an der höchsten Stelle einer rundlichen Einzelerhebung. | 1020
Kesselpunkt 'Kesselpunkt' ist ein charakteristischer Höhenpunkt an der tiefsten Stelle einer rundlichen Vertiefung. | 1030
Sattelpunkt 'Sattelpunkt' ist ein charakteristischer Höhenpunkt im Schnittpunkt einer Rücken und Muldenlinie. | 1040
Besonderer Höhenpunkt 'Besonderer Höhenpunkt' ist ein charakteristischer Höhenpunkt. | 1100
Höhenpunkt auf Wasserfläche 'Höhenpunkt auf Wasserfläche' ist ein charakteristischer Höhenpunkt auf einer Wasserfläche. | 1110
Wegepunkt 'Wegepunkt' ist ein charakteristischer Höhenpunkt auf einem Weg oder einer Straße. | 1120

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: Q3D

##### Definition:

Angaben zur Herkunft, Genauigkeit und Aktualität der Informationen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQErhebung3D

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_Strukturlinie3DKennung: 62030

#### Definition:

'Strukturlinie 3D' ist die Schnittlinie unterschiedlich geneigter Flächen. Neben 3D-CRS und CCRS (Compound Coordinate Reference System) dürfen auch 2D-CRS verwendet werden.

#### Abgeleitet aus:

AG_Linienobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Erfassungskriterien DLKM:

Erfassung bei erkennbarem Neigungswechsel, wenn es zur genauen morphologischen Beschreibung der Erdoberfläche und/oder zur Ableitung des Digitalen Höhenmodells erforderlich ist.

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Die 'Strukturlinie 3D' mit den Wertearten 1200 bis 1250 der Attributart 'artDerStrukturlinie3D' ist Bestandteil des ZUSO 'Böschung, Kliff'.

Das Attribut 'qualitaetsangaben' muss geführt werden.

#### Attributarten:

- art
- ursprung
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' beschreibt die Eigenschaft der 'Strukturlinie 3D'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Art_Strukturlinie3D

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Geländekante, allgemein 'Geländekante, allgemein' ist die einzelne Kante unterschiedlich geneigter Geländeflächen und keine Obergruppe anderer Geländekanten. | 1200
Steilrand, Kliffkante 'Steilrand, Kliffkante' begrenzt den von der Brandung beständig abgetragenen Steilhang einer Küste. | 1210
Oberkante 'Oberkante' ist die obere Kante eines ZUSO Böschung, Kliff oder eines Bauwerkes wie z. B. Kai- oder Stützmauer. | 1220
Unterkante 'Unterkante' ist die untere Kante eines ZUSO Böschung, Kliff oder eines Bauwerkes wie z. B. Kai- oder Stützmauer. | 1230
Sonstige Begrenzungskante 'Sonstige Begrenzungskante' sind alle Kanten, die nicht anderen Kanten zugeordnet werden können (z. B. Trennschraffe). | 1240
Oberkante zugleich Unterkante 'Oberkante zugleich Unterkante' beschreibt den Wechsel der Böschungsneigung (Gefällewechsel) innerhalb von ZUSO Böschung, Kliff. | 1250

zurück zur Objektart

#### Attributart: ursprungKennung: URS

##### Definition:

'Ursprung' beschreibt die Entstehung des Objekts.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Ursprung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Natürlich entstanden | 1100
Künstlich entstanden | 1110

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: Q3D

##### Definition:

Angaben zur Herkunft, Genauigkeit und Aktualität der Informationen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQErhebung3D

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_DQErhebung3DKennung: 62050

#### Definition:

'DQErhebung3D' enthält Angaben zur Herkunft, Genauigkeit und Aktualität der Informationen zu einer dreidimensionalen Information . Die Angaben zur Herkunft sind konform zu den Vorgaben aus ISO 19115 zu repräsentieren.

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Wird eine Quelle 'source' zu einem Prozessschritt angegeben, so wird diese in den 'LI_ProcessStep' eingebettet, um eine Zuordnung zu ermöglichen.

Sofern eine Stelle zu einer Erhebung oder Berechnung angegeben wird, ist als Rolle 'processor' anzugeben.

In der Rollenangabe ist ein Codelistenverweis erforderlich, der gemäß ISO/TS 19139 8.5.5 eine URL sein muss.

Der Name der verantwortlichen Stelle wird im Klartext angegeben.

Es wird die Einheit [m] verwendet, gemäß GeoInfoDok 'urn:adv:uom:m'.

Gemäß Beispiel in ISO/TS 19139 9.7.4.1.4 d) wird bei 'gco:Record' der Datentyp in 'xsi:type' angegeben. Im Fall von Koordinatengenauigkeiten ist dies 'double' aus XML Schema.

Bei einer 'Erhebung' muss das Attribut 'source' in AX_LI_ProcessStep3D' belegt sein.

#### Attributarten:

- herkunft3D
- aktualisierungsdatum3D

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: herkunft3DKennung: DPL

##### Definition:

'Herkunft 3D' enthält Angaben zur Datenerhebung sowie zum Datum der Berechnung und Erhebung der Koordinaten.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1..2

##### Datentyp:

AX_LI_ProcessStep3D

zurück zur Objektart

#### Attributart: aktualisierungsdatum3DKennung: DAT

##### Definition:

'Aktualisierungsdatum' beschreibt das Datum der letzten Aktualisierung oder Überprüfung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_LI_ProcessStep3DKennung: 62060

#### Definition:

Die Erhebungsstelle wird in einem AX_LI_ProcessStep mit self.description = 'Erhebung' und der Erhebungsstelle in self.processor dokumentiert.

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- description
- stepDateTime
- processor
- source

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: descriptionKennung: DES

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_LI_ProcessStep3D_Description

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Erhebung Erhebung beschreibt im Attribut 'stepDateTime' den Erfassungszeitpunkt (Zeitpunkt der Messung). | (wie Bezeichner)
Berechnung Berechnung beschreibt im Attribut 'stepDateTime' den Auswertezeitpunkt. | (wie Bezeichner)

zurück zur Objektart

#### Attributart: stepDateTimeKennung: DAT

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

TM_Primitive

zurück zur Objektart

#### Attributart: processorKennung: PRO

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CI_Responsibility

zurück zur Objektart

#### Attributart: sourceKennung: SRC

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Datenerhebung3D

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Terrestrische Aufnahme | 5000
Terrestrisches Laserscanning | 5001
Interaktive photogrammetrische Datenerfassung | 5010
Airborne Laserscanning | 5020
Airborne Laserscanning, first pulse | 5021
Airborne Laserscanning, last pulse | 5022
Digitalisierung analoger Vorlagen | 5030
Bildkorrelation | 5040
Amtliche Festlegung | 5060
Sonstiges | 9999

zurück zur Objektart

## Objektartenbereich: Gesetzliche Festlegungen, Gebietseinheiten, KatalogeKennung: 70000

### Definition:

Der Objektartenbereich 'Gesetzliche Festlegungen, Gebietseinheiten, Kataloge' enthält die Objektartengruppen (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

- Administrative Gebietseinheiten

- Bodenschätzung, Bewertung

- Geographische Gebietseinheiten

- Kataloge

- Öffentlich-rechtliche und sonstige Festlegungen

zurück zur Objektartenübersicht

## Objektartengruppe: Öffentlich-rechtliche und sonstige FestlegungenKennung: 71000

### Definition:

Über die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Öffentlich - rechtliche und sonstige Festlegungen' und der Kennung '71000' werden auf den Grund und Boden bezogene Beschränkungen, Belastungen oder andere Eigenschaften nachgewiesen. Die materiellen Festlegungen gründen auf besonderen Rechtsvorschriften. Die Zuordnung, Einstufung, Widmung und Abgrenzung obliegt den hierfür zuständigen (ausführenden) Stellen. Im Liegenschaftskataster haben die öffentlich-rechtlichen und sonstigen Festlegungen nur nachrichtlichen Charakter.

Die Objektartengruppe umfasst die Objektarten (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

71001 'Klassifizierung nach Straßenrecht'

71002 'Andere Festlegung nach Straßenrecht'

71003 'Klassifizierung nach Wasserrecht'

71004 'Andere Festlegung nach Wasserrecht'

71005 'Schutzgebiet nach Wasserrecht'

71006 'Natur-, Umwelt- oder Bodenschutzrecht'

71007 'Schutzgebiet nach Natur-, Umwelt- oder Bodenschutzrecht'

71008 'Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht'

71009 'Denkmalschutzrecht'

71010 'Forstrecht'

71011 'Sonstiges Recht'

71012 'Schutzzone'

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_KlassifizierungNachStrassenrechtKennung: 71001

#### Definition:

[E] 'Klassifizierung nach Straßenrecht' ist die auf den Grund und Boden bezogene Beschränkung, Belastung oder andere Eigenschaft einer Fläche nach öffentlichen, straßenrechtlichen Vorschriften.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Art der Festlegung' ist objektbildend.

#### Konsistenzbedingungen:

Als Geometrietypen sind nur Linien- und Flächengeometrie zugelassen.

#### Attributarten:

- artDerFestlegung
- bezeichnung
- ausfuehrendeStelle
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artDerFestlegungKennung: ADF

##### Definition:

'Art der Festlegung' ist die auf den Grund und Boden bezogene Art der Beschränkung, Belastung oder anderen öffentlich-rechtlichen Eigenschaft.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_ArtDerFestlegung_KlassifizierungNachStrassenrecht

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Klassifizierung nach Bundes- oder Landesstraßengesetz | 1100
Bundesautobahn | 1110
Bundesstraße | 1120
Landes- oder Staatsstraße | 1130
Kreisstraße | 1140
Gemeindestraße | 1150
Ortsstraße | 1160
Gemeindeverbindungsstraße | 1170
Sonstige öffentliche Straße | 1180
Privatstraße | 1190

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die amtliche Nummer der Straße.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: ausfuehrendeStelleKennung: AFS

##### Definition:

'Ausführende Stelle' ist die Stelle, die für die Festlegung zuständig ist (siehe Katalog der Dienststellen).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: DAQ

##### Definition:

Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_AndereFestlegungNachStrassenrechtKennung: 71002

#### Definition:

[E] 'Andere Festlegung nach Straßenrecht' ist die auf den Grund und Boden bezogene Beschränkung, Belastung oder andere Eigenschaft einer Fläche nach öffentlichen, straßenrechtlichen Vorschriften.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Art der Festlegung' ist objektbildend.

#### Konsistenzbedingungen:

Als Geometrietypen sind nur Linien- und Flächengeometrie zugelassen.

#### Attributarten:

- artDerFestlegung
- ausfuehrendeStelle
- nummer
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artDerFestlegungKennung: ADF

##### Definition:

'Art der Festlegung' ist die auf den Grund und Boden bezogene Art der Beschränkung, Belastung oder anderen öffentlich-rechtlichen Eigenschaft.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_ArtDerFestlegung_AndereFestlegungNachStrassenrecht

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Bundesfernstraßengesetz | 1210
Anbauverbot | 1220
Anbauverbot nach Bundesfernstraßengesetz | 1230
Anbauverbot (40m) | 1231
Anbauverbot (20m) | 1232
Anbaubeschränkung | 1240
Anbaubeschränkung (100m) | 1241
Anbaubeschränkung (40m) | 1242
Veränderungssperre nach Bundesfernstraßengesetz | 1250
Landesstraßengesetz | 1260
Anbauverbot nach Landesstraßengesetz | 1270
Veränderungssperre | 1280

zurück zur Objektart

#### Attributart: ausfuehrendeStelleKennung: AFS

##### Definition:

'Ausführende Stelle' ist die Stelle, die für die Festlegung zuständig ist (siehe Katalog der Dienststellen).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: nummerKennung: NUM

##### Definition:

'Nummer' ist die amtliche Nummer der jeweiligen Festlegung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: DAQ

##### Definition:

Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_KlassifizierungNachWasserrechtKennung: 71003

#### Definition:

[E] 'Klassifizierung nach Wasserrecht' ist die auf den Grund und Boden bezogene Beschränkung, Belastung oder andere Eigenschaft einer Fläche nach öffentlichen, wasserrechtlichen Vorschriften.

#### Abgeleitet aus:

AU_Flaechenobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Art der Festlegung' ist objektbildend.

#### Konsistenzbedingungen:

Die Attributart 'Ergebnis der Überprüfung' (EDU) kann nur in Verbindung mit den Objekt-/Wertearten 'AX_KlassifizierungNachWasserrecht' (71003) mit der 'ArtDerFestlegung' 1310 geführt werden.

Wenn die vorstehende Objekt-/Werteart geführt wird, ist das Attribut 'Ergebnis der Überprüfung’ (EDU) in der Modellart verpflichtend zu führen, aus der die sekundäre Landnutzung (LN) abgeleitet wird.

#### Attributarten:

- artDerFestlegung
- ausfuehrendeStelle
- bezeichnung
- qualitaetsangaben
- ergebnisDerUeberpruefung

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artDerFestlegungKennung: ADF

##### Definition:

'Art der Festlegung' ist die auf den Grund und Boden bezogene Art der Beschränkung, Belastung oder anderen öffentlich-rechtlichen Eigenschaft.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_ArtDerFestlegung_KlassifizierungNachWasserrecht

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Klassifizierung nach Bundes- oder Landeswassergesetz | 1300
Gewässer I. Ordnung - Bundeswasserstraße | 1310
Gewässer I. Ordnung - nach Landesrecht | 1320
Gewässer II. Ordnung | 1330
Gewässer III. Ordnung | 1340

zurück zur Objektart

#### Attributart: ausfuehrendeStelleKennung: AFS

##### Definition:

'Ausführende Stelle' ist die Stelle, die für die Festlegung zuständig ist (siehe Katalog der Dienststellen).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die von der Fachverwaltung vergebene Verschlüsselung für das Gewässer.

Die Bezeichnung beschreibt in der 1.- 19. Stelle die Gewässerkennzahl laut LAWA.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: DAQ

##### Definition:

Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

#### Attributart: ergebnisDerUeberpruefungKennung: EDU

##### Definition:

'Ergebnis der Überprüfung' dokumentiert den Grund einer Änderung eines Objektes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Landnutzung:

Ja

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_ErgebnisDerUeberpruefung_KlassifizierungNachWasserrecht

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Fehlerkorrektur 'Fehlerkorrektur' beschreibt dass eine Anpassung durchgeführt wurde, obwohl in der Realwelt keine tatsächliche Änderung stattgefunden hat. | 1000 (LN)
Bestätigung des Ist-Zustandes 'Bestätigung des Ist-Zustandes' beschreibt, dass das Objekt zum Zeitpunkt einer Überprüfung als zutreffend ermittelt wurde. | 2000 (LN)
Erfassung eines neuen Objektes 'Erfassung eines neuen Objektes' beschreibt, dass eine tatsächliche Änderungen in der Realwelt zur Neubildung des Objektes geführt haben. Das bedeutet, dass eine fachliche Änderung auf Ebene der Objekt- und/oder Attributart stattfand. | 3000 (LN)
Geometrieveränderung eines bestehenden Objektes 'Geometrieveränderung eines bestehenden Objektes' beschreibt eine Änderung der Umringsgeometrie in der Realwelt, ohne das eine fachliche Änderung auf Ebene der Objekt- oder Attributart stattfand. | 4000 (LN)

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_AndereFestlegungNachWasserrechtKennung: 71004

#### Definition:

[E] 'Andere Festlegung nach Wasserrecht' ist die auf den Grund und Boden bezogene Beschränkung, Belastung oder andere Eigenschaft einer Fläche nach öffentlichen, wasserrechtlichen Vorschriften.

#### Abgeleitet aus:

AU_Flaechenobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Art der Festlegung' ist objektbildend.

#### Attributarten:

- artDerFestlegung
- ausfuehrendeStelle
- nummer
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artDerFestlegungKennung: ADF

##### Definition:

'Art der Festlegung' ist die auf den Grund und Boden bezogene Art der Beschränkung, Belastung oder andere

öffentlich-rechtlichen Eigenschaft.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_ArtDerFestlegung_AndereFestlegungNachWasserrecht

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Wasserstraßengesetz | 1410
Veränderungssperre | 1420
Veränderungssperre nach Bundeswasserstraßengesetz | 1421
Landeswassergesetz | 1430
Überschwemmungsgebiet 'Überschwemmungsgebiet' ist ein durch Rechtsverordnung festgesetztes oder natürliches Gebiet, das bei Hochwasser überschwemmt werden kann bzw. überschwemmt wird. | 1440
Festgesetztes Überschwemmungsgebiet 'Festgesetztes Überschwemmungsgebiet' ist ein zur Sicherung des schadlosen Hochwasserabflusses durch Rechtsverordnung festgesetztes Gebiet. | 1441
Natürliches Überschwemmungsgebiet 'Natürliches Überschwemmungsgebiet' ist ein Gebiet, das bei Hochwasser überschwemmt wird. | 1442
Pegelschutzgebiet | 1450
Wasser- und Bodenverbandsgebiet | 1460
Deichgebiet | 1470
Unterhaltungsverbandsgebiet | 1480
Vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet Entsprechend des Hamburgischen Wassergesetzes (HWaG) für den Begriff "Vorläufige Sicherung". | 1443

zurück zur Objektart

#### Attributart: ausfuehrendeStelleKennung: AFS

##### Definition:

'Ausführende Stelle' ist die Stelle, die für die Festlegung zuständig ist (siehe Katalog der Dienststellen).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: nummerKennung: NUM

##### Definition:

'Nummer' ist die amtliche Nummer der jeweiligen Festlegung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: DAQ

##### Definition:

'Qualitätsangaben' sind Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_SchutzgebietNachWasserrechtKennung: 71005

#### Definition:

[E] 'Schutzgebiet nach Wasserrecht' ist ein fachlich übergeordnetes Gebiet von Flächen mit bodenbezogenen Beschränkungen, Belastungen oder anderen Eigenschaften nach öffentlichen, wasserrechtlichen Vorschriften.

#### Abgeleitet aus:

AA_ZUSO

#### Objekttyp:

ZUSO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Art der Festlegung' ist objektbildend.

#### Konsistenzbedingungen:

Das ZUSO 'Schutzgebiet nach Wasserrecht' besteht aus einem oder mehreren REO 'Schutzzone'.

Bei einem Wasserschutzgebiet kann nur 'Funktion' im Zusammenhang mit der Attributart 'Art der Festlegung' und der Werteart 1510 belegt werden.

#### Attributarten:

- artDerFestlegung
- ausfuehrendeStelle
- funktion
- name
- nummerDesSchutzgebietes
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artDerFestlegungKennung: ADF

##### Definition:

'Art der Festlegung' ist die auf den Grund und Boden bezogene Art der Beschränkung, Belastung oder andere öffentlich-rechtlichen Eigenschaft von 'Schutzgebiet nach Wasserrecht'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_ArtDerFestlegung_SchutzgebietNachWasserrecht

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Wasserschutzgebiet 'Wasserschutzgebiet' ist ein Schutzgebiet von Wassergewinnungsanlagen mit Nutzungsbeschränkungen, um ober- und unterirdisches Wasser vor Verunreinigungen zu schützen. | 1510
Heilquellenschutzgebiet 'Heilquellenschutzgebiet' ist ein Schutzgebiet, in dem Handlungen untersagt sind, die den Bestand oder die Beschaffenheit der staatlich anerkannten Heilquellen gefährden. | 1520

zurück zur Objektart

#### Attributart: ausfuehrendeStelleKennung: AFS

##### Definition:

'Ausführende Stelle' ist die Stelle, die für die Festlegung zuständig ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: funktionKennung: FKT

##### Definition:

'Funktion' ist eine mit der Festlegung verbundene besondere öffentlich-rechtliche Funktion von 'Schutzgebiet nach Wasserrecht'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Funktion_SchutzgebietNachWasserrecht

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Öffentliche Wasserversorgung 'Öffentliche Wasserversorgung' ist die Aufgabe eines Wasserschutzgebietes. Ziel ist es, die Gewässer der öffentlichen Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen. | 2111
Grundwasseranreicherung 'Grundwasseranreicherung' ist eine Methode, das Grundwasser durch Infiltration (Zugang von Wasser in die Erdrinde) in einem fest definierten Gebiet (Wasserschutzgebiet) anzureichern. | 2112
Verhütung von schädlichem Abfluss 'Verhütung von schädlichem Abfluss' ist eine Aufgabe eines Wasserschutzgebietes. In diesem Gebiet soll das schädliche Abfließen von Niederschlagswasser sowie das Abschwemmen und der Eintrag von Bodenbestandteilen, Dünge- oder Pflanzenbehandlungsmitteln in Gewässer verhindert werden. | 2113

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Schutzgebiet nach Wasserrecht'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: nummerDesSchutzgebietesKennung: SGN

##### Definition:

'Nummer des Schutzgebietes' ist die amtlich festgelegte Verschlüsselung von 'Schutzgebiet nach Wasserrecht'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: DAQ

##### Definition:

'Qualitätsangaben' sind Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_NaturUmweltOderBodenschutzrechtKennung: 71006

#### Definition:

[E] 'Natur-, Umwelt- oder Bodenschutzrecht' ist die auf den Grund und Boden bezogene Beschränkung, Belastung oder andere Eigenschaft einer Fläche oder eines Gegenstandes nach öffentlichen, natur-, umwelt- oder bodenschutzrechtlichen Vorschriften.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Art der Festlegung' ist objektbildend.

#### Attributarten:

- artDerFestlegung
- ausfuehrendeStelle
- name
- bezeichnung
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artDerFestlegungKennung: ADF

##### Definition:

'Art der Festlegung' ist die auf den Grund und Boden bezogene Art der Beschränkung, Belastung oder andere öffentlich-rechtlichen Eigenschaft.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_ArtDerFestlegung_NaturUmweltOderBodenschutzrecht

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Schutzfläche nach Europarecht | 1610
Flora-Fauna-Habitat-Gebiet 'Flora-Fauna-Habitat-Gebiet' ist ein Schutzgebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung im Sinne der Richtlinie 92/43/EWG des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Pflanzen und Tiere. | 1611
Vogelschutzgebiet 'Vogelschutzgebiet' ist ein besonderes Schutzgebiet (Special Protected Area, SPA) im Sinne Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie). | 1612
Nationales Naturmonument 'Nationales Naturmonument' ist ein rechtsverbindlich festgesetztes Gebiet von herausragender Bedeutung (Bundesnaturschutzgesetz §24 Abs.4). | 1615
Schutzflächen nach Landesnaturschutzgesetz | 1620
Naturschutzgebiet 'Naturschutzgebiet' ist ein rechtsverbindlich festgesetztes Gebiet, in dem ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder Biotopen bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten, aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit erforderlich ist. | 1621
Geschützter Landschaftsbestandteil 'Geschützter Landschaftsbestandteil' ist ein rechtsverbindlich festgesetzter Teil von Natur und Landschaft, dessen besonderer Schutz zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- und Landschaftsbildes oder zur Abwehr schädlicher Einwirkungen erforderlich ist. | 1622
Landschaftsschutzgebiet 'Landschaftsschutzgebiet' ist ein rechtsverbindlich festgesetztes Gebiet, in dem ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, wegen der Vielfalt, Eigenart oder Schönheit des Landschaftsbildes oder wegen der besonderen Bedeutung für die Erholung erforderlich ist. | 1623
Naturpark 'Naturpark' ist ein einheitlich zu entwickelndes und zu pflegendes Gebiet, das großräumig ist, überwiegend Landschaftsschutzgebiet oder Naturschutzgebiet ist, sich wegen seiner landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung besonders eignet und nach den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung und der Landesplanung für die Erholung oder den Fremdenverkehr vorgesehen ist. | 1624
Bundesbodenschutzgesetz | 1630
Verdachtsfläche auf schädliche Bodenveränderung | 1631
Schädliche Bodenveränderung | 1632
Altlastenverdächtige Fläche | 1633
Altlast | 1634
Gesicherte Altlast | 1635
Gesicherte schädliche Bodenveränderung | 1636
Bundesimmisionsschutzgesetz | 1640
Belastungsgebiet | 1641
Schutzbedürftiges Gebiet | 1642
Gefährdetes Gebiet | 1643
Naturschutzgesetz | 1650
Besonders geschütztes Biotop | 1651
Besonders geschütztes Feuchtgrünland | 1652
Naturdenkmal 'Naturdenkmal' ist eine rechtsverbindlich festgesetzte Einzelschöpfung der Natur, deren besonderer Schutz erforderlich ist (z.B. Baum). | 1653
Einstweilige Sicherstellung, Veränderungssperre | 1654
Vorkaufsrecht | 1655
Ausgleichs- oder Kompensationsfläche | 1656
Bodenschutzgesetz | 1660
Dauerbeobachtungsflächen | 1661
Bodenschutzgebiet | 1662
Abstandszone, Störfallbetrieb | 1644

zurück zur Objektart

#### Attributart: ausfuehrendeStelleKennung: AFS

##### Definition:

'Ausführende Stelle' ist die Stelle, die für die Festlegung zuständig ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname der Festlegung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die von einer Fachstelle vergebene Kennziffer der Festlegung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: DAQ

##### Definition:

'Qualitätsangaben' sind Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrechtKennung: 71007

#### Definition:

[E] 'Schutzgebiet nach Natur-, Umwelt- oder Bodenschutzrecht' ist ein fachlich übergeordnetes Gebiet von Flächen mit bodenbezogenen Beschränkungen, Belastungen oder anderen Eigenschaften nach öffentlichen Vorschriften.

#### Abgeleitet aus:

AA_ZUSO

#### Objekttyp:

ZUSO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Art der Festlegung' ist objektbildend.

#### Konsistenzbedingungen:

Das ZUSO 'Schutzgebiet nach Natur-, Umwelt- oder Bodenschutzrecht' besteht aus einem oder mehreren REO 'Schutzzone'.

#### Attributarten:

- artDerFestlegung
- ausfuehrendeStelle
- name
- nummerDesSchutzgebietes
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artDerFestlegungKennung: ADF

##### Definition:

'Art der Festlegung' ist die auf den Grund und Boden bezogene Art der Beschränkung, Belastung oder anderen öffentlich-rechtlichen Eigenschaft.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_ArtDerFestlegung_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Nationalpark 'Nationalpark' ist ein rechtsverbindlich festgesetztes einheitlich zu schützendes Gebiet, das großräumig und von besonderer Eigenart ist, im überwiegenden Teil die Voraussetzungen eines Naturschutzgebietes erfüllt und sich in einem vom Menschen nicht oder nur wenig beeinflussten Zustand befindet. | 1670
Lärmschutzbereich | 1680
Biosphärenreservat 'Biosphärenreservat' ist ein rechtsverbindlich festgesetztes einheitlich zu schützendes und zu entwickelndes Gebiet, das 1. großräumig und für bestimmte Landschaftstypen charakteristisch ist, 2. in wesentlichen Teilen seines Gebietes die Voraussetzungen eines Naturschutzgebietes, im Übrigen überwiegend eines Landschaftsschutzgebietes erfüllt, 3. vornehmlich der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch hergebrachte vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und der darin historisch gewachsenen Arten- und Biotopvielfalt, einschließlich Wild- und frühere Kulturformen wirtschaftlich genutzter oder nutzbarer Tier- und Pflanzenarten dient und 4. beispielhaft der Entwicklung und Erprobung von Naturgütern besonders schonenden Wirtschaftsweise dient. | 1690

zurück zur Objektart

#### Attributart: ausfuehrendeStelleKennung: AFS

##### Definition:

'Ausführende Stelle' ist die Stelle, die für die Festlegung von 'Schutzgebiet nach Natur-, Umwelt- oder Bodenschutzrecht' zuständig ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Schutzgebiet nach Natur-, Umwelt- oder Bodenschutzrecht'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: nummerDesSchutzgebietesKennung: SGN

##### Definition:

'Nummer des Schutzgebietes' ist die amtlich festgelegte Verschlüsselung von 'Schutzgebiet nach Natur-, Umwelt- oder Bodenschutzrecht'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: DAQ

##### Definition:

'Qualitätsangaben' sind Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BauRaumOderBodenordnungsrechtKennung: 71008

#### Definition:

[E] 'Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht' ist ein fachlich übergeordnetes Gebiet von Flächen mit bodenbezogenen Beschränkungen, Belastungen oder anderen Eigenschaften nach öffentlichen Vorschriften.

#### Abgeleitet aus:

AU_Flaechenobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Art der Festlegung' ist objektbildend.

#### Attributarten:

- artDerFestlegung (Grunddatenbestand)
- ausfuehrendeStelle (Grunddatenbestand)
- name (Grunddatenbestand)
- bezeichnung (Grunddatenbestand)
- veraenderungOhneRuecksprache
- datumAnordnung (Grunddatenbestand)
- datumBesitzeinweisung (Grunddatenbestand)
- datumRechtskraeftig (Grunddatenbestand)
- datumAbgabe (Grunddatenbestand)
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artDerFestlegungKennung: ADF

##### Definition:

'Art der Festlegung' ist die auf den Grund und Boden bezogene Art der Beschränkung, Belastung oder anderen öffentlich-rechtlichen Eigenschaft.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_ArtDerFestlegung_BauRaumOderBodenordnungsrecht

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Festlegung nach Baugesetzbuch - Allgemeines Städtebaurecht | 1700
Bebauungsplan | 1710
Veränderungssperre nach Baugesetzbuch | 1720
Vorkaufsrechtssatzung | 1730
Enteignungsverfahren | 1740
Umlegung nach dem BauGB Grunddatenbestand: DLKM | 1750 (G)
Bauland | 1760
Vereinfachte Umlegung | 1770
Vorhaben- und Erschließungsplan | 1780
Flächennutzungsplan | 1790
Festlegung nach Baugesetzbuch - Besonderes Städtebaurecht | 1800
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme | 1810
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (Beschluss zu vorbereitenden Untersuchungen gefasst) | 1811
Erhaltungssatzung | 1820
Städtebauliches Erhaltungsgebiet | 1821
Soziales Erhaltungsgebiet | 1822
Erhaltungsgebiet zur städtebaulichen Umstrukturierung | 1823
Soziales Erhaltungsgebiet (Aufstellungsbeschluss gefasst) | 1824
Städtebauliche Gebote | 1830
Sanierung Grunddatenbestand: DLKM | 1840 (G)
Sanierung (Beschluss zu vorbereitenden Untersuchungen gefasst) | 1841
Wohnungsbauerleichterungsgesetz | 1900
Flurbereinigungsgesetz Grunddatenbestand: DLKM | 2100 (G)
Flurbereinigung (Par. 1 und 37 FlurbG) Grunddatenbestand: DLKM | 2110 (G)
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren (Par. 86 FlurbG) Grunddatenbestand: DLKM | 2120 (G)
Unternehmensflurbereinigung (nach Par. 87 oder 90 FlurbG) Grunddatenbestand: DLKM | 2130 (G)
Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren (Par. 91 FlurbG) Grunddatenbestand: DLKM | 2140 (G)
Freiwilliger Landtausch (Par. 103a FlurbG) Grunddatenbestand: DLKM | 2150 (G)
Verfahren nach dem Gemeinheitsteilungsgesetz Grunddatenbestand: DLKM | 2160 (G)
Verfahren nach dem Gemeinschaftswaldgesetz Grunddatenbestand: DLKM | 2170 (G)
Freiwilliger Nutzungstausch Grunddatenbestand: DLKM | 2180 (G)
Neuvermessungsgebiet innerhalb des Bodenordnungsgebietes | 2190
Verfahren nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz Grunddatenbestand: DLKM | 2200 (G)
Flurneuordnung Grunddatenbestand: DLKM | 2210 (G)
Freiwilliger Landtausch (Par. 54 LwAnpG) Grunddatenbestand: DLKM | 2220 (G)
Bodenordnungsverfahren (Par. 56 LwAnpG) Grunddatenbestand: DLKM | 2230 (G)
Zusammenführung von Boden- und Gebäudeeigentum (Par. 64 LwAnpG) Grunddatenbestand: DLKM | 2240 (G)
Bodensonderungsgesetz | 2300
Unvermessenes Eigentum | 2310
Unvermessenes Nutzungsrecht | 2320
Ergänzende Bodenneuordnung | 2330
Komplexe Bodenneuordnung | 2340
Vermögenszuordnungsgesetz | 2400
Vermögenszuordnung nach Plan | 2410
Vermögenszuordnung nach dem Aufteilungsplan | 2411
Vermögenszuordnung nach dem Zuordnungsplan | 2412
Landesraumordnungsgesetz | 2500
Wasservorranggebiete | 2510
Bauordnung | 2600
Baulast | 2610
Begünstigende Baulast | 2611
Belastende Baulast | 2612
Grenzfeststellungsverfahren nach Hamb. Wassergesetz | 2700
Verkehrsflächenbereinigung | 2800
Verfahren nach dem hessischen Grenzbereinigungsgesetz | 2900
Flurbereinigung nach Par. 1 in Kombination mit Par. 87 FlurbG Grunddatenbestand: DLKM | 2115 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: ausfuehrendeStelleKennung: AFS

##### Definition:

'Ausführende Stelle' ist die Stelle, die für die Festlegung zuständig ist (siehe Katalog der Dienststellen).

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die amtlich festgelegte Verschlüsselung von 'Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: veraenderungOhneRueckspracheKennung: VOR

##### Definition:

'Veränderung ohne Rücksprache' ist die Kennzeichnung, daß das Kataster- und Vermessungsamt Änderungen an Flurstücken, die am Verfahren, das durch die 'Art der Festlegung' bestimmt ist, beteiligt sind, ohne Rücksprache mit der 'Zuständigen Stelle' durchführen darf.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

#### Attributart: datumAnordnungKennung: DAN

##### Definition:

'Datum Anordnung' ist das Datum, an dem das Verfahren, das durch die Attributart 'Art der Festlegung' bestimmt ist, eingeleitet oder angeordnet wurde.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: datumBesitzeinweisungKennung: DBE

##### Definition:

'Datum Besitzeinweisung' ist das Datum, an dem die Beteiligten des Verfahrens, das durch die Attributart 'Art der Festlegung' bestimmt ist, vor dem rechtskräftigen Eigentumsübergang in den Besitz eingewiesen wurden.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: datumRechtskraeftigKennung: DRK

##### Definition:

'Datum rechtskräftig' ist das Datum, an dem 'Bau-, Raum oder Bodenordnungsrecht' rechtskräftig geworden ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: datumAbgabeKennung: DAB

##### Definition:

'Datum Abgabe' ist das Datum, an dem der neue Stand an das Kataster- und Vermessungsamt abgegeben wurde.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: DAQ

##### Definition:

Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_DenkmalschutzrechtKennung: 71009

#### Definition:

[E] 'Denkmalschutzrecht' ist die auf den Grund und Boden bezogene Beschränkung, Belastung oder andere Eigenschaft einer Fläche oder Gegenstand nach öffentlichen, denkmalschutzrechtlichen Vorschriften.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Art der Festlegung' ist objektbildend.

#### Attributarten:

- artDerFestlegung
- ausfuehrendeStelle
- name
- bezeichnung
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artDerFestlegungKennung: ADF

##### Definition:

'Art der Festlegung' ist die auf den Grund und Boden bezogene Art der Beschränkung, Belastung oder anderen öffentlich-rechtlichen Eigenschaft.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_ArtDerFestlegung_Denkmalschutzrecht

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Kulturdenkmal | 2700
Bau- und Kunstdenkmal nach Landesdenkmalschutzgesetz | 2710
Baudenkmal 'Baudenkmal' ist eine bauliche Anlage, an deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen Bedeutung ein öffentliches Interesse besteht. | 2711
Kunstdenkmal | 2712
Gartendenkmal | 2713
Archäologisches Denkmal (auch Bodendenkmal) nach Landesdenkmalschutzgesetz | 2800
Archäologisches Denkmal 'Archäologisches Denkmal' ist ein Ort, an dem Reste vor- oder frühgeschichtlicher Kulturen oder früheren menschlichen Wirkens entdeckt wurden. | 2810
Bodendenkmal 'Bodendenkmal' ist eine mit dem Boden verbundene oder im Boden verborgene Sache, die von Menschen geschaffen oder bearbeitet wurde oder Aufschluss über menschliches Leben in vergangenen Zeiten gibt und deshalb erhaltenswert ist. | 2820
Schutzgebiet oder -bereiche nach Landesdenkmalschutzgesetz | 2900
Denkmalzone oder -bereich | 2910
Geschützter Baubereich | 2920
Grabungsschutzgebiet | 2930
Befestigungen | 3100
Befestigung (Burg) 'Befestigung (Burg)' ist eine Anlage zum Schutz der Menschen vor äußerer Bedrohung. | 3110
Burg (Fliehburg, Ringwall) 'Burg (Fliehburg, Ringwall)' ist eine ur- oder frühgeschichtliche runde, ovale oder an Gegebenheiten des Geländes (Böschungskanten) angepasste Befestigungsanlage, die aus einem Erdwall mit oder ohne Holzeinbauten besteht. | 3111
Erdwerk | 3112
Ringwall | 3113
Steinwerk | 3114
Festung | 3115
Gräftenanlage | 3116
Schanze 'Schanze' ist eine mittelalterliche oder neuzeitliche, in der Regel geschlossene, quadratische, rechteckige oder sternförmige Wallanlage mit Außengraben. | 3117
Lager 'Lager' ist die Bezeichnung für ein befestigtes Truppenlager in der Römer- oder in der Neuzeit (z.B. bei Belagerungen im 30 jährigen Krieg). | 3118
Wachturm (römisch), Warte 'Wachtturm (römisch), Warte' ist ein allein oder in Verbindung mit einem Befestigungssystem (Limes) stehender Beobachtungsturm. | 3120
Wachturm | 3121
Warte | 3122
Befestigung (Wall, Graben) 'Befestigung (Wall, Graben)' ist ein aus Erde aufgeschütteter Grenz-, Schutz- oder Stadtwall. Zu der Befestigung (Wall) zählen auch Limes und Landwehr. | 3130
Grenzwall, Schutzwall 'Grenzwall, Schutzwall' ist ein aus Erde aufgeschütteter Wall. | 3131
Limes | 3132
Landwehr 'Landwehr' ist eine mittelalterliche Verteidigungslinie aus ein- bis mehrfachem Wallgrabensystem. | 3133
Stadtwall | 3134
Historischer Wall | 3135
Historische Siedlung 'Historische Siedlung' ist eine Stelle, an der sich eine ur- oder frühgeschichtliche Siedlung befunden hat. | 3200
Pfahlbau 'Pfahlbau' ist ein auf eingerammte Pfähle gestelltes, frei über dem Untergrund (Wasser oder Land) stehendes Gebäude. | 3210
Wüstung | 3220
Wurt | 3230
Abri | 3240
Höhle | 3250
Historische Bestattung | 3300
Großsteingrab (Dolmen, Hünenbett) 'Großsteingrab (Dolmen, Hünenbett)' ist ein Grab mit Steineinbau, d.h. es ist ein aus großen Steinen (z.B. Findlingen) errichteter Grabbau. | 3310
Grabhügel (Hügelgrab) 'Grabhügel (Hügelgrab)' ist ein meist runder oder ovaler Hügel, der über einer ur- oder frühgeschichtlichen Bestattung aus Erde aufgeschüttet oder aus Plaggen aufgeschichtet wurde. | 3320
Grabhügelfeld 'Grabhügelfeld' ist eine abgegrenzte Fläche, auf der sich mehrere Grabhügel befinden. | 3330
Urnenfriedhof | 3340
Körpergräberfeld | 3350
Reihengräberfriedhof | 3360
Historisches land- oder forstwirtschaftliches Objekt | 3400
Historischer Pflanzkamp | 3410
Historisches Viehgehege | 3420
Sandfang | 3430
Historisches Ackersystem | 3440
Historische Bergbau-, Verhüttungs- oder sonstige Produktionsstätte | 3500
Historisches Bergbaurelikt | 3510
Historischer Meiler | 3520
Historischer Ofen | 3530
Historischer Verhüttungsplatz | 3540
Historische Straße oder Weg | 3600
Heerstraße | 3610
Hohlweg | 3620
Moorweg | 3630
Wegespur | 3640
Historisches wasserwirtschaftliches Objekt | 3700
Historische Wasserleitung 'Historische Wasserleitung' ist ein meist offenes System von Gräben, Kunstgräben und Kanälen, in dem Wasser transportiert wird. | 3710
Aquädukt 'Aquädukt' ist ein brückenartiges Steinbauwerk zur Überführung von Freispiegel-Wasserleitungen mit natürlichem Gefälle über Täler oder andere Bodenunebenheiten. | 3720
Historischer Deich | 3730
Historischer Damm | 3740
Historischer Graben | 3750
Steinmal 'Steinmal' ist eine kultische oder rechtliche Kennzeichnung, bestehend aus einzelnen oder Gruppen von Steinen. | 3800
Schalenstein | 3810
Rillenstein | 3820
Wetzrillen | 3830
Kreuzstein | 3840
Historischer Grenzstein | 3850
Menhir | 3860

zurück zur Objektart

#### Attributart: ausfuehrendeStelleKennung: AFS

##### Definition:

'Ausführende Stelle' ist die Stelle, die für die Festlegung zuständig ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname der Festlegung von 'Denkmalschutzrecht'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die von einer Fachstelle vergebene Kennziffer von 'Denkmalschutzrecht'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: DAQ

##### Definition:

'Qulitätsangaben' sind Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_ForstrechtKennung: 71010

#### Definition:

[E] 'Forstrecht' ist die auf den Grund und Boden bezogene Beschränkung, Belastung oder andere Eigenschaft einer Fläche nach öffentlichen, forstrechtlichen Vorschriften.

#### Abgeleitet aus:

AU_Flaechenobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Art der Festlegung' ist objektbildend.

#### Attributarten:

- artDerFestlegung
- besondereFunktion
- ausfuehrendeStelle
- bezeichnung
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artDerFestlegungKennung: ADF

##### Definition:

'Art der Festlegung' ist die auf den Grund und Boden bezogene Art der Beschränkung, Belastung oder anderen öffentlich-rechtlichen Eigenschaft.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_ArtDerFestlegung_Forstrecht

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Klassifizierung nach Bundes- oder Landeswaldgesetz | 3900
Staatswald Bund | 3910
Staatswald Land | 3920
Kommunalwald | 3930
Anstalts- und Stiftungswald | 3940
Anderer öffentlicher Wald | 3950
Privater Gemeinschaftswald | 3960
Großprivatwald | 3970
Kleinprivatwald | 3980
Anderer Privatwald | 3990

zurück zur Objektart

#### Attributart: besondereFunktionKennung: BFU

##### Definition:

'Besondere Funktion' ist die Angabe besonderer forstrechtlicher Bindungen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_BesondereFunktion_Forstrecht

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Ohne besondere gesetzliche Bindung | 1000
Ohne besondere gesetzliche Bindung nach LWaldG- Holzboden | 1010
Schutzwald | 2000
Schutzwald - Holzboden | 2010
Erholungswald | 3000
Erholungswald - Holzboden | 3010
Bannwald | 4000
Nationalpark - Holzboden | 4010
Naturschutzgebiet - Holzboden | 5010
Schutz- und Erholungswald | 6000
Schutz- und Erholungswald - Holzboden | 6010
Nationalpark - Nichtholzboden | 7010
Naturschutzgebiet - Nichtholzboden | 8010
Andere Forstbetriebsfläche | 9000
Nichtholzboden | 9010
Sonstiges | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: ausfuehrendeStelleKennung: AFS

##### Definition:

'Ausführende Stelle' ist die Stelle, die für die Festlegung zuständig ist (siehe Katalog der Dienststellen).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die amtliche Nummer des Waldes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: DAQ

##### Definition:

Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_SonstigesRechtKennung: 71011

#### Definition:

[E] 'Sonstiges Recht' sind die auf den Grund und Boden bezogenen Beschränkungen, Belastungen oder anderen Eigenschaften einer Fläche nach weiteren, nicht unter die Objektarten 71001 bis 71010 zu subsumierenden öffentlich - rechtlichen Vorschriften.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Art der Festlegung' ist objektbildend.

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Als Geometrietyp ist nur Flächengeometrie zugelassen.

#### Attributarten:

- artDerFestlegung
- ausfuehrendeStelle
- name
- bezeichnung
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artDerFestlegungKennung: ADF

##### Definition:

'Art der Festlegung' ist die auf den Grund und Boden bezogene Art der Beschränkung, Belastung oder anderen öffentlich-rechtlichen Eigenschaft.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_ArtDerFestlegung_SonstigesRecht

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Luftverkehrsgesetz | 4100
Bauschutzbereich | 4110
Beschränkter Bauschutzbereich | 4120
Bundeskleingartengesetz | 4200
Dauerkleingarten | 4210
Berggesetz | 4300
Bodenbewegungsgebiet 'Bodenbewegungsgebiet' ist ein Gebiet, in dem sich die oberen Erdschichten auf Grund verschiedener Einflüsse (z.B. geologische Kräfte, Bergbau) lage- oder höhenmäßig verändern. | 4301
Bruchfeld 'Bruchfeld' ist ein durch Bergbau unterhöhltes Gebiet, das teilweise bereits eingebrochen ist oder sich in Absenkung befindet. | 4302
Baubeschränkung | 4310
Reichsheimstättengesetz | 4400
Reichsheimstätte | 4410
Schutzbereichsgesetz | 4500
Schutzbereich | 4510
Eisenbahnneuordnungsgesetz | 4600
Übergabebescheidverfahren | 4610
Baubeschränkungen durch Richtfunkverbindungen | 4710
Truppenübungsplatz, Standortübungsplatz 'Truppenübungsplatz, Standortübungsplatz' ist ein Gelände zur militärischen Ausbildung. | 4720
Militärbrache 'Militärbrache' ist eine ehemals militärisch genutzte Fläche, die aktuell nicht mehr militärisch genutzt wird. | 4730
Vermessungs- und Katasterrecht | 4800
Schutzfläche Festpunkt | 4810
Schutzfläche Festpunkt, 1 m Radius | 4811
Schutzfläche Festpunkt, 2 m Radius | 4812
Schutzfläche Festpunkt, 5 m Radius | 4813
Schutzfläche Festpunkt, 10 m Radius | 4814
Schutzfläche Festpunkt, 30 m Radius | 4815
Marksteinschutzfläche | 4820
Liegenschaftskatastererneuerung | 4830
Fischereirecht | 4900
Jagdkataster | 5100
Landesgrundbesitzkataster | 5200
Bombenblindgängerverdacht | 5300
Rieselfeld 'Rieselfeld' ist eine Fläche, auf der organisch verunreinigtes Wasser zum Zwecke der biologischen Reinigung verrieselt wird. | 5400
Sicherungsstreifen | 5500
Grenzbereinigung | 5600
Hochwasserdeich 'Hochwasserdeich' ist die Eigenschaft (Widmung) eines Deiches, die durch die obere Deichbehörde festgelegt wird. | 5700
Hauptdeich, 1. Deichlinie 'Hauptdeich, 1. Deichlinie' ist die Eigenschaft (Widmung) eines Deiches, die durch die obere Deichbehörde festgelegt wird. | 5710
2. Deichlinie '2. Deichlinie' ist die Eigenschaft (Widmung) eines Deiches, die durch die obere Deichbehörde festgelegt wird. | 5720
Beregnungsverband | 6000
Weinlage | 7000
Weinbausteillage | 7100
Weinbergsrolle | 7200
Weinbausteilstlage | 7300
Benachteiligtes landwirtschaftliches Gebiet | 8000
Mitverwendung Hochwasserschutz, Oberirdische Anlagen | 9100
Mitverwendung Hochwasserschutz, Unterirdische Anlagen | 9200
Hafennutzungsgebiet | 9300
Hafenerweiterungsgebiet | 9400
Hafenbecken 'Hafenbecken' ist ein rechtlich definierter Teil eines Gewässers, in dem Schiffe be- und entladen werden | 9450
Bohrung verfüllt | 9500
Zollgrenze | 9600
Belastung nach §7 Abs. 2 GBO | 9700
Sonstiges 'Sonstiges' bedeutet, dass 'Art der Festlegung' bekannt, aber nicht in der Attributwertliste aufgeführt ist. | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: ausfuehrendeStelleKennung: AFS

##### Definition:

'Ausführende Stelle' ist die Stelle, die für die Festlegung zuständig ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname der Festlegung von 'Sonstiges Recht'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die von einer Fachstelle vergebene Kennziffer der Festlegung von 'Sonstiges Recht'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: DAQ

##### Definition:

'Qualitätsangaben' sind Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_SchutzzoneKennung: 71012

#### Definition:

[E] 'Schutzzone' ist die auf den Grund und Boden bezogene Beschränkung, Belastung oder andere Eigenschaft einer Fläche nach öffentlichen oder wasserrechtlichen Vorschriften.

#### Abgeleitet aus:

AU_Flaechenobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Zone' ist objektbildend.

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

'Schutzzone' ist Bestandteil des ZUSO 'Schutzgebiet nach Wasserrecht' oder ZUSO 'Schutzgebiet nach Natur-, Umwelt- oder Bodenschutzrecht'.

#### Attributarten:

- zone

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: zoneKennung: ZON

##### Definition:

'Zone' ist die amtlich festgesetzte Einstufung der Schutzzone.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Zone_Schutzzone

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Zone I 'Zone I' ist eine räumlich begrenzte Fläche eines Schutzgebiets, für die die Fachverwaltung besondere Schutzbestimmungen festgelegt hat. | 1010
Zone II 'Zone II' ist eine räumlich begrenzte Fläche eines Schutzgebiets, für die die Fachverwaltung besondere Schutzbestimmungen festgelegt hat. | 1020
Zone III 'Zone III' ist eine räumlich begrenzte Fläche eines Schutzgebiets, für die die Fachverwaltung besondere Schutzbestimmungen festgelegt hat. | 1030
Zone IIIa 'Zone IIIa' ist eine räumlich begrenzte Fläche eines Wasser- oder Heilquellenschutzgebietes, für die die Fachverwaltung besondere Schutzbestimmungen festgelegt hat. | 1031
Zone IIIb 'Zone IIIb' ist eine räumlich begrenzte Fläche eines Wasser- oder Heilquellenschutzgebietes, für die die Fachverwaltung besondere Schutzbestimmungen festgelegt hat. | 1032
Zone IV 'Zone IV' ist eine räumlich begrenzte Fläche eines Wasser- oder Heilquellenschutzgebietes, für die die Fachverwaltung besondere Schutzbestimmungen festgelegt hat. | 1040
Kernzone 'Kernzone' ist eine räumlich begrenzte Fläche eines Biosphärenreservats, für die die Fachverwaltung besondere Schutzbestimmungen festgelegt hat. | 1060
Pflegezone 'Pflegezone' ist eine räumlich begrenzte Fläche eines Biosphärenreservates, für die die Fachverwaltung besondere Schutzbestimmungen festgelegt hat. | 1070
Entwicklungszone 'Entwicklungszone' ist eine räumlich begrenzte Fläche eines Biosphärenreservates, für die die Fachverwaltung besondere Schutzbestimmungen festgelegt hat. | 1080
Regenerationszone 'Regenerationszone' ist eine räumlich begrenzte Fläche eines Biosphärenreservates, für die die Fachverwaltung besondere Schutzbestimmungen festgelegt hat. Nach §25 Abschnitt 3 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG *Stand:1.03.2010) darf die „Regenerationszone“ nicht mehr verwendet werden. Stillgelegt: Gültig bis GeoInfoDok 6.0.1 | 1090
Attribut trifft nicht zu 'Attribut trifft nicht zu' bedeutet, dass keiner der in der Werteliste aufgeführten Attributwerte dem vorliegenden Sachverhalt entspricht. | 9997

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: Bodenschätzung, BewertungKennung: 72000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Bodenschätzung, Bewertung' und der Kennung '72000' umfasst die Objektarten und Datentypen (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

72001 'Bodenschätzung'

72002 'Muster- und Vergleichsstück'

72003 'Grabloch der Bodenschätzung'

72004 'Bewertung'

72006 'Tagesabschnitt'

72010 'AX_KennzifferGrabloch' (Datentyp)

Die Objekte der Objektart 'Bodenschätzung' bilden einen ebenen, ungerichteten Graphen mit den klassifizierten Flächen der Bodenschätzung mit Ausnahme der Musterstücke und der Vergleichsstücke als Maschen, den Begrenzungslinien der o.g. Flächen als Kanten und den Schnittpunkten der Begrenzungslinien als Knoten.

Über die 'Bodenschätzung, Bewertung' werden rechtliche Einstufungen von Flächen nach besonderen Kriterien festgelegt. Die Zuordnung, Einstufung und Abgrenzung obliegt den hierfür zuständigen Stellen. Das Liegenschaftskataster ist Nachweis der Ergebnisse der amtlichen Bodenschätzung im Sinne des § 14 des Bodenschätzungsgesetzes. Im Liegenschaftskataster hat die Bewertung nach dem Bewertungsgesetz nur nachrichtlichen Charakter.

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_BodenschaetzungKennung: 72001

#### Definition:

[E] Bodenschätzung ist die kleinste Einheit einer bodengeschätzten Fläche nach dem BodSchätzG, für die eine Ertragsfähigkeit im Liegenschaftskataster nachzuweisen ist (Bodenschätzungsfläche).

#### Abgeleitet aus:

TA_MultiSurfaceComponent

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributarten 'Nutzungsart' und 'Bodenart' sind objektbildend.

#### Erfassungskriterien DLKM:

Wird eine Bodenschätzungsfläche durch eine Fläche, die nicht Bodenschätzungsfläche ist durchschnitten (z.B. Straße, Weg, Gewässer), kann die Modellierung auf der Grundlage von zwei oder mehr getrennt liegenden Flächen erfolgen.

#### Konsistenzbedingungen:

Die Objekte der Objektart 'Bodenschätzung' sind überschneidungsfrei.

Die Masche einer Bodenschätzung besteht aus gerichteten Kanten. Als Interpolationsmethode für eine Kante sind nur Gerade und Kreisbogen zugelassen. Die Positionen der Knoten der Kante müssen zugleich identisch sein mit den Positionen der Endpunkte der Gerade oder des Kreisbogens.

Jede Linie ist durch genau eine Gerade aus zwei Positionen oder genau einem Kreisbogen aus drei Positionen bestimmt.

Bei der Attributart 'bodenart' dürfen die Wertearten 7320 und 9310 bis 9490 im Rahmen von Nachschätzungen nicht mehr neu vergeben werden.

Bei der Attributart 'entstehungsart' dürfen die Wertearten 2120, 2400 und 3500 bis 3700 im Rahmen von Nachschätzungen nicht mehr neu vergeben werden.

Bei der Attributart 'sonstigeAngaben' darf die Werteart 2600 im Rahmen von Nachschätzungen nicht mehr neu vergeben werden.

Die Belegung der Attributart 'zustandsstufe' ist nur in Verbindung mit der Nutzungsart 1000 oder 2000 zulässig.

Die Belegung der Attributart 'bodenstufe' ist nur in Verbindung mit der Nutzungsart 3000 oder 4000 zulässig.

Die Belegung der Attributart 'entstehungsart' ist nur in Verbindung mit der Nutzungsart 1000 oder 2000 zulässig.

'Die Belegung der Attributart 'klimastufe' ist nur in Verbindung mit der Nutzungsart 3000 oder 4000 zulässig.

Die Belegung der Attributart 'wasserverhaeltnisse' ist nur in Verbindung mit der Nutzungsart 3000 oder 4000 zulässig.

Die Attributart 'bodenzahlOderGruenlandgrundzahl' kann nicht im Zusammenhang mit den Wertearten 1400, 2200, 2300, 2400, 2500 oder 5000 der Attributart 'sonstigeAngaben' vorkommen.

Die Attributart 'ackerzahlOderGruenlandzahl' kann nicht im Zusammenhang mit der Werteart 5000 der Attributart 'sonstigeAngaben' vorkommen.

Die Attributart 'jahreszahl' kann nur im Zusammenhang mit den Wertearten 3000 oder 4000 der Attributart 'sonstigeAngaben' vorkommen.

#### Attributarten:

- nutzungsart (Grunddatenbestand)
- bodenart (Grunddatenbestand)
- zustandsstufe (Grunddatenbestand)
- bodenstufe (Grunddatenbestand)
- entstehungsart (Grunddatenbestand)
- klimastufe (Grunddatenbestand)
- wasserverhaeltnisse (Grunddatenbestand)
- bodenzahlOderGruenlandgrundzahl (Grunddatenbestand)
- ackerzahlOderGruenlandzahl (Grunddatenbestand)
- sonstigeAngaben (Grunddatenbestand)
- jahreszahl (Grunddatenbestand)
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

- wirdBeschrieben (Grunddatenbestand)

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nutzungsartKennung: NUT

##### Definition:

'Nutzungsart' ist die bestandskräftig festgesetzte landwirtschaftliche Nutzungsart entsprechend dem Acker- oder Grünlandschätzungsrahmen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Nutzungsart_Bodenschaetzung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Ackerland (A) Grunddatenbestand: DLKM | 1000 (G)
Acker-Grünland (AGr) Grunddatenbestand: DLKM | 2000 (G)
Grünland (Gr) Grunddatenbestand: DLKM | 3000 (G)
Grünland-Acker (GrA) Grunddatenbestand: DLKM | 4000 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: bodenartKennung: BOA

##### Definition:

'Bodenart' ist die nach den Verwaltungsanweisungen zum Bodenschätzungsgesetz festgelegte Bezeichnung der Bodenart.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Bodenart_Bodenschaetzung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Sand (S) Grunddatenbestand: DLKM | 1100 (G)
Anlehmiger Sand (Sl) Grunddatenbestand: DLKM | 1200 (G)
Lehmiger Sand (lS) Grunddatenbestand: DLKM | 2100 (G)
Stark lehmiger Sand (SL) Grunddatenbestand: DLKM | 2200 (G)
Lehm (L) Grunddatenbestand: DLKM | 3100 (G)
Sandiger Lehm (sL) Grunddatenbestand: DLKM | 3200 (G)
Ton (T) Grunddatenbestand: DLKM | 4100 (G)
Schwerer Lehm (LT) Grunddatenbestand: DLKM | 4200 (G)
Moor (Mo) Grunddatenbestand: DLKM | 5000 (G)
Sand mit Moor (SMo) Grunddatenbestand: DLKM | 6110 (G)
Lehmiger Sand mit Moor (lSMo) Grunddatenbestand: DLKM | 6120 (G)
Lehm mit Moor (LMo) Grunddatenbestand: DLKM | 6130 (G)
Ton mit Moor (TMo) Grunddatenbestand: DLKM | 6140 (G)
Moor mit Sand (MoS) Grunddatenbestand: DLKM | 6210 (G)
Moor mit lehmigem Sand (MolS) Grunddatenbestand: DLKM | 6220 (G)
Moor mit Lehm (MoL) Grunddatenbestand: DLKM | 6230 (G)
Moor mit Ton (MoT) Grunddatenbestand: DLKM | 6240 (G)
Sand auf stark lehmigem Sand (S/SL) Grunddatenbestand: DLKM | 7100 (G)
Sand auf sandigem Lehm (S/sL) Grunddatenbestand: DLKM | 7110 (G)
Sand auf Lehm (S/L) Grunddatenbestand: DLKM | 7120 (G)
Sand auf schwerem Lehm (S/LT) Grunddatenbestand: DLKM | 7130 (G)
Sand auf Ton (S/T) Grunddatenbestand: DLKM | 7140 (G)
Anlehmiger Sand auf sandigem Lehm (Sl/sL) Grunddatenbestand: DLKM | 7200 (G)
Anlehmiger Sand auf Lehm (Sl/L) Grunddatenbestand: DLKM | 7210 (G)
Anlehmiger Sand auf schwerem Lehm (Sl/LT) Grunddatenbestand: DLKM | 7220 (G)
Anlehmiger Sand auf Ton (Sl/T) Grunddatenbestand: DLKM | 7230 (G)
Lehmiger Sand auf Lehm (lS/L) Grunddatenbestand: DLKM | 7300 (G)
Lehmiger Sand auf schwerem Lehm (lS/LT) Grunddatenbestand: DLKM | 7310 (G)
Lehmiger Sand auf Sand (lS/S) Grunddatenbestand: DLKM | 7320 (G)
Lehmiger Sand auf Ton (lS/T) Grunddatenbestand: DLKM | 7330 (G)
Stark lehmiger Sand auf Ton (SL/T) Grunddatenbestand: DLKM | 7400 (G)
Stark lehmiger Sand auf schwerem Lehm (SL/LT) Grunddatenbestand: DLKM | 7410 (G)
Stark lehmiger Sand auf Sand (SL/S) Grunddatenbestand: DLKM | 7420 (G)
Ton auf sandigem Lehm (T/sL) Grunddatenbestand: DLKM | 7500 (G)
Ton auf stark lehmigem Sand (T/SL) Grunddatenbestand: DLKM | 7510 (G)
Ton auf lehmigem Sand (T/lS) Grunddatenbestand: DLKM | 7520 (G)
Ton auf anlehmigem Sand (T/Sl) Grunddatenbestand: DLKM | 7530 (G)
Ton auf Sand (T/S) Grunddatenbestand: DLKM | 7540 (G)
Schwerer Lehm auf stark lehmigem Sand (LT/SL) Grunddatenbestand: DLKM | 7600 (G)
Schwerer Lehm auf lehmigem Sand (LT/lS) Grunddatenbestand: DLKM | 7610 (G)
Schwerer Lehm auf anlehmigem Sand (LT/Sl) Grunddatenbestand: DLKM | 7620 (G)
Schwerer Lehm auf Sand (LT/S) Grunddatenbestand: DLKM | 7630 (G)
Lehm auf lehmigem Sand (L/lS) Grunddatenbestand: DLKM | 7700 (G)
Lehm auf anlehmigem Sand (L/Sl) Grunddatenbestand: DLKM | 7710 (G)
Lehm auf Sand (L/S) Grunddatenbestand: DLKM | 7720 (G)
Sandiger Lehm auf Sand (sL/S) Grunddatenbestand: DLKM | 7800 (G)
Sandiger Lehm auf anlehmigem Sand (sL/Sl) Grunddatenbestand: DLKM | 7810 (G)
Sandiger Lehm auf Ton (sL/T) Grunddatenbestand: DLKM | 7820 (G)
Sand auf Moor (S/Mo) Grunddatenbestand: DLKM | 8110 (G)
Lehmiger Sand auf Moor (lS/Mo) Grunddatenbestand: DLKM | 8120 (G)
Lehm auf Moor (L/Mo) Grunddatenbestand: DLKM | 8130 (G)
Ton auf Moor (T/Mo) Grunddatenbestand: DLKM | 8140 (G)
Moor auf Sand (Mo/S) Grunddatenbestand: DLKM | 8210 (G)
Moor auf lehmigem Sand (Mo/lS) Grunddatenbestand: DLKM | 8220 (G)
Moor auf Lehm (Mo/L) Grunddatenbestand: DLKM | 8230 (G)
Moor auf Ton (Mo/T) Grunddatenbestand: DLKM | 8240 (G)
Lehm und Moor, Bodenwechsel (L+Mo) Grunddatenbestand: DLKM | 9120 (G)
Lehmiger Sand, steinig (lSg) Grunddatenbestand: DLKM | 9130 (G)
Lehm, steinig (Lg) Grunddatenbestand: DLKM | 9140 (G)
Lehmiger Sand und Steine/Blöcke (lS+St) Grunddatenbestand: DLKM | 9150 (G)
Lehm und Steine/Blöcke (L+St) Grunddatenbestand: DLKM | 9160 (G)
Steine/Blöcke und lehmiger Sand (St+lS) Grunddatenbestand: DLKM | 9170 (G)
Steine/Blöcke und Lehm (St+L) Grunddatenbestand: DLKM | 9180 (G)
Lehmiger Sand und Felsen (lS+Fe) Grunddatenbestand: DLKM | 9190 (G)
Lehm und Felsen (L+Fe) Grunddatenbestand: DLKM | 9200 (G)
Felsen und lehmiger Sand (Fe+lS) Grunddatenbestand: DLKM | 9210 (G)
Felsen und Lehm (Fe+L) Grunddatenbestand: DLKM | 9220 (G)
Sand auf lehmigem Sand (S/lS) Grunddatenbestand: DLKM | 9310 (G)
Anlehmiger Sand auf Mergel (Sl/Me) Grunddatenbestand: DLKM | 9320 (G)
Lehmiger Sand auf Mergel (lS/Me) Grunddatenbestand: DLKM | 9350 (G)
Lehmiger Sand auf sandigem Lehm (lS/sL) Grunddatenbestand: DLKM | 9360 (G)
Lehmiger Sand mit Mergel (lSMe) Grunddatenbestand: DLKM | 9370 (G)
Lehmiger Sand mit Moor auf Mergel (lSMo/Me) Grunddatenbestand: DLKM | 9380 (G)
Anlehmiger Sand mit Moor (SlMo) Grunddatenbestand: DLKM | 9390 (G)
Lehm auf Mergel (L/Me) Grunddatenbestand: DLKM | 9410 (G)
Lehm mit Moor auf Mergel (LMo/Me) Grunddatenbestand: DLKM | 9420 (G)
Schwerer Lehm auf Moor (LT/Mo) Grunddatenbestand: DLKM | 9430 (G)
Ton auf Mergel (T/Me) Grunddatenbestand: DLKM | 9440 (G)
Moor auf Mergel (Mo/Me) Grunddatenbestand: DLKM | 9450 (G)
Moor mit Lehm auf Mergel (MoL/Me) Grunddatenbestand: DLKM | 9460 (G)
Moor mit Mergel (MoMe) Grunddatenbestand: DLKM | 9470 (G)
LößDiluvium (LöD) Grunddatenbestand: DLKM | 9480 (G)
AlluviumDiluvium (AlD) Grunddatenbestand: DLKM | 9490 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandsstufeKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustandsstufe' ist die nach dem Ackerschätzungsrahmen festgelegte Bezeichnung der Zustandsstufe.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustandsstufe

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Zustandsstufe (1) Grunddatenbestand: DLKM | 1100 (G)
Zustandsstufe (2) Grunddatenbestand: DLKM | 1200 (G)
Zustandsstufe (3) Grunddatenbestand: DLKM | 1300 (G)
Zustandsstufe (4) Grunddatenbestand: DLKM | 1400 (G)
Zustandsstufe (5) Grunddatenbestand: DLKM | 1500 (G)
Zustandsstufe (6) Grunddatenbestand: DLKM | 1600 (G)
Zustandsstufe (7) Grunddatenbestand: DLKM | 1700 (G)
Zustandsstufe Misch- und Schichtböden sowie künstlich veränderte Böden (-) Grunddatenbestand: DLKM | 1800 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: bodenstufeKennung: BOS

##### Definition:

'Bodenstufe' ist die nach dem Grünlandschätzungsrahmen festgelegte Bezeichnung der Bodenstufe.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Bodenstufe

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Bodenstufe (I) Grunddatenbestand: DLKM | 2100 (G)
Bodenstufe (II) Grunddatenbestand: DLKM | 2200 (G)
Bodenstufe (III) Grunddatenbestand: DLKM | 2300 (G)
Bodenstufe Misch- und Schichtböden sowie künstlich veränderte Böden (-) Grunddatenbestand: DLKM | 2400 (G)
Bodenstufe (II+III) Grunddatenbestand: DLKM | 3100 (G)
Bodenstufe ("(III)") Grunddatenbestand: DLKM | 3200 (G)
Bodenstufe (IV) Grunddatenbestand: DLKM | 3300 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: entstehungsartKennung: ENA

##### Definition:

'Entstehungsart' ist die nach dem Ackerschätzungsrahmen festgelegte Bezeichnung der Entstehungsart.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Entstehungsart

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Diluvium (D) Grunddatenbestand: DLKM | 1000 (G)
Diluvium, Alluvium (DAl) Grunddatenbestand: DLKM | 1100 (G)
Diluvium, Alluvium, grob, steinig (DAlg) Grunddatenbestand: DLKM | 1110 (G)
Diluvium, Löß (DLö) Grunddatenbestand: DLKM | 1200 (G)
Diluvium, Verwitterung (DV) Grunddatenbestand: DLKM | 1300 (G)
Diluvium, Verwitterung, grob, steinig (DVg) Grunddatenbestand: DLKM | 1310 (G)
Diluvium, grob, steinig (Dg) Grunddatenbestand: DLKM | 1400 (G)
Diluvium, grob, steinig, Alluvium (DgAl) Grunddatenbestand: DLKM | 1410 (G)
Diluvium, grob, steinig, Löß (DgLö) Grunddatenbestand: DLKM | 1420 (G)
Diluvium, grob, steinig, Verwitterung (DgV) Grunddatenbestand: DLKM | 1430 (G)
Löß (Lö) Grunddatenbestand: DLKM | 2000 (G)
Löß, Diluvium (LöD) Grunddatenbestand: DLKM | 2100 (G)
Löß, Diluvium, grob, steinig (LöDg) Grunddatenbestand: DLKM | 2110 (G)
Löß, Diluvium, Verwitterung (LöDV) Grunddatenbestand: DLKM | 2120 (G)
Löß, Alluvium (LöAl) Grunddatenbestand: DLKM | 2200 (G)
Löß, Alluvium, grob, steinig (LöAlg) Grunddatenbestand: DLKM | 2210 (G)
Löß, Verwitterung (LöV) Grunddatenbestand: DLKM | 2300 (G)
Löß, Verwitterung, grob, steinig (LöVg) Grunddatenbestand: DLKM | 2310 (G)
Löß über Verwitterung, gesteinig (LöVg) Grunddatenbestand: DLKM | 2400 (G)
Alluvium (Al) Grunddatenbestand: DLKM | 3000 (G)
Alluvium, Diluvium (AlD) Grunddatenbestand: DLKM | 3100 (G)
Alluvium, Löß (AlLö) Grunddatenbestand: DLKM | 3200 (G)
Alluvium, Verwitterung (AlV) Grunddatenbestand: DLKM | 3300 (G)
Alluvium, Verwitterung, grob, steinig (AlVg) Grunddatenbestand: DLKM | 3310 (G)
Alluvium, grob, steinig (Alg) Grunddatenbestand: DLKM | 3400 (G)
Alluvium, grob, steinig, Diluvium (AlgD) Grunddatenbestand: DLKM | 3410 (G)
Alluvium, grob, steinig, Löß (AlgLö) Grunddatenbestand: DLKM | 3420 (G)
Alluvium, grob, steinig, Verwitterung (AlgV) Grunddatenbestand: DLKM | 3430 (G)
Alluvium, Marsch (AlMa) Grunddatenbestand: DLKM | 3500 (G)
Alluvium, Moor (AlMo) Grunddatenbestand: DLKM | 3610 (G)
Moor, Alluvium (MoAI) Grunddatenbestand: DLKM | 3620 (G)
Mergel (Me) Grunddatenbestand: DLKM | 3700 (G)
Verwitterung (V) Grunddatenbestand: DLKM | 4000 (G)
Verwitterung, Diluvium (VD) Grunddatenbestand: DLKM | 4100 (G)
Verwitterung, Diluvium, grob, steinig (VDg) Grunddatenbestand: DLKM | 4110 (G)
Verwitterung, Alluvium (VAl) Grunddatenbestand: DLKM | 4200 (G)
Verwitterung, Alluvium, grob, steinig (VAlg) Grunddatenbestand: DLKM | 4210 (G)
Verwitterung, Löß (VLö) Grunddatenbestand: DLKM | 4300 (G)
Verwitterung, grob, steinig (Vg) Grunddatenbestand: DLKM | 4400 (G)
Verwitterung, grob, steinig, Diluvium (VgD) Grunddatenbestand: DLKM | 4410 (G)
Verwitterung, grob, steinig, Löß (VgLö) Grunddatenbestand: DLKM | 4420 (G)
Verwitterung, grob, steinig, Alluvium (VgAl) Grunddatenbestand: DLKM | 4430 (G)
Entstehungsart nicht erkennbar (-) Grunddatenbestand: DLKM | 5000 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: klimastufeKennung: KLS

##### Definition:

'Klimastufe' ist die nach dem Grünlandschätzungsrahmen festgelegte Bezeichnung der Klimastufe.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Klimastufe

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Klimastufe nicht erkennbar (-) Grunddatenbestand: DLKM | 6000 (G)
Klimastufe 8° C und darüber (a) Grunddatenbestand: DLKM | 6100 (G)
Klimastufe 7,9° - 7,0° C (b) Grunddatenbestand: DLKM | 6200 (G)
Klimastufe 6,9° - 5,7° C (c) Grunddatenbestand: DLKM | 6300 (G)
Klimastufe 5,6° C und darunter (d) Grunddatenbestand: DLKM | 6400 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: wasserverhaeltnisseKennung: WAV

##### Definition:

'Wasserverhältnisse' ist die nach dem Grünlandschätzungsrahmen festgelegte Bezeichnung der Wasserverhältnisse.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Wasserverhaeltnisse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Wasserstufe nicht erkennbar (-) Grunddatenbestand: DLKM | 7000 (G)
Wasserstufe (1) Grunddatenbestand: DLKM | 7100 (G)
Wasserstufe (2) Grunddatenbestand: DLKM | 7200 (G)
Wasserstufe (3) Grunddatenbestand: DLKM | 7300 (G)
Wasserstufe (3-) Grunddatenbestand: DLKM | 7310 (G)
Wasserstufe (4) Grunddatenbestand: DLKM | 7400 (G)
Wasserstufe (4-) Grunddatenbestand: DLKM | 7410 (G)
Wasserstufe (5) Grunddatenbestand: DLKM | 7500 (G)
Wasserstufe (5-) Grunddatenbestand: DLKM | 7510 (G)
Wasserstufe (3+4) Grunddatenbestand: DLKM | 7600 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: bodenzahlOderGruenlandgrundzahlKennung: WE1

##### Definition:

'Bodenzahl oder Grünlandgrundzahl' ist die Wertzahl nach dem Acker- oder Grünlandschätzungsrahmen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: ackerzahlOderGruenlandzahlKennung: WE2

##### Definition:

'Ackerzahl oder Grünlandzahl' ist die 'Bodenzahl oder Grünlandgrundzahl' einschließlich Ab- und Zurechnungen nach dem Bodenschätzungsgesetz.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: sonstigeAngabenKennung: SON

##### Definition:

'Sonstige Angaben' ist der Nachweis von Besonderheiten einer bodengeschätzten Fläche.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_SonstigeAngaben_Bodenschaetzung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Nass, zu viel Wasser (Wa+) Grunddatenbestand: DLKM | 1100 (G)
Trocken, zu wenig Wasser (Wa-) Grunddatenbestand: DLKM | 1200 (G)
Besonders günstige Wasserverhältnisse (Wa gt) Grunddatenbestand: DLKM | 1300 (G)
Rieselwasser, künstliche Bewässerung (RiWa) Grunddatenbestand: DLKM | 1400 (G)
Unbedingtes Wiesenland (W) Grunddatenbestand: DLKM | 2100 (G)
Streuwiese (Str) Grunddatenbestand: DLKM | 2200 (G)
Hutung (Hu) Grunddatenbestand: DLKM | 2300 (G)
Acker-Hackrain (Hack) Grunddatenbestand: DLKM | 2400 (G)
Grünland-Hackrain (Hack) Grunddatenbestand: DLKM | 2500 (G)
Garten (G) Grunddatenbestand: DLKM | 2600 (G)
Neukultur (N) Grunddatenbestand: DLKM | 3000 (G)
Tiefkultur (T) Grunddatenbestand: DLKM | 4000 (G)
Geringstland (Ger) Grunddatenbestand: DLKM | 5000 (G)
Nachschätzung erforderlich Grunddatenbestand: DLKM | 9000 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: jahreszahlKennung: JAH

##### Definition:

'Jahreszahl' ist das Jahr, in dem eine Neukultur oder Tiefkultur erstmals in Kultur genommen worden ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: QAG

##### Definition:

Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

#### Relationsart: wirdBeschriebenKennung: 72001-72003

##### Definition:

Das Grabloch der Bodenschätzung kann eine oder mehrere Bodenschätzungsflächen beschreiben.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_GrablochDerBodenschaetzung

##### Inverse Relationsart:

beschreibt

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_MusterUndVergleichsstueckKennung: 72002

#### Definition:

[E] 'Muster-und Vergleichsstück' ist eine besondere bodengeschätzte Fläche nach dem BodSchätzG, die im Liegenschaftskataster nachzuweisen ist.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Merkmal' ist objektbildend.

#### Konsistenzbedingungen:

Als Geometrietypen sind nur Punkt- und Flächengeometrie zugelassen.

Hat das Muster- und Vergleichsstück die Raumbezugsart 'Punkt' und ist ein zugehöriges 'Grabloch der Bodenschätzung' vorhanden, sind die Positionen dieser Raumbezugsarten immer identisch.

Bei der Attributart 'bodenart' ist die Werteart 7320 nur noch bei der Migration zulässig.

Bei der Attributart 'entstehungsart' sind die Wertearten 2120, 2400 und 3500 bis 3700 nur noch bei der Migration zulässig.

Bei der Attributart 'sonstigeAngaben' ist die Werteart 2600 nur noch bei der Migration zulässig.

Die Belegung der Attributart 'zustandsstufe' ist nur in Verbindung mit der Nutzungsart 1000 oder 2000 zulässig.

Die Belegung der Attributart 'bodenstufe' ist nur in Verbindung mit der Nutzungsart 3000 oder 4000 zulässig.

Die Belegung der Attributart 'entstehungsart' ist nur in Verbindung mit der Nutzungsart 1000 oder 2000 zulässig.

'Die Belegung der Attributart 'klimastufe' ist nur in Verbindung mit der Nutzungsart 3000 oder 4000 zulässig.

Die Belegung der Attributart 'wasserverhaeltnisse' ist nur in Verbindung mit der Nutzungsart 3000 oder 4000 zulässig.

Die Attributart 'bodenzahlOderGruenlandgrundzahl' kann nicht im Zusammenhang mit den Wertearten 1400, 2200, 2300, 2400, 2500 oder 5000 der Attributart 'sonstigeAngaben' vorkommen.

Die Attributart 'ackerzahlOderGruenlandzahl' kann nicht im Zusammenhang mit der Werteart 5000 der Attributart 'sonstigeAngaben' vorkommen.

Die Attributart 'jahreszahl' kann nur im Zusammenhang mit den Wertearten 3000 oder 4000 der Attributart 'sonstigeAngaben' vorkommen.

#### Attributarten:

- merkmal (Grunddatenbestand)
- nummer (Grunddatenbestand)
- nutzungsart (Grunddatenbestand)
- bodenart (Grunddatenbestand)
- zustandsstufe (Grunddatenbestand)
- bodenstufe (Grunddatenbestand)
- entstehungsart (Grunddatenbestand)
- klimastufe (Grunddatenbestand)
- wasserverhaeltnisse (Grunddatenbestand)
- bodenzahlOderGruenlandgrundzahl (Grunddatenbestand)
- ackerzahlOderGruenlandzahl (Grunddatenbestand)
- sonstigeAngaben (Grunddatenbestand)
- jahreszahl (Grunddatenbestand)
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

- wirdBestimmt (Grunddatenbestand)

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: merkmalKennung: MDB

##### Definition:

'Merkmal' ist die Kennzeichnung zur Unterscheidung von Musterstück und Vergleichsstück.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Merkmal_MusterUndVergleichsstueck

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Musterstück (M) Grunddatenbestand: DLKM | 1000 (G)
Vergleichsstück (V) Grunddatenbestand: DLKM | 3000 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: nummerKennung: MKN

##### Definition:

'Nummer' ist ein von der Finanzverwaltung zur eindeutigen Bezeichnung der Muster- und Vergleichsstücke vergebenes Ordnungsmerkmal (z.B.: 2328.07 mit Bundesland (23), Finanzamt (28), lfd. Nummer (07)).

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: nutzungsartKennung: NUT

##### Definition:

'Nutzungsart' ist die bestandskräftig festgesetzte landwirtschaftliche Nutzungsart entsprechend dem Acker- oder Grünlandschätzungsrahmen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Nutzungsart_MusterUndVergleichsstueck

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Ackerland (A) Grunddatenbestand: DLKM | 1000 (G)
Acker-Grünland (AGr) Grunddatenbestand: DLKM | 2000 (G)
Grünland (Gr) Grunddatenbestand: DLKM | 3000 (G)
Grünland-Acker (GrA) Grunddatenbestand: DLKM | 4000 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: bodenartKennung: BOA

##### Definition:

'Bodenart' ist die nach den Anlagen zum Bodenschätzungsgesetz (Schätzungsrahmen) festgelegte Bezeichnung der Bodenart.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Bodenart_MusterUndVergleichsstueck

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Sand (S) Grunddatenbestand: DLKM | 1100 (G)
Anlehmiger Sand (Sl) Grunddatenbestand: DLKM | 1200 (G)
Lehmiger Sand (lS) Grunddatenbestand: DLKM | 2100 (G)
Stark lehmiger Sand (SL) Grunddatenbestand: DLKM | 2200 (G)
Lehm (L) Grunddatenbestand: DLKM | 3100 (G)
Sandiger Lehm (sL) Grunddatenbestand: DLKM | 3200 (G)
Ton (T) Grunddatenbestand: DLKM | 4100 (G)
Schwerer Lehm (LT) Grunddatenbestand: DLKM | 4200 (G)
Moor (Mo) Grunddatenbestand: DLKM | 5000 (G)
Sand mit Moor (SMo) Grunddatenbestand: DLKM | 6110 (G)
Lehmiger Sand mit Moor (lSMo) Grunddatenbestand: DLKM | 6120 (G)
Lehm mit Moor (LMo) Grunddatenbestand: DLKM | 6130 (G)
Ton mit Moor (TMo) Grunddatenbestand: DLKM | 6140 (G)
Moor mit Sand (MoS) Grunddatenbestand: DLKM | 6210 (G)
Moor mit lehmigem Sand (MolS) Grunddatenbestand: DLKM | 6220 (G)
Moor mit Lehm (MoL) Grunddatenbestand: DLKM | 6230 (G)
Moor mit Ton (MoT) Grunddatenbestand: DLKM | 6240 (G)
Sand auf stark lehmigem Sand (S/SL) Grunddatenbestand: DLKM | 7100 (G)
Sand auf sandigem Lehm (S/sL) Grunddatenbestand: DLKM | 7110 (G)
Sand auf Lehm (S/L) Grunddatenbestand: DLKM | 7120 (G)
Sand auf schwerem Lehm (S/LT) Grunddatenbestand: DLKM | 7130 (G)
Sand auf Ton (S/T) Grunddatenbestand: DLKM | 7140 (G)
Anlehmiger Sand auf sandigem Lehm (Sl/sL) Grunddatenbestand: DLKM | 7200 (G)
Anlehmiger Sand auf Lehm (Sl/L) Grunddatenbestand: DLKM | 7210 (G)
Anlehmiger Sand auf schwerem Lehm (Sl/LT) Grunddatenbestand: DLKM | 7220 (G)
Anlehmiger Sand auf Ton (Sl/T) Grunddatenbestand: DLKM | 7230 (G)
Lehmiger Sand auf Lehm (lS/L) Grunddatenbestand: DLKM | 7300 (G)
Lehmiger Sand auf schwerem Lehm (lS/LT) Grunddatenbestand: DLKM | 7310 (G)
Lehmiger Sand auf Sand (lS/S) Grunddatenbestand: DLKM | 7320 (G)
Lehmiger Sand auf Ton (lS/T) Grunddatenbestand: DLKM | 7330 (G)
Stark lehmiger Sand auf Ton (SL/T) Grunddatenbestand: DLKM | 7400 (G)
Stark lehmiger Sand auf schwerem Lehm (SL/LT) Grunddatenbestand: DLKM | 7410 (G)
Stark lehmiger Sand auf Sand (SL/S) Grunddatenbestand: DLKM | 7420 (G)
Ton auf sandigem Lehm (T/sL) Grunddatenbestand: DLKM | 7500 (G)
Ton auf stark lehmigem Sand (T/SL) Grunddatenbestand: DLKM | 7510 (G)
Ton auf lehmigem Sand (T/lS) Grunddatenbestand: DLKM | 7520 (G)
Ton auf anlehmigem Sand (T/Sl) Grunddatenbestand: DLKM | 7530 (G)
Ton auf Sand (T/S) Grunddatenbestand: DLKM | 7540 (G)
Schwerer Lehm auf stark lehmigem Sand (LT/SL) Grunddatenbestand: DLKM | 7600 (G)
Schwerer Lehm auf lehmigem Sand (LT/lS) Grunddatenbestand: DLKM | 7610 (G)
Schwerer Lehm auf anlehmigem Sand (LT/Sl) Grunddatenbestand: DLKM | 7620 (G)
Schwerer Lehm auf Sand (LT/S) Grunddatenbestand: DLKM | 7630 (G)
Lehm auf lehmigem Sand (L/lS) Grunddatenbestand: DLKM | 7700 (G)
Lehm auf anlehmigem Sand (L/Sl) Grunddatenbestand: DLKM | 7710 (G)
Lehm auf Sand (L/S) Grunddatenbestand: DLKM | 7720 (G)
Sandiger Lehm auf Sand (sL/S) Grunddatenbestand: DLKM | 7800 (G)
Sandiger Lehm auf anlehmigem Sand (sL/Sl) Grunddatenbestand: DLKM | 7810 (G)
Sandiger Lehm auf Ton (sL/T) Grunddatenbestand: DLKM | 7820 (G)
Sand auf Moor (S/Mo) Grunddatenbestand: DLKM | 8110 (G)
Lehmiger Sand auf Moor (lS/Mo) Grunddatenbestand: DLKM | 8120 (G)
Lehm auf Moor (L/Mo) Grunddatenbestand: DLKM | 8130 (G)
Ton auf Moor (T/Mo) Grunddatenbestand: DLKM | 8140 (G)
Moor auf Sand (Mo/S) Grunddatenbestand: DLKM | 8210 (G)
Moor auf lehmigem Sand (Mo/lS) Grunddatenbestand: DLKM | 8220 (G)
Moor auf Lehm (Mo/L) Grunddatenbestand: DLKM | 8230 (G)
Moor auf Ton (Mo/T) Grunddatenbestand: DLKM | 8240 (G)
Lehm und Moor, Bodenwechsel (L+Mo) Grunddatenbestand: DLKM | 9120 (G)
Lehmiger Sand, steinig (lSg) Grunddatenbestand: DLKM | 9130 (G)
Lehm, steinig (Lg) Grunddatenbestand: DLKM | 9140 (G)
Lehmiger Sand und Steine/Blöcke (lS+St) Grunddatenbestand: DLKM | 9150 (G)
Lehm und Steine/Blöcke (L+St) Grunddatenbestand: DLKM | 9160 (G)
Steine/Blöcke und lehmiger Sand (St+lS) Grunddatenbestand: DLKM | 9170 (G)
Steine/Blöcke und Lehm (St+L) Grunddatenbestand: DLKM | 9180 (G)
Lehmiger Sand und Felsen (lS+Fe) Grunddatenbestand: DLKM | 9190 (G)
Lehm und Felsen (L+Fe) Grunddatenbestand: DLKM | 9200 (G)
Felsen und lehmiger Sand (Fe+lS) Grunddatenbestand: DLKM | 9210 (G)
Felsen und Lehm (Fe+L) Grunddatenbestand: DLKM | 9220 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustandsstufeKennung: ZUS

##### Definition:

'Zustandsstufe' ist die nach dem Ackerschätzungsrahmen festgelegte Bezeichnung der Zustandsstufe.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Zustandsstufe

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Zustandsstufe (1) Grunddatenbestand: DLKM | 1100 (G)
Zustandsstufe (2) Grunddatenbestand: DLKM | 1200 (G)
Zustandsstufe (3) Grunddatenbestand: DLKM | 1300 (G)
Zustandsstufe (4) Grunddatenbestand: DLKM | 1400 (G)
Zustandsstufe (5) Grunddatenbestand: DLKM | 1500 (G)
Zustandsstufe (6) Grunddatenbestand: DLKM | 1600 (G)
Zustandsstufe (7) Grunddatenbestand: DLKM | 1700 (G)
Zustandsstufe Misch- und Schichtböden sowie künstlich veränderte Böden (-) Grunddatenbestand: DLKM | 1800 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: bodenstufeKennung: BOS

##### Definition:

'Bodenstufe' ist die nach dem Grünlandschätzungsrahmen festgelegte Bezeichnung der Bodenstufe.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Bodenstufe

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Bodenstufe (I) Grunddatenbestand: DLKM | 2100 (G)
Bodenstufe (II) Grunddatenbestand: DLKM | 2200 (G)
Bodenstufe (III) Grunddatenbestand: DLKM | 2300 (G)
Bodenstufe Misch- und Schichtböden sowie künstlich veränderte Böden (-) Grunddatenbestand: DLKM | 2400 (G)
Bodenstufe (II+III) Grunddatenbestand: DLKM | 3100 (G)
Bodenstufe ("(III)") Grunddatenbestand: DLKM | 3200 (G)
Bodenstufe (IV) Grunddatenbestand: DLKM | 3300 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: entstehungsartKennung: ENA

##### Definition:

'Entstehungsart' ist die nach dem Ackerschätzungsrahmen festgelegte Bezeichnung der Entstehungsart.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Entstehungsart

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Diluvium (D) Grunddatenbestand: DLKM | 1000 (G)
Diluvium, Alluvium (DAl) Grunddatenbestand: DLKM | 1100 (G)
Diluvium, Alluvium, grob, steinig (DAlg) Grunddatenbestand: DLKM | 1110 (G)
Diluvium, Löß (DLö) Grunddatenbestand: DLKM | 1200 (G)
Diluvium, Verwitterung (DV) Grunddatenbestand: DLKM | 1300 (G)
Diluvium, Verwitterung, grob, steinig (DVg) Grunddatenbestand: DLKM | 1310 (G)
Diluvium, grob, steinig (Dg) Grunddatenbestand: DLKM | 1400 (G)
Diluvium, grob, steinig, Alluvium (DgAl) Grunddatenbestand: DLKM | 1410 (G)
Diluvium, grob, steinig, Löß (DgLö) Grunddatenbestand: DLKM | 1420 (G)
Diluvium, grob, steinig, Verwitterung (DgV) Grunddatenbestand: DLKM | 1430 (G)
Löß (Lö) Grunddatenbestand: DLKM | 2000 (G)
Löß, Diluvium (LöD) Grunddatenbestand: DLKM | 2100 (G)
Löß, Diluvium, grob, steinig (LöDg) Grunddatenbestand: DLKM | 2110 (G)
Löß, Diluvium, Verwitterung (LöDV) Grunddatenbestand: DLKM | 2120 (G)
Löß, Alluvium (LöAl) Grunddatenbestand: DLKM | 2200 (G)
Löß, Alluvium, grob, steinig (LöAlg) Grunddatenbestand: DLKM | 2210 (G)
Löß, Verwitterung (LöV) Grunddatenbestand: DLKM | 2300 (G)
Löß, Verwitterung, grob, steinig (LöVg) Grunddatenbestand: DLKM | 2310 (G)
Löß über Verwitterung, gesteinig (LöVg) Grunddatenbestand: DLKM | 2400 (G)
Alluvium (Al) Grunddatenbestand: DLKM | 3000 (G)
Alluvium, Diluvium (AlD) Grunddatenbestand: DLKM | 3100 (G)
Alluvium, Löß (AlLö) Grunddatenbestand: DLKM | 3200 (G)
Alluvium, Verwitterung (AlV) Grunddatenbestand: DLKM | 3300 (G)
Alluvium, Verwitterung, grob, steinig (AlVg) Grunddatenbestand: DLKM | 3310 (G)
Alluvium, grob, steinig (Alg) Grunddatenbestand: DLKM | 3400 (G)
Alluvium, grob, steinig, Diluvium (AlgD) Grunddatenbestand: DLKM | 3410 (G)
Alluvium, grob, steinig, Löß (AlgLö) Grunddatenbestand: DLKM | 3420 (G)
Alluvium, grob, steinig, Verwitterung (AlgV) Grunddatenbestand: DLKM | 3430 (G)
Alluvium, Marsch (AlMa) Grunddatenbestand: DLKM | 3500 (G)
Alluvium, Moor (AlMo) Grunddatenbestand: DLKM | 3610 (G)
Moor, Alluvium (MoAI) Grunddatenbestand: DLKM | 3620 (G)
Mergel (Me) Grunddatenbestand: DLKM | 3700 (G)
Verwitterung (V) Grunddatenbestand: DLKM | 4000 (G)
Verwitterung, Diluvium (VD) Grunddatenbestand: DLKM | 4100 (G)
Verwitterung, Diluvium, grob, steinig (VDg) Grunddatenbestand: DLKM | 4110 (G)
Verwitterung, Alluvium (VAl) Grunddatenbestand: DLKM | 4200 (G)
Verwitterung, Alluvium, grob, steinig (VAlg) Grunddatenbestand: DLKM | 4210 (G)
Verwitterung, Löß (VLö) Grunddatenbestand: DLKM | 4300 (G)
Verwitterung, grob, steinig (Vg) Grunddatenbestand: DLKM | 4400 (G)
Verwitterung, grob, steinig, Diluvium (VgD) Grunddatenbestand: DLKM | 4410 (G)
Verwitterung, grob, steinig, Löß (VgLö) Grunddatenbestand: DLKM | 4420 (G)
Verwitterung, grob, steinig, Alluvium (VgAl) Grunddatenbestand: DLKM | 4430 (G)
Entstehungsart nicht erkennbar (-) Grunddatenbestand: DLKM | 5000 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: klimastufeKennung: KLS

##### Definition:

'Klimastufe' ist die nach dem Grünlandschätzungsrahmen festgelegte Bezeichnung der Klimastufe.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Klimastufe

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Klimastufe nicht erkennbar (-) Grunddatenbestand: DLKM | 6000 (G)
Klimastufe 8° C und darüber (a) Grunddatenbestand: DLKM | 6100 (G)
Klimastufe 7,9° - 7,0° C (b) Grunddatenbestand: DLKM | 6200 (G)
Klimastufe 6,9° - 5,7° C (c) Grunddatenbestand: DLKM | 6300 (G)
Klimastufe 5,6° C und darunter (d) Grunddatenbestand: DLKM | 6400 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: wasserverhaeltnisseKennung: WAV

##### Definition:

'Wasserverhältnisse' ist die nach dem Grünlandschätzungsrahmen festgelegte Bezeichnung der Wasserverhältnisse.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Wasserverhaeltnisse

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Wasserstufe nicht erkennbar (-) Grunddatenbestand: DLKM | 7000 (G)
Wasserstufe (1) Grunddatenbestand: DLKM | 7100 (G)
Wasserstufe (2) Grunddatenbestand: DLKM | 7200 (G)
Wasserstufe (3) Grunddatenbestand: DLKM | 7300 (G)
Wasserstufe (3-) Grunddatenbestand: DLKM | 7310 (G)
Wasserstufe (4) Grunddatenbestand: DLKM | 7400 (G)
Wasserstufe (4-) Grunddatenbestand: DLKM | 7410 (G)
Wasserstufe (5) Grunddatenbestand: DLKM | 7500 (G)
Wasserstufe (5-) Grunddatenbestand: DLKM | 7510 (G)
Wasserstufe (3+4) Grunddatenbestand: DLKM | 7600 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: bodenzahlOderGruenlandgrundzahlKennung: WE1

##### Definition:

'Bodenzahl oder Grünlandgrundzahl' ist die Wertzahl nach dem Acker- oder Grünlandschätzungsrahmen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: ackerzahlOderGruenlandzahlKennung: WE2

##### Definition:

'Ackerzahl oder Grünlandzahl' ist die "Bodenzahl oder Grünlandgrundzahl" einschließlich Ab- und Zurechnungen nach dem Bodenschätzungsgesetz.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: sonstigeAngabenKennung: SON

##### Definition:

'Sonstige Angaben' ist der Nachweis von Besonderheiten einer als Muster- oder Vergleichsstück geschätzten Fläche.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_SonstigeAngaben_MusterUndVergleichsstueck

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Nass, zu viel Wasser (Wa+) Grunddatenbestand: DLKM | 1100 (G)
Trocken, zu wenig Wasser (Wa-) Grunddatenbestand: DLKM | 1200 (G)
Besonders günstige Wasserverhältnisse (Wa gt) Grunddatenbestand: DLKM | 1300 (G)
Rieselwasser, künstliche Bewässerung (RiWa) Grunddatenbestand: DLKM | 1400 (G)
Unbedingtes Wiesenland (W) Grunddatenbestand: DLKM | 2100 (G)
Streuwiese (Str) Grunddatenbestand: DLKM | 2200 (G)
Hutung (Hu) Grunddatenbestand: DLKM | 2300 (G)
Acker-Hackrain (Hack) Grunddatenbestand: DLKM | 2400 (G)
Grünland-Hackrain (Hack) Grunddatenbestand: DLKM | 2500 (G)
Garten (G) Grunddatenbestand: DLKM | 2600 (G)
Neukultur (N) Grunddatenbestand: DLKM | 3000 (G)
Tiefkultur (T) Grunddatenbestand: DLKM | 4000 (G)
Geringstland (Ger) Grunddatenbestand: DLKM | 5000 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: jahreszahlKennung: JAH

##### Definition:

'Jahreszahl' ist das Jahr, in dem eine Neukultur oder Tiefkultur erstmals in Kultur genommen worden ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: QAG

##### Definition:

Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

#### Relationsart: wirdBestimmtKennung: 72002-72003

##### Definition:

Ein Muster- oder Vergleichsstück kann ein Grabloch der Bodenschätzung sein.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_GrablochDerBodenschaetzung

##### Inverse Relationsart:

bestimmt

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_GrablochDerBodenschaetzungKennung: 72003

#### Definition:

[E] 'Grabloch der Bodenschätzung' ist der Lagepunkt der Profilbeschreibung von Grablöchern.

#### Abgeleitet aus:

AU_Punktobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Bedeutung' ist objektbildend.

#### Konsistenzbedingungen:

Die Grablöcher existieren für alle Objekte der 'Bodenschätzung' und 'Muster- und Vergleichsstücke'. Die Grablöcher von 'Muster- und Vergleichsstücke' können gleichzeitig bestimmende Grablöcher von 'Bodenschätzung' sein, wenn für eine zugehörige bodengeschätzte Fläche kein bestimmendes Grabloch vorliegt.

Bei der Attributart 'bedeutung' ist die Werteart 1200 nur noch bei der Migration zulässig.

#### Attributarten:

- bedeutung (Grunddatenbestand)
- inGemarkung
- kennziffer (Grunddatenbestand)
- bodenzahlOderGruenlandgrundzahlGrabloch
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

- gehoertZu (Grunddatenbestand)
- beschreibt (Grunddatenbestand)
- bestimmt (Grunddatenbestand)

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: bedeutungKennung: BED

##### Definition:

'Bedeutung' ist die Art des Grablochs.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1..2

##### Datentyp:

AX_Bedeutung_GrablochDerBodenschaetzung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Grabloch, bestimmend, lagerichtig (innerhalb der zugehörigen bodengeschätzten Fläche) Grunddatenbestand: DLKM | 1100 (G)
Grabloch, bestimmend, lagerichtig (außerhalb der zugehörigen bodengeschätzten Fläche) Grunddatenbestand: DLKM | 1200 (G)
Grabloch, bestimmend, nicht lagerichtig (innerhalb der zugehörigen bodengeschätzten Fläche) Grunddatenbestand: DLKM | 1300 (G)
Grabloch für Muster- und Vergleichsstück Grunddatenbestand: DLKM | 2000 (G)
Grabloch, nicht bestimmend, lagerichtig Grunddatenbestand: DLKM | 3000 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: inGemarkungKennung: GMN

##### Definition:

'inGemarkung' enthält die Zuordnung eines Grablochs zu einer Gemarkung, im Format des Datentyps 'AX_Gemarkung_Schluessel' mit 'land' und 'gemarkungsnummer'. Sie kann von der Gemarkungsnummer aus der 'kennziffer' abweichen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Gemarkung_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: kennzifferKennung: GKN

##### Definition:

'Kennziffer' ist ein von der zuständigen Behörde zur eindeutigen Bezeichnung der Grablöcher vergebenes Ordnungsmerkmal.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_KennzifferGrabloch

zurück zur Objektart

#### Attributart: bodenzahlOderGruenlandgrundzahlGrablochKennung: WGL

##### Definition:

'Bodenzahl oder Grünlandgrundzahl Grabloch' ist die Wertzahl nach dem Acker- oder Grünlandschätzungsrahmen am Grabloch.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: QAG

##### Definition:

Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

#### Relationsart: gehoertZuKennung: 72003-72006

##### Definition:

Jedes Grabloch einer Bodenschätzung liegt in einem Tagesabschnitt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_Tagesabschnitt

zurück zur Objektart

#### Relationsart: beschreibtKennung: (INV)72001-72003

##### Definition:

Eine Bodenschätzungsfläche kann durch ein Grabloch der Bodenschätzung beschrieben werden. Daneben können weitere nicht bestimmende Grablöcher vorhanden sein.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_Bodenschaetzung

##### Inverse Relationsart:

wirdBeschrieben

zurück zur Objektart

#### Relationsart: bestimmtKennung: (INV)72002-72003

##### Definition:

Das Grabloch der Bodenschätzung kann ein Muster- oder Vergleichsstück bestimmen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_MusterUndVergleichsstueck

##### Inverse Relationsart:

wirdBestimmt

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BewertungKennung: 72004

#### Definition:

[E] 'Bewertung' ist die Klassifizierung einer Fläche nach dem Bewertungsgesetz (Bewertungsfläche).

#### Abgeleitet aus:

AG_Flaechenobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Klassifizierung' ist objektbildend.

#### Konsistenzbedingungen:

Die Objekte sind überschneidungsfrei.

#### Attributarten:

- klassifizierung
- qualitaetsangaben

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: klassifizierungKennung: KLA

##### Definition:

'Klassifizierung' ist die gesetzliche Klassifizierung nach dem Bewertungsgesetz.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Klassifizierung_Bewertung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Grundvermögen | 1000
Unbebautes Grundstück | 1110
Unbebautes Grundstück mit Gebäude von untergeordneter Bedeutung | 1120
Unbebautes Grundstück mit einem dem Verfall preisgegebenen Gebäude | 1130
Unbebautes Grundstück für Erholungs- und Freizeitzwecke | 1140
Einfamilienhausgrundstück | 1210
Zweifamilienhausgrundstück | 1220
Mietwohngrundstück | 1230
Gemischtgenutztes Grundstück | 1240
Geschäftsgrundstück | 1250
Sonstiges bebautes Grundstück | 1260
Einfamilienhaus auf fremdem Grund und Boden | 1310
Zweifamilienhaus auf fremdem Grund und Boden | 1320
Mietwohngrundstück, Mietwohngebäude auf fremdem Grund und Boden | 1330
Gemischtgenutztes Grundstück, gemischtgenutztes Gebäude auf fremdem Grund und Boden | 1340
Geschäftsgrundstück, Geschäftsgebäude auf fremdem Grund und Boden | 1350
Sonstige bebaute Grundstücke, sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden | 1360
Sonstige bebaute Grundstücke, sonstige Anlagen auf fremdem Grund und Boden (Energie-/Wärmegewinnung) | 1370
Landwirtschaftliche Nutzung (LN) | 3000
Forstwirtschaftliche Nutzung (H) | 3100
Forstwirtschaftliche Nutzung mit Bewirtschaftungsbeschränkung (HB) | 3105
Weinbauliche Nutzung (WG) | 3200
Weingarten 1 (WG1) | 3201
Weingarten 2 (WG2) | 3202
Weingarten 3 (WG3) | 3203
Weingarten 4 (WG4) | 3204
Weingarten 5 (WG5) | 3205
Weingarten 6 (WG6) | 3206
Weingarten 7 (WG7) | 3207
Weingarten 8 (WG8) | 3208
Weingarten 9 (WG9) | 3209
Gärtnerische Nutzung | 3300
Gemüsebau - Freiland (GE) | 3310
Gemüsebau - unter Glas und Kunststoffen (GEGL) | 3315
Blumen- und Zierpflanzenbau - Freiland (BL) | 3320
Blumen- und Zierpflanzenbau - unter Glas und Kunststoffen (BLGL) | 3325
Obstbau - Freiland (OB) | 3330
Obstbau - unter Glas und Kunststoffen (OBGL) | 3335
Baumschulen - Freiland (BS) | 3340
Baumschulen - unter Glas und Kunststoffen (BSGL) | 3345
Übrige land- und forstwirtschaftliche Nutzungen | 3400
Kleingarten- und Dauergartenland (KLG) | 3410
Gartenlaube größer 30 qm (GL) | 3411
Hopfen (HOPF) | 3420
Spargel (SPA) | 3430
Sonstige Sonderkulturen (SOKU) | 3440
Saatzucht (SAAT) | 3450
Weihnachtsbaumkultur (WEIH) | 3460
Kurzumtriebsplantage (KUP) | 3470
Wasserflächen (WAS) | 3480
Wasserflächen - stehende Gewässer mit Fischertrag zwischen 1 und 4 kg/Ar (WAS1) | 3481
Wasserflächen - stehende Gewässer mit Fischertrag über 4 kg/Ar (WAS4) | 3482
Wasserflächen - fließende Gewässer mit Fischertrag (FLI) | 3490
Nutzungsarten Abbauland, Geringstland und Unland () | 3500
Abbauland (AB) | 3510
Geringstland (GER) | 3520
Unland (U) | 3530
Nutzungsart Hofstelle (NF) | 3600
Hofstelle - Wirtschaftsgebäude im bewertungsrechtlichen Sinn (WIGE) | 3610
Hofstelle - Wirtschaftsgebäude der Fass- und Flaschenweinerzeugung (WEIN) | 3611
Hofstelle - Wirtschaftsgebäude der Imkerei (IMK) | 3612
Hofstelle - Wirtschaftsgebäude der Wanderschäferei (SCHA) | 3613
Hofstelle - Wirtschaftsgebäude des Pilzanbaus (PILZ) | 3614
Hofstelle - Wirtschaftsgebäude der Produktion von Nützlingen (NÜTZ) | 3615
Hofstelle - Wirtschaftsgebäude sonstiger Nebenbetriebe (NEB) | 3616
weitere Nutzungen | 3700
Windenergie (WEA) | 3710
Nicht klassifiziert (NA) | 3999

zurück zur Objektart

#### Attributart: qualitaetsangabenKennung: QAG

##### Definition:

Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_DQMitDatenerhebung

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_TagesabschnittKennung: 72006

#### Definition:

[E] 'Tagesabschnitt' ist ein Ordnungskriterium der Schätzungsarbeiten für die geschätzte Fläche. Tagesabschnitt bezieht sich auf ein Ordnungsmerkmal, dem die Grablöcher eindeutig zugeordnet sind.

#### Abgeleitet aus:

AG_Flaechenobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Die Objekte sind überschneidungsfrei.

#### Attributarten:

- tagesabschnittsnummer

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: tagesabschnittsnummerKennung: TAN

##### Definition:

'Tagesabschnittsnummer' bezieht sich auf eine Fläche, der Grablöcher eindeutig zugeordnet werden.

Stelle 1: Ordnungsmerkmal des Tagesabschnittes,

Stelle 2-11: Nummer des Tagesabschnittes

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_KennzifferGrablochKennung: 72010

#### Definition:

'AX_KennzifferGrabloch' ist ein Datentyp, der alle Eigenschaften für den Aufbau der Attributart 'Kennziffer' enthält.

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- gemarkung (Grunddatenbestand)
- ordnungsmerkmalDesGrablochs (Grunddatenbestand)
- nummerDesOrdnungsmerkmals (Grunddatenbestand)
- kennungDesGrablochs (Grunddatenbestand)
- nummerDesGrablochs (Grunddatenbestand)
- kennungDerFlaeche (Grunddatenbestand)
- nummerDerFlaeche (Grunddatenbestand)
- nummerDerTeilflaeche (Grunddatenbestand)
- folgenummer
- kennzeichen (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: gemarkungKennung: GEM

##### Definition:

'Gemarkung' enthält die Eigenschaften aus dem Datentyp 'AX_Gemarkung_Schluessel'

mit 'land' und 'gemarkungsnummer' zum Zeitpunkt der Nachschätzung. Diese Angabe kann von der tatsächlichen aktuellen Belegenheit abweichen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Gemarkung_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: ordnungsmerkmalDesGrablochsKennung: ORD

##### Definition:

'Ordnungsmerkmal' enthält die Art der Gliederung des Nachschätzungsgebiets zum Nachschätzungszeitpunkt.

Der String besteht aus einer Stelle, folgende Zeichen sind zugelassen:

- "T" für Tagesabschnitt

- "F" für Flur

- "G" für Gemarkung

- "N" für Nummerierungsbezirk (Kilometerquadrat nach UTM)

- "K" für Nummerierungsbezirk (Kilometerquadrat nach Gauss-Krüger)

- "R" für Rahmenkarte

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: nummerDesOrdnungsmerkmalsKennung: NOR

##### Definition:

'Nummer des Ordnungsmerkmals' enthält die Nummer des Ordnungsmerkmal des Grablochs.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: kennungDesGrablochsKennung: KGL

##### Definition:

'Kennung des Grablochs' enthält Angaben zur Qualität der Bodenbeschreibung in der Fachdatenbank.

Der String besteht aus einer Stelle, folgende Zeichen sind zugelassen:

- "P" für Bohrpunkt

- "G" für Grabloch

- "V" für Vergleichsstück

- "M" für Musterstück

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: nummerDesGrablochsKennung: NUM

##### Definition:

'Nummer des Grablochs ' enthält die Nummer des Grablochs.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: kennungDerFlaecheKennung: KFL

##### Definition:

'Kennung der Flaeche' enthält Angaben zur Bodenfläche nach dem Bodenschätzungsgesetz und den Verwaltungsvorschriften der Länder in Bezug auf das bestimmende Grabloch der Klassenfläche.

Der String besteht aus einer Stelle, folgende Zeichen sind zugelassen:

- "M" für Musterstück

- "V" für Vergleichsstück

- "B" für mitlaufendes Grabloch

- "K" für Klassenfläche

- "A" für Klassenabschnittsfläche

- "S" für Sonderfläche

- "N" für nicht von der Bodenschätzung erfasste Daten (z.B. Wege, Dämme, Gräben)

- "F" für Folgenummer (Gliederungsmerkmal in Niedersachsen zu MSt und VSt sowie bei Verschießen)

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: nummerDerFlaecheKennung: NFL

##### Definition:

'Nummer der Flaeche' enthält die Nummer der Kennung der Fläche.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: nummerDerTeilflaecheKennung: NTF

##### Definition:

'Nummer der Teilflaeche' lässt eine Unterteilung von Bodenflächen nach dem Bodenschätzungsgesetz und den Verwaltungsvorschriften der Länder gleichen Inhalts bei sonstigen, abweichenden Angaben nach landesspezifischen Vorgaben zu.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: folgenummerKennung: FOL

##### Definition:

'Folgenummer' ist ein Gliederungsmerkmal in Niedersachsen zu MSt und VSt sowie bei Verschießen. 'Folgenummer' kann die Werte 0-9 annehmen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Attributart: kennzeichenKennung: (DER) KZE

##### Definition:

'Kennzeichen' ist ein von der Finanzverwaltung zur eindeutigen Bezeichnung der Grablöcher vergebenes Ordnungsmerkmal.

##### Bildungsregel:

Die Attributart setzt sich aus den nachfolgenden expliziten Attributarten in der angegebenen Reihenfolge zusammen:

1. Land (2 Stellen)

2. Gemarkungsnummer (5 Stellen)

3. OrdnungsmerkmalDesGrablochs (1 Stelle)

4. NummerDesOrdnungsmerkmals (10 Stellen)

5. KennungDesGrablochs (1 Stelle)

6. NummerDesGrablochs (5 Stellen)

7. KennungDerFlaeche (1 Stelle)

8. NummerDerFlaeche (5 Stellen)

9. NummerDerTeilflaeche (2 Stellen)

10. Folgenummer (1 Stelle)

Die Elemente sind rechtsbündig zu belegen, fehlende Stellen sind mit führenden Nullen zu belegen. Bei den länderspezifischen optionalen Attributen sind aufgrund der bundeseinheitlichen Definition die entsprechenden Stellen, sofern sie nicht belegt sind, durch Unterstriche zu ersetzen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Abgeleiteter Wert:

Ja

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: KatalogeKennung: 73000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Kataloge' und der Kennung '73000' beinhaltet Objektarten und Datentypen für die Verwaltung von Schlüsselkatalogen. Die Objektartengruppe enthält folgende Klassen, Objektarten und Datentypen (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

73001 'Nationalstaat'

73002 'Bundesland'

73003 'Regierungsbezirk'

73004 'Kreis/Region'

73005 'Gemeinde'

73006 'Gemeindeteil'

73007 'Gemarkung'

73008 'Gemarkungsteil/Flur'

73009 'Verwaltungsgemeinschaft'

73010 'Buchungsblattbezirk'

73011 'Dienststelle'

73012 'Verband'

73013 'LagebezeichnungKatalogeintrag'

73014 'AX_Gemeindekennzeichen' (Datentyp)

73015 'AX_Katalogeintrag' (abstrakte Klasse)

73016 'AX_Buchungsblattbezirk_Schluessel' (Datentyp)

73017 'AX_Dienststelle_Schluessel' (Datentyp)

73018 'AX_Bundesland_Schluessel' (Datentyp)

73019 'AX_Gemarkung_Schluessel' (Datentyp)

73020 'AX_GemarkungsteilFlur_Schluessel' (Datentyp)

73021 'AX_Regierungsbezirk_Schluessel' (Datentyp)

73022 'AX_Kreis_Schluessel' (Datentyp)

73023 'AX_VerschluesselteLagebezeichnung' (Datentyp)

73024 'AX_Verwaltungsgemeinschaft_Schluessel' (Datentyp)

73025 'AX_TeilVonVerwaltungsgemeinschaft' (Datentyp)

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_BundeslandKennung: 73002

#### Definition:

'Bundesland' umfasst das Gebiet des jeweiligen Bundeslandes innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

AX_Katalogeintrag

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Schlüssel' ist objektbildend.

#### Attributarten:

- schluessel (Grunddatenbestand)
- istAmtsbezirkVon

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: schluesselKennung: SLL

##### Definition:

'Schlüssel' enthält die geltende amtliche Abkürzung von 'Bundesland'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Bundesland_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: istAmtsbezirkVonKennung: ZST

##### Definition:

'Bundesland' ist Verwaltungsbezirk einer Dienststelle.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_RegierungsbezirkKennung: 73003

#### Definition:

'Regierungsbezirk' enthält alle zur Regierungsbezirksebene zählenden Verwaltungseinheiten innerhalb eines Bundeslandes.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

AX_Katalogeintrag

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Schlüssel' ist objektbildend.

#### Attributarten:

- schluessel (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: schluesselKennung: SLL

##### Definition:

'Schlüssel' enthält die geltende amtliche Abkürzung von 'Regierungsbezirk'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Regierungsbezirk_Schluessel

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_KreisRegionKennung: 73004

#### Definition:

'Kreis/Region' enthält alle zur Kreisebene zählenden Verwaltungseinheiten innerhalb eines Bundeslandes.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

AX_Katalogeintrag

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Schlüssel' ist objektbildend.

#### Attributarten:

- schluessel (Grunddatenbestand)
- istAmtsbezirkVon

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: schluesselKennung: SLL

##### Definition:

'Schlüssel' enthält die geltende amtliche Abkürzung von 'Kreis/Region'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Kreis_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: istAmtsbezirkVonKennung: ZST

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_GemeindeKennung: 73005

#### Definition:

'Gemeinde' enthält alle zur Gemeindeebene zählenden Verwaltungseinheiten innerhalb eines Bundeslandes.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

AX_Katalogeintrag

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Gemeindekennzeichen' ist objektbildend.

#### Konsistenzbedingungen:

Wenn 'Gemeinde' Bestandteil einer 'Verwaltungsgemeinschaft' ist, darf 'Gemeindeteil' nicht belegt sein

#### Attributarten:

- gemeindekennzeichen (Grunddatenbestand)
- istAmtsbezirkVon
- istTeilVonVerwaltungsgemeinschaft

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: gemeindekennzeichenKennung: GKZ

##### Definition:

'Gemeindekennzeichen' enthält die geltende amtliche Abkürzung von 'Gemeinde'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Gemeindekennzeichen

zurück zur Objektart

#### Attributart: istAmtsbezirkVonKennung: ZST

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: istTeilVonVerwaltungsgemeinschaftKennung: TVV

##### Definition:

'istTeilVonVerwaltungsgemeinschaft' definiert eine Gemeinde als einen Teil einer Verwaltungsgemeinschaft.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_TeilVonVerwaltungsgemeinschaft

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_GemeindeteilKennung: 73006

#### Definition:

'Gemeindeteil' enthält alle zur Gemeindeteilebene zählenden Verwaltungseinheiten innerhalb eines Bundeslandes.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

AX_Katalogeintrag

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Gemeindekennzeichen' ist objektbildend, die Attributart 'Gemeindeteil' im Datentyp AX_Gemeindekennzeichen muss belegt sein.

#### Attributarten:

- gemeindekennzeichen

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: gemeindekennzeichenKennung: GKZ

##### Definition:

'Gemeindekennzeichen' enthält die geltende amtliche Abkürzung von 'Gemeindeteil'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Gemeindekennzeichen

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_GemarkungKennung: 73007

#### Definition:

[F] 'Gemarkung' ist ein Katasterbezirk, der eine zusammenhängende Gruppe von Flurstücken umfasst. Er kann von Gemarkungsteilen/Fluren unterteilt werden.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

AX_Katalogeintrag

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Schlüssel' ist objektbildend.

Der 'Schlüssel Gesamt' setzt sich stets aus dem Schlüssel der Gemarkung und dem Schlüssel des Bundeslands zusammen.

#### Konsistenzbedingungen:

Im Attribut 'istAmtsbezirkVon' darf für eine Gemarkung nur eine katasterführende Behörde angegeben werden.

#### Attributarten:

- schluessel (Grunddatenbestand)
- istAmtsbezirkVon
- gemeindezugehoerigkeit

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: schluesselKennung: SLL

##### Definition:

'Schlüssel' enthält die geltende amtliche Abkürzung der Verwaltungseinheit.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Gemarkung_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: istAmtsbezirkVonKennung: ZST

##### Definition:

"Gemarkung" ist Verwaltungsbezirk einer Dienststelle.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: gemeindezugehoerigkeitKennung: GDZ

##### Definition:

'Gemeindezugehörigkeit' enthält das Gemeindekennzeichen zur Zuordnung der Gemarkung zu einer Gemeinde oder mehreren Gemeinden.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Gemeindekennzeichen

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_GemarkungsteilFlurKennung: 73008

#### Definition:

'Gemarkungsteil/Flur' enthält die Gemarkungsteile und Fluren. Gemarkungsteile kommen nur in Bayern vor und entsprechen den Fluren in anderen Bundesländern.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

AX_Katalogeintrag

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Schlüssel' ist objektbildend.

#### Attributarten:

- schluessel (Grunddatenbestand)
- gehoertZu

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: schluesselKennung: SLL

##### Definition:

'Schlüssel' enthält die geltende amtliche Abkürzung der Verwaltungseinheit.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_GemarkungsteilFlur_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: gehoertZuKennung: ZST

##### Definition:

"Gemarkungsteil" gehört zum Amtsbezirk einer Dienststelle. Die Relation kommt vor, wenn die Gemarkung als kleinste Verwaltungseinheit von Dienststellen nicht ausreicht.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_VerwaltungsgemeinschaftKennung: 73009

#### Definition:

[E] 'Verwaltungsgemeinschaft' bezeichnet einen Zusammenschluss von Gemeinden zur gemeinsamen Erfüllung von hoheitlichen Aufgaben.

#### Abgeleitet aus:

AA_ZUSO

AX_Katalogeintrag

#### Objekttyp:

ZUSO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Schlüssel' ist objektbildend.

#### Konsistenzbedingungen:

Das ZUSO 'Verwaltungsgemeinschaft' besteht aus mehreren NREO 'Gemeinde'.

#### Attributarten:

- bezeichnungArt
- schluessel

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: bezeichnungArtKennung: BZA

##### Definition:

'Bezeichnung (Art)' enthält den landesspezifischen Begriff für eine Verwaltungsgemeinschaft.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Bezeichnung_Verwaltungsgemeinschaft

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Samtgemeinde 'Samtgemeinde' umfasst in Niedersachsen das Gebiet einer Samtgemeinde. | 1000
Verbandsgemeinde 'Verbandsgemeinde' umfasst eine Gebietskörperschaft, die aus mehreren rechtlich selbständigen Ortsgemeinden bzw. Mitgliedsgemeinden besteht. | 2000
Amt 'Amt' umfasst das Gebiet eines Amtes, das aus Gemeinden desselben Landkreises besteht. | 3000
Sonstiges | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: schluesselKennung: SLL

##### Definition:

'Schlüssel' enthält die geltende amtliche Abkürzung von 'Verwaltungsgemeinschaft'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Verwaltungsgemeinschaft_Schluessel

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BuchungsblattbezirkKennung: 73010

#### Definition:

[E] 'Buchungsblattbezirk' enthält die Verschlüsselung von Buchungsbezirken mit der entsprechenden Bezeichnung.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

AX_Katalogeintrag

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Schlüssel' ist objektbildend.

#### Konsistenzbedingungen:

Das Attribut 'gehoertZu' wird nur gebildet, wenn die Dienststelle ein Grundbuchamt ist.

#### Attributarten:

- schluessel (Grunddatenbestand)
- gehoertZu (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: schluesselKennung: SLL

##### Definition:

'Schlüssel' enthält die geltende amtliche Abkürzung des Bezirks.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Buchungsblattbezirk_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: gehoertZuKennung: ZST

##### Definition:

'Buchungsblattbezirk' wird von einem Grundbuchamt verwaltet, das im Katalog der Dienststellen geführt wird. Das Attribut wird nur gebildet, wenn die Dienststelle ein Grundbuchamt ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_DienststelleKennung: 73011

#### Definition:

[E] 'Dienststelle' enthält die Verschlüsselung von Dienststellen und ÖbVi/ÖbV, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, mit der entsprechenden Bezeichnung.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

AX_Katalogeintrag

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Schlüssel' ist objektbildend.

#### Attributarten:

- schluessel (Grunddatenbestand)
- stellenart (Grunddatenbestand)
- kennung

#### Relationsarten:

- hat (Grunddatenbestand)

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: schluesselKennung: SLL

##### Definition:

Schlüssel der Dienststelle.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: stellenartKennung: SAR

##### Definition:

'Stellenart' bezeichnet die Art der Stelle.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Behoerde

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Grundbuchamt | 1000
Katasteramt Grunddatenbestand: DLKM | 1100 (G)
Finanzamt | 1200
Flurbereinigungsbehörde | 1300
Forstamt | 1400
Wasserwirtschaftsamt | 1500
Straßenbauamt | 1600
Gemeindeamt | 1700
Landratsamt | 1800
Kreis- oder Stadtverwaltung | 1900
Wasser- und Bodenverband | 2000
Umlegungsstelle | 2100
Landesvermessungsverwaltung 'Landesvermessungsverwaltung' ist eine Fachstelle, die für die Aufgaben des amtlichen Vermessungswesens, insbesondere für die Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters in einem Bundesland zuständig ist. | 2200
ÖbVI | 2300
Bundeseisenbahnvermögen | 2400
Landwirtschaftskammer | 2500
Bauaufsicht | 2600

zurück zur Objektart

#### Attributart: kennungKennung: KEN

##### Definition:

'Kennung' dient zur Unterscheidung und Fortführung der verschiedenen Katalogarten (z.B. Behördenkatalog) innerhalb des Dienststellenkatalogs.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Relationsart: hatKennung: 73011-21003

##### Definition:

'Dienststelle' hat eine Anschrift.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Zielobjektart:

AX_Anschrift

##### Inverse Relationsart:

beziehtSichAuf

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_VerbandKennung: 73012

#### Definition:

'Verband' umfasst die Verbände, denen Gemeinden angehören (z.B. Planungsverbände) mit den entsprechenden Bezeichnungen.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

AX_Katalogeintrag

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'enthaelt' ist objektbildend.

Die Attributart 'schluesselGesamt' entfällt.

#### Attributarten:

- art
- enthaelt

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art des Verbandes' bezeichnet die Art des überregionalen Verbandes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Art_Verband

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Planungsverband | 1000
Region | 2000
Sonstiges | 9999

zurück zur Objektart

#### Attributart: enthaeltKennung: GDE

##### Definition:

Der Verband enthält Gemeinden.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1..*

##### Datentyp:

AX_Gemeindekennzeichen

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_LagebezeichnungKatalogeintragKennung: 73013

#### Definition:

'Lagebezeichnung Katalogeintrag' enthält die eindeutige Verschlüsselung von Lagebezeichnungen und Straßen innerhalb einer Gemeinde mit der entsprechenden Bezeichnung.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

AX_Katalogeintrag

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Schlüssel' ist objektbildend.

#### Attributarten:

- schluessel (Grunddatenbestand)
- kennung

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: schluesselKennung: SLL

##### Definition:

'Schlüssel' enthält die geltende amtliche Abkürzung der Lagebezeichnung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_VerschluesselteLagebezeichnung

zurück zur Objektart

#### Attributart: kennungKennung: KEN

##### Definition:

'Kennung' dient der Unterscheidung der Gruppen innerhalb des Katalogs, z.B. A = Amtlicher Lagebezeichnungskatalog der Kommune.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_GemeindekennzeichenKennung: 73014

#### Definition:

'Gemeindekennzeichen' ist die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Schlüsselnummer des kommunalen Gebietes (Stadt-, Landgemeinde, gemeindefreies Gebiet).

Das Gemeindekennzeichen (siehe Katalog der Gemeinden) besteht aus den Verschlüsselungen für :

1. Spalte: Land

2. Spalte: Regierungsbezirk

3. Spalte: Kreis (kreisfreie Stadt)

4. Spalte: Gemeinde

und optional (siehe Katalog der Gemeindeteile) dem

5. Spalte: Gemeindeteil

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- land (Grunddatenbestand)
- regierungsbezirk (Grunddatenbestand)
- kreis (Grunddatenbestand)
- gemeinde (Grunddatenbestand)
- gemeindeteil

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: landKennung: LAN

##### Definition:

Bundesland.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: regierungsbezirkKennung: RBZ

##### Definition:

Regierungsbezirk. Diese Attributart ist optional, da nicht in allen Ländern Regierungsbezirke vorkommen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: kreisKennung: KRS

##### Definition:

Kreis.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: gemeindeKennung: GEM

##### Definition:

Gemeinde.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: gemeindeteilKennung: GMT

##### Definition:

Gemeindeteil.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### AX_KatalogeintragKennung: 73015

#### Definition:

'Katalogeintrag' ist die abstrakte Oberklasse von Objektarten die einen Katalogcharakter besitzen.

#### Abstrakt:

Ja

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- schluesselGesamt (Grunddatenbestand)
- bezeichnung (Grunddatenbestand)
- administrativeFunktion
- historisch
- regionalsprache
- zweitname

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: schluesselGesamtKennung: (DER) SCH

##### Definition:

'Schlüssel (gesamt)' enthält die geltende Abkürzung des Katalogeintrags (bzw. von dessen Bezeichnung). Er setzt sich ggf. aus mehreren Einzelteilen des Schlüssels des Katalogeintrags zusammen, die in der Attributart 'Schlüssel' bzw. 'Gemeindekennzeichen' und dem dazugehörigen Datentyp angegeben sind. Die Reihenfolge der Schlüsselbestandteile ergibt sich ebenfalls aus diesem Datentyp.

Im 'Schlüssel (gesamt)' werden Stellen, für die keine Schlüssel vergeben sind, mit Nullen gefüllt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Abgeleiteter Wert:

Ja

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' enthält den langschriftlichen Namen des Katalogeintrags.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: administrativeFunktionKennung: ADF

##### Definition:

'Administrative Funktion' beschreibt den Typ einer Verwaltungseinheit.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Administrative_Funktion

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Bundesrepublik 'Bundesrepublik' ist die Bezeichnung Deutschlands und ist aus der Gesamtheit der deutschen Länder (Gliedstaaten) gebildet. | 1001
Land 'Land' ist ein teilsouveräner Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland. | 2001
Freistaat 'Freistaat' ist ein teilsouveräner Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland (historisch gewachsene Bezeichnung für Land). | 2002
Freie und Hansestadt 'Freie und Hansestadt' ist eine historisch gewachsene Bezeichnung. | 2003
Regierungsbezirk 'Regierungsbezirk' ist ein Verwaltungsbezirk innerhalb eines Landes, welcher mehrere Stadt- und Landkreise umfasst. | 3001
Freie Hansestadt 'Freie Hansestadt' ist eine historisch gewachsene Bezeichnung. | 3002
Bezirk 'Bezirk' ist ein abgegrenztes Gebiet einer Stadt. | 3003
Stadt (Bremerhaven) 'Stadt (Bremerhaven)' ist die Bezeichnung der kreisfreien Stadt Bremerhaven. | 3004
Regierungsvertretung 'Regierungsvertretung' ist eine Bezeichung von Referaten des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport. | 3005
Kreis 'Kreis' ist eine mehrere Gemeinden bzw. Städte umfassende kommunale Verwaltungseinheit. | 4001
Landkreis 'Landkreis' ist eine mehrere Gemeinden bzw. Städte umfassende kommunale Verwaltungseinheit. | 4002
Kreisfreie Stadt 'Kreisfreie Stadt' ist eine kommunale Verwaltungseinheit, die keinem 'Kreis' oder 'Landkreis' angehört. | 4003
Ursprünglich gemeindefreies Gebiet | 4007
Ortsteil 'Ortsteil' ist ein räumlich abgegrenzter Bereich einer Gemeinde. | 4008
Region | 4009
Verbandsgemeinde 'Verbandsgemeinde' ist eine kommunale Verwaltungskooperation zwischen Gemeinden. | 5001
Verbandsfreie Gemeinde 'Verbandsfreie Gemeinde' ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft, die keiner 'Verbandsgemeinde' angehört. | 5002
Verwaltungsverband 'Verwaltungsverband' ist eine kommunale Verwaltungskooperation zwischen Gemeinden. | 5003
Große kreisangehörige Stadt 'Große kreisangehörige Stadt' ist eine kreisangehörige Stadt, die bestimmte Verwaltungsfunktionen vom Landkreis/Kreis übernimmt. Hinweis: Unterscheidung zu 6013 'Große kreisangehoerige Stadt' aufgrund länderspezifischer Anforderungen. | 5004
Verwaltungsgemeinschaft 'Verwaltungsgemeinschaft' ist eine kommunale Verwaltungskooperation zwischen Gemeinden. | 5006
Amt 'Amt' ist eine kommunale Verwaltungskooperation zwischen Gemeinden. | 5007
Samtgemeinde 'Samtgemeinde' ist eine kommunale Verwaltungskooperation zwischen Gemeinden. | 5008
Gemeindeverwaltungsverband 'Gemeindeverwaltungsverband' ist eine kommunale Verwaltungskooperation zwischen Gemeinden. | 5009
Gemeinde, die sich einer erfüllenden Gemeinde bedient 'Gemeinde, die sich einer erfüllenden Gemeinde bedient' ist eine Gemeinde, die Verwaltungsfunktionen von einer anderen Gemeinde erfüllen lässt. | 5012
Erfüllende Gemeinde 'Erfüllende Gemeinde' ist eine Gemeinde, die Verwaltungsfunktionen für andere Gemeinden erfüllt. | 5013
Einheitsgemeinde 'Einheitsgemeinde' ist die Bezeichnung für eine bestimmte länderspezifische Form eines kommunalen Gemeindetyps in Deutschland. | 5014
Gemeinde 'Gemeinde' ist unterste selbständige Verwaltungseinheit. | 6001
Ortsgemeinde 'Ortsgemeinde' ist eine Gemeinde, die einer Verbandsgemeinde angehört. | 6002
Stadt 'Stadt' ist eine Gemeinde, die den Titel Stadt trägt. | 6003
Kreisangehörige Stadt 'Kreisangehörige Stadt' ist eine Stadt, die einem Landkreis/Kreis angehört. | 6004
Große Kreisstadt 'Große Kreisstadt' ist eine kreisangehörige Stadt, die bestimmte Verwaltungsfunktionen vom Landkreis/Kreis übernimmt. | 6005
Amtsangehörige Stadt 'Amtsangehörige Stadt' ist eine kreisangehörige Stadt, die einem Amt angehört. | 6006
Amtsangehörige Landgemeinde 'Amtsangehörige Landgemeinde‘ ist eine kreisangehörige Gemeinde, die einem Amt angehört. | 6007
Amtsangehörige Gemeinde 'Amtsangehörige Gemeinde' ist eine kreisangehörige Gemeinde, die einem Amt angehört. | 6008
Kreisangehörige Gemeinde 'Kreisangehörige Gemeinde' ist eine Gemeinde, die einem Landkreis/Kreis angehört. | 6009
Mitgliedsgemeinde einer Verwaltungsgemeinschaft 'Mitgliedsgemeinde einer Verwaltungsgemeinschaft' ist eine kreisangehörige Gemeinde bzw. Stadt, die einer Verwaltungsgemeinschaft angehört. | 6010
Mitgliedsgemeinde 'Mitgliedsgemeinde' ist eine 'Gemeinde', die Teil einer Verwaltungskooperation ist. | 6011
Markt 'Markt' ist eine kreisangehörige Gemeinde, die den Titel Markt trägt. | 6012
Große kreisangehoerige Stadt 'Große kreisangehoerige Stadt' ist eine kreisangehörige Stadt, die bestimmte Verwaltungsfunktionen vom Landkreis/Kreis übernimmt. Hinweis: Unterscheidung zu 5004 'Große kreisangehörige Stadt' aufgrund länderspezifischer Anforderungen. | 6013
Kreisangehörige Gemeinde, die die Bezeichnung Stadt führt 'Kreisangehörige Gemeinde, die die Bezeichnung Stadt führt' ist eine Gemeinde, die den Titel Stadt führt und einem Landkreis/Kreis angehört. | 6014
Gemeindefreies Gebiet 'Gemeindefreies Gebiet' ist ein Gebiet, das zu keiner Gemeinde gehört. | 6015
Gemeindefreier Bezirk | 6016
Landeshauptstadt | 6017
Bergstadt | 6018
Hansestadt | 6019
Inselgemeinde | 6020
Flecken | 6021
Gemeindeteil 'Gemeindeteil' ist ein räumlich abgetrennter Bereich einer Gemeinde. | 7001
Gemarkung 'Gemarkung' ist eine Flächeneinheit des Katasters. | 7003
Stadtteil 'Stadtteil' ist ein räumlich abgetrennter Bereich einer Stadt. | 7004
Stadtbezirk 'Stadtbezirk' ist ein abgegrenztes Gebiet einer Stadt. | 7005
Ortsteil (Gemeinde) 'Ortsteil' ist ein räumlich abgetrennter Bereich einer Gemeinde. | 7007
Kondominium 'Kondominium' ist ein Gebiet, welches unter der gemeinsamen Verwaltung mehrerer Staaten steht. | 8001

zurück zur Objektart

#### Attributart: historischKennung: HIS

##### Definition:

'Historisch' kennzeichnet, ob ein Katalogeintrag historisch ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

#### Attributart: regionalspracheKennung: RGS

##### Definition:

'Regionalsprache' enthält den amtlichen und/oder im Siedlungsgebiet gebräuchlichen dänischen, friesischen oder sorbischen Namen von 'Katalogeintrag'

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zweitnameKennung: ZWN

##### Definition:

'Zweitname' ist ein von der Bezeichnung abweichender Name.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_Buchungsblattbezirk_SchluesselKennung: 73016

#### Definition:

Amtliche Verschlüsselung des Buchungsblattbezirks.

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- land (Grunddatenbestand)
- bezirk (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: landKennung: LAN

##### Definition:

'Buchungsblattbezirk' liegt innerhalb eines 'Bundeslandes'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezirkKennung: BBB

##### Definition:

Kennung des Bezirks

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_Dienststelle_SchluesselKennung: 73017

#### Definition:

Amtliche Verschlüsselung der Dienststelle.

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- land (Grunddatenbestand)
- stelle (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: landKennung: LAN

##### Definition:

'Dienststelle' liegt innerhalb eines 'Bundeslandes'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: stelleKennung: DST

##### Definition:

Schlüssel der Dienststelle im Bundesland.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_Bundesland_SchluesselKennung: 73018

#### Definition:

Amtliche Verschlüsselung des Bundeslands.

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- land (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: landKennung: LAN

##### Definition:

Bundesland.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_Gemarkung_SchluesselKennung: 73019

#### Definition:

Amtliche Verschlüsselung der Gemarkung.

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- land (Grunddatenbestand)
- gemarkungsnummer (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: landKennung: LAN

##### Definition:

'Land' enthält den Schlüssel für das Bundesland.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: gemarkungsnummerKennung: GMN

##### Definition:

'Gemarkungsnummer' enthält die von der katasterführenden Stelle zur eindeutigen Bezeichnung der Gemarkung vergebene Nummer innerhalb eines Bundeslandes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_GemarkungsteilFlur_SchluesselKennung: 73020

#### Definition:

Amtliche Verschlüsselung des Gemarkungsteils bzw. der Flur.

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- land (Grunddatenbestand)
- gemarkung (Grunddatenbestand)
- gemarkungsteilFlur (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: landKennung: LAN

##### Definition:

Bundesland.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: gemarkungKennung: GMN

##### Definition:

Gemarkung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: gemarkungsteilFlurKennung: FLR

##### Definition:

Gemarkungsteil bzw. Flur.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_Regierungsbezirk_SchluesselKennung: 73021

#### Definition:

Amtliche Verschlüsselung des Regierungsbezirks.

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- land (Grunddatenbestand)
- regierungsbezirk (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: landKennung: LAN

##### Definition:

Bundesland.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: regierungsbezirkKennung: RBZ

##### Definition:

Regierungsbezirk.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_Kreis_SchluesselKennung: 73022

#### Definition:

Amtliche Verschlüsselung des Kreises.

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- land (Grunddatenbestand)
- regierungsbezirk (Grunddatenbestand)
- kreis (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: landKennung: LAN

##### Definition:

Bundesland.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: regierungsbezirkKennung: RBZ

##### Definition:

Regierungsbezirk.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: kreisKennung: KRS

##### Definition:

Kreis.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_VerschluesselteLagebezeichnungKennung: 73023

#### Definition:

'Verschlüsselte Lagebezeichnung' ist ein eindeutiges Fachkennzeichen.

Die Attributart setzt sich zusammen aus dem Gemeindekennzeichen mit den Verschlüsselungen für

1. Spalte: Land

2. Spalte: Regierungsbezirk

3. Spalte: Kreis (kreisfreie Stadt)

4. Spalte: Gemeinde

5. Spalte: Lage.

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Attributarten:

- land (Grunddatenbestand)
- regierungsbezirk (Grunddatenbestand)
- kreis (Grunddatenbestand)
- gemeinde (Grunddatenbestand)
- lage (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: landKennung: LAN

##### Definition:

Bundesland.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: regierungsbezirkKennung: RBZ

##### Definition:

Regierungsbezirk.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: kreisKennung: KRS

##### Definition:

Kreis.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: gemeindeKennung: GEM

##### Definition:

Gemeinde.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: lageKennung: LAG

##### Definition:

Lage.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_Verwaltungsgemeinschaft_SchluesselKennung: 73024

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- land
- regierungsbezirk
- kreis
- verwaltungsgemeinschaft

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: landKennung: LAN

##### Definition:

Bundesland.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: regierungsbezirkKennung: RBZ

##### Definition:

Regierungsbezirk.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: kreisKennung: KRS

##### Definition:

Kreis.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: verwaltungsgemeinschaftKennung: VWG

##### Definition:

Verwaltungsgemeinschaft

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_TeilVonVerwaltungsgemeinschaftKennung: 73025

#### Definition:

'AX_TeilVonVerwaltungsgemeinschaft' enthält die Zugehörigkeit einer Gemeinde zu einer Verwaltungsgemeinschaft und deren Rolle in einer Verwaltungsgemeinschaft.

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- schluessel
- rolle

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: schluesselKennung: SCH

##### Definition:

'Schlüssel' enthält die geltende amtliche Abkürzung von 'Verwaltungsgemeinschaft'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Verwaltungsgemeinschaft_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: rolleKennung: ROL

##### Definition:

'Rolle' beschreibt die Rolle einer Gemeinde in einer Verwaltungsgemeinschaft.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_RolleDerGemeinde

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Gemeinde, die sich einer erfüllenden Gemeinde bedient 'Gemeinde, die sich einer erfüllenden Gemeinde bedient' umfasst in einem Bundesland das Gebiet einer Gemeinde, die sich einer erfüllenden Gemeinde bedient. | 5000
Erfüllende Gemeinde 'Erfüllende Gemeinde' umfasst in einem Bundesland das Gebiet einer erfüllende Gemeinde, welche in einer vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft die Aufgaben des Gemeindeverwaltungsverbands erfüllt. | 6000

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: Geographische GebietseinheitenKennung: 74000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Geographische Gebietseinheiten' und der Kennung '74000' beinhaltet Objektarten, die geographischen Gebiete beschreiben. Die Objektartengruppe beinhaltet folgende Objektarten (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

74001 'Landschaft'

74002 'Kleinräumiger Landschaftsteil'

74003 'Gewann'

74004 'Insel'

74005 'Wohnplatz'

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_LandschaftKennung: 74001

#### Definition:

[E] 'Landschaft' ist hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbildes (Bodenformen, Bewuchs, Besiedlung, Bewirtschaftung) ein in bestimmter Weise geprägter Teil der Erdoberfläche.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- landschaftstyp
- name
- regionalsprache

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: landschaftstypKennung: LTP

##### Definition:

'Landschaftstyp' beschreibt das Erscheinungsbild von 'Landschaft'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Landschaftstyp

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Gebirge, Bergland, Hügelland 'Gebirge, Bergland, Hügelland' bezeichnet eine zusammenhängende größere Erhebung der Erdoberfläche. Es besteht aus einzelnen Bergen und Hochflächen, die durch Täler und Senken gegliedert sind. | 1100
Berg, Berge 'Berg, Berge' bezeichnet eine über die Umgebung deutlich herausragende Geländeerhebung, einzeln oder als Teil eines Gebirges. | 1200
Becken, Senke 'Becken, Senke' bezeichnet ein gegenüber der Umgebung tiefer liegendes Land. | 1300
Tal, Niederung 'Tal, Niederung' bezeichnet im Bergland einen langgestreckten oder gewundenen, unterschiedlich tiefen und breiten Einschnitt im Gelände mit gleichsinnig gerichtetem Gefälle einschließlich des dazu gehörigen Talraumes, im Flachland eine offene Hohlform. Ferner zählen hierzu auch (talähnliche) Talungen und glaziale Rinnen, die beide kein gleichsinniges Gefälle aufweisen. | 1400
(Tief-) Ebene, Flachland '(Tief-) Ebene, Flachland' ist ein Teil der Erdoberfläche mit geringen Höhenunterschieden in einer Höhenlage bis 200- 300 m über NHN. | 1500
Plateau, Hochfläche 'Plateau, Hochfläche', bezeichnet einen Teil der Erdoberfläche mit fehlenden oder kaum wahrnehmbaren Höhenunterschieden in einer Höhenlage ab etwa 200-300 m über NHN. | 1600
Mündungsgebiet 'Mündungsgebiet' bezeichnet die typische, durch Ablagerung von Schwebestoffen entstandene Landschaft im Bereich der Mündung eines fließenden Gewässers in ein anderes Binnengewässer oder in ein Meer. | 1700
Dünenlandschaft 'Dünenlandschaft' ist eine, vom Wind gebildete, durch Sandanhäufungen geprägte Landschaft. | 1800
Wald-, Heidelandschaft 'Wald-, Heidelandschaft' ist eine größere zusammenhängende, mit Bäumen bestandene Fläche (Wald) einschließlich darin befindlicher Lichtungen. Hierzu gehören viele ehemalige Heiden, die heute vorwiegend ökonomisch genutzte monokulturartige Forste mit meist Fichten- oder Kiefernbeständen bilden. | 1900
Inselgruppe 'Inselgruppe' ist eine Gruppe mehrerer nahe beieinander liegender Inseln geologisch gleicher Entstehung. | 2000
Seenlandschaft 'Seenlandschaft' ist eine durch zahlreiche, nahe beieinander liegende Binnenseen geprägte Landschaft. | 2100
Siedlungs-, Wirtschaftslandschaft 'Siedlungs-, Wirtschaftslandschaft' ist eine durch Siedlungsverdichtung oder spezielle Wirtschaftsorientierung geprägte Landschaft. | 2200
Moorlandschaft 'Moorlandschaft' ist eine durch heutige und ehemalige Moore gekennzeichnete Landschaft. | 2300
Heidelandschaft 'Heidelandschaft' ist eine waldfreie Landschaft der unteren Höhenstufen, die von einer mehr oder weniger lockeren Zwergstrauchformation geprägt wird. | 2400
Küstenlandschaft 'Küstenlandschaft' enthält jene auf dem Festland gelegenen Gebiete, die dem Meer abgerungen worden sind (Polder, Marschen), deren Entstehung dem Meer zu verdanken ist (Nehrungen, Haken) oder deren Küste durch das Meer geformt wird (Steilküste, Strände, Halbinseln). | 2500

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Landschaft'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: regionalspracheKennung: RGS

##### Definition:

'Regionalsprache' enthält den amtlichen und/oder im Siedlungsgebiet gebräuchlichen dänischen, friesischen oder sorbischen Namen von 'Landschaft'

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_KleinraeumigerLandschaftsteilKennung: 74002

#### Definition:

[E] 'Kleinräumiger Landschaftsteil' ist ein kleinerer Teil der Erdoberfläche, der hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbildes (Bodenformen, Bewuchs, Besiedlung, Bewirtschaftung) in bestimmter Weise geprägt ist.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- landschaftstyp
- name

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: landschaftstypKennung: LTP

##### Definition:

'Landschaftstyp' beschreibt das Erscheinungsbild von 'Kleinräumiger Landschaftsteil'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Landschaftstyp

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Gebirge, Bergland, Hügelland 'Gebirge, Bergland, Hügelland' bezeichnet eine zusammenhängende größere Erhebung der Erdoberfläche. Es besteht aus einzelnen Bergen und Hochflächen, die durch Täler und Senken gegliedert sind. | 1100
Berg, Berge 'Berg, Berge' bezeichnet eine über die Umgebung deutlich herausragende Geländeerhebung, einzeln oder als Teil eines Gebirges. | 1200
Becken, Senke 'Becken, Senke' bezeichnet ein gegenüber der Umgebung tiefer liegendes Land. | 1300
Tal, Niederung 'Tal, Niederung' bezeichnet im Bergland einen langgestreckten oder gewundenen, unterschiedlich tiefen und breiten Einschnitt im Gelände mit gleichsinnig gerichtetem Gefälle einschließlich des dazu gehörigen Talraumes, im Flachland eine offene Hohlform. Ferner zählen hierzu auch (talähnliche) Talungen und glaziale Rinnen, die beide kein gleichsinniges Gefälle aufweisen. | 1400
(Tief-) Ebene, Flachland '(Tief-) Ebene, Flachland' ist ein Teil der Erdoberfläche mit geringen Höhenunterschieden in einer Höhenlage bis 200- 300 m über NHN. | 1500
Plateau, Hochfläche 'Plateau, Hochfläche', bezeichnet einen Teil der Erdoberfläche mit fehlenden oder kaum wahrnehmbaren Höhenunterschieden in einer Höhenlage ab etwa 200-300 m über NHN. | 1600
Mündungsgebiet 'Mündungsgebiet' bezeichnet die typische, durch Ablagerung von Schwebestoffen entstandene Landschaft im Bereich der Mündung eines fließenden Gewässers in ein anderes Binnengewässer oder in ein Meer. | 1700
Dünenlandschaft 'Dünenlandschaft' ist eine, vom Wind gebildete, durch Sandanhäufungen geprägte Landschaft. | 1800
Wald-, Heidelandschaft 'Wald-, Heidelandschaft' ist eine größere zusammenhängende, mit Bäumen bestandene Fläche (Wald) einschließlich darin befindlicher Lichtungen. Hierzu gehören viele ehemalige Heiden, die heute vorwiegend ökonomisch genutzte monokulturartige Forste mit meist Fichten- oder Kiefernbeständen bilden. | 1900
Inselgruppe 'Inselgruppe' ist eine Gruppe mehrerer nahe beieinander liegender Inseln geologisch gleicher Entstehung. | 2000
Seenlandschaft 'Seenlandschaft' ist eine durch zahlreiche, nahe beieinander liegende Binnenseen geprägte Landschaft. | 2100
Siedlungs-, Wirtschaftslandschaft 'Siedlungs-, Wirtschaftslandschaft' ist eine durch Siedlungsverdichtung oder spezielle Wirtschaftsorientierung geprägte Landschaft. | 2200
Moorlandschaft 'Moorlandschaft' ist eine durch heutige und ehemalige Moore gekennzeichnete Landschaft. | 2300
Heidelandschaft 'Heidelandschaft' ist eine waldfreie Landschaft der unteren Höhenstufen, die von einer mehr oder weniger lockeren Zwergstrauchformation geprägt wird. | 2400
Küstenlandschaft 'Küstenlandschaft' enthält jene auf dem Festland gelegenen Gebiete, die dem Meer abgerungen worden sind (Polder, Marschen), deren Entstehung dem Meer zu verdanken ist (Nehrungen, Haken) oder deren Küste durch das Meer geformt wird (Steilküste, Strände, Halbinseln). | 2500

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Kleinräumiger Landschaftsteil'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_InselKennung: 74004

#### Definition:

[E] 'Insel' ist ein von Wasser umgebener Teil der Erdoberfläche.

#### Abgeleitet aus:

AU_Objekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- name
- regionalsprache

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname von 'Insel'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: regionalspracheKennung: RGS

##### Definition:

'Regionalsprache' enthält den amtlichen und/oder im Siedlungsgebiet gebräuchlichen dänischen, friesischen oder sorbischen Namen von 'Insel'

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_WohnplatzKennung: 74005

#### Definition:

[E] 'Wohnplatz' ist ein bewohntes Gebiet, das einen Eigennamen trägt.

#### Abgeleitet aus:

AU_Punktobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- name
- zweitname
- regionalsprache

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname, amtlicher Wohnplatzname von 'Wohnplatz'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zweitnameKennung: ZNM

##### Definition:

'Zweitname' ist ein volkstümlicher Name insbesondere bei Objekten außerhalb von Ortslagen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: regionalspracheKennung: RGS

##### Definition:

'Regionalsprache' enthält den amtlichen und/oder im Siedlungsgebiet gebräuchlichen dänischen, friesischen oder sorbischen Namen von 'Wohnplatz'

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..2

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

## Objektartengruppe: Administrative GebietseinheitenKennung: 75000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Administrative Gebietseinheiten' und der Kennung '75000' beinhaltet die Objektarten und Klassen (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

75001 'Baublock'

75002 'Wirtschaftliche Einheit'

75003 'Kommunales Gebiet'

75004 'Gebiet_Nationalstaat'

75005 'Gebiet_Bundesland'

75006 'Gebiet_Regierungsbezirk'

75007 'Gebiet_Kreis'

75008 'Kondominium'

75009 'Gebietsgrenze'

75010 'AX_Gebiet' (abstrakte Klasse)

75011 'Gebiet_Verwaltungsgemeinschaft'

75012 'Kommunales_Teilgebiet'

Alle Objektarten der Objektartengruppe überlagern die Grundflächen bzw. bestehen aus Flurstücken.

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_BaublockKennung: 75001

#### Definition:

[E] 'Baublock' ist ein Teil der Erdoberfläche, der von einer festgelegten Grenzlinie umschlossen ist und Teile einer Gemeinde definiert.

#### Abgeleitet aus:

AU_Flaechenobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Baublockbezeichnung' ist objektbildend.

#### Konsistenzbedingungen:

Der Baublock liegt vollständig in einem kommunalen Gebiet.

#### Attributarten:

- baublockbezeichnung
- art

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: baublockbezeichnungKennung: BBZ

##### Definition:

'Baublockbezeichnung' ist die von der Gemeinde vergebene eindeutige Bezeichnung eines Teils des Gemeindegebietes.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' ist die Art der Baublockfläche.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Art_Baublock

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Nettobaublockfläche | 1000
Bruttobaublockfläche | 2000

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_WirtschaftlicheEinheitKennung: 75002

#### Definition:

[E] 'Wirtschaftliche Einheit' ist eine in der Örtlichkeit vorhandene wirtschaftliche Einheit mehrerer Flurstücke, die nicht mit der rechtlichen Einheit (Grundstück im rechtlichen Sinn) identisch sein muss (Beispiel: Wirtschaftliche Einheit zweier Flurstücke/Grundstücke, wobei nur ein Flurstück ein Erbbaugrundstück ist).

#### Abgeleitet aus:

AA_ZUSO

#### Objekttyp:

ZUSO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Relation 'istTeilVon' vom 'Flurstück' zur 'Wirtschaftlichen Einheit' wird nicht geführt.

#### Konsistenzbedingungen:

Das ZUSO 'Wirtschaftliche Einheit' besteht aus einem oder mehreren REO 'Flurstück'.

#### Attributarten:

keine

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_KommunalesGebietKennung: 75003

#### Definition:

'Kommunales Gebiet' ist ein Teil der Erdoberfläche, der von einer festgelegten Grenzlinie umschlossen ist und den politischen Einflussbereich einer Kommune repräsentiert (z.B. Stadt-, Landgemeinde, gemeindefreies Gebiet).

#### Abgeleitet aus:

AX_Gebiet

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

Wenn Gemeindeteile in 'Kommunales Gebiet' geführt werden, darf die Objektart AX_KommunalesTeilgebiet nicht verwendet werden.

#### Attributarten:

- gemeindekennzeichen
- gemeindeflaeche

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: gemeindekennzeichenKennung: GKZ

##### Definition:

'Gemeindekennzeichen' ist die amtliche Verschlüsselung der Gemeinde bzw. des Gemeindeteils (siehe Katalog der Gemeinden).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Gemeindekennzeichen

zurück zur Objektart

#### Attributart: gemeindeflaecheKennung: GDF

##### Definition:

'Gemeindefläche' ist die Fläche für eine Gemeinde in Quadratmeter.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Area

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_Gebiet_RegierungsbezirkKennung: 75006

#### Definition:

'Regierungsbezirk' enthält alle zur Regierungsbezirksebene zählenden Verwaltungseinheiten innerhalb eines Bundeslandes.

#### Abgeleitet aus:

AX_Gebiet

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- regierungsbezirk

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: regierungsbezirkKennung: RBZ

##### Definition:

'Regierungsbezirk' ist die amtliche Verschlüsselung von 'Regierungsbezirk'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Regierungsbezirk_Schluessel

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_Gebiet_KreisKennung: 75007

#### Definition:

'Kreis/Region' enthält alle zur Kreisebene zählenden Verwaltungseinheiten innerhalb eines Bundeslandes.

#### Abgeleitet aus:

AX_Gebiet

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- kreis

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: kreisKennung: KRS

##### Definition:

'Kreis' ist die amtliche Verschlüsselung von 'Kreis/Region'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Kreis_Schluessel

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_GebietKennung: 75010

#### Definition:

[E] 'Gebiet' ist ein Teil der Erdoberfläche, der von einer festgelegten Grenzlinie umschlossen ist und den politischen Einflussbereich einer Verwaltungseinheit repräsentiert.

#### Abstrakt:

Ja

#### Abgeleitet aus:

TA_MultiSurfaceComponent

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- schluesselGesamt

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: schluesselGesamtKennung: (DER) SCH

##### Definition:

'Schlüssel (gesamt)' enthält die geltende Abkürzung des Katalogeintrags (bzw. von dessen Bezeichnung). Er setzt sich ggf. aus mehreren Einzelteilen des Schlüssels des Katalogeintrags zusammen, die in der Attributart 'Schlüssel' und dem dazugehörigen Datentyp angegeben sind. Die Reihenfolge der Schlüsselbestandteile ergibt sich ebenfalls aus diesem Datentyp.

Im 'Schlüssel (gesamt)' werden Stellen, für die keine Schlüssel vergeben sind, mit Nullen gefüllt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Abgeleiteter Wert:

Ja

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_Gebiet_VerwaltungsgemeinschaftKennung: 75011

#### Definition:

'Verwaltungsgemeinschaft' umfasst das Gebiet der zur Verwaltungsgemeinschaft gehörenden Verwaltungseinheiten.

#### Abgeleitet aus:

AX_Gebiet

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- verwaltungsgemeinschaft

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: verwaltungsgemeinschaftKennung: VWG

##### Definition:

'Verwaltungsgemeinschaft' ist die amtliche Verschlüsselung von 'Verwaltungsgemeinschaft'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Verwaltungsgemeinschaft_Schluessel

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_KommunalesTeilgebietKennung: 75012

#### Definition:

'Kommunales Teilgebiet' ist ein Teil der Erdoberfläche, der von einer festgelegten Grenzlinie umschlossen ist und den politischen Einflussbereich eines Teils einer Kommune repräsentiert (z. B. Stadtbezirk, Stadtteil, Gemeindeteil, usw.).

#### Abgeleitet aus:

AG_Flaechenobjekt

AX_Katalogeintrag

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Konsistenzbedingungen:

'Kommunales Teilgebiet' darf nur geführt werden, wenn 'gemeindeteil' nicht in der Objektart AX_KommunalesGebiet verwendet wird.

Im Gemeindekennzeichen muss die Attributart 'Gemeindeteil' belegt sein.

Die Flächen der 'Kommunalen Teilgebiete' überlagern die Flächen des 'Kommunalen Gebiet'.

Die Flächen der Hierarchiestufe '1' sind deckungsgleich mit dem 'Kommunalen Gebiet'.

Die Flächen der Hierarchiestufe '1' sind flächendeckend und überlagerungsfrei.

#### Attributarten:

- hierarchiename
- hierarchiestufe
- kennzeichen

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: hierarchienameKennung: HIN

##### Definition:

'Hierarchiename' beschreibt den Namen der administrativen Ebene.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: hierarchiestufeKennung: HIE

##### Definition:

'Hierarchiestufe' beschreibt die administrative Ebene in der Hierarchie des Gemeindegebietes.

'1' ist die höchste Ebene (größte Fläche) in der Hierarchie der Gemeindeteile.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Attributart: kennzeichenKennung: KEN

##### Definition:

'Kennzeichen' ist die amtliche Verschlüsselung des Gemeindeteils (siehe Katalog der Gemeindeteile).

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Gemeindekennzeichen

zurück zur Objektart

## Objektartenbereich: NutzerprofileKennung: 80000

### Definition:

Der Objektartenbereich 'Nutzerprofile' enthält folgende Objektartengruppe (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

- Angaben zu Nutzerprofilen

zurück zur Objektartenübersicht

## Objektartengruppe: Angaben zu NutzerprofilenKennung: 81000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Nutzerprofile' und der Kennung '81000' beinhaltet Objektarten, abstrakte Klassen und Datentypen für die Regelung des schreibenden und lesenden Zugriffs auf die Bestandsdaten.

Die Objektartengruppe umfasst die Objektarten und Datentypen (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

81001 'Benutzer'

81002 'Benutzergruppe' (abstrakte Klasse)

81003 'BenutzergruppeMitZugriffskontrolle'

81004 'BenutzergruppeNBA'

81005 'AX_BereichZeitlich' (Datentyp)

81006 'AA_Empfaenger' (Datentyp)

81007 'AX_FOLGEVA' (Datentyp)

81008 'AX_Portionierungsparameter' (Datentyp)

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_BenutzerKennung: 81001

#### Definition:

[E] In der Objektart 'Benutzer' werden allgemeine Informationen über den Benutzer verwaltet.

#### Abgeleitet aus:

AA_Benutzer

#### Objekttyp:

NREO

#### Attributarten:

- profilkennung
- art
- zeitlicheBerechtigung
- zahlungsweise
- letzteAbgabeZugriff
- vorletzteAbgabeZugriff
- folgeverarbeitung
- empfaenger
- letzteAbgabeArt
- nBAUebernahmeErfolgreich
- nBAQuittierungErhalten

#### Relationsarten:

- ist
- gehoertZu

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: profilkennungKennung: PKG

##### Definition:

'Profilkennung' ist das eindeutige Kennzeichen des Benutzers. Die Profilkennung ist bei jeder Benutzung dem Benutzungsprozess zu übergeben und dient diesem zur Prüfung der Berechtigung, die zu selektierenden Daten anzufordern.

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

'Art' ist die Bezeichnung des Benutzers (z.B. 'Notar', 'Katasterverwaltung').

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zeitlicheBerechtigungKennung: ZBG

##### Definition:

'Zeitliche Berechtigung' beschreibt evtl. zeitliche Begrenzungen der Zugehörigkeit des Benutzers zu einer Benutzergruppe, z.B. bei einer Begrenzung der Vertragsdauer.

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: zahlungsweiseKennung: ZWE

##### Definition:

'Zahlungsweise' kann die vertraglich festgelegten Zahlungsmodalitäten beschreiben, z.B. 'Rechnung je Vorgang', 'Pauschale Kostenerstattung'.

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: letzteAbgabeZugriffKennung: LAZ

##### Definition:

'Letzte Abgabe/Zugriff' ist der exakte Systemzeitpunkt der letzten Abgabe von Änderungsinformationen oder des letzten Zugriffs auf den Datenbestand. Dieses Attribut darf nur durch das System geändert werden.

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

DateTime

zurück zur Objektart

#### Attributart: vorletzteAbgabeZugriffKennung: VAZ

##### Definition:

Der vorletzteAbgabeZugriff erhält den letzten Wert von der Attributart letzteAbgabeZugriff.

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

DateTime

zurück zur Objektart

#### Attributart: folgeverarbeitungKennung: FVA

##### Definition:

'Folgeverarbeitung' enthält Parameter, die für die Folgeverarbeitung von (Standard-) Ausgaben benötigt werden.

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_FOLGEVA

zurück zur Objektart

#### Attributart: empfaengerKennung: EMP

##### Definition:

'Empfänger' enthält die Bezeichnung des Empfängers (Prozess, Netzwerkadresse, o.ä.) der Ergebnisse des Auftrages. Die Informationen aus der Objektart 'Benutzer' können hierzu berücksichtigt werden.

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AA_Empfaenger

zurück zur Objektart

#### Attributart: letzteAbgabeArtKennung: LAA

##### Definition:

'LetzteAbgabeArt' ist die Art der letzten Datenabgabe an den Nutzer.

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_LetzteAbgabeArt

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Zeitintervall Standardabgabe: LAZ + Abgabeintervall | 1000
NBA auf Abruf Zwischenabgabe: LAZ bis heute. | 1100
Wiederholungslauf Identische Wiederholung des fehlerhaften Laufs: VAZ bis LAZ. | 2000
Aufholungslauf auf Abruf Wiederholungslauf zuzüglich der Änderungsdaten bis heute: VAZ bis heute. | 2100
Aufholungslauf bis Intervallende Zusammenfassung mehrerer Abgabeintervalle: VAZ bis Intervallende nach heute. | 2200

zurück zur Objektart

#### Attributart: nBAUebernahmeErfolgreichKennung: NUE

##### Definition:

Das Attribut ist ab der ersten Übernahme der Quittierung systemseitig zu belegen.

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

#### Attributart: nBAQuittierungErhaltenKennung: NOE

##### Definition:

Das Attribut ist ab der ersten Übernahme der Quittierung systemseitig zu übernehmen.

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

DateTime

zurück zur Objektart

#### Relationsart: istKennung: 81001-21001

##### Definition:

'Benutzer' ist 'Person'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Zielobjektart:

AX_Person

zurück zur Objektart

#### Relationsart: gehoertZuKennung: 81001-81002

##### Definition:

'Benutzer' gehört zu 'Benutzergruppe'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Zielobjektart:

AX_Benutzergruppe

##### Inverse Relationsart:

bestehtAus

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BenutzergruppeKennung: 81002

#### Definition:

[E] In der 'Benutzergruppe' werden Informationen über die Benutzer der Bestandsdaten verwaltet, die den Umfang der Benutzung und Fortführung aus Gründen der Datenkonsistenz und des Datenschutzes einschränken sowie Standardparameter für die Benutzergruppe vermerken.

#### Abstrakt:

Ja

#### Abgeleitet aus:

AA_Benutzergruppe

#### Objekttyp:

NREO

#### Attributarten:

- bezeichnung
- zustaendigeStelle
- koordinatenreferenzsystem

#### Relationsarten:

- bestehtAus

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die Bezeichnung für die Benutzergruppe, z.B. 'Notare'.

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustaendigeStelleKennung: ZST

##### Definition:

'Zuständige Stelle' ist die Dienststelle, die für die Eintragung der Benutzergruppe und die Zuordnung der Benutzer zu dieser Benutzergruppe zuständig ist.

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: koordinatenreferenzsystemKennung: CRS

##### Definition:

In dem Attribut 'Koordinatenreferenzsystem' kann das bevorzugte Koordinatenreferenzsystem (CRS) für Koordinatenangaben im Ausgabedatenbestand angegeben werden. Die Angabe ist optional, fehlt sie, wird jeweils das 'native', d.h. im Datenbestand vorhandene CRS verwendet. Die Koordinaten werden dann so ausgegeben, wie sie gespeichert sind.

Diese Funktionalität ist nur für eine sehr begrenzte Zahl von CRS-Paaren sinnvoll, die ineinander mathematisch streng umgerechnet werden können. Andere Umrechnungen oder Umformungen, die einen Genauigkeitsverlust für die Koordinaten bedeuten, sollen an dieser Stelle nicht unterstützt werden; sie können durch externe Prozesse realisiert werden. Gleiches gilt für 3-dimensionale CRS ((X, Y, Z), (Breite, Länge, ellipsoidische Höhe), ...).

Folgende 2D-Umrechnungen sollen unterstützt werden:

a) bei Vorliegen von Gauß-Krüger-Koordinaten (ggf. inkl. NN-Höhe):

- Ausgabe in einem anderen Streifen

- Ausgabe in geographische Koordinaten (Breite, Länge)

b) bei Vorliegen von UTM-Koordinaten (ggf. inkl. NN-Höhe)

- Ausgabe in eine andere Zone

- Ausgabe in geographische Koordinaten (Breite, Länge)

c) bei Vorliegen von geographischen Koordinaten (Breite, Länge)

- Ausgabe in GK- oder UTM-Koordinaten (je nach Ellipsoidgrundlage der geographischen Koordinaten).

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

SC_CRS

zurück zur Objektart

#### Relationsart: bestehtAusKennung: (INV)81001-81002

##### Definition:

Benutzer in der Benutzergruppe.

##### Modellarten:

DLKM

##### Inverse Relationsrichtung:

Ja

##### Multiplizität:

1..*

##### Zielobjektart:

AX_Benutzer

##### Inverse Relationsart:

gehoertZu

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BenutzergruppeMitZugriffskontrolleKennung: 81003

#### Definition:

[E] In der Objektart 'Benutzergruppe mit Zugriffskontrolle' werden Informationen über die Benutzer der ALKIS-Bestandsdaten verwaltet, die den Umfang der Benutzung und Fortführung aus Gründen der Datenkonsistenz und des Datenschutzes einschränken.

#### Abgeleitet aus:

AX_Benutzergruppe

#### Objekttyp:

NREO

#### Attributarten:

- selektionskriterien
- zugriffHistorie
- zugriffsartProduktkennungBenutzung
- zugriffsartProduktkennungFuehrung
- zugriffsartFortfuehrungsanlass

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: selektionskriterienKennung: SEL

##### Definition:

Selektionskriterien für die Benutzergruppe, die beschreiben, auf welche Objekte zugegriffen werden darf.

Für jede Objektart, auf die zugegriffen werden darf, ist eine Query anzulegen. Der Umfang der Objekte aus dieser Objektart kann durch Filter-Prädikate eingeschränkt werden. Der Umfang der erlaubten Prädikate ist zur einfacheren Verarbeitbarkeit sehr begrenzt. Erlaubt sind lediglich die folgenden Prädikate in einer Query:

- Räumliche Operatoren (wirken nur auf REO-Objektarten);

- Operatoren auf den Attributen 'lebenszeitintervall' und 'modellart'.

##### Multiplizität:

1..*

##### Datentyp:

Query

zurück zur Objektart

#### Attributart: zugriffHistorieKennung: HIS

##### Definition:

Die Attributart legt fest, ob der Zugriff auch auf historische Daten erlaubt ist. Ist das Attribut nicht belegt, ist der Zugriff nur auf aktuelle Bestandsdaten erlaubt.

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

#### Attributart: zugriffsartProduktkennungBenutzungKennung: ZPB

##### Definition:

'Zugriffsart Produktkennung Benutzung' steuert über die Bezeichnung der (Standard-) Ausgaben (siehe Ausgabekataloge) die funktionale Zuordnung von Rechten beim lesenden Zugriff auf den Datenbestand für Auskunftszwecke, Auswertungen und Fortführungsmitteilungen.

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AA_Anlassart_Benutzungsauftrag

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Änderungsdatensätze an Justizverwaltung | 0050
Bestandsdatenauszug Der 'Bestandsdatenauszug' enthält alle Objekte, die aufgrund der Auswertung des Attributes 'Anforderungsmerkmale' der Prozess-Objektart 'Benutzungsauftrag' aus den Bestandsdaten selektiert werden. | 0010
Bestandsnachweis | 0700
Bestandsnachweis - Grunddatenbestand Grunddatenbestand: DLKM | 0701 (G)
Flurstücks-, Bodenschätzungs- und Eigentümerangaben | 1121
Flurstücks- und Eigentümerangaben (ohne Bodenschätzung) | 1111
Flurstücks- und Eigentumsnachweis | 0550
Flurstücks- und Eigentumsnachweis mit Bodenschätzung | 0560
Flurstücks- und Eigentumsnachweis mit Bodenschätzung - Grunddatenbestand Grunddatenbestand: DLKM | 0561 (G)
Flurstücks- und Eigentumsnachweis - Grunddatenbestand Grunddatenbestand: DLKM | 0551 (G)
Flurstücksnachweis | 0510
Flurstücksnachweis mit Bodenschätzung | 0520
Flurstücksnachweis mit Bodenschätzung - Grunddatenbestand Grunddatenbestand: DLKM | 0521 (G)
Flurstücksnachweis - Grunddatenbestand Grunddatenbestand: DLKM | 0511 (G)
Fortführungsmitteilung an Eigentümer (ohne Eigentümerangaben) | 1222
Fortführungsmitteilung an Eigentümer (mit Eigentümerangaben) | 1223
Fortführungsnachweis (ohne Eigentümerangaben) | 1212
Fortführungsnachweis (mit Eigentümerangaben) | 1213
Fortführungsmitteilung an Eigentümer | 1220
Fortführungsmitteilung an Finanzverwaltung | 1230
Fortführungsmitteilung an Justizverwaltung | 1250
Fortführungsnachweis bei Fortführung Dieser Benutzungsanlass ist nicht für manuelle Nutzung konzipiert, sondern er wird im Rahmen der Fortführungsverarbeitung automatisiert angestoßen. | 1210
Fortführungsnachweis nachträglich angefordert | 1211
Gebäudenachweis | 0900
Georeferenzierte Gebäudeadresse | 0800
Grundstücksnachweis | 0600
Grundstücksnachweis - Grunddatenbestand Grunddatenbestand: DLKM | 0601 (G)
Liegenschaftskarte | 0110
Liegenschaftskarte mit Bodenschätzung | 0120
Liegenschaftskarte mit Bodenschätzung und Eigentümerangaben | 1120
Liegenschaftskarte mit Bodenschätzung - Grunddatenbestand Grunddatenbestand: DLKM | 0121 (G)
Liegenschaftskarte mit Flurstücks- und Eigentümerangaben (ohne Bodenschätzung) | 1110
Liegenschaftskarte mit Punktnummern | 1020
Liegenschaftskarte mit Punktnummern und Punktliste | 1000
Liegenschaftskarte - Grunddatenbestand Grunddatenbestand: DLKM | 0111 (G)
Liste der reservierten Fachkennzeichen | 2300
Liste der reservierten Fachkennzeichen - Abmarkungsprotokollnummer | 2332
Liste der reservierten Fachkennzeichen - Fortführungsnachweisnummer | 2331
Liste der reservierten Fachkennzeichen - Punktkennung - Folgepunktnummer | 2334
Liste der reservierten Fachkennzeichen - Punktkennung - Leitpunktnummer | 2333
Liste der reservierten Fachkennzeichen: Flurstückskennzeichen | 2320
Liste der reservierten Fachkennzeichen: Punktkennung - allgemein | 2310
Liste der reservierten Fachkennzeichen: Punktkennung - Aufnahmepunkt | 2315
Liste der reservierten Fachkennzeichen: Punktkennung - Besonderer Bauwerkspunkt | 2318
Liste der reservierten Fachkennzeichen: Punktkennung - Besonderer Gebäudepunkt | 2312
Liste der reservierten Fachkennzeichen: Punktkennung - Besonderer topographischer Punkt | 2314
Liste der reservierten Fachkennzeichen: Punktkennung - Grenzpunkt | 2311
Liste der reservierten Fachkennzeichen: Punktkennung - Sicherungspunkt | 2316
Liste der reservierten Fachkennzeichen: Punktkennung - Sonstiger Vermessungspunkt | 2317
Nachweis der Aufnahmepunkte | 1050
Nutzerbezogene Bestandsdatenaktualisierung (NBA) 'Nutzerbezogene Bestandsdatenaktualisierung (NBA)' dient der Führung von Sekundärdatenbeständen mittels Datenerstausstattung und nachfolgender differenzieller Updates (stichtags- oder fallbezogen). Der Dateninhalt entspricht der festgelegten räumlichen und/oder semantischen Selektion aus dem Gesamtdatenbestand. | 0040
Punktliste | 1010
Amtliche Flächenstatistik | 2170
Statistik der Flächen nach dem Bewertungsgesetz (Aggregationseinheit: Gemarkung) | 2210
Statistik der Flächen nach dem Bewertungsgesetz (Aggregationseinheit: Gemarkung + Stichtag) Der Stichtag wird im Benutzungsauftrag über das 'lebenszeitintervall’ der Gemarkung ausgedrückt und übermittelt. | 2211
Vergleichendes Punktnummernverzeichnis | 2400
VPN sortiert nach endgültigen Punktkennzeichen | 2402
VPN sortiert nach vorläufigen Punktkennzeichen | 2401

zurück zur Objektart

#### Attributart: zugriffsartProduktkennungFuehrungKennung: ZPF

##### Definition:

'Zugriffsart Produktkennung Führung' steuert über die Kennung der Fortführungsanlässe (siehe Codelist AX_Anlassart) die automatische Abgabe von Fortführungsmitteilungen und Änderungsdatensätzen.

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AA_Anlassart

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Abgabe von Flurstücken an eine andere katasterführenden Stelle | 010306
Abschreibung | 060100
Abschreibung auf bestehendes Buchungsblatt | 060102
Abschreibung auf neues Buchungsblatt | 060101
Abschreibung eines Flurstückes (Gebietsreform) | 010802
Ändern in Verzeichnissen ohne Grundbucheintragung | 090000
Änderung aufgrund des Eisenbahnneuordnungsgesetzes | 010614
Änderung aufgrund des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes | 010613
Änderung der Anschrift | 090300
Änderung der Personendaten | 090400
Änderungen am Wohnungseigentum | 040100
Änderungen am Wohnungserbbaurecht | 040200
Änderungen am Wohnungsuntererbbaurecht | 040300
Änderungen an den Beziehungen zwischen den Buchungsstellen | 040500
Änderungen in der Ergänzung, Beschreibung sowie der Bemerkung zu Buchungen | 040600
Angaben zu Eigentümer oder Erbbauberechtigten verändern | 050000
Angaben zur Grundbuchfortführung | 003000
Anlegen von Wohnungseigentum | 080200
Anlegen von Wohnungserbbaurecht | 080300
Anlegen von Wohnungsuntererbbaurecht | 080400
Anteile buchen | 080000
Aufhebung eines Wohnungseigentums | 060900
Aufhebung von Anteilen am ungetrennten Hofraum | 061400
Auflösung ungetrennter Hofräume | 080650
Ausbuchung eines Grundstücks nach § 3 Abs. 3 GBO | 061300
Berichtigung aufgrund Erbnachweis | 050200
Berichtigung aufgrund Erwerbsvorgängen außerhalb des Grundbuchs | 050300
Berichtigung der Flächenangabe | 010501
Berichtigung der Flächenangabe mit Veränderung des Flurstückskennzeichens | 010511
Berichtigung der Flurstücksangaben Mit dieser Fortführung werden katasterliche Berichtigungen zu den Flurstücksangaben mit Änderung des Flurstückskennzeichens durchgeführt, die im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs nachgewiesen werden. Die Fortführung beinhaltet je Fortführungsanlass ein Flurstück. | 010500
Berichtigung eines Katastrierungsfehlers | 010503
Berichtigung eines Zeichenfehlers | 010502
Beschreibung der Buchungsstelle ändern | 040000
Bestandteilszuschreibung (§ 890 Abs. 2 BGB, § 6 GBO) | 060500
Bodenordnungsmaßnahmen Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück aufgrund rechtlicher Vorschriften (z.B. Flurbereinigungsgesetz) durchgeführt, die eine Änderung in der Form des Grundstücks zur Folge haben. Es werden die Objektinformationen von Flurstücken zur Verfügung gestellt, die bei der Übernahme der Bodenordnungsmaßnahme ins Grundbuch benötigt werden. Diese Fortführung ist nicht die Rechtsgrundlage zur Berichtigung des Grundbuchs. Übermittelt werden: • Flurstücksinformationen zur Fortführung des Bestandsverzeichnisses und optional • Daten zur Fortführung der Abteilungen I bis III. | 010600
Buchung § 3 Abs. 4 ff GBO ändern | 040400
Buchung aufgrund Veränderung der Grundstücksbezeichnung oder der Größe (Spalten 3 + 4 des BV) | 060700
Buchung der neuen Grundstücke in einem bestehenden Buchungsblatt | 060201
Buchung des Grundstücks auf ein bestehendes Buchungsblatt | 060902
Buchung des Grundstücks auf ein bestehendes Buchungsblatt der Miteigentümer | 060802
Buchung des Grundstücks auf ein neues Buchungsblatt (1) | 060801
Buchung des Grundstücks auf ein neues Buchungsblatt (2) | 060901
Buchung nach § 3 Abs. 4 GBO | 080100
Buchung nach § 3 Abs. 4 GBO aufheben | 060800
Eigentumsänderung | 050100
Eintragen eines Gebäudes | 200100
Eintragung des Flurstückes | 010307
Erbbaurecht anlegen | 070100
Erbbaurecht aufheben | 070200
Erfassung der Bodenschätzung Mit dieser Fortführung werden die Angaben zur Bodenschätzung aus der Urschätzung erfasst. | 300421
Erneuerung der Lagekoordinaten Anlassart für Neubestimmung durch Neuberechnung mit vorhandenen Messwerten. Teile der Liegenschaftskarte, für die zwar geschlossen qualifizierte Katastervermessungen und neubestimmte AP vorliegen, für die aber Lagekoordinaten noch nicht oder nur unzureichend bestimmt worden sind, werden mit den vorhandenen Vermessungsergebnissen Lagekoordinaten im System des Festpunktfeldes berechnet und datenverarbeitungsgerecht gespeichert. | 010702
Erstbuchung eines Grundstücks | 061200
Ersteinrichtung | 000000
Flurbereinigung | 010611
Flurbereinigung - freiwilliger Landtausch | 010612
Flurstücksbestimmung gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 VermGeoG LSA | 010316
Flurstücksdaten fortführen Hiermit sind die Flurstücksdaten gemeint, die aufgrund der rechtlichen Vorschriften zwischen dem amtlichen Verzeichnis (§ 2 Abs. 2 GBO) und dem Bestandsverzeichnis des Grundbuchs in Übereinstimmung zu halten sind (Fläche, Lage, Wirtschaftsart und besondere Flurstücksgrenze). | 010000
Flurstückszerlegung mit Eigentumsübergang nach Straßengesetzen | 010104
Gebäudeeinmessung nach § 14 Abs. 2 Satz 2 VermGeoG LSA | 010317
Grenzabmarkung Anlassart für die Grenzabmarkung für die Behebung von Abmarkungsmängeln. | 010904
Grenzbestimmung | 010903
Grenzfeststellung | 010900
Grenzvermessung | 010901
Grenzwiederherstellung | 010902
Grundbuchblatt schließen | 062000
Grundbuchblattbezeichnung ändern | 030000
Grundstücke buchen | 060000
Herrschvermerk aufheben | 070400
Herrschvermerk buchen | 070300
Katastererneuerung | 010700
Katastererneuerung - vereinfachte Neuvermessung | 010701
Katasterliche Buchung eines buchungsfreien Grundstücks | 020102
Katasterliche Buchung eines noch nicht im Grundbuch gebuchten Grundstücks oder Rechts (Erwerber- oder Pseudoblatt) | 020101
Katasterliche Buchungsdaten fortführen | 020100
Katasterliche Namensnummer und Rechtsgemeinschaft fortführen | 020201
Katasterliche Personendaten fortführen Mit dieser Fortführung werden im Grundbuch noch nicht gebuchte sowie buchungsfreie Flurstücke im Liegenschaftskataster gebucht (Katasterblatt, Erwerberblatt, Pseudoblatt). Die Fortführung beinhaltet die Buchung eines Flurstücks auf einer Buchungsstelle. | 020300
Kompletter Eigentumswechsel im Grundbuchblatt | 050101
Löschen des Flurstückes | 010308
Löschen eines Gebäudes | 200300
Namensänderung | 050400
Namensnummer von katasterlichen Buchungsstellen verändern | 020200
Neufassung des Grundbuchs (§§ 33, 69 GBV) | 061100
Personengruppe eintragen oder ändern | 090200
Qualitätssicherung und Datenpflege | 010704
Rechte buchen | 070000
Sonderung Mit dieser Fortführung werden Flurstücke infolge einer Sonderung (Liegenschaftsvermessung mit vorgezogener Flurstücksbestimmung) zerlegt. | 010107
Sonstige Daten fortführen | 300000
Sonstige Rechte anlegen | 070700
Sonstige Rechte aufheben | 070800
Sonstiges | 9999
Teilung | 060200
Teilung am ungetrennten Hofraum aufheben | 080700
Teilung einer Buchung § 3 Abs. 4 GBO nach Wohnungseigentumsgesetz | 080800
Teilung eines Anteils am ungetrennten Hofraum nach Wohnungseigentumsgesetz | 080900
Teilung eines Herrschvermerks | 080500
Teilung eines sonstigen Rechts | 080600
Teilung Herrschvermerk aufheben | 071100
Teilung sonstiges Recht aufheben | 071200
Teilweiser Eigentumswechsel im Grundbuchblatt | 050102
Übernahme von Flurbereinigungsergebnissen | 010619
Übernahme von Flurstücken einer anderen katasterführenden Stelle | 010304
Übernahme von wichtigen Terminen im Ablauf eines Bodenordnungsverfahrens Dient zur Mitteilung des Zeitpunkts der Rechtskraft usw. | 010615
Umlegung | 010621
Umlegung nach § 76 BauGB | 010622
Umnummerierung (infolge Zuständigkeitsänderungen am Grundbuch) | 030100
Umschreibung des Grundbuchs (§§ 28 ff, 68 GBV) | 061000
Untererbbaurecht anlegen | 070500
Untererbbaurecht aufheben | 070600
Veränderung am Flurstück mit Änderung der Umfangsgrenzen Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück infolge wasserrechtlicher Bestimmungen, rechtskräftiger Urteile und Vergleiche über Grenzstreitigkeiten sowie von Grenzbestimmungen auf der Grundlage einer Vereinbarung der beteiligten Grundstückseigentümer durchgeführt, die eine Änderung in der Form des Flurstücks zur Folge haben. | 010203
Veränderung am Flurstück mit Änderung der Umfangsgrenzen des Grundstücks Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück aufgrund rechtlicher Vorschriften (z.B. Wasserrecht, Straßenrecht) durchgeführt, die eine Änderung in der Form des Grundstücks zur Folge haben. Die Fortführung beinhaltet ein oder mehrere alte Flurstücke sowie ein oder mehrere neue Flurstücke. | 010200
Veränderung an der Landesgrenze und des Gebietes | 6000
Veränderung aufgrund Berichtigung eines Aufnahmefehlers | 010205
Veränderung aufgrund Berichtigung eines Grenzbestimmungsfehlers | 010207
Veränderung aufgrund der Kartenanpassung Bei der Fortführung mit Geometriebezug wird durch die Homogenisierung die Punkt-Lagegenauigkeit der raumbezogenen Bestandsdaten verbessert. | 300501
Veränderung aufgrund der Homogenisierung Bei der Fortführung mit Geometriebezug wird durch die Homogenisierung die Punkt-Lagegenauigkeit der raumbezogenen Bestandsdaten verbessert. | 300500
Veränderung aufgrund der Qualitätsverbesserung | 010703
Veränderung aufgrund der Vorschriften des Straßenrechts | 010201
Veränderung aufgrund der Vorschriften des Wasserrechts | 010202
Veränderung aufgrund gerichtlicher Entscheidung | 010206
Veränderung der Angaben zu den Nutzerprofilen | 100000
Veränderung der Anschrift aufgrund katasterlicher Erhebung | 020303
Veränderung der Beschreibung des Flurstücks Mit dieser Fortführung wird die Beschreibung des Flurstücks für Besondere Flurstücksgrenze, Lage und Nutzungsart verändert. Die Fortführung beinhaltet ein oder mehrere Flurstücke. | 010400
Veränderung der besonderen Flurstücksgrenze | 010401
Veränderung der Bewertung | 300430
Veränderung der Bezeichnung oder der Zugehörigkeit des Flurstücks Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück aufgrund von Umnumerierungen, Zuordnungen zu anderen Fluren oder infolge von Umgemarkungen sowie Umgemeindungen durchgeführt. Die Fortführung beinhaltet ein oder mehrere alte Flurstücke sowie ein oder mehrere neue Flurstücke. | 010300
Veränderung der Bodenschätzung | 300420
Veränderung der Flurstücksbezeichnung | 010301
Veränderung der Flurstücksnummer Mit dieser Fortführung werden Flurstücksnummern berichtigt. | 010312
Veränderung der Flurzugehörigkeit | 010305
Veränderung der Gebäudeeigenschaften | 200200
Veränderung der Gebietseinheiten | 300440
Veränderung der Gemarkungszugehörigkeit | 010302
Veränderung der Gemeindezugehörigkeit | 010310
Veränderung der Gemeindezugehörigkeit einzelner Flurstücke | 010309
Veränderung der Gemeindezugehörigkeit ganzer Gemarkungen | 010303
Veränderung der Geometrie durch Implizitbehandlung | 300900
Veränderung der Lage | 010402
Veränderung der öffentlich-rechtlichen und sonstigen Festsetzungen | 300410
Veränderung der Personendaten | 020301
Veränderung der Personengruppe | 020302
Veränderung der Reservierung von Fachkennzeichen | 300600
Veränderung der tatsächlichen Nutzung | 300300
Veränderung der tatsächlichen Nutzung mit Änderung der Wirtschaftsart | 010403
Veränderung der tatsächlichen Nutzung ohne Änderung der Wirtschaftsart Mit dieser Fortführung wird die tatsächliche Nutzung ohne Änderung der Wirtschaftsart verändert. | 010405
Veränderung der Vertretung Mit dieser Fortführung werden die Daten zur Vertretung aufgrund katasterlicher Erhebungen verändert. | 020305
Veränderung der Verwaltung | 020304
Veränderung des Anliegervermerks | 010404
Veränderung von Bauwerken, Einrichtungen und sonstigen Angaben | 300200
Veränderung von Gebäudedaten | 200000
Veränderung von gesetzlichen Festlegungen, Gebietseinheiten, Katalogen | 300400
Veränderung von Katalogeinträgen Veränderung der OA der abstrakten Oberklasse 'Katalogeintrag' | 300700
Veränderung von Metadaten | 300800
Veränderungen am Flurstück ohne Änderung der Umfangsgrenzen des Grundstücks Mit dieser Fortführung werden Flurstücke katastertechnisch zerlegt und / oder verschmolzen ohne das Grundstücke im Rechtssinne in ihrer Form verändert werden. Die Fortführung beinhaltet ein (Zerlegung) oder mehrere alte (Verschmelzung) Flurstücke sowie mehrere oder ein neues Flurstück(e). | 010100
Veränderungen der Angaben zum Netzpunkt | 300100
Vereinfachte Umlegung | 010623
Vereinigung (§ 890 Abs. 1 BGB, § 5 GBO) | 060400
Verfahren nach dem Baugesetzbuch | 010602
Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz | 010601
Vermessung der Verfahrensgrenze des Flurbereinigungsgebietes | 010616
Verschmelzung | 010102
Verschmelzung von Flurstücken auf unterschiedlichen Beständen/Buchungsstellen | 010199
Verwaltung eintragen oder ändern | 090100
Verzeichnisse außerhalb des Grundbuches fortführen Hiermit sind die Buchungen von noch nicht gebuchten sowie buchungsfreien Flurstücken sowie sonstige Angaben gemeint, die aufgrund von Vereinbarungen in besonderen Verzeichnissen des Grundbuchs geführt werden. | 020000
Vollziehung einer Verschmelzung | 060600
Wohnungserbbaurecht aufheben | 070900
Wohnungsuntererbbaurecht aufheben | 071000
Zerlegung Mit dieser Fortführung werden Flurstücke infolge einer Vermessung, Sonderung oder Rückführung einer Verschmelzung zerlegt. | 010105
Zerlegung oder Sonderung | 010101
Zerlegung und Verschmelzung | 010103
Zuschreibung eines Flurstückes (Gebietsreform) | 010801
Vorzeitige Grundbuchberichtigung Die Flurneuordnungsbehörde ersucht das Grundbuchamt vor Eintritt des neuen Rechtszustandes im Bodenordnungsverfahren (§61 FlurbG), das Grundbuch durch Eintragung neuer Grundstücke gemäß §82 FlurbG zu berichtigen. | 010690
Fortführung der Angaben aufgrund von Aktualisierungen des Datenbankgrundbuchs (dabag) 'Fortführung der Angaben aufgrund von Aktualisierungen des Datenbankgrundbuchs (dabag)' beschreibt die Aktualisierung der Personen- und Bestandsdaten, ausgelöst durch das dabag. | 500000
Nachtrag zur Flurbereinigung Mit dieser Fortführung werden nachträgliche Änderungen, Ergänzungen oder Berichtigungen des Flurbereinigungsplanes (§83 FlurbG) übernommen. | 010618

zurück zur Objektart

#### Attributart: zugriffsartFortfuehrungsanlassKennung: ZFA

##### Definition:

'Zugriffsart Fortführungsanlass' steuert über die Kennung der Fortführungsanlässe (siehe Katalog der Fortführungsanlässe) die funktionale Zuordnung von Fortführungsrechten beim schreibenden Zugriff auf den Datenbestand.

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AA_Anlassart

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Abgabe von Flurstücken an eine andere katasterführenden Stelle | 010306
Abschreibung | 060100
Abschreibung auf bestehendes Buchungsblatt | 060102
Abschreibung auf neues Buchungsblatt | 060101
Abschreibung eines Flurstückes (Gebietsreform) | 010802
Ändern in Verzeichnissen ohne Grundbucheintragung | 090000
Änderung aufgrund des Eisenbahnneuordnungsgesetzes | 010614
Änderung aufgrund des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes | 010613
Änderung der Anschrift | 090300
Änderung der Personendaten | 090400
Änderungen am Wohnungseigentum | 040100
Änderungen am Wohnungserbbaurecht | 040200
Änderungen am Wohnungsuntererbbaurecht | 040300
Änderungen an den Beziehungen zwischen den Buchungsstellen | 040500
Änderungen in der Ergänzung, Beschreibung sowie der Bemerkung zu Buchungen | 040600
Angaben zu Eigentümer oder Erbbauberechtigten verändern | 050000
Angaben zur Grundbuchfortführung | 003000
Anlegen von Wohnungseigentum | 080200
Anlegen von Wohnungserbbaurecht | 080300
Anlegen von Wohnungsuntererbbaurecht | 080400
Anteile buchen | 080000
Aufhebung eines Wohnungseigentums | 060900
Aufhebung von Anteilen am ungetrennten Hofraum | 061400
Auflösung ungetrennter Hofräume | 080650
Ausbuchung eines Grundstücks nach § 3 Abs. 3 GBO | 061300
Berichtigung aufgrund Erbnachweis | 050200
Berichtigung aufgrund Erwerbsvorgängen außerhalb des Grundbuchs | 050300
Berichtigung der Flächenangabe | 010501
Berichtigung der Flächenangabe mit Veränderung des Flurstückskennzeichens | 010511
Berichtigung der Flurstücksangaben Mit dieser Fortführung werden katasterliche Berichtigungen zu den Flurstücksangaben mit Änderung des Flurstückskennzeichens durchgeführt, die im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs nachgewiesen werden. Die Fortführung beinhaltet je Fortführungsanlass ein Flurstück. | 010500
Berichtigung eines Katastrierungsfehlers | 010503
Berichtigung eines Zeichenfehlers | 010502
Beschreibung der Buchungsstelle ändern | 040000
Bestandteilszuschreibung (§ 890 Abs. 2 BGB, § 6 GBO) | 060500
Bodenordnungsmaßnahmen Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück aufgrund rechtlicher Vorschriften (z.B. Flurbereinigungsgesetz) durchgeführt, die eine Änderung in der Form des Grundstücks zur Folge haben. Es werden die Objektinformationen von Flurstücken zur Verfügung gestellt, die bei der Übernahme der Bodenordnungsmaßnahme ins Grundbuch benötigt werden. Diese Fortführung ist nicht die Rechtsgrundlage zur Berichtigung des Grundbuchs. Übermittelt werden: • Flurstücksinformationen zur Fortführung des Bestandsverzeichnisses und optional • Daten zur Fortführung der Abteilungen I bis III. | 010600
Buchung § 3 Abs. 4 ff GBO ändern | 040400
Buchung aufgrund Veränderung der Grundstücksbezeichnung oder der Größe (Spalten 3 + 4 des BV) | 060700
Buchung der neuen Grundstücke in einem bestehenden Buchungsblatt | 060201
Buchung des Grundstücks auf ein bestehendes Buchungsblatt | 060902
Buchung des Grundstücks auf ein bestehendes Buchungsblatt der Miteigentümer | 060802
Buchung des Grundstücks auf ein neues Buchungsblatt (1) | 060801
Buchung des Grundstücks auf ein neues Buchungsblatt (2) | 060901
Buchung nach § 3 Abs. 4 GBO | 080100
Buchung nach § 3 Abs. 4 GBO aufheben | 060800
Eigentumsänderung | 050100
Eintragen eines Gebäudes | 200100
Eintragung des Flurstückes | 010307
Erbbaurecht anlegen | 070100
Erbbaurecht aufheben | 070200
Erfassung der Bodenschätzung Mit dieser Fortführung werden die Angaben zur Bodenschätzung aus der Urschätzung erfasst. | 300421
Erneuerung der Lagekoordinaten Anlassart für Neubestimmung durch Neuberechnung mit vorhandenen Messwerten. Teile der Liegenschaftskarte, für die zwar geschlossen qualifizierte Katastervermessungen und neubestimmte AP vorliegen, für die aber Lagekoordinaten noch nicht oder nur unzureichend bestimmt worden sind, werden mit den vorhandenen Vermessungsergebnissen Lagekoordinaten im System des Festpunktfeldes berechnet und datenverarbeitungsgerecht gespeichert. | 010702
Erstbuchung eines Grundstücks | 061200
Ersteinrichtung | 000000
Flurbereinigung | 010611
Flurbereinigung - freiwilliger Landtausch | 010612
Flurstücksbestimmung gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 VermGeoG LSA | 010316
Flurstücksdaten fortführen Hiermit sind die Flurstücksdaten gemeint, die aufgrund der rechtlichen Vorschriften zwischen dem amtlichen Verzeichnis (§ 2 Abs. 2 GBO) und dem Bestandsverzeichnis des Grundbuchs in Übereinstimmung zu halten sind (Fläche, Lage, Wirtschaftsart und besondere Flurstücksgrenze). | 010000
Flurstückszerlegung mit Eigentumsübergang nach Straßengesetzen | 010104
Gebäudeeinmessung nach § 14 Abs. 2 Satz 2 VermGeoG LSA | 010317
Grenzabmarkung Anlassart für die Grenzabmarkung für die Behebung von Abmarkungsmängeln. | 010904
Grenzbestimmung | 010903
Grenzfeststellung | 010900
Grenzvermessung | 010901
Grenzwiederherstellung | 010902
Grundbuchblatt schließen | 062000
Grundbuchblattbezeichnung ändern | 030000
Grundstücke buchen | 060000
Herrschvermerk aufheben | 070400
Herrschvermerk buchen | 070300
Katastererneuerung | 010700
Katastererneuerung - vereinfachte Neuvermessung | 010701
Katasterliche Buchung eines buchungsfreien Grundstücks | 020102
Katasterliche Buchung eines noch nicht im Grundbuch gebuchten Grundstücks oder Rechts (Erwerber- oder Pseudoblatt) | 020101
Katasterliche Buchungsdaten fortführen | 020100
Katasterliche Namensnummer und Rechtsgemeinschaft fortführen | 020201
Katasterliche Personendaten fortführen Mit dieser Fortführung werden im Grundbuch noch nicht gebuchte sowie buchungsfreie Flurstücke im Liegenschaftskataster gebucht (Katasterblatt, Erwerberblatt, Pseudoblatt). Die Fortführung beinhaltet die Buchung eines Flurstücks auf einer Buchungsstelle. | 020300
Kompletter Eigentumswechsel im Grundbuchblatt | 050101
Löschen des Flurstückes | 010308
Löschen eines Gebäudes | 200300
Namensänderung | 050400
Namensnummer von katasterlichen Buchungsstellen verändern | 020200
Neufassung des Grundbuchs (§§ 33, 69 GBV) | 061100
Personengruppe eintragen oder ändern | 090200
Qualitätssicherung und Datenpflege | 010704
Rechte buchen | 070000
Sonderung Mit dieser Fortführung werden Flurstücke infolge einer Sonderung (Liegenschaftsvermessung mit vorgezogener Flurstücksbestimmung) zerlegt. | 010107
Sonstige Daten fortführen | 300000
Sonstige Rechte anlegen | 070700
Sonstige Rechte aufheben | 070800
Sonstiges | 9999
Teilung | 060200
Teilung am ungetrennten Hofraum aufheben | 080700
Teilung einer Buchung § 3 Abs. 4 GBO nach Wohnungseigentumsgesetz | 080800
Teilung eines Anteils am ungetrennten Hofraum nach Wohnungseigentumsgesetz | 080900
Teilung eines Herrschvermerks | 080500
Teilung eines sonstigen Rechts | 080600
Teilung Herrschvermerk aufheben | 071100
Teilung sonstiges Recht aufheben | 071200
Teilweiser Eigentumswechsel im Grundbuchblatt | 050102
Übernahme von Flurbereinigungsergebnissen | 010619
Übernahme von Flurstücken einer anderen katasterführenden Stelle | 010304
Übernahme von wichtigen Terminen im Ablauf eines Bodenordnungsverfahrens Dient zur Mitteilung des Zeitpunkts der Rechtskraft usw. | 010615
Umlegung | 010621
Umlegung nach § 76 BauGB | 010622
Umnummerierung (infolge Zuständigkeitsänderungen am Grundbuch) | 030100
Umschreibung des Grundbuchs (§§ 28 ff, 68 GBV) | 061000
Untererbbaurecht anlegen | 070500
Untererbbaurecht aufheben | 070600
Veränderung am Flurstück mit Änderung der Umfangsgrenzen Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück infolge wasserrechtlicher Bestimmungen, rechtskräftiger Urteile und Vergleiche über Grenzstreitigkeiten sowie von Grenzbestimmungen auf der Grundlage einer Vereinbarung der beteiligten Grundstückseigentümer durchgeführt, die eine Änderung in der Form des Flurstücks zur Folge haben. | 010203
Veränderung am Flurstück mit Änderung der Umfangsgrenzen des Grundstücks Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück aufgrund rechtlicher Vorschriften (z.B. Wasserrecht, Straßenrecht) durchgeführt, die eine Änderung in der Form des Grundstücks zur Folge haben. Die Fortführung beinhaltet ein oder mehrere alte Flurstücke sowie ein oder mehrere neue Flurstücke. | 010200
Veränderung an der Landesgrenze und des Gebietes | 6000
Veränderung aufgrund Berichtigung eines Aufnahmefehlers | 010205
Veränderung aufgrund Berichtigung eines Grenzbestimmungsfehlers | 010207
Veränderung aufgrund der Kartenanpassung Bei der Fortführung mit Geometriebezug wird durch die Homogenisierung die Punkt-Lagegenauigkeit der raumbezogenen Bestandsdaten verbessert. | 300501
Veränderung aufgrund der Homogenisierung Bei der Fortführung mit Geometriebezug wird durch die Homogenisierung die Punkt-Lagegenauigkeit der raumbezogenen Bestandsdaten verbessert. | 300500
Veränderung aufgrund der Qualitätsverbesserung | 010703
Veränderung aufgrund der Vorschriften des Straßenrechts | 010201
Veränderung aufgrund der Vorschriften des Wasserrechts | 010202
Veränderung aufgrund gerichtlicher Entscheidung | 010206
Veränderung der Angaben zu den Nutzerprofilen | 100000
Veränderung der Anschrift aufgrund katasterlicher Erhebung | 020303
Veränderung der Beschreibung des Flurstücks Mit dieser Fortführung wird die Beschreibung des Flurstücks für Besondere Flurstücksgrenze, Lage und Nutzungsart verändert. Die Fortführung beinhaltet ein oder mehrere Flurstücke. | 010400
Veränderung der besonderen Flurstücksgrenze | 010401
Veränderung der Bewertung | 300430
Veränderung der Bezeichnung oder der Zugehörigkeit des Flurstücks Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück aufgrund von Umnumerierungen, Zuordnungen zu anderen Fluren oder infolge von Umgemarkungen sowie Umgemeindungen durchgeführt. Die Fortführung beinhaltet ein oder mehrere alte Flurstücke sowie ein oder mehrere neue Flurstücke. | 010300
Veränderung der Bodenschätzung | 300420
Veränderung der Flurstücksbezeichnung | 010301
Veränderung der Flurstücksnummer Mit dieser Fortführung werden Flurstücksnummern berichtigt. | 010312
Veränderung der Flurzugehörigkeit | 010305
Veränderung der Gebäudeeigenschaften | 200200
Veränderung der Gebietseinheiten | 300440
Veränderung der Gemarkungszugehörigkeit | 010302
Veränderung der Gemeindezugehörigkeit | 010310
Veränderung der Gemeindezugehörigkeit einzelner Flurstücke | 010309
Veränderung der Gemeindezugehörigkeit ganzer Gemarkungen | 010303
Veränderung der Geometrie durch Implizitbehandlung | 300900
Veränderung der Lage | 010402
Veränderung der öffentlich-rechtlichen und sonstigen Festsetzungen | 300410
Veränderung der Personendaten | 020301
Veränderung der Personengruppe | 020302
Veränderung der Reservierung von Fachkennzeichen | 300600
Veränderung der tatsächlichen Nutzung | 300300
Veränderung der tatsächlichen Nutzung mit Änderung der Wirtschaftsart | 010403
Veränderung der tatsächlichen Nutzung ohne Änderung der Wirtschaftsart Mit dieser Fortführung wird die tatsächliche Nutzung ohne Änderung der Wirtschaftsart verändert. | 010405
Veränderung der Vertretung Mit dieser Fortführung werden die Daten zur Vertretung aufgrund katasterlicher Erhebungen verändert. | 020305
Veränderung der Verwaltung | 020304
Veränderung des Anliegervermerks | 010404
Veränderung von Bauwerken, Einrichtungen und sonstigen Angaben | 300200
Veränderung von Gebäudedaten | 200000
Veränderung von gesetzlichen Festlegungen, Gebietseinheiten, Katalogen | 300400
Veränderung von Katalogeinträgen Veränderung der OA der abstrakten Oberklasse 'Katalogeintrag' | 300700
Veränderung von Metadaten | 300800
Veränderungen am Flurstück ohne Änderung der Umfangsgrenzen des Grundstücks Mit dieser Fortführung werden Flurstücke katastertechnisch zerlegt und / oder verschmolzen ohne das Grundstücke im Rechtssinne in ihrer Form verändert werden. Die Fortführung beinhaltet ein (Zerlegung) oder mehrere alte (Verschmelzung) Flurstücke sowie mehrere oder ein neues Flurstück(e). | 010100
Veränderungen der Angaben zum Netzpunkt | 300100
Vereinfachte Umlegung | 010623
Vereinigung (§ 890 Abs. 1 BGB, § 5 GBO) | 060400
Verfahren nach dem Baugesetzbuch | 010602
Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz | 010601
Vermessung der Verfahrensgrenze des Flurbereinigungsgebietes | 010616
Verschmelzung | 010102
Verschmelzung von Flurstücken auf unterschiedlichen Beständen/Buchungsstellen | 010199
Verwaltung eintragen oder ändern | 090100
Verzeichnisse außerhalb des Grundbuches fortführen Hiermit sind die Buchungen von noch nicht gebuchten sowie buchungsfreien Flurstücken sowie sonstige Angaben gemeint, die aufgrund von Vereinbarungen in besonderen Verzeichnissen des Grundbuchs geführt werden. | 020000
Vollziehung einer Verschmelzung | 060600
Wohnungserbbaurecht aufheben | 070900
Wohnungsuntererbbaurecht aufheben | 071000
Zerlegung Mit dieser Fortführung werden Flurstücke infolge einer Vermessung, Sonderung oder Rückführung einer Verschmelzung zerlegt. | 010105
Zerlegung oder Sonderung | 010101
Zerlegung und Verschmelzung | 010103
Zuschreibung eines Flurstückes (Gebietsreform) | 010801
Vorzeitige Grundbuchberichtigung Die Flurneuordnungsbehörde ersucht das Grundbuchamt vor Eintritt des neuen Rechtszustandes im Bodenordnungsverfahren (§61 FlurbG), das Grundbuch durch Eintragung neuer Grundstücke gemäß §82 FlurbG zu berichtigen. | 010690
Fortführung der Angaben aufgrund von Aktualisierungen des Datenbankgrundbuchs (dabag) 'Fortführung der Angaben aufgrund von Aktualisierungen des Datenbankgrundbuchs (dabag)' beschreibt die Aktualisierung der Personen- und Bestandsdaten, ausgelöst durch das dabag. | 500000
Nachtrag zur Flurbereinigung Mit dieser Fortführung werden nachträgliche Änderungen, Ergänzungen oder Berichtigungen des Flurbereinigungsplanes (§83 FlurbG) übernommen. | 010618

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BenutzergruppeNBAKennung: 81004

#### Definition:

[E] In der Objektart 'Benutzergruppe (NBA)' werden relevante Informationen für die Durchführung der NBA-Versorgung, z.B. die anzuwendenden Selektionskriterien, gespeichert. Eine gesonderte Prüfung der Zugriffsrechte erfolgt in diesem Fall nicht, deren Berücksichtigung ist von dem Administrator bei der Erzeugung und Pflege der NBA-Benutzergruppen sicherzustellen.

#### Abgeleitet aus:

AX_Benutzergruppe

#### Objekttyp:

NREO

#### Attributarten:

- selektionskriterien
- bereichZeitlich
- portionierungsparameter
- quittierung
- abgabeversion

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: selektionskriterienKennung: SEL

##### Definition:

Standardselektionskriterien für die Benutzergruppe.

##### Multiplizität:

1..*

##### Datentyp:

Query

zurück zur Objektart

#### Attributart: bereichZeitlichKennung: BRZ

##### Definition:

'Bereich - zeitlich' bezeichnet den Zeitraum für die Abgabe von Änderungsinformationen im Rahmen des NBA-Verfahrens.

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_BereichZeitlich

zurück zur Objektart

#### Attributart: portionierungsparameterKennung: PPR

##### Definition:

Portierungsparameter regeln die Aufteilung einer NBA-Transaktion in mehrere Portionen.

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Portionierungsparameter

zurück zur Objektart

#### Attributart: quittierungKennung: QUI

##### Definition:

Wird der Schalter gesetzt, so wird eine Quittierung der erfolgreichen Übernahme einer NBA-Lieferung angefordert.

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

#### Attributart: abgabeversionKennung: AVN

##### Definition:

'Abgabeversion' legt für die Erstabgabe bzw. die Abgabe von Änderungsinformationen im Rahmen des NBA-Verfahrens die der Abgabe zu Grunde liegende Version der GeoInfoDok fest.

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Abgabeversion

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
6.0.0 | (wie Bezeichner)
6.0.1 | (wie Bezeichner)
7.1.2 | (wie Bezeichner)

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_BereichZeitlichKennung: 81005

#### Definition:

'Bereich - zeitlich' bezeichnet den Zeitraum für die Abgabe von Änderungsinformationen und Bestandsdaten.

#### Konsistenzbedingungen:

Der Datentyp setzt sich zusammen aus den Attributarten:

- Art (zulässige Eintragungen siehe Werteliste)

- Erster Stichtag. Diese Spalte muss bei den Wertearten 1000 und 1100 der Codelist 'AX_Art_BereichZeitlich' belegt sein.

- Intervall. Diese Spalte muss bei den Wertearten 3000 und 3100 der Codelist 'AX_Art_BereichZeitlich' belegt sein.

#### Attributarten:

- art
- ersterStichtag
- intervall

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: artKennung: ART

##### Definition:

Art

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Art_BereichZeitlich

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Stichtagsbezogen ohne Historie 'Stichtagsbezogen ohne Historie' selektiert die Differenzdaten zwischen letzter erfolgreicher Datenabgabe und Stichzeitpunkt, in der Sekundärdatenbank ist stets nur der aktuelle Stand der Daten verfügbar. | 1000
Stichtagsbezogen mit Historie 'Stichtagsbezogen mit Historie' selektiert die Differenzdaten zwischen letzter erfolgreicher Datenabgabe und Stichzeitpunkt, in der Sekundärdatenbank werden zumindest temporär auch untergegangene Objekte und Objektversionen vorgehalten. | 1100
Fallbezogen ohne Historie 'Fallbezogen ohne Historie' selektiert alle Änderungen zwischen letzter erfolgreicher Datenabgabe und Stichzeitpunkt, in der Sekundärdatenbank ist stets nur der aktuelle Stand der Daten verfügbar. | 3000
Fallbezogen mit Historie 'Fallbezogen mit Historie' selektiert alle Änderungen zwischen letzter erfolgreicher Datenabgabe und Stichzeitpunkt, in der Sekundärdatenbank werden zumindest temporär auch untergegangene Objekte und Objektversionen vorgehalten. | 3100

zurück zur Objektart

#### Attributart: ersterStichtagKennung: TAG

##### Definition:

Erster Stichtag der Datenabgabe.

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: intervallKennung: INT

##### Definition:

Intervall zwischen zwei Datenabgaben.

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

TM_Duration

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_FOLGEVAKennung: 81007

#### Definition:

Der komplexe Datentyp 'FOLGEVA' enthält Parameter, die für die Folgeverarbeitung von (Standard-) Ausgaben benötigt werden.

#### Attributarten:

- ausgabemasstab
- formatangabe
- ausgabemedium
- datenformat

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: ausgabemasstabKennung: MST

##### Definition:

'Ausgabemaßstab' ist der Maßstab des Ausgabeproduktes.

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Real

zurück zur Objektart

#### Attributart: formatangabeKennung: FAG

##### Definition:

'Formatangabe' enthält Parameter zur Steuerung der Formate bei der Präsentationsausgabe (z.B. DINA4 Hoch, DINA3 Quer). Die für die Standardausgaben zulässigen Formate sind in den jeweiligen Signaturenkatalogen angegeben.

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: ausgabemediumKennung: AMD

##### Definition:

'Ausgabemedium' steuert den Datenträger für die Ausgabe bei einer regelmäßigen Abgabe von Daten.

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Ausgabemedium_Benutzer

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Analog 'Analog' ist eine Abgabe der Daten in ausgedruckter Form. | 1000
CD-R 'CD-R' ist eine CD, die nur einmal bespielbar ist. (Compact Disc Recordable) | 2000
DVD 'DVD' ist ein CD ähnlicher Datenträger mit größerer Speicherkapazität. | 3000
E-Mail 'E-Mail' ist die Abgabe der Daten in einer briefähnlichen Nachricht auf elektronischem Weg in Computernetzwerken. | 4000

zurück zur Objektart

#### Attributart: datenformatKennung: DFM

##### Definition:

'Datenformat' steuert das Format (einschließlich Versionsbezeichnung) der Ausgabe bei einer regelmäßigen Abgabe von Daten.

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Datenformat_Benutzer

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
NAS 'NAS' (Normbasierte Austauschschnittstelle) ist eine Datenschnittstelle zum Austausch von Geoinformationen, die im Rahmen der Modellierung des AAA-Modells definiert wurde. | 1000
DXF 'DXF' (Drawing Interchange Format) ist ein spezifiziertes Dateiformat zum CAD-Datenaustausch. Es enthält neben Geometrien und Fachinformationen auch Angaben für eine einfache graphische Darstellung. | 2000
TIFF 'TIFF' (Tagged Image File Format) ist ein Dateiformat zur verlustfreien Speicherung von Bilddaten. | 3000
GeoTIFF 'GeoTIFF' ist ein Dateiformat zur verlustfreien Speicherung von Bilddaten mit eingebetteten Informationen zur Georeferenzierung. | 4000
PDF Das Portable Document Format (PDF) ist ein plattformunabhängiges Dateiformat für Dokumente, das vom Unternehmen Adobe Systems entwickelt wurde. | 5000
Shape Shape ist ein von der Firma ESRI entwickeltes Format für Geodaten. | 6000

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_PortionierungsparameterKennung: 81008

#### Definition:

Alle REO und deren anhängende NREO und ZUSO, die innerhalb eines Portionsquadrates - die Größe wird durch 'seitenlaenge' bestimmt - liegen, gemeinsam in eine Portion.

Anhängende NREO und ZUSO werden nur in der jeweils ersten Portion ihres Auftretens abgegeben.

Siehe auch GeoInfoDok, Kapitel 10.

Die Portionen einer Lieferung werden über geeignete Kennungen als zusammengehörig kenntlich gemacht. Die Benennung folgt einer automatisiert auswertbaren Logik, die sich an der Art der Portionierung orientiert:

<NBA-Profilkennung >

<_>

<Datum der NBA-Erzeugung im Format jjmmtt >

<_>

<Laufende Nummer der Portion, ohne führende Nullen>

<von>

<Gesamtzahl der Portionen der Lieferung, ohne führende Nullen>

<_>

<Portionierungsartabhängiger Dateinamensanteil>

#### Attributarten:

- seitenlaenge

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: seitenlaengeKennung: SLG

##### Definition:

Positiver Ganzzahl-Wert (Integer) ungleich Null. NBA-abgebendes System unterteilt aufgrund dieser Angabe automatisch das in den Selektionskritierien der AX_BenutzergruppeNBA angegebene Gebiet in entspr. Quadrate.

Regel hierzu:

Das Gebiet wird erst von West nach Ost, dann von Süd nach Nord abgearbeitet. Die erste linke untere Ecke ergibt sich dadurch, dass vom südwestlichsten Punkt des Abgabegebietes auf das nächste Koordinatenpaar mit vollen Meterwerten gegangen wird, das südwestlich davon liegt. Ist der südwestlichste Punkt des Abgabegebietes bereits ein Koordinatenpaar auf volle Meterwerte, so wird er direkt verwendet.

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

## Objektartenbereich: MigrationKennung: 90000

### Definition:

Der Objektartenbereich 'Migration' enthält folgende Objektartengruppe (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

- Migrationsobjekte

zurück zur Objektartenübersicht

## Objektartengruppe: MigrationsobjekteKennung: 91000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Migrationsobjekte' und der Kennung '91000' beinhaltet Objektarten die aus den bisherigen Verfahrenslösungen nicht automatisch migriert werden können. Sie sind nur im Rahmen der Migration zulässig und dürfen nach der Einführung von ALKIS nicht neu gebildet werden.

Die Objektartengruppe umfasst die Objektarten (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

91001 'Gebäudeausgestaltung'

91002 'Topographische Linie'

Alle Objektarten der Objektartengruppe überlagern die Grundflächen.

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_GebaeudeausgestaltungKennung: 91001

#### Definition:

[E] 'Gebäudeausgestaltung' dient zur Speicherung von Gebäudeausgestaltungslinien, wenn eine Objektbildung im Zuge der Migration nicht möglich ist.

#### Abgeleitet aus:

AU_Linienobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Darstellung' ist objektbildend.

#### Erfassungskriterien DLKM:

'Gebäudeausgestaltung' ist modelliert, wenn Gebäudelinien nicht automatisch aus der ALK migriert werden können. In diesem Fall bildet diese Objektart diejenigen Linien des Gebäudes zur kartographischen Ausgestaltung ab. Eine Neubildung dieser Objektart in ALKIS im Rahmen des Führungsprozesses ist nicht zulässig.

#### Attributarten:

- darstellung

#### Relationsarten:

- zeigtAuf

zurück zur Objektartenübersicht

#### Relationsart: zeigtAufKennung: 91001-31001

##### Definition:

'Gebäudeausgestaltung' zeigt auf die zugehörige Objektart 'Gebäude'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Zielobjektart:

AX_Gebaeude

zurück zur Objektart

#### Attributart: darstellungKennung: DAR

##### Definition:

'Darstellung' beschreibt die Signaturierung der Gebäudeausgestaltungslinien.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Darstellung_Gebaeudeausgestaltung

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Topographische Begrenzungslinie | 0251
Überdeckte topographische Begrenzungslinie | 0252
Hochhausbegrenzungslinie | 1011
Begrenzungslinie eines öffentlichen Gebäudes | 1012
Begrenzungslinie eines nicht öffentlichen Gebäudes | 1013
Offene Begrenzungslinie eines Gebäudes | 1014
Begrenzungslinie eines unterirdischen Gebäudes | 1016
Durchfahrt im Gebäude | 1041
Durchfahrt an überbauter Straße | 1042
Arkade | 1043
Freitreppe | 1044
Überdachung | 1045
Aufgeständertes Gebäude | 1046
Begrenzungslinie auskragendes Geschoss, aufgehendes Mauerwerk | 1047
Rampe | 1048

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_TopographischeLinieKennung: 91002

#### Definition:

[E] 'Topographische Linie' ist eine topographische Abgrenzungslinie ohne Objektbedeutung, die Übergangsweise im Rahmen der Migration aus bestehenden Verfahrenslösungen benötigt wird.

#### Abgeleitet aus:

AU_Linienobjekt

#### Objekttyp:

REO

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- liniendarstellung
- sonstigeEigenschaft

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: liniendarstellungKennung: LDS

##### Definition:

'Liniendarstellung' bezeichnet die Art der Liniendarstellung. Diese Information wird aus bestehenden Verfahrenslösungen übernommen. Die Attributart ist nur im Rahmen der Migration zulässig.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Liniendarstellung_TopographischeLinie

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Durchgezogen | 1000
Lang gestrichelt | 2000
Kurz gestrichelt | 3000

zurück zur Objektart

#### Attributart: sonstigeEigenschaftKennung: SOE

##### Definition:

'Sonstige Eigenschaft' sind Informationen zur topographischen Linie

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

## Objektartenbereich: MitteilungsdatenKennung: 110000

### Definition:

Der Objektartenbereich 'Mitteilungsdaten' enthält folgende Objektartengruppe (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

- Grundbuch

zurück zur Objektartenübersicht

## Objektartengruppe: GrundbuchKennung: 111000

### Definition:

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung 'Grundbuch' und der Kennung '111000' umfasst die Objektarten und Datentypen (diese Auflistung ist vollständig und unabhängig von der gewählten Modellart):

Kennung Name

111001 'Flurstück Grundbuch'

111002 'Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht Grundbuch'

111003 'Fortführungsfall Grundbuch'

111004 'AX_Anliegervermerk' (Datentyp)

zurück zur Objektartenübersicht

### Objektart: AX_FlurstueckGrundbuchKennung: 111001

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Wird für die Kommunikation mit dem Grundbuch gebildet.

Wird gebildet bzw. fortgeführt für alle Objekte der Objektart AX_Flurstueck.

Die Attribute des Objekts AX_FlurstueckGrundbuch sind Kopien der Attribute von AX_Flurstueck einschließlich der vererbten Eigenschaften oder abgeleitete Attribute entsprechend der Methoden in AX_FlurstueckGrundbuch.

#### Attributarten:

- lebenszeitintervallFlurstueck (Grunddatenbestand)
- anlassFlurstueck (Grunddatenbestand)
- amtlicheFlaeche (Grunddatenbestand)
- flurnummer (Grunddatenbestand)
- flurstuecksfolge
- flurstueckskennzeichen (Grunddatenbestand)
- flurstuecksnummer (Grunddatenbestand)
- gemarkung (Grunddatenbestand)
- gemeindezugehoerigkeit (Grunddatenbestand)
- rechtsbehelfsverfahren
- strittigeGrenze (Grunddatenbestand)
- wirtschaftsart (Grunddatenbestand)
- lagebezeichnung (Grunddatenbestand)
- zustaendigeStelle (Grunddatenbestand)
- anliegervermerk

#### Relationsarten:

- istGebucht (Grunddatenbestand)
- istEinVerweisAufFlurstueck (Grunddatenbestand)
- einbezogenIn (Grunddatenbestand)

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: lebenszeitintervallFlurstueckKennung: LZF

##### Definition:

'Lebenszeitintervall Flurstück' enthält das Lebenszeitintervalls des Flurstücks.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AA_Lebenszeitintervall

zurück zur Objektart

#### Attributart: anlassFlurstueckKennung: ANF

##### Definition:

'Anlass Flurstück' enthält die Anlassart von AX_Flurstueck.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AA_Anlassart

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Abgabe von Flurstücken an eine andere katasterführenden Stelle | 010306
Abschreibung | 060100
Abschreibung auf bestehendes Buchungsblatt | 060102
Abschreibung auf neues Buchungsblatt | 060101
Abschreibung eines Flurstückes (Gebietsreform) | 010802
Ändern in Verzeichnissen ohne Grundbucheintragung | 090000
Änderung aufgrund des Eisenbahnneuordnungsgesetzes | 010614
Änderung aufgrund des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes | 010613
Änderung der Anschrift | 090300
Änderung der Personendaten | 090400
Änderungen am Wohnungseigentum | 040100
Änderungen am Wohnungserbbaurecht | 040200
Änderungen am Wohnungsuntererbbaurecht | 040300
Änderungen an den Beziehungen zwischen den Buchungsstellen | 040500
Änderungen in der Ergänzung, Beschreibung sowie der Bemerkung zu Buchungen | 040600
Angaben zu Eigentümer oder Erbbauberechtigten verändern | 050000
Angaben zur Grundbuchfortführung | 003000
Anlegen von Wohnungseigentum | 080200
Anlegen von Wohnungserbbaurecht | 080300
Anlegen von Wohnungsuntererbbaurecht | 080400
Anteile buchen | 080000
Aufhebung eines Wohnungseigentums | 060900
Aufhebung von Anteilen am ungetrennten Hofraum | 061400
Auflösung ungetrennter Hofräume | 080650
Ausbuchung eines Grundstücks nach § 3 Abs. 3 GBO | 061300
Berichtigung aufgrund Erbnachweis | 050200
Berichtigung aufgrund Erwerbsvorgängen außerhalb des Grundbuchs | 050300
Berichtigung der Flächenangabe | 010501
Berichtigung der Flächenangabe mit Veränderung des Flurstückskennzeichens | 010511
Berichtigung der Flurstücksangaben Mit dieser Fortführung werden katasterliche Berichtigungen zu den Flurstücksangaben mit Änderung des Flurstückskennzeichens durchgeführt, die im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs nachgewiesen werden. Die Fortführung beinhaltet je Fortführungsanlass ein Flurstück. | 010500
Berichtigung eines Katastrierungsfehlers | 010503
Berichtigung eines Zeichenfehlers | 010502
Beschreibung der Buchungsstelle ändern | 040000
Bestandteilszuschreibung (§ 890 Abs. 2 BGB, § 6 GBO) | 060500
Bodenordnungsmaßnahmen Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück aufgrund rechtlicher Vorschriften (z.B. Flurbereinigungsgesetz) durchgeführt, die eine Änderung in der Form des Grundstücks zur Folge haben. Es werden die Objektinformationen von Flurstücken zur Verfügung gestellt, die bei der Übernahme der Bodenordnungsmaßnahme ins Grundbuch benötigt werden. Diese Fortführung ist nicht die Rechtsgrundlage zur Berichtigung des Grundbuchs. Übermittelt werden: • Flurstücksinformationen zur Fortführung des Bestandsverzeichnisses und optional • Daten zur Fortführung der Abteilungen I bis III. | 010600
Buchung § 3 Abs. 4 ff GBO ändern | 040400
Buchung aufgrund Veränderung der Grundstücksbezeichnung oder der Größe (Spalten 3 + 4 des BV) | 060700
Buchung der neuen Grundstücke in einem bestehenden Buchungsblatt | 060201
Buchung des Grundstücks auf ein bestehendes Buchungsblatt | 060902
Buchung des Grundstücks auf ein bestehendes Buchungsblatt der Miteigentümer | 060802
Buchung des Grundstücks auf ein neues Buchungsblatt (1) | 060801
Buchung des Grundstücks auf ein neues Buchungsblatt (2) | 060901
Buchung nach § 3 Abs. 4 GBO | 080100
Buchung nach § 3 Abs. 4 GBO aufheben | 060800
Eigentumsänderung | 050100
Eintragen eines Gebäudes | 200100
Eintragung des Flurstückes | 010307
Erbbaurecht anlegen | 070100
Erbbaurecht aufheben | 070200
Erfassung der Bodenschätzung Mit dieser Fortführung werden die Angaben zur Bodenschätzung aus der Urschätzung erfasst. | 300421
Erneuerung der Lagekoordinaten Anlassart für Neubestimmung durch Neuberechnung mit vorhandenen Messwerten. Teile der Liegenschaftskarte, für die zwar geschlossen qualifizierte Katastervermessungen und neubestimmte AP vorliegen, für die aber Lagekoordinaten noch nicht oder nur unzureichend bestimmt worden sind, werden mit den vorhandenen Vermessungsergebnissen Lagekoordinaten im System des Festpunktfeldes berechnet und datenverarbeitungsgerecht gespeichert. | 010702
Erstbuchung eines Grundstücks | 061200
Ersteinrichtung | 000000
Flurbereinigung | 010611
Flurbereinigung - freiwilliger Landtausch | 010612
Flurstücksbestimmung gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 VermGeoG LSA | 010316
Flurstücksdaten fortführen Hiermit sind die Flurstücksdaten gemeint, die aufgrund der rechtlichen Vorschriften zwischen dem amtlichen Verzeichnis (§ 2 Abs. 2 GBO) und dem Bestandsverzeichnis des Grundbuchs in Übereinstimmung zu halten sind (Fläche, Lage, Wirtschaftsart und besondere Flurstücksgrenze). | 010000
Flurstückszerlegung mit Eigentumsübergang nach Straßengesetzen | 010104
Gebäudeeinmessung nach § 14 Abs. 2 Satz 2 VermGeoG LSA | 010317
Grenzabmarkung Anlassart für die Grenzabmarkung für die Behebung von Abmarkungsmängeln. | 010904
Grenzbestimmung | 010903
Grenzfeststellung | 010900
Grenzvermessung | 010901
Grenzwiederherstellung | 010902
Grundbuchblatt schließen | 062000
Grundbuchblattbezeichnung ändern | 030000
Grundstücke buchen | 060000
Herrschvermerk aufheben | 070400
Herrschvermerk buchen | 070300
Katastererneuerung | 010700
Katastererneuerung - vereinfachte Neuvermessung | 010701
Katasterliche Buchung eines buchungsfreien Grundstücks | 020102
Katasterliche Buchung eines noch nicht im Grundbuch gebuchten Grundstücks oder Rechts (Erwerber- oder Pseudoblatt) | 020101
Katasterliche Buchungsdaten fortführen | 020100
Katasterliche Namensnummer und Rechtsgemeinschaft fortführen | 020201
Katasterliche Personendaten fortführen Mit dieser Fortführung werden im Grundbuch noch nicht gebuchte sowie buchungsfreie Flurstücke im Liegenschaftskataster gebucht (Katasterblatt, Erwerberblatt, Pseudoblatt). Die Fortführung beinhaltet die Buchung eines Flurstücks auf einer Buchungsstelle. | 020300
Kompletter Eigentumswechsel im Grundbuchblatt | 050101
Löschen des Flurstückes | 010308
Löschen eines Gebäudes | 200300
Namensänderung | 050400
Namensnummer von katasterlichen Buchungsstellen verändern | 020200
Neufassung des Grundbuchs (§§ 33, 69 GBV) | 061100
Personengruppe eintragen oder ändern | 090200
Qualitätssicherung und Datenpflege | 010704
Rechte buchen | 070000
Sonderung Mit dieser Fortführung werden Flurstücke infolge einer Sonderung (Liegenschaftsvermessung mit vorgezogener Flurstücksbestimmung) zerlegt. | 010107
Sonstige Daten fortführen | 300000
Sonstige Rechte anlegen | 070700
Sonstige Rechte aufheben | 070800
Sonstiges | 9999
Teilung | 060200
Teilung am ungetrennten Hofraum aufheben | 080700
Teilung einer Buchung § 3 Abs. 4 GBO nach Wohnungseigentumsgesetz | 080800
Teilung eines Anteils am ungetrennten Hofraum nach Wohnungseigentumsgesetz | 080900
Teilung eines Herrschvermerks | 080500
Teilung eines sonstigen Rechts | 080600
Teilung Herrschvermerk aufheben | 071100
Teilung sonstiges Recht aufheben | 071200
Teilweiser Eigentumswechsel im Grundbuchblatt | 050102
Übernahme von Flurbereinigungsergebnissen | 010619
Übernahme von Flurstücken einer anderen katasterführenden Stelle | 010304
Übernahme von wichtigen Terminen im Ablauf eines Bodenordnungsverfahrens Dient zur Mitteilung des Zeitpunkts der Rechtskraft usw. | 010615
Umlegung | 010621
Umlegung nach § 76 BauGB | 010622
Umnummerierung (infolge Zuständigkeitsänderungen am Grundbuch) | 030100
Umschreibung des Grundbuchs (§§ 28 ff, 68 GBV) | 061000
Untererbbaurecht anlegen | 070500
Untererbbaurecht aufheben | 070600
Veränderung am Flurstück mit Änderung der Umfangsgrenzen Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück infolge wasserrechtlicher Bestimmungen, rechtskräftiger Urteile und Vergleiche über Grenzstreitigkeiten sowie von Grenzbestimmungen auf der Grundlage einer Vereinbarung der beteiligten Grundstückseigentümer durchgeführt, die eine Änderung in der Form des Flurstücks zur Folge haben. | 010203
Veränderung am Flurstück mit Änderung der Umfangsgrenzen des Grundstücks Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück aufgrund rechtlicher Vorschriften (z.B. Wasserrecht, Straßenrecht) durchgeführt, die eine Änderung in der Form des Grundstücks zur Folge haben. Die Fortführung beinhaltet ein oder mehrere alte Flurstücke sowie ein oder mehrere neue Flurstücke. | 010200
Veränderung an der Landesgrenze und des Gebietes | 6000
Veränderung aufgrund Berichtigung eines Aufnahmefehlers | 010205
Veränderung aufgrund Berichtigung eines Grenzbestimmungsfehlers | 010207
Veränderung aufgrund der Kartenanpassung Bei der Fortführung mit Geometriebezug wird durch die Homogenisierung die Punkt-Lagegenauigkeit der raumbezogenen Bestandsdaten verbessert. | 300501
Veränderung aufgrund der Homogenisierung Bei der Fortführung mit Geometriebezug wird durch die Homogenisierung die Punkt-Lagegenauigkeit der raumbezogenen Bestandsdaten verbessert. | 300500
Veränderung aufgrund der Qualitätsverbesserung | 010703
Veränderung aufgrund der Vorschriften des Straßenrechts | 010201
Veränderung aufgrund der Vorschriften des Wasserrechts | 010202
Veränderung aufgrund gerichtlicher Entscheidung | 010206
Veränderung der Angaben zu den Nutzerprofilen | 100000
Veränderung der Anschrift aufgrund katasterlicher Erhebung | 020303
Veränderung der Beschreibung des Flurstücks Mit dieser Fortführung wird die Beschreibung des Flurstücks für Besondere Flurstücksgrenze, Lage und Nutzungsart verändert. Die Fortführung beinhaltet ein oder mehrere Flurstücke. | 010400
Veränderung der besonderen Flurstücksgrenze | 010401
Veränderung der Bewertung | 300430
Veränderung der Bezeichnung oder der Zugehörigkeit des Flurstücks Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück aufgrund von Umnumerierungen, Zuordnungen zu anderen Fluren oder infolge von Umgemarkungen sowie Umgemeindungen durchgeführt. Die Fortführung beinhaltet ein oder mehrere alte Flurstücke sowie ein oder mehrere neue Flurstücke. | 010300
Veränderung der Bodenschätzung | 300420
Veränderung der Flurstücksbezeichnung | 010301
Veränderung der Flurstücksnummer Mit dieser Fortführung werden Flurstücksnummern berichtigt. | 010312
Veränderung der Flurzugehörigkeit | 010305
Veränderung der Gebäudeeigenschaften | 200200
Veränderung der Gebietseinheiten | 300440
Veränderung der Gemarkungszugehörigkeit | 010302
Veränderung der Gemeindezugehörigkeit | 010310
Veränderung der Gemeindezugehörigkeit einzelner Flurstücke | 010309
Veränderung der Gemeindezugehörigkeit ganzer Gemarkungen | 010303
Veränderung der Geometrie durch Implizitbehandlung | 300900
Veränderung der Lage | 010402
Veränderung der öffentlich-rechtlichen und sonstigen Festsetzungen | 300410
Veränderung der Personendaten | 020301
Veränderung der Personengruppe | 020302
Veränderung der Reservierung von Fachkennzeichen | 300600
Veränderung der tatsächlichen Nutzung | 300300
Veränderung der tatsächlichen Nutzung mit Änderung der Wirtschaftsart | 010403
Veränderung der tatsächlichen Nutzung ohne Änderung der Wirtschaftsart Mit dieser Fortführung wird die tatsächliche Nutzung ohne Änderung der Wirtschaftsart verändert. | 010405
Veränderung der Vertretung Mit dieser Fortführung werden die Daten zur Vertretung aufgrund katasterlicher Erhebungen verändert. | 020305
Veränderung der Verwaltung | 020304
Veränderung des Anliegervermerks | 010404
Veränderung von Bauwerken, Einrichtungen und sonstigen Angaben | 300200
Veränderung von Gebäudedaten | 200000
Veränderung von gesetzlichen Festlegungen, Gebietseinheiten, Katalogen | 300400
Veränderung von Katalogeinträgen Veränderung der OA der abstrakten Oberklasse 'Katalogeintrag' | 300700
Veränderung von Metadaten | 300800
Veränderungen am Flurstück ohne Änderung der Umfangsgrenzen des Grundstücks Mit dieser Fortführung werden Flurstücke katastertechnisch zerlegt und / oder verschmolzen ohne das Grundstücke im Rechtssinne in ihrer Form verändert werden. Die Fortführung beinhaltet ein (Zerlegung) oder mehrere alte (Verschmelzung) Flurstücke sowie mehrere oder ein neues Flurstück(e). | 010100
Veränderungen der Angaben zum Netzpunkt | 300100
Vereinfachte Umlegung | 010623
Vereinigung (§ 890 Abs. 1 BGB, § 5 GBO) | 060400
Verfahren nach dem Baugesetzbuch | 010602
Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz | 010601
Vermessung der Verfahrensgrenze des Flurbereinigungsgebietes | 010616
Verschmelzung | 010102
Verschmelzung von Flurstücken auf unterschiedlichen Beständen/Buchungsstellen | 010199
Verwaltung eintragen oder ändern | 090100
Verzeichnisse außerhalb des Grundbuches fortführen Hiermit sind die Buchungen von noch nicht gebuchten sowie buchungsfreien Flurstücken sowie sonstige Angaben gemeint, die aufgrund von Vereinbarungen in besonderen Verzeichnissen des Grundbuchs geführt werden. | 020000
Vollziehung einer Verschmelzung | 060600
Wohnungserbbaurecht aufheben | 070900
Wohnungsuntererbbaurecht aufheben | 071000
Zerlegung Mit dieser Fortführung werden Flurstücke infolge einer Vermessung, Sonderung oder Rückführung einer Verschmelzung zerlegt. | 010105
Zerlegung oder Sonderung | 010101
Zerlegung und Verschmelzung | 010103
Zuschreibung eines Flurstückes (Gebietsreform) | 010801
Vorzeitige Grundbuchberichtigung Die Flurneuordnungsbehörde ersucht das Grundbuchamt vor Eintritt des neuen Rechtszustandes im Bodenordnungsverfahren (§61 FlurbG), das Grundbuch durch Eintragung neuer Grundstücke gemäß §82 FlurbG zu berichtigen. | 010690
Fortführung der Angaben aufgrund von Aktualisierungen des Datenbankgrundbuchs (dabag) 'Fortführung der Angaben aufgrund von Aktualisierungen des Datenbankgrundbuchs (dabag)' beschreibt die Aktualisierung der Personen- und Bestandsdaten, ausgelöst durch das dabag. | 500000
Nachtrag zur Flurbereinigung Mit dieser Fortführung werden nachträgliche Änderungen, Ergänzungen oder Berichtigungen des Flurbereinigungsplanes (§83 FlurbG) übernommen. | 010618

zurück zur Objektart

#### Attributart: amtlicheFlaecheKennung: AFL

##### Definition:

'Amtliche Fläche' ist der im Liegenschaftskataster festgelegte Flächeninhalt des Flurstücks in Quadratmeter. Flurstücksflächen kleiner 0,5 Quadratmeter können mit bis zu zwei Nachkommastellen geführt werden, ansonsten ohne Nachkommastellen. Als Dezimalltrennzeichen für Flächenangaben kleiner 0,5 Quadratmeter wird der Punkt verwendet.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: flurnummerKennung: FLN

##### Definition:

'Flurnummer' ist die von der katasterführenden Stelle zur eindeutigen Bezeichnung vergebene Nummer einer Flur, die eine Gruppe von zusammenhängenden Flurstücken innerhalb einer Gemarkung umfasst.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: flurstuecksfolgeKennung: FSF

##### Definition:

'Flurstücksfolge' ist eine weitere Angabe zur Flurstücksnummer zum Nachweis der Flurstücksentwicklung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: flurstueckskennzeichenKennung: FSK

##### Definition:

'Flurstückskennzeichen' ist ein von der katasterführenden Stelle zur eindeutigen Bezeichnung des Flurstücks vergebenes Ordnungsmerkmal (als Kopie des Flurstückskennzeichnens von AX_Flurstueck).

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: flurstuecksnummerKennung: FSN

##### Definition:

'Flurstücksnummer' ist die Bezeichnung (Zähler/Nenner), mit der ein Flurstück innerhalb einer Flur (Flurnummer muss im Land vorhanden sein) oder Gemarkung identifiziert werden kann.

Das Attribut setzt sich zusammen aus:

1. Spalte: Zähler

2. Spalte: Nenner

Die 2. Spalte ist optional.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Flurstuecksnummer

zurück zur Objektart

#### Attributart: gemarkungKennung: GMK

##### Definition:

'Gemarkung' enthält die Eigenschaften aus dem Datentyp 'AX_Gemarkung_Schlüssel': 'land' und 'gemarkungsnummer'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Gemarkung_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: gemeindezugehoerigkeitKennung: GDZ

##### Definition:

'Gemeindezugehörigkeit' enthält das Gemeindekennzeichen zur Zuordnung der Flurstücksdaten zu einer Gemeinde.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Gemeindekennzeichen

zurück zur Objektart

#### Attributart: rechtsbehelfsverfahrenKennung: RBV

##### Definition:

'Rechtsbehelfsverfahren' ist der Hinweis darauf, dass bei dem Flurstück ein laufendes Rechtsbehelfsverfahren anhängig ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Boolean

zurück zur Objektart

#### Attributart: strittigeGrenzeKennung: (DER) STG

##### Definition:

'Strittige Grenze' enthält den Wert "strittige Grenze", wenn die Flurstücksgrenze zu einem benachbarten Flurstück als strittig ('Art der Flurstücksgrenze' = 1000) oder als nicht feststellbar ('Art der Flurstücksgrenze' = 2004) gekennzeichnet ist.

##### Bildungsregel:

Die Operation 'bildeStrittigeGrenze’ liefert aus der Verschneidung von AX_Flurstueck mit AX_BesondereFlurstuecksgrenze (artDerFlurstuecksgrenze = 1000 oder 2004) im Trefferfall den CharacterString “strittige Grenze”.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Abgeleiteter Wert:

Ja

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: wirtschaftsartKennung: (DER) WIA

##### Definition:

Wirtschaftsart beschreibt die Hauptnutzung(en) des Flurstücks.

##### Bildungsregel:

Die Methode 'erzeugeWirtschaftsart‘ ermittelt die Wirtschaftsarten zu einem Flurstück. Die Auswertung der Tatsächlichen Nutzung erfolgt durch die Verschneidung des Objektes Flurstück mit den Objekten der Tatsächlichen Nutzung. Das Ergebnis der Verschneidung ist den entsprechenden Nutzungsarten (einschließlich deren Untergliederungen) aus dem AdV Nutzungsartenkatalog zuzuordnen. Die dazugehörigen Wirtschaftsarten sind der Enumerationsliste AX_WirtschaftsartGrundbuch zu entnehmen.

Jede Wirtschaftsart wird für jedes Flurstück nur einmal angegeben.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Abgeleiteter Wert:

Ja

##### Multiplizität:

1..*

##### Datentyp:

AX_WirtschaftsartGrundbuch

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Wohnbaufläche 'Wohnbaufläche' wird aggregiert aus der Nutzungsart '1100'. Grunddatenbestand: DLKM | (wie Bezeichner) (G)
Industrie- und Gewerbefläche 'Industrie- und Gewerbefläche' wird aggregiert aus den Nutzungsarten '1200' bis '1204', '1300' bis '1308', '1400' bis '1405' und '1500' bis '1505'. Grunddatenbestand: DLKM | (wie Bezeichner) (G)
Mischnutzung 'Mischnutzung' wird aggregiert aus den Nutzungsarten '1600' bis '1671' und '1700' bis '1702'. Grunddatenbestand: DLKM | (wie Bezeichner) (G)
Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft 'Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft' wird aggregiert aus der Nutzungsart '1672'. | (wie Bezeichner)
Erholungsfläche 'Erholungsfläche' wird aggregiert aus den Nutzungsarten '1800' bis '1871'. Grunddatenbestand: DLKM | (wie Bezeichner) (G)
Friedhof 'Friedhof' wird aggregiert aus den Nutzungsarten '1900' bis '1971' und '3253'. Grunddatenbestand: DLKM | (wie Bezeichner) (G)
Verkehrsfläche 'Verkehrsfläche' wird aus den Nutzungsarten '2101' bis '2271', '2300' bis '2371' und '2400' bis '2471' aggregiert. Grunddatenbestand: DLKM | (wie Bezeichner) (G)
Landwirtschaftsfläche 'Landwirtschaftsfläche' wird aggregiert aus den Nutzungsarten '3100' bis '3109'. Grunddatenbestand: DLKM | (wie Bezeichner) (G)
Waldfläche 'Waldfläche' wird aggregiert aus den Nutzungsarten '3200' bis '3203'. Grunddatenbestand: DLKM | (wie Bezeichner) (G)
Sonstige Vegetationsfläche 'Sonstige Vegetationsfläche' wird aggregiert aus den Nutzungsarten '3300', '3400', '3500' und '3600'. Grunddatenbestand: DLKM | (wie Bezeichner) (G)
Unland 'Unland' wird aggregiert aus den Nutzungsarten '3700' bis '3704'. Grunddatenbestand: DLKM | (wie Bezeichner) (G)
Wasserfläche 'Wasserfläche' wird aggregiert aus den Nutzungsarten '4100' bis '4104', '4200' und '4201', '4300' bis '4303', '4400' und '4401'. Grunddatenbestand: DLKM | (wie Bezeichner) (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: lagebezeichnungKennung: (DER) LAG

##### Definition:

'Lagebezeichnung' ist die ortsübliche oder amtlich festgesetzte Benennung der Lage von Flurstücken und Gebäuden, mit oder ohne eine Hausnummer, einschließlich Zusatz zur Lagebezeichnung und Ortsteil.

##### Bildungsregel:

- Für Flurstücke mit einer Relation zu einer AX_LagebezeichnungOhneHausnummer ('zeigtAuf') wird '/lagebezeichnung' anhand nachstehender Regel gebildet: Wenn 'ortsteil' vorhanden, dann 'ortsteil' und ', ', wenn dann 'zusatzZurLagebezeichnung' vorhanden, dann 'zusatzZurLagebezeichnung' und ' ' und 'Lagebezeichnung (entschlüsselt)'.

- Für Flurstücke mit einer Relation zu einer AX_LagebezeichnungMitHausnummer ('weistAuf') wird '/lagebezeichnung' anhand nachstehender Regel gebildet: Wenn 'ortsteil' vorhanden, dann 'ortsteil' und ', ', dann 'Lagebezeichnung (entschlüsselt)' und ' ' und 'hausnummer'.

- Besitzt ein Flurstück mehrere Relationen zu AX_LagebezeichnungMitHausnummer ('weistAuf') dann ist für '/lagebezeichnung' zusätzlich zu beachten: Sind 'ortsteil' und 'Lagebezeichnung (entschlüsselt)' identisch, so sind die Hausnummern in aufsteigender (numerischer) Reihenfolge, jeweils getrennt durch ', ' anzugeben.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Abgeleiteter Wert:

Ja

##### Multiplizität:

1..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zustaendigeStelleKennung: (DER) ZST

##### Definition:

'Zuständige Stelle' enthält die verschlüsselte Bezeichnung des Finanzamtes.

##### Bildungsregel:

Die Operation 'bildeZustaendigeStelle’ liefert die verschlüsselte Bezeichnung des Finanzamtes (Hinweis: nur stellenart = 1200 (Finanzamt); aus zustaendigeStelle bei Gemeinde, Gemarkung, Flur oder Flurstück).

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Abgeleiteter Wert:

Ja

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: anliegervermerkKennung: (DER) ALV

##### Definition:

'Anliegervermerk' enthält Informationen zu einem Flurstück, das Anteil an einem Flurstück mit der Buchungsart Anliegerflurstück, Anliegerweg, Anliegergraben oder Anliegerwasserlauf, Anliegergewässer hat.

##### Bildungsregel:

Die Operation 'bildeAnliegervermerk’ ermittelt die Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer und Buchungsart eines Anliegerflurstücks. Diese Informationen werden durch Auswertung der Relationsart 'gehoertAnteiligZu’ bei AX_Flurstueck ermittelt.

##### Modellarten:

DLKM

##### Abgeleiteter Wert:

Ja

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

AX_Anliegervermerk

zurück zur Objektart

#### Relationsart: istGebuchtKennung: 111001-21008

##### Definition:

Ein (oder mehrere) Flurstück(e) ist (sind) unter genau einer Buchungsstelle gebucht. Bei Anteilsbuchungen ist dies nur dann möglich, wenn ein fiktives Buchungsblatt angelegt wird.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Zielobjektart:

AX_Buchungsstelle

zurück zur Objektart

#### Relationsart: istEinVerweisAufFlurstueckKennung: 111001-11001

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Zielobjektart:

AX_Flurstueck

zurück zur Objektart

#### Relationsart: einbezogenInKennung: 111001-111002

##### Definition:

Das Flurstück ist in einem oder mehreren Bodenordnungsverfahren einbezogen.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Zielobjektart:

AX_BauRaumOderBodenordnungsrechtGrundbuch

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_BauRaumOderBodenordnungsrechtGrundbuchKennung: 111002

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Wird für die Kommunikation mit dem Grundbuch gebildet.

Wird gebildet bzw. fortgeführt für alle Objekte der Objektart AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht und nur bei Vorliegen der entsprechenden Werte aus dem Constraint.

Die Attribute des Objekts AX_BauRaumOderBodenordnungsrechtGrundbuch sind Kopien der Attribute von AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht einschließlich der vererbten Eigenschaften oder abgeleitete Attribute entsprechend der Methoden in AX_BauRaumOderBodenordnungsrechtGrundbuch.

#### Konsistenzbedingungen DLKM:

Die Objektart kann nur vorkommen in Verbindung mit den Werten 1750, 1770, 2100, 2110, 2115, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2300, 2310, 2330, 2340, 2400, 2410, 2411, 2412, 2700 und 2900 der Attributart ADF 'Art der Festlegung'.

#### Attributarten:

- lebenszeitintervallBauRaumOderBodenordnungsrecht (Grunddatenbestand)
- anlassBauRaumOderBodenordnungsrecht (Grunddatenbestand)
- artDerFestlegung (Grunddatenbestand)
- ausfuehrendeStelle (Grunddatenbestand)
- ausfuehrendeStelleBezeichnung (Grunddatenbestand)
- name (Grunddatenbestand)
- bezeichnung (Grunddatenbestand)
- datumAnordnung (Grunddatenbestand)
- datumBesitzeinweisung (Grunddatenbestand)
- datumRechtskraeftig (Grunddatenbestand)
- datumAbgabe (Grunddatenbestand)

#### Relationsarten:

- istEinVerweisAufBauRaumOderBodenordnungsrecht (Grunddatenbestand)

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: lebenszeitintervallBauRaumOderBodenordnungsrechtKennung: LZB

##### Definition:

'Lebenszeitintervall Bau, Raum oder Bodenordnungsrecht' enthält das Lebenszeitintervalls von AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AA_Lebenszeitintervall

zurück zur Objektart

#### Attributart: anlassBauRaumOderBodenordnungsrechtKennung: ANB

##### Definition:

'Anlass Bau, Raum oder Bodenordnungsrecht' enthält die Anlassart von AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AA_Anlassart

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Abgabe von Flurstücken an eine andere katasterführenden Stelle | 010306
Abschreibung | 060100
Abschreibung auf bestehendes Buchungsblatt | 060102
Abschreibung auf neues Buchungsblatt | 060101
Abschreibung eines Flurstückes (Gebietsreform) | 010802
Ändern in Verzeichnissen ohne Grundbucheintragung | 090000
Änderung aufgrund des Eisenbahnneuordnungsgesetzes | 010614
Änderung aufgrund des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes | 010613
Änderung der Anschrift | 090300
Änderung der Personendaten | 090400
Änderungen am Wohnungseigentum | 040100
Änderungen am Wohnungserbbaurecht | 040200
Änderungen am Wohnungsuntererbbaurecht | 040300
Änderungen an den Beziehungen zwischen den Buchungsstellen | 040500
Änderungen in der Ergänzung, Beschreibung sowie der Bemerkung zu Buchungen | 040600
Angaben zu Eigentümer oder Erbbauberechtigten verändern | 050000
Angaben zur Grundbuchfortführung | 003000
Anlegen von Wohnungseigentum | 080200
Anlegen von Wohnungserbbaurecht | 080300
Anlegen von Wohnungsuntererbbaurecht | 080400
Anteile buchen | 080000
Aufhebung eines Wohnungseigentums | 060900
Aufhebung von Anteilen am ungetrennten Hofraum | 061400
Auflösung ungetrennter Hofräume | 080650
Ausbuchung eines Grundstücks nach § 3 Abs. 3 GBO | 061300
Berichtigung aufgrund Erbnachweis | 050200
Berichtigung aufgrund Erwerbsvorgängen außerhalb des Grundbuchs | 050300
Berichtigung der Flächenangabe | 010501
Berichtigung der Flächenangabe mit Veränderung des Flurstückskennzeichens | 010511
Berichtigung der Flurstücksangaben Mit dieser Fortführung werden katasterliche Berichtigungen zu den Flurstücksangaben mit Änderung des Flurstückskennzeichens durchgeführt, die im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs nachgewiesen werden. Die Fortführung beinhaltet je Fortführungsanlass ein Flurstück. | 010500
Berichtigung eines Katastrierungsfehlers | 010503
Berichtigung eines Zeichenfehlers | 010502
Beschreibung der Buchungsstelle ändern | 040000
Bestandteilszuschreibung (§ 890 Abs. 2 BGB, § 6 GBO) | 060500
Bodenordnungsmaßnahmen Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück aufgrund rechtlicher Vorschriften (z.B. Flurbereinigungsgesetz) durchgeführt, die eine Änderung in der Form des Grundstücks zur Folge haben. Es werden die Objektinformationen von Flurstücken zur Verfügung gestellt, die bei der Übernahme der Bodenordnungsmaßnahme ins Grundbuch benötigt werden. Diese Fortführung ist nicht die Rechtsgrundlage zur Berichtigung des Grundbuchs. Übermittelt werden: • Flurstücksinformationen zur Fortführung des Bestandsverzeichnisses und optional • Daten zur Fortführung der Abteilungen I bis III. | 010600
Buchung § 3 Abs. 4 ff GBO ändern | 040400
Buchung aufgrund Veränderung der Grundstücksbezeichnung oder der Größe (Spalten 3 + 4 des BV) | 060700
Buchung der neuen Grundstücke in einem bestehenden Buchungsblatt | 060201
Buchung des Grundstücks auf ein bestehendes Buchungsblatt | 060902
Buchung des Grundstücks auf ein bestehendes Buchungsblatt der Miteigentümer | 060802
Buchung des Grundstücks auf ein neues Buchungsblatt (1) | 060801
Buchung des Grundstücks auf ein neues Buchungsblatt (2) | 060901
Buchung nach § 3 Abs. 4 GBO | 080100
Buchung nach § 3 Abs. 4 GBO aufheben | 060800
Eigentumsänderung | 050100
Eintragen eines Gebäudes | 200100
Eintragung des Flurstückes | 010307
Erbbaurecht anlegen | 070100
Erbbaurecht aufheben | 070200
Erfassung der Bodenschätzung Mit dieser Fortführung werden die Angaben zur Bodenschätzung aus der Urschätzung erfasst. | 300421
Erneuerung der Lagekoordinaten Anlassart für Neubestimmung durch Neuberechnung mit vorhandenen Messwerten. Teile der Liegenschaftskarte, für die zwar geschlossen qualifizierte Katastervermessungen und neubestimmte AP vorliegen, für die aber Lagekoordinaten noch nicht oder nur unzureichend bestimmt worden sind, werden mit den vorhandenen Vermessungsergebnissen Lagekoordinaten im System des Festpunktfeldes berechnet und datenverarbeitungsgerecht gespeichert. | 010702
Erstbuchung eines Grundstücks | 061200
Ersteinrichtung | 000000
Flurbereinigung | 010611
Flurbereinigung - freiwilliger Landtausch | 010612
Flurstücksbestimmung gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 VermGeoG LSA | 010316
Flurstücksdaten fortführen Hiermit sind die Flurstücksdaten gemeint, die aufgrund der rechtlichen Vorschriften zwischen dem amtlichen Verzeichnis (§ 2 Abs. 2 GBO) und dem Bestandsverzeichnis des Grundbuchs in Übereinstimmung zu halten sind (Fläche, Lage, Wirtschaftsart und besondere Flurstücksgrenze). | 010000
Flurstückszerlegung mit Eigentumsübergang nach Straßengesetzen | 010104
Gebäudeeinmessung nach § 14 Abs. 2 Satz 2 VermGeoG LSA | 010317
Grenzabmarkung Anlassart für die Grenzabmarkung für die Behebung von Abmarkungsmängeln. | 010904
Grenzbestimmung | 010903
Grenzfeststellung | 010900
Grenzvermessung | 010901
Grenzwiederherstellung | 010902
Grundbuchblatt schließen | 062000
Grundbuchblattbezeichnung ändern | 030000
Grundstücke buchen | 060000
Herrschvermerk aufheben | 070400
Herrschvermerk buchen | 070300
Katastererneuerung | 010700
Katastererneuerung - vereinfachte Neuvermessung | 010701
Katasterliche Buchung eines buchungsfreien Grundstücks | 020102
Katasterliche Buchung eines noch nicht im Grundbuch gebuchten Grundstücks oder Rechts (Erwerber- oder Pseudoblatt) | 020101
Katasterliche Buchungsdaten fortführen | 020100
Katasterliche Namensnummer und Rechtsgemeinschaft fortführen | 020201
Katasterliche Personendaten fortführen Mit dieser Fortführung werden im Grundbuch noch nicht gebuchte sowie buchungsfreie Flurstücke im Liegenschaftskataster gebucht (Katasterblatt, Erwerberblatt, Pseudoblatt). Die Fortführung beinhaltet die Buchung eines Flurstücks auf einer Buchungsstelle. | 020300
Kompletter Eigentumswechsel im Grundbuchblatt | 050101
Löschen des Flurstückes | 010308
Löschen eines Gebäudes | 200300
Namensänderung | 050400
Namensnummer von katasterlichen Buchungsstellen verändern | 020200
Neufassung des Grundbuchs (§§ 33, 69 GBV) | 061100
Personengruppe eintragen oder ändern | 090200
Qualitätssicherung und Datenpflege | 010704
Rechte buchen | 070000
Sonderung Mit dieser Fortführung werden Flurstücke infolge einer Sonderung (Liegenschaftsvermessung mit vorgezogener Flurstücksbestimmung) zerlegt. | 010107
Sonstige Daten fortführen | 300000
Sonstige Rechte anlegen | 070700
Sonstige Rechte aufheben | 070800
Sonstiges | 9999
Teilung | 060200
Teilung am ungetrennten Hofraum aufheben | 080700
Teilung einer Buchung § 3 Abs. 4 GBO nach Wohnungseigentumsgesetz | 080800
Teilung eines Anteils am ungetrennten Hofraum nach Wohnungseigentumsgesetz | 080900
Teilung eines Herrschvermerks | 080500
Teilung eines sonstigen Rechts | 080600
Teilung Herrschvermerk aufheben | 071100
Teilung sonstiges Recht aufheben | 071200
Teilweiser Eigentumswechsel im Grundbuchblatt | 050102
Übernahme von Flurbereinigungsergebnissen | 010619
Übernahme von Flurstücken einer anderen katasterführenden Stelle | 010304
Übernahme von wichtigen Terminen im Ablauf eines Bodenordnungsverfahrens Dient zur Mitteilung des Zeitpunkts der Rechtskraft usw. | 010615
Umlegung | 010621
Umlegung nach § 76 BauGB | 010622
Umnummerierung (infolge Zuständigkeitsänderungen am Grundbuch) | 030100
Umschreibung des Grundbuchs (§§ 28 ff, 68 GBV) | 061000
Untererbbaurecht anlegen | 070500
Untererbbaurecht aufheben | 070600
Veränderung am Flurstück mit Änderung der Umfangsgrenzen Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück infolge wasserrechtlicher Bestimmungen, rechtskräftiger Urteile und Vergleiche über Grenzstreitigkeiten sowie von Grenzbestimmungen auf der Grundlage einer Vereinbarung der beteiligten Grundstückseigentümer durchgeführt, die eine Änderung in der Form des Flurstücks zur Folge haben. | 010203
Veränderung am Flurstück mit Änderung der Umfangsgrenzen des Grundstücks Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück aufgrund rechtlicher Vorschriften (z.B. Wasserrecht, Straßenrecht) durchgeführt, die eine Änderung in der Form des Grundstücks zur Folge haben. Die Fortführung beinhaltet ein oder mehrere alte Flurstücke sowie ein oder mehrere neue Flurstücke. | 010200
Veränderung an der Landesgrenze und des Gebietes | 6000
Veränderung aufgrund Berichtigung eines Aufnahmefehlers | 010205
Veränderung aufgrund Berichtigung eines Grenzbestimmungsfehlers | 010207
Veränderung aufgrund der Kartenanpassung Bei der Fortführung mit Geometriebezug wird durch die Homogenisierung die Punkt-Lagegenauigkeit der raumbezogenen Bestandsdaten verbessert. | 300501
Veränderung aufgrund der Homogenisierung Bei der Fortführung mit Geometriebezug wird durch die Homogenisierung die Punkt-Lagegenauigkeit der raumbezogenen Bestandsdaten verbessert. | 300500
Veränderung aufgrund der Qualitätsverbesserung | 010703
Veränderung aufgrund der Vorschriften des Straßenrechts | 010201
Veränderung aufgrund der Vorschriften des Wasserrechts | 010202
Veränderung aufgrund gerichtlicher Entscheidung | 010206
Veränderung der Angaben zu den Nutzerprofilen | 100000
Veränderung der Anschrift aufgrund katasterlicher Erhebung | 020303
Veränderung der Beschreibung des Flurstücks Mit dieser Fortführung wird die Beschreibung des Flurstücks für Besondere Flurstücksgrenze, Lage und Nutzungsart verändert. Die Fortführung beinhaltet ein oder mehrere Flurstücke. | 010400
Veränderung der besonderen Flurstücksgrenze | 010401
Veränderung der Bewertung | 300430
Veränderung der Bezeichnung oder der Zugehörigkeit des Flurstücks Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück aufgrund von Umnumerierungen, Zuordnungen zu anderen Fluren oder infolge von Umgemarkungen sowie Umgemeindungen durchgeführt. Die Fortführung beinhaltet ein oder mehrere alte Flurstücke sowie ein oder mehrere neue Flurstücke. | 010300
Veränderung der Bodenschätzung | 300420
Veränderung der Flurstücksbezeichnung | 010301
Veränderung der Flurstücksnummer Mit dieser Fortführung werden Flurstücksnummern berichtigt. | 010312
Veränderung der Flurzugehörigkeit | 010305
Veränderung der Gebäudeeigenschaften | 200200
Veränderung der Gebietseinheiten | 300440
Veränderung der Gemarkungszugehörigkeit | 010302
Veränderung der Gemeindezugehörigkeit | 010310
Veränderung der Gemeindezugehörigkeit einzelner Flurstücke | 010309
Veränderung der Gemeindezugehörigkeit ganzer Gemarkungen | 010303
Veränderung der Geometrie durch Implizitbehandlung | 300900
Veränderung der Lage | 010402
Veränderung der öffentlich-rechtlichen und sonstigen Festsetzungen | 300410
Veränderung der Personendaten | 020301
Veränderung der Personengruppe | 020302
Veränderung der Reservierung von Fachkennzeichen | 300600
Veränderung der tatsächlichen Nutzung | 300300
Veränderung der tatsächlichen Nutzung mit Änderung der Wirtschaftsart | 010403
Veränderung der tatsächlichen Nutzung ohne Änderung der Wirtschaftsart Mit dieser Fortführung wird die tatsächliche Nutzung ohne Änderung der Wirtschaftsart verändert. | 010405
Veränderung der Vertretung Mit dieser Fortführung werden die Daten zur Vertretung aufgrund katasterlicher Erhebungen verändert. | 020305
Veränderung der Verwaltung | 020304
Veränderung des Anliegervermerks | 010404
Veränderung von Bauwerken, Einrichtungen und sonstigen Angaben | 300200
Veränderung von Gebäudedaten | 200000
Veränderung von gesetzlichen Festlegungen, Gebietseinheiten, Katalogen | 300400
Veränderung von Katalogeinträgen Veränderung der OA der abstrakten Oberklasse 'Katalogeintrag' | 300700
Veränderung von Metadaten | 300800
Veränderungen am Flurstück ohne Änderung der Umfangsgrenzen des Grundstücks Mit dieser Fortführung werden Flurstücke katastertechnisch zerlegt und / oder verschmolzen ohne das Grundstücke im Rechtssinne in ihrer Form verändert werden. Die Fortführung beinhaltet ein (Zerlegung) oder mehrere alte (Verschmelzung) Flurstücke sowie mehrere oder ein neues Flurstück(e). | 010100
Veränderungen der Angaben zum Netzpunkt | 300100
Vereinfachte Umlegung | 010623
Vereinigung (§ 890 Abs. 1 BGB, § 5 GBO) | 060400
Verfahren nach dem Baugesetzbuch | 010602
Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz | 010601
Vermessung der Verfahrensgrenze des Flurbereinigungsgebietes | 010616
Verschmelzung | 010102
Verschmelzung von Flurstücken auf unterschiedlichen Beständen/Buchungsstellen | 010199
Verwaltung eintragen oder ändern | 090100
Verzeichnisse außerhalb des Grundbuches fortführen Hiermit sind die Buchungen von noch nicht gebuchten sowie buchungsfreien Flurstücken sowie sonstige Angaben gemeint, die aufgrund von Vereinbarungen in besonderen Verzeichnissen des Grundbuchs geführt werden. | 020000
Vollziehung einer Verschmelzung | 060600
Wohnungserbbaurecht aufheben | 070900
Wohnungsuntererbbaurecht aufheben | 071000
Zerlegung Mit dieser Fortführung werden Flurstücke infolge einer Vermessung, Sonderung oder Rückführung einer Verschmelzung zerlegt. | 010105
Zerlegung oder Sonderung | 010101
Zerlegung und Verschmelzung | 010103
Zuschreibung eines Flurstückes (Gebietsreform) | 010801
Vorzeitige Grundbuchberichtigung Die Flurneuordnungsbehörde ersucht das Grundbuchamt vor Eintritt des neuen Rechtszustandes im Bodenordnungsverfahren (§61 FlurbG), das Grundbuch durch Eintragung neuer Grundstücke gemäß §82 FlurbG zu berichtigen. | 010690
Fortführung der Angaben aufgrund von Aktualisierungen des Datenbankgrundbuchs (dabag) 'Fortführung der Angaben aufgrund von Aktualisierungen des Datenbankgrundbuchs (dabag)' beschreibt die Aktualisierung der Personen- und Bestandsdaten, ausgelöst durch das dabag. | 500000
Nachtrag zur Flurbereinigung Mit dieser Fortführung werden nachträgliche Änderungen, Ergänzungen oder Berichtigungen des Flurbereinigungsplanes (§83 FlurbG) übernommen. | 010618

zurück zur Objektart

#### Attributart: artDerFestlegungKennung: ADF

##### Definition:

'Art der Festlegung' ist die auf den Grund und Boden bezogene Art der Bodenordnung (siehe Constraints).

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_ArtDerFestlegung_BauRaumOderBodenordnungsrecht

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Festlegung nach Baugesetzbuch - Allgemeines Städtebaurecht | 1700
Bebauungsplan | 1710
Veränderungssperre nach Baugesetzbuch | 1720
Vorkaufsrechtssatzung | 1730
Enteignungsverfahren | 1740
Umlegung nach dem BauGB Grunddatenbestand: DLKM | 1750 (G)
Bauland | 1760
Vereinfachte Umlegung | 1770
Vorhaben- und Erschließungsplan | 1780
Flächennutzungsplan | 1790
Festlegung nach Baugesetzbuch - Besonderes Städtebaurecht | 1800
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme | 1810
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (Beschluss zu vorbereitenden Untersuchungen gefasst) | 1811
Erhaltungssatzung | 1820
Städtebauliches Erhaltungsgebiet | 1821
Soziales Erhaltungsgebiet | 1822
Erhaltungsgebiet zur städtebaulichen Umstrukturierung | 1823
Soziales Erhaltungsgebiet (Aufstellungsbeschluss gefasst) | 1824
Städtebauliche Gebote | 1830
Sanierung Grunddatenbestand: DLKM | 1840 (G)
Sanierung (Beschluss zu vorbereitenden Untersuchungen gefasst) | 1841
Wohnungsbauerleichterungsgesetz | 1900
Flurbereinigungsgesetz Grunddatenbestand: DLKM | 2100 (G)
Flurbereinigung (Par. 1 und 37 FlurbG) Grunddatenbestand: DLKM | 2110 (G)
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren (Par. 86 FlurbG) Grunddatenbestand: DLKM | 2120 (G)
Unternehmensflurbereinigung (nach Par. 87 oder 90 FlurbG) Grunddatenbestand: DLKM | 2130 (G)
Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren (Par. 91 FlurbG) Grunddatenbestand: DLKM | 2140 (G)
Freiwilliger Landtausch (Par. 103a FlurbG) Grunddatenbestand: DLKM | 2150 (G)
Verfahren nach dem Gemeinheitsteilungsgesetz Grunddatenbestand: DLKM | 2160 (G)
Verfahren nach dem Gemeinschaftswaldgesetz Grunddatenbestand: DLKM | 2170 (G)
Freiwilliger Nutzungstausch Grunddatenbestand: DLKM | 2180 (G)
Neuvermessungsgebiet innerhalb des Bodenordnungsgebietes | 2190
Verfahren nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz Grunddatenbestand: DLKM | 2200 (G)
Flurneuordnung Grunddatenbestand: DLKM | 2210 (G)
Freiwilliger Landtausch (Par. 54 LwAnpG) Grunddatenbestand: DLKM | 2220 (G)
Bodenordnungsverfahren (Par. 56 LwAnpG) Grunddatenbestand: DLKM | 2230 (G)
Zusammenführung von Boden- und Gebäudeeigentum (Par. 64 LwAnpG) Grunddatenbestand: DLKM | 2240 (G)
Bodensonderungsgesetz | 2300
Unvermessenes Eigentum | 2310
Unvermessenes Nutzungsrecht | 2320
Ergänzende Bodenneuordnung | 2330
Komplexe Bodenneuordnung | 2340
Vermögenszuordnungsgesetz | 2400
Vermögenszuordnung nach Plan | 2410
Vermögenszuordnung nach dem Aufteilungsplan | 2411
Vermögenszuordnung nach dem Zuordnungsplan | 2412
Landesraumordnungsgesetz | 2500
Wasservorranggebiete | 2510
Bauordnung | 2600
Baulast | 2610
Begünstigende Baulast | 2611
Belastende Baulast | 2612
Grenzfeststellungsverfahren nach Hamb. Wassergesetz | 2700
Verkehrsflächenbereinigung | 2800
Verfahren nach dem hessischen Grenzbereinigungsgesetz | 2900
Flurbereinigung nach Par. 1 in Kombination mit Par. 87 FlurbG Grunddatenbestand: DLKM | 2115 (G)

zurück zur Objektart

#### Attributart: ausfuehrendeStelleKennung: AFS

##### Definition:

'Ausführende Stelle’ ist die Stelle, die für die Festlegung zuständig ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Dienststelle_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: ausfuehrendeStelleBezeichnungKennung: (DER) ASB

##### Definition:

'Ausführende Stelle Bezeichnung’ ist die Bezeichnung der Stelle, die für die Festlegung zuständig ist.

##### Bildungsregel:

Die Operation 'bildeAusfuehrendeStelleBezeichnung’ entschlüsselt aus der Attributart 'ausfuehrendeStelle' die Dienststelle und übernimmt aus dem Katalogeintrag die Bezeichnung der Dienststelle.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Abgeleiteter Wert:

Ja

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: nameKennung: NAM

##### Definition:

'Name' ist der Eigenname nach Bodenordnungsrecht.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungKennung: BEZ

##### Definition:

'Bezeichnung' ist die amtlich festgelegte Verschlüsselung nach Bodenordnungsrecht.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: datumAnordnungKennung: DAN

##### Definition:

'Datum Anordnung' ist das Datum, an dem das Verfahren, das durch die Attributart 'Art der Festlegung' bestimmt ist, eingeleitet oder angeordnet wurde.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: datumBesitzeinweisungKennung: DBE

##### Definition:

'Datum Besitzeinweisung' ist das Datum, an dem die Beteiligten des Verfahrens, das durch die Attributart 'Art der Festlegung' bestimmt ist, vor dem rechtskräftigen Eigentumsübergang in den Besitz eingewiesen wurden.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: datumRechtskraeftigKennung: DRK

##### Definition:

'Datum rechtskräftig' ist das Datum, an dem das Bodenordnungsrecht rechtskräftig geworden ist.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Attributart: datumAbgabeKennung: DAB

##### Definition:

'Datum Abgabe' ist das Datum, an dem der neue Stand an das Kataster- und Vermessungsamt abgegeben wurde.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

Date

zurück zur Objektart

#### Relationsart: istEinVerweisAufBauRaumOderBodenordnungsrechtKennung: 111002-71008

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Zielobjektart:

AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht

zurück zur Objektart

### Objektart: AX_FortfuehrungsfallGrundbuchKennung: 111003

#### Definition:

[E] 'Fortführungsfall Grundbuch' beschreibt die notwendigen Angaben zur automatisierten Mitteilung an die Grundbuchverwaltung. Er legt die Reihenfolge der zu verändernden Flurstücke innerhalb eines Fortführungsnachweises fest (Aufbau des Fortführungsnachweises).

'Fortführungsfall Grundbuch' wird gebildet für alle Objekte der Objektart AX_Fortfuehrungsfall.

Die Attribute des Objekts AX_FortfuehrungsfallGrundbuch sind Kopien der Attribute von AX_FortfuehrungsnachweisDeckblatt und AX_Fortfuehrungsfall.

#### Abgeleitet aus:

AA_NREO

#### Objekttyp:

NREO

#### Modellarten:

DLKM

#### Grunddatenbestand:

DLKM

#### Bildungsregeln:

Die Attributart 'Fortführungsfallnummer' ist objektbildend.

Eine der Attributarten 'zeigtAufAltesFlurstückGrundbuch' oder 'zeigtAufNeuesFlurstückGrundbuch' muss vorhanden sein.

#### Attributarten:

- fortfuehrungsfallnummer (Grunddatenbestand)
- laufendeNummer (Grunddatenbestand)
- ueberschriftImFortfuehrungsnachweis (Grunddatenbestand)
- ordnungsnummer
- bezeichnungBauRaumOderBodenordnungsrecht
- bemerkung
- zeigtAufAltesFlurstueckGrundbuch
- zeigtAufNeuesFlurstueckGrundbuch

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: fortfuehrungsfallnummerKennung: FFN

##### Definition:

Die 'Fortführungsfallnummer' gibt an, in welcher Reihenfolge die Fortführungen in einem Fortführungsnachweis behandelt werden und dient somit der Rekonstruktion des Fortführungsnachweises.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

Integer

zurück zur Objektart

#### Attributart: laufendeNummerKennung: LFD

##### Definition:

Diese Attributart enthält die laufende Nummer des Fortführungsnachweises.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

AX_Fortfuehrungsnummer

zurück zur Objektart

#### Attributart: ueberschriftImFortfuehrungsnachweisKennung: UIV

##### Definition:

'Überschrift im Fortführungsnachweis' gibt für den Fortführungsnachweis und die Mitteilungsverfahren den Grund der unter einem Fortführungsfall beschriebenen Veränderung bzw. Fortführung gemäß dem Katalog der Fortführungsanlässe an.

##### Modellarten:

DLKM

##### Grunddatenbestand:

DLKM

##### Multiplizität:

1..*

##### Datentyp:

AA_Anlassart

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Abgabe von Flurstücken an eine andere katasterführenden Stelle | 010306
Abschreibung | 060100
Abschreibung auf bestehendes Buchungsblatt | 060102
Abschreibung auf neues Buchungsblatt | 060101
Abschreibung eines Flurstückes (Gebietsreform) | 010802
Ändern in Verzeichnissen ohne Grundbucheintragung | 090000
Änderung aufgrund des Eisenbahnneuordnungsgesetzes | 010614
Änderung aufgrund des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes | 010613
Änderung der Anschrift | 090300
Änderung der Personendaten | 090400
Änderungen am Wohnungseigentum | 040100
Änderungen am Wohnungserbbaurecht | 040200
Änderungen am Wohnungsuntererbbaurecht | 040300
Änderungen an den Beziehungen zwischen den Buchungsstellen | 040500
Änderungen in der Ergänzung, Beschreibung sowie der Bemerkung zu Buchungen | 040600
Angaben zu Eigentümer oder Erbbauberechtigten verändern | 050000
Angaben zur Grundbuchfortführung | 003000
Anlegen von Wohnungseigentum | 080200
Anlegen von Wohnungserbbaurecht | 080300
Anlegen von Wohnungsuntererbbaurecht | 080400
Anteile buchen | 080000
Aufhebung eines Wohnungseigentums | 060900
Aufhebung von Anteilen am ungetrennten Hofraum | 061400
Auflösung ungetrennter Hofräume | 080650
Ausbuchung eines Grundstücks nach § 3 Abs. 3 GBO | 061300
Berichtigung aufgrund Erbnachweis | 050200
Berichtigung aufgrund Erwerbsvorgängen außerhalb des Grundbuchs | 050300
Berichtigung der Flächenangabe | 010501
Berichtigung der Flächenangabe mit Veränderung des Flurstückskennzeichens | 010511
Berichtigung der Flurstücksangaben Mit dieser Fortführung werden katasterliche Berichtigungen zu den Flurstücksangaben mit Änderung des Flurstückskennzeichens durchgeführt, die im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs nachgewiesen werden. Die Fortführung beinhaltet je Fortführungsanlass ein Flurstück. | 010500
Berichtigung eines Katastrierungsfehlers | 010503
Berichtigung eines Zeichenfehlers | 010502
Beschreibung der Buchungsstelle ändern | 040000
Bestandteilszuschreibung (§ 890 Abs. 2 BGB, § 6 GBO) | 060500
Bodenordnungsmaßnahmen Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück aufgrund rechtlicher Vorschriften (z.B. Flurbereinigungsgesetz) durchgeführt, die eine Änderung in der Form des Grundstücks zur Folge haben. Es werden die Objektinformationen von Flurstücken zur Verfügung gestellt, die bei der Übernahme der Bodenordnungsmaßnahme ins Grundbuch benötigt werden. Diese Fortführung ist nicht die Rechtsgrundlage zur Berichtigung des Grundbuchs. Übermittelt werden: • Flurstücksinformationen zur Fortführung des Bestandsverzeichnisses und optional • Daten zur Fortführung der Abteilungen I bis III. | 010600
Buchung § 3 Abs. 4 ff GBO ändern | 040400
Buchung aufgrund Veränderung der Grundstücksbezeichnung oder der Größe (Spalten 3 + 4 des BV) | 060700
Buchung der neuen Grundstücke in einem bestehenden Buchungsblatt | 060201
Buchung des Grundstücks auf ein bestehendes Buchungsblatt | 060902
Buchung des Grundstücks auf ein bestehendes Buchungsblatt der Miteigentümer | 060802
Buchung des Grundstücks auf ein neues Buchungsblatt (1) | 060801
Buchung des Grundstücks auf ein neues Buchungsblatt (2) | 060901
Buchung nach § 3 Abs. 4 GBO | 080100
Buchung nach § 3 Abs. 4 GBO aufheben | 060800
Eigentumsänderung | 050100
Eintragen eines Gebäudes | 200100
Eintragung des Flurstückes | 010307
Erbbaurecht anlegen | 070100
Erbbaurecht aufheben | 070200
Erfassung der Bodenschätzung Mit dieser Fortführung werden die Angaben zur Bodenschätzung aus der Urschätzung erfasst. | 300421
Erneuerung der Lagekoordinaten Anlassart für Neubestimmung durch Neuberechnung mit vorhandenen Messwerten. Teile der Liegenschaftskarte, für die zwar geschlossen qualifizierte Katastervermessungen und neubestimmte AP vorliegen, für die aber Lagekoordinaten noch nicht oder nur unzureichend bestimmt worden sind, werden mit den vorhandenen Vermessungsergebnissen Lagekoordinaten im System des Festpunktfeldes berechnet und datenverarbeitungsgerecht gespeichert. | 010702
Erstbuchung eines Grundstücks | 061200
Ersteinrichtung | 000000
Flurbereinigung | 010611
Flurbereinigung - freiwilliger Landtausch | 010612
Flurstücksbestimmung gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 VermGeoG LSA | 010316
Flurstücksdaten fortführen Hiermit sind die Flurstücksdaten gemeint, die aufgrund der rechtlichen Vorschriften zwischen dem amtlichen Verzeichnis (§ 2 Abs. 2 GBO) und dem Bestandsverzeichnis des Grundbuchs in Übereinstimmung zu halten sind (Fläche, Lage, Wirtschaftsart und besondere Flurstücksgrenze). | 010000
Flurstückszerlegung mit Eigentumsübergang nach Straßengesetzen | 010104
Gebäudeeinmessung nach § 14 Abs. 2 Satz 2 VermGeoG LSA | 010317
Grenzabmarkung Anlassart für die Grenzabmarkung für die Behebung von Abmarkungsmängeln. | 010904
Grenzbestimmung | 010903
Grenzfeststellung | 010900
Grenzvermessung | 010901
Grenzwiederherstellung | 010902
Grundbuchblatt schließen | 062000
Grundbuchblattbezeichnung ändern | 030000
Grundstücke buchen | 060000
Herrschvermerk aufheben | 070400
Herrschvermerk buchen | 070300
Katastererneuerung | 010700
Katastererneuerung - vereinfachte Neuvermessung | 010701
Katasterliche Buchung eines buchungsfreien Grundstücks | 020102
Katasterliche Buchung eines noch nicht im Grundbuch gebuchten Grundstücks oder Rechts (Erwerber- oder Pseudoblatt) | 020101
Katasterliche Buchungsdaten fortführen | 020100
Katasterliche Namensnummer und Rechtsgemeinschaft fortführen | 020201
Katasterliche Personendaten fortführen Mit dieser Fortführung werden im Grundbuch noch nicht gebuchte sowie buchungsfreie Flurstücke im Liegenschaftskataster gebucht (Katasterblatt, Erwerberblatt, Pseudoblatt). Die Fortführung beinhaltet die Buchung eines Flurstücks auf einer Buchungsstelle. | 020300
Kompletter Eigentumswechsel im Grundbuchblatt | 050101
Löschen des Flurstückes | 010308
Löschen eines Gebäudes | 200300
Namensänderung | 050400
Namensnummer von katasterlichen Buchungsstellen verändern | 020200
Neufassung des Grundbuchs (§§ 33, 69 GBV) | 061100
Personengruppe eintragen oder ändern | 090200
Qualitätssicherung und Datenpflege | 010704
Rechte buchen | 070000
Sonderung Mit dieser Fortführung werden Flurstücke infolge einer Sonderung (Liegenschaftsvermessung mit vorgezogener Flurstücksbestimmung) zerlegt. | 010107
Sonstige Daten fortführen | 300000
Sonstige Rechte anlegen | 070700
Sonstige Rechte aufheben | 070800
Sonstiges | 9999
Teilung | 060200
Teilung am ungetrennten Hofraum aufheben | 080700
Teilung einer Buchung § 3 Abs. 4 GBO nach Wohnungseigentumsgesetz | 080800
Teilung eines Anteils am ungetrennten Hofraum nach Wohnungseigentumsgesetz | 080900
Teilung eines Herrschvermerks | 080500
Teilung eines sonstigen Rechts | 080600
Teilung Herrschvermerk aufheben | 071100
Teilung sonstiges Recht aufheben | 071200
Teilweiser Eigentumswechsel im Grundbuchblatt | 050102
Übernahme von Flurbereinigungsergebnissen | 010619
Übernahme von Flurstücken einer anderen katasterführenden Stelle | 010304
Übernahme von wichtigen Terminen im Ablauf eines Bodenordnungsverfahrens Dient zur Mitteilung des Zeitpunkts der Rechtskraft usw. | 010615
Umlegung | 010621
Umlegung nach § 76 BauGB | 010622
Umnummerierung (infolge Zuständigkeitsänderungen am Grundbuch) | 030100
Umschreibung des Grundbuchs (§§ 28 ff, 68 GBV) | 061000
Untererbbaurecht anlegen | 070500
Untererbbaurecht aufheben | 070600
Veränderung am Flurstück mit Änderung der Umfangsgrenzen Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück infolge wasserrechtlicher Bestimmungen, rechtskräftiger Urteile und Vergleiche über Grenzstreitigkeiten sowie von Grenzbestimmungen auf der Grundlage einer Vereinbarung der beteiligten Grundstückseigentümer durchgeführt, die eine Änderung in der Form des Flurstücks zur Folge haben. | 010203
Veränderung am Flurstück mit Änderung der Umfangsgrenzen des Grundstücks Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück aufgrund rechtlicher Vorschriften (z.B. Wasserrecht, Straßenrecht) durchgeführt, die eine Änderung in der Form des Grundstücks zur Folge haben. Die Fortführung beinhaltet ein oder mehrere alte Flurstücke sowie ein oder mehrere neue Flurstücke. | 010200
Veränderung an der Landesgrenze und des Gebietes | 6000
Veränderung aufgrund Berichtigung eines Aufnahmefehlers | 010205
Veränderung aufgrund Berichtigung eines Grenzbestimmungsfehlers | 010207
Veränderung aufgrund der Kartenanpassung Bei der Fortführung mit Geometriebezug wird durch die Homogenisierung die Punkt-Lagegenauigkeit der raumbezogenen Bestandsdaten verbessert. | 300501
Veränderung aufgrund der Homogenisierung Bei der Fortführung mit Geometriebezug wird durch die Homogenisierung die Punkt-Lagegenauigkeit der raumbezogenen Bestandsdaten verbessert. | 300500
Veränderung aufgrund der Qualitätsverbesserung | 010703
Veränderung aufgrund der Vorschriften des Straßenrechts | 010201
Veränderung aufgrund der Vorschriften des Wasserrechts | 010202
Veränderung aufgrund gerichtlicher Entscheidung | 010206
Veränderung der Angaben zu den Nutzerprofilen | 100000
Veränderung der Anschrift aufgrund katasterlicher Erhebung | 020303
Veränderung der Beschreibung des Flurstücks Mit dieser Fortführung wird die Beschreibung des Flurstücks für Besondere Flurstücksgrenze, Lage und Nutzungsart verändert. Die Fortführung beinhaltet ein oder mehrere Flurstücke. | 010400
Veränderung der besonderen Flurstücksgrenze | 010401
Veränderung der Bewertung | 300430
Veränderung der Bezeichnung oder der Zugehörigkeit des Flurstücks Mit dieser Fortführung werden Veränderungen am Flurstück aufgrund von Umnumerierungen, Zuordnungen zu anderen Fluren oder infolge von Umgemarkungen sowie Umgemeindungen durchgeführt. Die Fortführung beinhaltet ein oder mehrere alte Flurstücke sowie ein oder mehrere neue Flurstücke. | 010300
Veränderung der Bodenschätzung | 300420
Veränderung der Flurstücksbezeichnung | 010301
Veränderung der Flurstücksnummer Mit dieser Fortführung werden Flurstücksnummern berichtigt. | 010312
Veränderung der Flurzugehörigkeit | 010305
Veränderung der Gebäudeeigenschaften | 200200
Veränderung der Gebietseinheiten | 300440
Veränderung der Gemarkungszugehörigkeit | 010302
Veränderung der Gemeindezugehörigkeit | 010310
Veränderung der Gemeindezugehörigkeit einzelner Flurstücke | 010309
Veränderung der Gemeindezugehörigkeit ganzer Gemarkungen | 010303
Veränderung der Geometrie durch Implizitbehandlung | 300900
Veränderung der Lage | 010402
Veränderung der öffentlich-rechtlichen und sonstigen Festsetzungen | 300410
Veränderung der Personendaten | 020301
Veränderung der Personengruppe | 020302
Veränderung der Reservierung von Fachkennzeichen | 300600
Veränderung der tatsächlichen Nutzung | 300300
Veränderung der tatsächlichen Nutzung mit Änderung der Wirtschaftsart | 010403
Veränderung der tatsächlichen Nutzung ohne Änderung der Wirtschaftsart Mit dieser Fortführung wird die tatsächliche Nutzung ohne Änderung der Wirtschaftsart verändert. | 010405
Veränderung der Vertretung Mit dieser Fortführung werden die Daten zur Vertretung aufgrund katasterlicher Erhebungen verändert. | 020305
Veränderung der Verwaltung | 020304
Veränderung des Anliegervermerks | 010404
Veränderung von Bauwerken, Einrichtungen und sonstigen Angaben | 300200
Veränderung von Gebäudedaten | 200000
Veränderung von gesetzlichen Festlegungen, Gebietseinheiten, Katalogen | 300400
Veränderung von Katalogeinträgen Veränderung der OA der abstrakten Oberklasse 'Katalogeintrag' | 300700
Veränderung von Metadaten | 300800
Veränderungen am Flurstück ohne Änderung der Umfangsgrenzen des Grundstücks Mit dieser Fortführung werden Flurstücke katastertechnisch zerlegt und / oder verschmolzen ohne das Grundstücke im Rechtssinne in ihrer Form verändert werden. Die Fortführung beinhaltet ein (Zerlegung) oder mehrere alte (Verschmelzung) Flurstücke sowie mehrere oder ein neues Flurstück(e). | 010100
Veränderungen der Angaben zum Netzpunkt | 300100
Vereinfachte Umlegung | 010623
Vereinigung (§ 890 Abs. 1 BGB, § 5 GBO) | 060400
Verfahren nach dem Baugesetzbuch | 010602
Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz | 010601
Vermessung der Verfahrensgrenze des Flurbereinigungsgebietes | 010616
Verschmelzung | 010102
Verschmelzung von Flurstücken auf unterschiedlichen Beständen/Buchungsstellen | 010199
Verwaltung eintragen oder ändern | 090100
Verzeichnisse außerhalb des Grundbuches fortführen Hiermit sind die Buchungen von noch nicht gebuchten sowie buchungsfreien Flurstücken sowie sonstige Angaben gemeint, die aufgrund von Vereinbarungen in besonderen Verzeichnissen des Grundbuchs geführt werden. | 020000
Vollziehung einer Verschmelzung | 060600
Wohnungserbbaurecht aufheben | 070900
Wohnungsuntererbbaurecht aufheben | 071000
Zerlegung Mit dieser Fortführung werden Flurstücke infolge einer Vermessung, Sonderung oder Rückführung einer Verschmelzung zerlegt. | 010105
Zerlegung oder Sonderung | 010101
Zerlegung und Verschmelzung | 010103
Zuschreibung eines Flurstückes (Gebietsreform) | 010801
Vorzeitige Grundbuchberichtigung Die Flurneuordnungsbehörde ersucht das Grundbuchamt vor Eintritt des neuen Rechtszustandes im Bodenordnungsverfahren (§61 FlurbG), das Grundbuch durch Eintragung neuer Grundstücke gemäß §82 FlurbG zu berichtigen. | 010690
Fortführung der Angaben aufgrund von Aktualisierungen des Datenbankgrundbuchs (dabag) 'Fortführung der Angaben aufgrund von Aktualisierungen des Datenbankgrundbuchs (dabag)' beschreibt die Aktualisierung der Personen- und Bestandsdaten, ausgelöst durch das dabag. | 500000
Nachtrag zur Flurbereinigung Mit dieser Fortführung werden nachträgliche Änderungen, Ergänzungen oder Berichtigungen des Flurbereinigungsplanes (§83 FlurbG) übernommen. | 010618

zurück zur Objektart

#### Attributart: ordnungsnummerKennung: ORN

##### Definition:

'Ordnungsnummer’ kann bei der Grundbuchberichtigung im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens durch LEFIS oder ein vergleichbares System belegt werden. Es werden eine oder mehrere Ordnungsnummern des Flurbereinigungsplans angegeben, auf die sich der Inhalt des Fortführungsfalls bezieht.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: bezeichnungBauRaumOderBodenordnungsrechtKennung: BBO

##### Definition:

Ist die Zuordnung der Fortführungsmittelung an das Grundbuch zu einem Bodenordnungsverfahren eindeutig möglich, kann die Bezeichnung des Verfahrens in diesem Attribut an das Grundbuch übermittelt werden. Dies ist insbesondere bei der Grundbuchberichtigung (z.B. Anlass 010619) sowie bei Nachträgen zum Verfahren (Anlass 010618) der Fall.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: bemerkungKennung: BEM

##### Definition:

'Bemerkung' enthält zusätzliche Informationen zum Fortführungsfall.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zeigtAufAltesFlurstueckGrundbuchKennung: ZAA

##### Definition:

'ZeigtAufAltesFlurstueckGrundbuch' enthält das Flurstückskennzeichen des Flurstücks Grundbuch, das unter einem Fortführungsfall im Fortführungsnachweis verändert wurde oder zu veränderten Objekten in Beziehung steht.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: zeigtAufNeuesFlurstueckGrundbuchKennung: ZAN

##### Definition:

'ZeigtAufNeuesFlurstueckGrundbuch' enthält das Flurstückskennzeichen des Flurstücks Grundbuch, das unter einem Fortführungsfall im Fortführungsnachweis neu gebildet oder verändert wurde.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..*

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

### Datentyp: AX_AnliegervermerkKennung: 111004

#### Modellarten:

DLKM

#### Attributarten:

- gemarkung
- flurnummer
- flurstuecksnummer
- buchungsart

#### Relationsarten:

keine

zurück zur Objektartenübersicht

#### Attributart: gemarkungKennung: GMS

##### Definition:

'Gemarkung' enthält die Eigenschaften aus dem Datentyp 'AX_Gemarkung_Schlüssel': 'land' und 'gemarkungsnummer'.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Gemarkung_Schluessel

zurück zur Objektart

#### Attributart: flurnummerKennung: FLU

##### Definition:

'Flurnummer' ist die von der Katasterbehörde zur eindeutigen Bezeichnung vergebene Nummer einer Flur, die eine Gruppe von zusammenhängenden Flurstücken innerhalb einer Gemarkung umfasst.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

0..1

##### Datentyp:

CharacterString

zurück zur Objektart

#### Attributart: flurstuecksnummerKennung: FSN

##### Definition:

'Flurstücksnummer' ist die Bezeichnung (Zähler/Nenner), mit der ein Flurstück innerhalb einer Flur (Flurnummer muss im Land vorhanden sein) oder Gemarkung identifiziert werden kann.

Das Attribut setzt sich zusammen aus:

1. Spalte: Zähler

2. Spalte: Nenner

Die 2. Spalte ist optional.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Flurstuecksnummer

zurück zur Objektart

#### Attributart: buchungsartKennung: BUA

##### Definition:

'Buchungsart' bezeichnet die Art der Buchung.

##### Modellarten:

DLKM

##### Multiplizität:

1

##### Datentyp:

AX_Buchungsart_Anlieger

##### Wertearten:

Bezeichnung | Wert
--- | ---
Anliegerweg | 5201
Anliegergraben | 5202
Anliegerwasserlauf, Anliegergewässer | 5203
Anliegerflurstück Ein Flurstück dessen Teilflächen den anliegenden Flurstücken zugerechnet wird. | 5200

zurück zur Objektart